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WYKAZ I OPIS URZĄDZEŃ
1. Wyciskanie siedząc
· Urządzenie podwójne - połączone pylonem - po obu stronach urządzenia Wyciskanie siedząc
· Urządzenie, które wzmacnia i rozwija mięśnie górnej części klatki piersiowej i ramion, poprawia wydolność krążeniowo-oddechową
· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30 - 100 mm, o grubości ścianek nie mniejszej niż 2,75 mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane, malowane proszkowo.  W urządzeniach zastosowane łożyska kulkowe. Urządzenia montowane 
do modułu pylona
· Pylon (słup) to uniwersalny element do montażu urządzeń. Główna konstrukcja wykonana z dwóch stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo 
o średnicach min. 85 mm. Wysokość pylonu od podłoża min. 1900 mm. Pomiędzy rurami  zamocowana tablica informacyjna wykonana z dwóch ocynkowanych blach, dwukrotnie malowana proszkowo, z  instrukcjami korzystania z urządzenia (po obu stronach tablicy)
· Strefy bezpieczeństwa - zgodne z zaleceniami producenta
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)
· Urządzenie  posiadające certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006
2. Wahadło
· Urządzenie podwójne - połączone pylonem - po obu stronach urządzenia Wahadło 
· Urządzenie, które wzmacnia mięśnie pasa, poprawia giętkość i koordynację całego ciała, ćwiczy kręgosłup i biodra
· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30 - 100 mm, o grubości ścianek nie mniejszej niż 2,75 mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane malowane proszkowo. W urządzeniach zastosowane łożyska kulkowe. Urządzenia montowane 
do modułu pylona
· Pylon (słup) to uniwersalny element do montażu urządzeń. Główna konstrukcja wykonana z dwóch stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo 
o średnicach min. 85 mm. Wysokość pylonu od podłoża min. 1900 mm. Pomiędzy rurami  zamocowana tablica informacyjna wykonana z dwóch ocynkowanych blach, dwukrotnie malowana proszkowo, z  instrukcjami korzystania z urządzenia (po obu stronach tablicy)
· Strefy bezpieczeństwa - zgodne z zaleceniami producenta
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)
· Urządzenie  posiadające certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006
3. Biegacz
· Urządzenie podwójne - połączone pylonem - po obu stronach urządzenia Biegacz  

· urządzenie, które poprawia ruchliwość kończyn dolnych, równoważy i koordynuje pracę całego ciała, z﻿większa wydolność krążeniowo-oddechową, wzmacnia mięśnie nóg i pośladków
· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30 - 100 mm, o grubości ścianek  nie mniejszej niż 2,75 mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane malowane proszkowo. W urządzeniach zastosowane łożyska kulkowe. Urządzenia montowane 
do modułu pylona
· Pylon (słup) to uniwersalny element do montażu urządzeń. Główna konstrukcja wykonana z dwóch stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo 
o średnicach min. 85 mm. Wysokość pylonu od podłoża min. 1900 mm. Pomiędzy rurami  zamocowana tablica informacyjna wykonana z dwóch ocynkowanych blach, dwukrotnie malowana proszkowo, z  instrukcjami korzystania z urządzenia (po obu stronach tablicy)
· Strefy bezpieczeństwa - zgodne z zaleceniami producenta
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)
· Urządzenie  posiadające certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006﻿
4. Prasa nożna 
· Urządzenie podwójne – połączone pylonem - po obu stronach urządzenia Prasa nożna
· urządzenie, które rozwija i wzmacnia mięśnie nóg i pasa, mięśnie pośladkowe oraz dolne mięśnie brzucha
· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30 - 100 mm, o grubości ścianek nie mniejszej niż 2,75 mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane malowane proszkowo. W urządzeniach zastosowane łożyska kulkowe. Urządzenia montowane 
do modułu pylona
· Pylon (słup) to uniwersalny element do montażu urządzeń. Główna konstrukcja wykonana z dwóch stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo 
o średnicach min. 85 mm. Wysokość pylonu od podłoża min. 1900 mm. Pomiędzy rurami  zamocowana tablica informacyjna wykonana z dwóch ocynkowanych blach, dwukrotnie malowana proszkowo, z  instrukcjami korzystania z urządzenia (po obu stronach tablicy)
· Strefy bezpieczeństwa - zgodne z zaleceniami producenta
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)
· Urządzenie  posiadające certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006
5. Orbitrek 
· Urządzenie podwójne - połączone pylonem - po obu stronach urządzenia Orbitrek  

· urządzenie, które poprawia sprawność kończyn górnych i dolnych oraz stawów
· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30 – 100 mm, o grubości ścianek nie mniejszej niż 2,75 mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane malowane proszkowo.  W urządzeniach zastosowane łożyska kulkowe. Urządzenia montowane 
do modułu pylona
· Pylon (słup) to uniwersalny element do montażu urządzeń. Główna konstrukcja wykonana z dwóch stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo 
o średnicach min. 85 mm. Wysokość pylonu od podłoża min. 1900 mm. Pomiędzy rurami  zamocowana tablica informacyjna wykonana z dwóch ocynkowanych blach, dwukrotnie malowana proszkowo, z  instrukcjami korzystania z urządzenia (po obu stronach tablicy)
· Strefy bezpieczeństwa - zgodne z zaleceniami producenta
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)
· Urządzenie  posiadające certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006
· Masażysta
· Urządzenie podwójne - połączone pylonem - po obu stronach urządzenia Masażysta 
· Urządzenie, które relaksuje napięte mięśnie bioder i pleców, poprawia krążenie i system nerwowy
· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30 - 100 mm, o grubości ścianek  nie mniejszej niż 2,75 mm. Elementy masujące wykonane z  polietylenu. W urządzeniach zastosowane łożyska kulkowe. Urządzenia montowane do modułu pylona
· Pylon (słup) to uniwersalny element do montażu urządzeń. Główna konstrukcja wykonana z dwóch stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo 
o średnicach min. 85 mm. Wysokość pylonu od podłoża min. 1900 mm. Pomiędzy rurami  zamocowana tablica informacyjna wykonana z dwóch ocynkowanych blach, dwukrotnie malowana proszkowo, z  instrukcjami korzystania z urządzenia (po obu stronach tablicy)
· Strefy bezpieczeństwa - zgodne z zaleceniami producenta
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)
· Urządzenie  posiadające certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006
6. Koła Tai Chi 
· Urządzenie podwójne - połączone pylonem - po obu stronach urządzenia Koła Tai Chi  
· urządzenie, które wzmacnia, rozwija i poprawia umięśnienie ramion. Poprawia ogólną sprawność stawów ramion, nadgarstków, łokci i obojczyków
· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30 - 100 mm, o grubości ścianek  nie mniejszej niż 2,75 mm. W urządzeniach zastosowane łożyska kulkowe. Urządzenia montowane do modułu pylona

· Pylon (słup) to uniwersalny element do montażu urządzeń. Główna konstrukcja wykonana z dwóch stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo 
o średnicach min. 85 mm. Wysokość pylonu od podłoża min. 1900 mm. Pomiędzy rurami  zamocowana tablica informacyjna wykonana z dwóch ocynkowanych blach, dwukrotnie malowana proszkowo, z  instrukcjami korzystania z urządzenia (po obu stronach tablicy)
· Strefy bezpieczeństwa - zgodne z zaleceniami producenta
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)

· Urządzenie  posiadające certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006
7. Steper i Twister 
· Urządzenie podwójne - połączone pylonem - po jednej stronie Steper, po drugiej stronie Twister  
· Pylon (słup) to uniwersalny element do montażu urządzeń. Główna konstrukcja wykonana z dwóch stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo 
o średnicach min. 85 mm. Wysokość pylonu od podłoża min. 1900 mm. Pomiędzy rurami  zamocowana tablica informacyjna wykonana z dwóch ocynkowanych blach, dwukrotnie malowana proszkowo, z  instrukcjami korzystania z urządzenia (po obu stronach tablicy)
Twister 

· Urządzenie, które ćwiczy pas i pomaga zrelaksować mięśnie pasa i pleców, poprawia ruchliwość i giętkość odcinka krzyżowego

· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30 - 100 mm, o grubości ścianek nie mniejszej niż 2,75 mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane malowane proszkowo. W urządzeniu zastosowane łożyska kulkowe. Urządzenie montowane 
do modułu pylona
· Strefy bezpieczeństwa - zgodne z zaleceniami producenta
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)
· Urządzenie  posiadające certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006
Steper 
· Urządzenie, które ćwiczy sprawność kończyn dolnych
· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30 - 100 mm, o grubości ścianek  nie mniejszej niż 2,75 mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane malowane proszkowo. Urządzenie montowane do modułu pylona
· Strefy bezpieczeństwa - zgodne z zaleceniami producenta
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)
· Urządzenie  posiadające certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006
8. Rower i jeździec
· Urządzenie podwójne - połączone pylonem - po jednej stronie Rower, po drugiej stronie Jeździec  
· Pylon (słup) to uniwersalny element do montażu urządzeń. Główna konstrukcja wykonana z dwóch stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo 
o średnicach min. 85 mm. Wysokość pylonu od podłoża min. 1900 mm. Pomiędzy rurami  zamocowana tablica informacyjna wykonana z dwóch ocynkowanych blach, dwukrotnie malowana proszkowo, z  instrukcjami korzystania z urządzenia (po obu stronach tablicy)
Rower

· Urządzenie, które poprawia sprawność kończyn dolnych oraz stawów

· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30 - 100 mm, o grubości ścianek nie mniejszej niż 2,75 mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane malowane proszkowo. W urządzeniu zastosowane łożyska kulkowe. Urządzenie montowane 
do modułu pylona
· Strefy bezpieczeństwa - zgodne z zaleceniami producenta
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)
· Urządzenie  posiadające certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006
Jeździec

· urządzenie, które wzmacnia mięśnie ramion, nóg i pasa, brzucha, pleców i klatki piersiowej, usprawniając ruch kończyn. Poprawia wydolność krążeniowo-oddechową

· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30 - 100 mm, o grubości ścianek  nie mniejszej niż 2,75 mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane malowane proszkowo. W urządzeniu zastosowane łożyska kulkowe. Urządzenie montowane 
do modułu pylona
· Strefy bezpieczeństwa - zgodne z zaleceniami producenta
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)
· Urządzenie  posiadające certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006
