Załącznik nr 8

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji technicznej (ST) są warunki wykonania i odbioru prac polegających na dostawie wraz z montażem urządzeń sportowo - rekreacyjnych siłowni zewnętrznych dla seniorów w ilości 50 szt.

Kody CPV:

37440000-4  sprzęt do ćwiczeń fizycznych

37420000-8  sprzęt gimnastyczny
1.2. Zakres stosowania ST

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia niniejszej Specyfikacji dotyczą czynności mających na celu dostawę wraz 
z montażem urządzeń sportowo - rekreacyjnych siłowni zewnętrznych. Prace dotyczą terenów zlokalizowanych w obszarze Gminy Miasto Szczecin (wyszczególnionych w załączniku  „Lokalizacja”).

W zakres prac wchodzi:

Dostawa wraz montażem urządzeń sportowo - rekreacyjnych siłowni zewnętrznych (zgodnie z zaleceniami producenta):

1. Park Arkoński działka 78 obręb 2064 – 9 szt.

2. Park Kownasa działka 1/6 obręb 1003 – 9 szt.

3. Teren zieleńca przy ul. Smoczej działka 27/3 obręb 4127 – 9 szt.

4. Teren zieleńca przy ul. Weteranów działka 14/1 obręb 4037 – 9 szt.

5. Teren zieleńca przy ul. Derdowskiego działka 1/9 obręb 2100 – 9 szt.

6. Teren parku przy ul. Bogumińskiej działka 15 obręb 3088 – 5 szt.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące prac
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac, zabezpieczenie bezpiecznych warunków realizacji prac, określonych przepisami p.poż. i bhp oraz przepisami dot. ochrony środowiska, metody użyte przy wykonywaniu robót oraz za ich zgodność z ST i wytycznymi Zamawiającego. 

1.4.1. Zabezpieczenie terenu prac

a) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego prac.

b) Zabezpieczenie drzew:
Nie dopuszcza się: składowania materiałów w obrębie systemu korzeniowego, długotrwałego odkrywania korzeni bez zabezpieczenia, wbijania jakichkolwiek elementów w pnie, prowadzenia robót wymagających otwartego ognia w pobliżu roślin, usytuowania budynków tymczasowych (budynki gospodarcze, szopy) w zasięgu korony drzew.

Sposoby prawidłowego zabezpieczenia pnia drzewa (do wyboru): deskami i elementami gumowymi, amortyzującymi uderzenia, deskowanie skrzyniowe wiązane do drzewa 
za pomocą powrozów, słomą oraz jutą.
Wysokość zabezpieczenia pnia powinna sięgać pierwszych gałęzi.

Wszystkie prace w obrębie systemu korzeniowego w tym: wymiana górnej warstwy gleby, kształtowanie podbudowy, zmiana nawierzchni powinny zostać wykonane ręcznie w obrębie rzutu korony drzew. Odsłonięta w tym czasie powierzchnia zasięgu korzeni powinna zostać przykryta wilgotną jutą lub matami słomianymi do czasu zakończenia prac.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

2. Materiał
Rodzaje urządzeń sportowo - rekreacyjnych podano w załączniku „Wykaz i opis urządzeń”. Wszystkie urządzenia siłowni zewnętrznej dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę maja spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, produkcji, montażu i konserwacji stawiane przez polskie i europejskie normy PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006. Urządzenia powinny posiadać certyfikaty zgodności, czyli dokumenty potwierdzające, iż produkty są zgodne z normami. Wszystkie materiały 
i elementy konstrukcyjne m.in. śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane do produkcji i montażu urządzeń mają posiadać wymagane atesty i być dopuszczone do stosowania.

Urządzenia sportowo - rekreacyjne siłowni zewnętrznej muszą być zabezpieczone przed korozją i wpływami atmosferycznymi na okres nie mniejszy niż udzielona gwarancja. Części stalowe powinny być cynkowane i malowane proszkowo.

3. Sprzęt

Wykorzystany przez Wykonawcę sprzęt nie powinien powodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

W czasie transportu urządzenia sportowo – rekreacyjne oraz materiały i sprzęt 
do montażu powinny być tak zabezpieczone, by nie ulec uszkodzeniom.

5. Wykonanie prac

5.1. Zasady ogólne
Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem urządzeń sportowo – rekreacyjnych siłowni zewnętrznych należy sprawdzić, czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem. Urządzenia siłowni zewnętrznych należy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniami przy montażu, gdyż usuwanie zabrudzeń może spowodować uszkodzenia.

5.2. Montaż
Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie urządzeń siłowni zewnętrznych, prace związane z montażem należy wykonać zgodnie z instrukcjami dołączonymi do każdego produktu. Podczas montażu urządzeń należy zachować odpowiednie strefy ochronne wokół urządzenia – w strefie ochronnej nie powinno być żadnych elementów architektury oraz drzew. Strefy poszczególnych urządzeń nie powinny na siebie wzajemnie nachodzić.

Miejsce wykonywania prac należy odpowiednio zabezpieczyć przed ruchem osób nieuprawnionych.
Kotwienie urządzeń siłowni zewnętrznych powinno być zabetonowane w gruncie macierzystym, zapewniając ich całkowitą stabilność i bezpieczeństwo.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady ogólne

Sprawdzenie i odbiór prac powinny być wykonane zgodnie z normami oraz instrukcjami użycia producenta poszczególnych materiałów.

6.2. Warunki szczegółowe
Skontrolowanie prac polega na sprawdzeniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, normach i instrukcjach producentów materiałów.

6.3. Wymagania techniczne przy odbiorze prac
Elementy siłowni zewnętrznych powinny być osadzone w miejscach zgodnie z planem (załącznik „Lokalizacja”) i instrukcjami producenta.

Po zamontowaniu elementów siłowni należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.

6.4. Certyfikaty

Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania muszą spełniać potwierdzone certyfikatami normy dotyczące bezpieczeństwa. 
7. Odbiór robót
7.1. Rodzaje odbiorów
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a. odbiorowi końcowemu,

b. odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2 Odbiór końcowy
Odbiór Końcowy polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzetelnego wykonania prac objętych umową. Ocenie podlega ilość, jakość i zgodność zrealizowanych robót oraz wbudowanych materiałów. Gdy całość prac zostanie całkowicie ukończona, Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o gotowości do Odbioru Końcowego. Odbiór Końcowy powinien być przeprowadzony w terminie określonym w umowie. Termin Odbioru Końcowego oraz skład komisji wyznacza Zamawiający.  

7.3. Gwarancja
Urządzenia siłowni zewnętrznych muszą posiadać 36 - miesięczny okres gwarancji, licząc od dnia Odbioru Końcowego, potwierdzonego protokołem. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania corocznych bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych oraz usunięcia na swój koszt wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Po wykonaniu przeglądów protokół ich wykonania należy dostarczyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty ich spisania.
7.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac związanych z usunięciem usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i powstałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie przeprowadzony na podstawie oceny wizualnej obiektów z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.2. ”Odbiór końcowy”

8. Podstawa płatności
Faktura za wykonaną pracę zostanie wystawiona po dokonaniu protokolarnego Odbioru Końcowego przedmiotu umowy. Płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z umową.
9. Przepisy związane

9.1.   PN-EN 1176-1:2009 – Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie
9.2.   PN-EN 1176-7:2009 - Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

9.3. 
PN-EN 957-1:2006 - Stacjonarny sprzęt treningowy - Część 1: Ogólne wymagania
          bezpieczeństwa i metody badań

9.4. Instrukcja montażu producenta elementów sportowo - rekreacyjnych siłowni
         zewnętrznych

9.5.   Atesty higieniczne na impregnat

9.6.   Aprobaty techniczne urządzeń.
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