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Wykaz i opis urządzeń rekreacyjno - sportowych
1. Wyciskanie siedząc
· Urządzenie podwójne (po obu stronach urządzenia Wyciskanie siedząc – połączone pylonem)

· Urządzenie, które wzmacnia i rozwija mięśnie górnej części klatki piersiowej i ramion poprawiając wydolność krążeniowo-oddechową.﻿﻿﻿
· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30-100 mm grubość ścianek nie mniejsza niż 2,75 mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane, malowane proszkowo. W urządzeniach zastosowane łożyska kulkowe. Urządzenie montowane 
do modułu pylona. 

· Pylon (słup) to uniwersalny element do montażu urządzeń. Główna konstrukcja wykonana z dwóch stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo 
o średnicach min. 85 mm. Wysokość pylonu od podłoża wynosi min. 1900 mm. Pomiędzy rurami  zamocowana tablica informacyjna wykonana z ocynkowanych blach, dwukrotnie malowana proszkowo, z instrukcjami korzystania z urządzenia (po obu stronach tablicy).
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)

· Urządzenie  powinno posiadać certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006.

2. Wahadło
· Urządzenie podwójne (po obu stronach urządzenia Wahadło – połączone pylonem) 
· Urządzenie, które wzmacnia mięśnie pasa i poprawia giętkość i koordynację całego ciała, ćwiczy kręgosłup i biodra.

· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30-100 mm, grubość ścianek nie mniejszej niż 2,75 mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane, malowane proszkowo.  W urządzeniach zastosowane łożyska kulkowe. Urządzenie montowane 
do modułu pylona. 

· Pylon (słup) to uniwersalny element do montażu urządzeń. Główna konstrukcja wykonana z dwóch stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo 
o średnicach min. 85 mm. Wysokość pylonu od podłoża wynosi min. 1900 mm. Pomiędzy rurami zamocowana tablica informacyjna wykonana z ocynkowanych blach, dwukrotnie malowana proszkowo, z instrukcjami korzystania z urządzenia (po obu stronach tablicy).
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)

· Urządzenie powinno posiadać certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006.
3. Biegacz
· Urządzenie podwójne (po obu stronach urządzenia Biegacz – połączone pylonem) 

· urządzenie, które poprawia ruchliwość kończyn dolnych, równoważy i koordynuje pracę całego ciała, z﻿większa wydolność krążeniowo-oddechową, wzmacniając mięśnie nóg i pośladków.

· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30-100 mm, grubość ścianek nie mniejszej niż 2,75 mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane, malowane proszkowo. W urządzeniach zastosowane łożyska kulkowe. Urządzenie montowane 
do modułu pylona. 

· Pylon (słup) to uniwersalny element do montażu urządzeń. Główna konstrukcja wykonana z dwóch stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo 
o średnicach min. 85 mm. Wysokość pylonu od podłoża wynosi min. 1900 mm. Pomiędzy rurami zamocowana tablica informacyjna wykonana z ocynkowanych blach, dwukrotnie malowana proszkowo, z instrukcjami korzystania z urządzenia (po obu stronach tablicy).
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)

· Urządzenie  powinno posiadać certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006.﻿
4. Prasa nożna 
· Urządzenie podwójne (po obu stronach urządzenia Prasa nożna – połączone pylonem) 
· urządzenie, które rozwija i wzmacnia mięśnie nóg i pasa, w szczególności mięsień czworogłowy, mięśnie pośladkowe oraz dolne mięśnie brzucha.﻿
· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30-100 mm, grubość ścianek nie mniejszej niż 2,75 mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane, malowane proszkowo.  W urządzeniach zastosowane łożyska kulkowe. Urządzenie montowane 
do modułu pylona. 

· Pylon (słup) to uniwersalny element do montażu urządzeń. Główna konstrukcja wykonana z dwóch stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo 
o średnicach min. 85 mm. Wysokość pylonu od podłoża wynosi min. 1900 mm. Pomiędzy rurami zamocowana tablica informacyjna wykonana z ocynkowanych blach, dwukrotnie malowana proszkowo, z instrukcjami korzystania z urządzenia (po obu stronach tablicy).
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)

· Urządzenie  powinno posiadać certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006.﻿
5. Orbitrek 
· Urządzenie podwójne (po obu stronach urządzenia Orbitrek – połączone pylonem) 

· urządzenie, które poprawia sprawność kończyn górnych i dolnych oraz stawów.

· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30-100 mm, grubość ścianek nie mniejszej niż 2,75 mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane, malowane proszkowo.  W urządzeniach zastosowane łożyska kulkowe. Urządzenie montowane 
do modułu pylona. 

· Pylon (słup) to uniwersalny element do montażu urządzeń. Główna konstrukcja wykonana z dwóch stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo 
o średnicach min. 85 mm. Wysokość pylonu od podłoża wynosi min. 1900 mm. Pomiędzy rurami zamocowana tablica informacyjna wykonana z ocynkowanych blach, dwukrotnie malowana proszkowo, z instrukcjami korzystania z urządzenia (po obu stronach tablicy).
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)

· Urządzenie  powinno posiadać certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006.﻿
· Masażysta
· Urządzenie podwójne (po obu stronach urządzenia Masażysta – połączone pylonem)
· Urządzenie, które relaksuje napięte mięśnie bioder i pleców. Pomaga poprawić krążenie i system nerwowy. 

· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30-100 mm, grubość ścianek nie mniejszej niż 2,75 mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane, malowane proszkowo.  W urządzeniach zastosowane łożyska kulkowe. Urządzenie montowane 
do modułu pylona. 

· Pylon (słup) to uniwersalny element do montażu urządzeń. Główna konstrukcja wykonana z dwóch stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo 
o średnicach min. 85 mm. Wysokość pylonu od podłoża wynosi min. 1900 mm. Pomiędzy rurami zamocowana tablica informacyjna wykonana z ocynkowanych blach, dwukrotnie malowana proszkowo, z instrukcjami korzystania z urządzenia (po obu stronach tablicy).
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)

· Urządzenie  powinno posiadać certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006.﻿
6. Koła Tai Chi 
· Urządzenie podwójne (po obu stronach urządzenia Koła Tai Chi  – połączone pylonem) 
· urządzenie, które wzmacnia, rozwija i poprawia umięśnienie ramion. Poprawia ogólną sprawność stawów ramion, nadgarstków, łokci i obojczyków.

· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30-100 mm, grubość ścianek nie mniejszej niż 2,75 mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane, malowane proszkowo.  W urządzeniach zastosowane łożyska kulkowe. Urządzenie montowane 
do modułu pylona. 

· Pylon (słup) to uniwersalny element do montażu urządzeń. Główna konstrukcja wykonana z dwóch stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo 
o średnicach min. 85 mm. Wysokość pylonu od podłoża wynosi min. 1900 mm. Pomiędzy rurami zamocowana tablica informacyjna wykonana z ocynkowanych blach, dwukrotnie malowana proszkowo, z instrukcjami korzystania z urządzenia (po obu stronach tablicy).
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)

· Urządzenie  powinno posiadać certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006.﻿
7. Steper i Twister 
· Urządzenie podwójne (po jednej stronie Steper, po drugiej stronie Twister  -połączone pylonem)

· Pylon (słup) to uniwersalny element do montażu urządzeń. Główna konstrukcja wykonana z dwóch stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo 
o średnicach min. 85 mm. Wysokość pylonu od podłoża wynosi min. 1900 mm. Pomiędzy rurami zamocowana tablica informacyjna wykonana z ocynkowanych blach, dwukrotnie malowana proszkowo, z instrukcjami korzystania z urządzenia (po obu stronach tablicy).
Twister 

· Urządzenie, które ćwiczy pas i pomaga zrelaksować mięśnie pasa i pleców, poprawia ruchliwość i giętkość odcinka krzyżowego

· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30-100 mm, grubość ścianek nie mniejszej niż 2,75 mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane, malowane proszkowo. W urządzeniach zastosowane łożyska kulkowe. Urządzenie montowane do modułu pylona. 

· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)

· Urządzenie  powinno posiadać certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006.﻿
Steper 
· Urządzenie, które ćwiczy sprawność kończyn dolnych.

· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30-100 mm, grubość ścianek nie mniejszej niż 2,75 mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane, malowane proszkowo.  Urządzenie montowane do modułu pylona. 

· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)

· Urządzenie  powinno posiadać certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006.﻿
8. Rower i jeździec
· Urządzenie podwójne (po jednej stronie Rower, po drugiej stronie Jeździec  -połączone pylonem)

· Pylon (słup) to uniwersalny element do montażu urządzeń. Główna konstrukcja wykonana z dwóch stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo 
o średnicach min. 85 mm. Wysokość pylonu od podłoża wynosi min. 1900 mm. Pomiędzy rurami zamocowana tablica informacyjna wykonana z ocynkowanych blach, dwukrotnie malowana proszkowo, z instrukcjami korzystania z urządzenia (po obu stronach tablicy).
Rower

· Urządzenie, które poprawia sprawność kończyn dolnych oraz stawów

· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30-100 mm, grubość ścianek nie mniejszej niż 2,75 mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane, malowane proszkowo. W urządzeniach zastosowane łożyska kulkowe. Urządzenie montowane do modułu pylona. 

· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)

· Urządzenie  powinno posiadać certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006.﻿
Jeździec

· urządzenie, które wzmacnia mięśnie ramion, nóg i pasa, brzucha, pleców i klatki piersiowej, usprawniając ruch kończyn. Poprawia wydolność krążeniowo-oddechową.﻿
· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30-100 mm, grubość ścianek nie mniejszej niż 2,75 mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane, malowane proszkowo. W urządzeniach zastosowane łożyska kulkowe. Urządzenie montowane do modułu pylona. 

· Maksymalna waga użytkownika 120 kg

· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)

· Urządzenie  powinno posiadać certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176-7:2009,  PN-EN 957-1:2006.﻿
