Załącznik nr 11
URZĄDZENIA WODNO-MELIORACYJNE
NA TERENIE LASÓW MIEJSKICH 
- rozliczenie ryczałtowe
Wyszczególnienie prac objętych wartością ryczałtową:

- likwidacja zatorów na ciekach 

- udrażnianie studni, przepustów, zastawek

- odmulanie odcinków newralgicznych tj. połączenia cieków Zielonki i Żabieńca w rejonie jeziora Głuszec, Osówki na przebiegu od Polany Sportowej do ul. Droga Siedmiu Młynów.  

- regulacja zastawek w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego

Przeglądu cieków należy dokonywać nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu oraz każdorazowo 
po zgłoszeniu przez Zamawiającego (np. po intensywnych opadach deszczu)  również w dni wolne 
od pracy. 

W zakresie przeglądu krat i przepustów Wykonawca zobowiązany jest:

- oczyszczenie krat i terenu przyległego (minimum 2 m od kraty) z zanieczyszczeń,

- zebranie i wywóz zanieczyszczeń na wysypisko wraz z opłatami,

- naprawa krat (uzupełnienie prętów, prostowanie, itp.)

- wyjęcie krat z wody, założenie,

- usunięcie padliny,

