Załącznik nr 9

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA 
I ODBIORU PRAC
I. WSTĘP

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji i odbioru robót związanych 
ze zbieraniem (odbiorem), transportem i zagospodarowaniem odpadów oraz utrzymaniem czystości na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. 

Cmentarz Centralny wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 1066, decyzją KL.III.5340/10/85 z dnia 15.06.1985 r. ochronie podlega układ przestrzenny, ciągi komunikacyjne, infrastruktura techniczna, mała architektura oraz zieleń niska i wysoka.

SSTW stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji niżej wymienionych robót.

Zakres robót

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczą następujących prac:

1) ZBIERANIE (ODBIÓR), TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIODEGRADOWALNYCH ORAZ KAMIENI, BETONU, GRUZU, ELEMENTÓW Z NAGROBKÓW Z CMENTARZA CENTRALNEGO 
W SZCZECINIE 

Transport i zagospodarowanie odpadów obejmuje wszystkie odpady powstałe na terenie Cmentarza Centralnego w okresie obowiązywania umowy.

Zbieranie (odbiór), transport i zagospodarowanie odpadów o następujących kodach:

- odpady ulegające biodegradacji 20 02 01, 

- gleba i ziemia, w tym kamienie 20 02 02, 

- odpady nieulegające biodegradacji 20 02 03,

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01.

Odpady będące przedmiotem zamówienia mają charakter:

- segregowanych odpadów ulegających biodegradacji (odpady powstałe z urobku po wykonanych pracach zieleniarskich),

- odpadów pochodzących z dwupojemnikowego systemu segregacji (biodegradowalne i zmieszane) w znacznym stopniu zmieszanych.

Ilość pojemników na Cmentarzu Centralnym:

- 92 szt. pojemników w kolorze zielonym o poj. 1,10 m3 – znajdujących się na kw. 1-4, 

kw. 24A (w pobliżu kwietników przy Bramie Głównej), kw. 33, kw. 37A (w pobliżu 

Pomnika Braterstwa Broni), kwatery na tzw. Poligonie 
- min. 700 szt. koszy o poj. 1100 l. na pozostałych kwaterach
Ilość i lokalizacja koszy parkowych na Cmentarzu Centralnym:

- 5 szt. - Lapidarium

- 8 szt. - okolice Kaplicy Głównej 

- 4 szt. - Al. Okólna

- 2 szt. - Al. Górna

- 1 szt. - Al. Dolna

- 15 szt. - Basen Ozdobny

- 3 szt. - kw 45 ściany i wpusty urnowe

Podane krotności opróżniania koszy są orientacyjne, należy je dostosować 
do intensywności zapełniania koszy.

Przewiduje się na Cmentarzu Centralnym następujące częstotliwości opróżniania:

3 razy w tygodniu – Al. Górna, Al. Dolna, Al. Okólna, Al. Południowa, Al. Zakole, Al. 
   Lipowa Al. Leszczynowa, Al. Grabowa, Al. Zachodnia, II Brama
- boczne drogi od Al. Górna, Al. Dolna, Al. Okólna, Al. Południowa, Al. Zakole, Al. 
   Widokowa, Al. Lipowa Al. Leszczynowa, Al. Grabowa, Al. Zachodnia, 
2 razy w tygodniu - Poligon, kwatery 1-4 (dawne ogrodnictwo), 28, 29, 32,33, 36, 25, 40, 41, 

   26, 39, 94, 95, 96, 97, 100, 101

- pozostałe kwatery w miarę przepełnionych koszy.

Kosze parkowe - przewiduje się następujące częstotliwości:

- 2 x w tygodniu (poniedziałek i piątek)

Wymagania wobec podmiotu realizującego przedmiot zamówienia 

1. Opróżniać kosze na bieżąco, nie dopuszczać do przesypywania się odpadów 
z pojemników.
2. W ramach opróżniania koszy należy zebrać nieczystości (kamienie, betony, gruz 
i elementy z nagrobków oraz gałęzie i inny urobek) leżące luzem obok zapełnionych pojemników i doprowadzić do porządku teren przyległy w promieniu 2 m, łącznie 
z zamieceniem lub wygrabieniem miejsca wokół. Obowiązek ten winien być realizowany każdorazowo po opróżnieniu pojemników.

3. Bieżące usuwanie tzw. dzikich wysypisk tj. nagrabionych liści, betonów, śmieci, gałęzi itp. na trasie przejazdu między poszczególnymi koszami.

4. Bieżące usuwanie odpadów powstałych na skutek prac realizowanych przez interwencyjnych pracowników ZUK tj. nagrabione liście, stosy gałęzi lub inny urobek, na trasie przejazdu między poszczególnymi koszami lub na wezwanie inspektora nadzoru. 

5. Zebranie odpadów zlecone będzie w godzinach pracy Zamawiającego tj. w godzinach min. od 7:00 do 15:00, wówczas prace odbierane będą następnego dnia w godzinach od 7:00 do 15:00 w przypadku zlecenia w piątek prace odbierane będą w poniedziałek do godziny 9:00
6. Opróżnione kosze parkowe każdorazowo należy wyłożyć workami czarnymi z folii polietylenowej, o grubości 0,045 – 0,05 mm, o wymiarach 800 x 580 mm 
i pojemności 70 litrów
7. Na dzień 15.12.2015r. do godz. 1400 wszystkie kosze muszą być opróżnione oraz usunięte wszystkie nieczystości zgromadzone na trasie przejazdu pomiędzy poszczególnymi koszami. Max. termin wywiezienia koszy do 18.12.2015r.

8. Wykonawca ma obowiązek wymienić kosze druciane na kosze o pojem. 1100 l., 
w ilości min. 700 szt. - typowych pojemników, klapowych wykonanych z tworzywa sztucznego, spełniających normę EN-840, w czasie miesiąca od podpisania umowy. Kosze należy ustawić w gniazdach po 2, 4, 6 szt. w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

9. Oznaczenie w/w pojemników z wykorzystaniem elektronicznych identyfikatorów, posiadających swój unikalny numer identyfikacyjny, przypisany do danego punktu.

10. Pojemniki powinny być, odpowiednio oznaczone, oklejone widocznymi znakami informującymi o rodzaju odpadu, zgodnie z poniższą tabelą:
	Rodzaj odpadów
	wrzucamy
	nie wrzucamy
	barwa

	odpady zielone
(ulegające biodegradacji)
	kwiaty

liście

gałęzie

ziemia

inne

odpady biodegradowalne
	reklamówki

inne folie i opakowania

znicze

wkłady

wiązanki

wieńce

sztuczne kwiaty

doniczki

opakowania po środkach czystości
	brąz

	odpady zmieszane
	reklamówki

inne folie i opakowania

znicze

wkłady

wiązanki

wieńce

sztuczne kwiaty

doniczki

opakowania po środkach czystości
	szare


11. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia w elektroniczne identyfikatory pojemniki o poj. 1100 l. należące do Zamawiającego. Kosze zostaną wskazane w terenie przez inspektora ZUK, około 100 szt.
12. Wykonawca jest zobowiązany konserwować i utrzymywać wszystkich pojemników w należytym stanie estetycznym, technicznym i sanitarnym w okresie realizacji zamówienia, w tym uzupełniać oznakowanie na pojemnikach
13. Wykonawca na własny koszt naprawi wszelkie szkody spowodowane  niewłaściwym opróżnianiem i użytkowaniem koszy.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRAC W OKRESIE OD DNIA 19.10.2015 DO 15.11.2015R TJ. W OKRESIE WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Wymagane jest zwiększenie częstotliwość wywożenia odpadów z wszystkich koszy i pojemników na terenie Cmentarza Centralnego.
Minimalna ilość jednostek wywożących odpady na Cmentarzu Centralnym - 12 sztuk 
1. W okresie od 19.10.2015 r. do 15.11.2015 r. Zamawiający ma obowiązek dostawić w miejsce wskazane przez inspektora ZUK, 200 szt. koszy o poj. 1100 l.
2. W dniu 31.10 - 01.11.2015 r. wywóz odpadów przez cały dzień w godz. min. od 06:00 do 17:00. W przypadku utrudnionego ruchu pojazdów wywożących odpady na poszczególnych kwaterach jednostkę należy skierować w miejsce, gdzie jest możliwe prowadzenie prac.
3. Wykonawca ma obowiązek zapewnić grupę min. 20 osób, które będą pakować śmieci zalegające wokół śmietników do worków o pojemności powyżej 600 l., w sytuacjach utrudnionego ruchu pojazdów wywożących odpady. Pełne worki należy wywieźć z terenu Cmentarza Centralnego, w tym samym dniu.
4. Od dnia 19.10.2015 r. do 15.11.2015 r. Wykonawca ma obowiązek rozstawienia min. 15 szt. kontenerów na śmieci o pojemności 8 m3, w miejsce wskazane przez Zamawiającego
5. Godziny pracy zestawów wywożących śmieci min. od 6:00 do 17:00. (również w soboty i niedziele)

6. W godzinach pracy sprzętu ZUK zastrzega sobie możliwość wezwania zestawu wywożącego odpady w inny rejon Cmentarza. 
7. Rozpoczęcie opróżniania koszy w ciągu 2 godzin od zgłoszenia inspektora (telefonicznego, e-mailowego lub fax-em).
8. Odbieranie prac w okresie Wszystkich Świętych tj. 19.10 – 15.11.2015r. prowadzone będzie w godzinach od 6:00 do 17:00, codziennie również w sobotę i niedziele. 
9. Zlecenie poprzedzone będzie kontaktem telefonicznym, a następnie wysłane pisemnie faxem lub e-mailem

10. Wykonawca informuje Zamawiającego telefonicznie o wykonaniu zlecenia.
11. W tym okresie Zamawiający udostępni Wykonawcy klucze od bramy na Cmentarz Centralny, od ul. Mieszka I 
Do rozliczenia miesięcznego każdorazowo należy dołączyć kwity wagowe z wysypiska oraz kartę przekazania odpadów. 
· Kwit wagowy powinien posiadać informację o rodzaju odpadów wraz z kodem oraz pochodzeniu odpadów.
· Karta przekazania odpadów zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów 
2) UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
W utrzymaniu czystości należy skalkulować:

· zbieranie (odbiór) odpadów komunalnych (w tym gałęzi, konarów, zniczy, wieńców, wiązanek, foli, podrzutów itp. zalegających na poboczach dróg, pasach zieleni, wzdłuż cieków wodnych) – częstotliwość w zależności od ustalonego zakresu,

· usuwanie wypalonych zniczy, wieńców, wiązanek z pomników:

„W hołdzie Bohaterom Września 1939”, „Kamień poświęcony Ofiarom Stalinizmu”, „Krzyż Katynia Szczecin”, „Tym, którzy nie powrócili z Morza”, „Braterstwa Broni”, „Działaczy Ruchu Robotniczego”, „Krzyż żeliwny upamiętniający żołnierzy poległych w wojnie francusko-pruskiej 1870-1871”, „Poświęcony jeńcom belgijskim i polskim 1939-45”, „Pionierów Szczecińskich 1945-1946”, „Pamięci zmarłych szczecinian do 1945r”, „Pamięci Kombatantów”,„Sybiraków”, „Krzyż prawosławny”, „Dzieci Nienarodzonych”

„Armii Krajowej”, „Ofiar hitlerowskich obozów koncentracyjnych”, „Tablica pamięci I Armii Wojska Polskiego”, „Pomnik Ofiar Grudnia 1970”, „Bohaterów poległych na Piastowskim Szlaku”, „Uczestnikom Wojny Ojczyźnianej 1941-45”, „Tablica „Chwała żołnierzy I Frontu Białoruskiego”, „Dzieci Utraconych”, „Pomnik Olimpijczyków”

znajdujących się na terenie Cmentarza Centralnego – częstotliwość w zależności od ustalonego zakresu lub na wezwanie inspektora nadzoru w formie pisemnej lub telefonicznej
· transport zebranych odpadów komunalnych,

· zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych

Utrzymanie terenów w czystości należy wykonywać w częstotliwości ustalanej  przez inspektora nadzoru. 
Przewiduje się następujące częstotliwości:

- Cmentarz Centralny – Kwatery Wojenne – 2 x w tygodniu (poniedziałek i piątek)

- Cmentarz Centralny – pozostałe tereny – 1 x w tygodniu (piątek)
3) POWIERZCHNIOWE OCZYSZCZANIE TERENU 
Oczyszczenie terenu wewnątrz kwater, pomiędzy poszczególnymi grobami itp. bez możliwości podjazdu samochodu (taczkowanie), jak również z możliwością podjazdu. Oczyszczanie terenu z gruzu, kamieni, resztek budowlanych, pozostałości po pomnikach, gałęzi, konarów, nagrabionych liści, śmieci, zniczy, wieńców, wiązanek itp. zanieczyszczeń. Przesortowanie i ułożenie zebranego materiału w stosy lub wytaczkowanie w miejsce dostępne dla samochodu. 
Po wykonaniu oczyszczania terenu wygrabić miejsce. 
Wywóz zanieczyszczeń tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ładowności do 5 ton.

4) LIKWIDACJA DOŁÓW PO USUNIĘTYCH KOSZACH
1. Zasypywanie dołów w miejscach gdzie będą postawione kosze o poj. 1100 l.:

·  polega na usunięciu nieczystości, zasypaniu ziemią o parametrach zbliżonych do rodzimego gruntu, zagęszczonego w stopniu umożliwiającym postawienie kosza, wyrównaniu i zagrabieniu.
2. Zasypanie dołów po likwidacji kosza i założeniu trawnika:

· polega na usunięciu nieczystości, zasypaniu ziemią, wyrównaniu, zagrabieniu i posianiu trawy
5) USTAWIENIE POJEMNIKÓW NA ŚMIECI O POJEMNOŚCI 1100 L NA CMENTARZU CENTRALNYM 
Ustawienie pojemników o pojemności 1100 l, w kolorze brązowym i szarym, 4 – kołowy system jezdny z możliwością blokady kół, w wersji z pokrywą zasuwaną. W pozycji należy skalkulować transport i ustawienie kosza na miejscu wraz z przetransportowaniem starego kosza we wskazane przez Zamawiającego miejsce (na odległość do 10 km). Kosze będą użytkowane na terenie C.C. do końca obowiązującej umowy.
Wymagania dotyczące prac 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zakresem i SSTWiOR oraz uzgodnieniami z Zamawiającym. Do prac winni być dopuszczeni Wykonawcy mający udokumentowane doświadczenie zawodowe. 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian krotności i obmiarów oraz odstąpienia od wykonania prac w zależności od potrzeb i warunków pogodowych (w przypadku braku zasadności ich wykonania); 

2. Wszelkie koszty związane z robocizną, robocizną w godzinach popołudniowych lub wczesno-rannych, sprzętem, zakupem materiałów ponosi wykonawca i powinny zostać wkalkulowane w cenę usługi;

3. Ewentualne koszty związane z przygotowaniem miejsca pracy, zabezpieczenie miejsca prac ponosi Wykonawca; 

4. Terminy wykonania prac (z pominięciem z góry określonych w SSTWiOR) będą każdorazowo określane przez przedstawiciela Zamawiającego; 

5. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu powinien powiadomić przedstawiciela Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek;

6. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie trwania ich realizacji;

7. Ochrona przeciwpożarowa - Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji prac albo przez personel Wykonawcy;

8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów – pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w obrębie terenu zieleni oraz drzewostanu i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich powstałych  w ten sposób uszkodzeń;

9. Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej;
10. Ustawa o zagospodarowaniu odpadów, Ustawa o ochronie środowiska oraz Ustawa o ochronie przyrody w czasie wykonywania prac – Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące zagospodarowania odpadów, ochrony środowiska naturalnego i ochrony przyrody poprzez podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowania przepisów dotyczących zagospodarowania odpadów, ochrony środowiska i ochrony przyrody. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację dróg dojazdowych, stosowanie ciężkiego sprzętu mechanicznego, wykonywanie wszelkich prac w obrębie starodrzewu – ręcznie i obsługiwanym ręcznie lekkim sprzętem mechanicznym, wywożenie odpadów do zakładu utylizacyjnego, prowadzenie kart przekazania odpadów oraz posiadanie kwitów wagowych;
11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów – Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
II. SPRZĘT

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami określonymi w SSTWiOR oraz wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Wymagania techniczne dodatkowe dotyczące pojazdów i ich wyposażenia

1. Środki transportu do wywozu należy dostosować do rodzaju nawierzchni, wysokości drzewostanu na poszczególnych obiektach.
2. Jednostki wywozowe odpady winny być zarejestrowane, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu drogowego. Powinny być przystosowane do odbierania odpadów komunalnych, posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem przewożonych odpadów, winny być wyposażone w:

· systemy elektroniczne potwierdzające odbiór odpadów z wykorzystaniem oznakowania pojemników, o którym mowa w rozdziale I pkt 9
·  wyposażenie w terminal pokładowy, którego zadaniem jest zapis informacji – notatek dotyczących nieprawidłowości stwierdzonych przy realizacji usługi odbioru odpadów

· wyposażenie w urządzenia do transmisji danych ewidencjonowanych w trakcie realizacji zlecenia
3. System monitoringu bazujący na GPS. 

· Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy w elektroniczny system monitoringu bazujący na GPS rejestrujący przebieg tras.
· dane rejestrowane przez dodatkowe urządzenia rejestrujące opisane w poniższych punktach muszą być w pełni zintegrowane z systemem monitoringu GPS
· przesył danych z urządzeń dodatkowych musi być jednoczesny z danymi z systemu monitoringu GPS. Wszystkie zarejestrowane zdarzenia (załadunek, wyładunek, identyfikacja, ważenie, rejestracja i inne) muszą być rozszerzone o dokładną datę i czas (zgodny z uniwersalnym czasem koordynowanym UTC PL) oraz współrzędne geograficzne zdarzeń wyznaczone na podstawie systemu GPS.
4.  Czujnik załadowania/wyładowania odpadów
· Wykonawca wyposaży wszystkie śmieciarki, w czujniki:
a) czujnik pozwalający określić lokalizację pojazdu podczas opróżniania pojemnika, 
b) czujnik pozwalający określić lokalizację pojazdu w czasie opróżniania zabudowy śmieciarki z odpadów. 
5. Wymagania dotyczące transmisji danych: 
· dane opisane w pkt. 3 niniejszego rozdziału muszą być na bieżąco, nie później niż 5 minut od zdarzenia, prezentowane on-line Zamawiającemu przy pomocy oprogramowania udostępnionego przez Wykonawcę Zamawiającemu lub przy pomocy interfejsu do systemów Wykonawcy umożliwiającego podgląd zdarzeń przez Zamawiającego,
· Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości monitorowania działań Wykonawcy związanych z realizowaniem usługi odbioru i zagospodarowania odpadów oraz pozyskiwania wymaganych informacji kontrolnych z co najmniej ostatnich 30 dni od daty i godziny bieżącej poprzez udostępnienie Zamawiającemu przez Wykonawcę oprogramowania umożliwiającego podgląd zdarzeń przez Zamawiającego
·  Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu Zamawiającego do danych GPS, który jest spowodowany przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, jak np. awaria urządzeń Zamawiającego, brak dostępu serwera Zamawiającego do sieci Internet
·  Odpowiedzialność za wybór usługodawcy GPS oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu GPS ponosi Wykonawca. Awaria u usługodawcy GPS będzie traktowana, jako zawiniona przez Wykonawcę
· Wykonawca obowiązany jest utrzymywać w pełnej sprawności urządzenia rejestrujące pracę pojazdów tj. systemy GPS tak, aby wykonywanie usługi odbioru odpadów z punktu wywozowego zostało zarejestrowane
6. narzędzia, urządzenia, urządzenia techniczne umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników
7. Transport odpadów w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszych, nie powodujący uciążliwości i zanieczyszczenia miejsc załadunku i trasy wywozu odpadów
8. W przypadku usuwania odpadów cyklopem, na czas przejazdu między poszczególnymi koszami należy bezwzględnie zabezpieczyć chwytak.
9. Wykonawca trakcie trwania umowy, ma obowiązek zapewnić min. 4 szt. pojazdów wywożących odpady z terenu C.C 
10. Na kwaterze nr 1 – 4 (dawne ogrodnictwo) obowiązuje całkowity zakaz wjazdu pojazdów wywożących odpady. Dojazd sprzętem do słupków wjazdowych a następnie ręczne przetransportowanie koszy do miejsca dojazdu samochodu.
III. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SSTWiOR i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w obrębie realizacji zadania.

IV. WYKONANIE PRAC

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z zakresem prac, wymaganiami SSTWiOR oraz poleceniami inspektora nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów prac będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SSTWiOR a także w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania prac. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

V. KONTROLA JAKOŚCI PRAC

Zasady kontroli i jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel i sprzęt. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących pracy sprzętu, personelu. Jeżeli będą one poważne i mogą wpłynąć ujemnie na jakość prac, inspektor natychmiast wstrzyma użycie danego sprzętu itp. do czasu, aż stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakość.

VI. ODBIÓR PRAC

Przed przystąpieniem do realizacji umowy nastąpi protokólarne przekazanie obiektu, a co kwartał przeprowadzony będzie w obecności stron przegląd stanu technicznego obiektu.

Rodzaje odbioru prac

W zależności od ustaleń odpowiednich SSTWiOR, prace podlegają następującym etapom odbioru:

· odbiorowi częściowemu (w ciągu danego miesiąca);

· odbiorowi końcowemu (po zakończeniu danego miesiąca).

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części prac. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym prac.

Odbiór ostateczny (końcowy) prac

Zasady odbioru końcowego prac.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. Całkowite zakończenie prac oraz gotowość do odbioru końcowego będzie potwierdzona telefonicznie inspektorowi nadzoru. Końcowego odbioru prac dokonuje inspektor nadzoru. Inspektor nadzoru odbierający prace dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i ocenie wizualnej.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wg inspektora prace nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Inspektor może wyznaczyć ostateczny termin realizacji prac. 

VII. PODSTAWA PŁATNOŚC

Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest podpisany protokół oraz cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, materiały i sprzęt niezbędne do wykonania danej usługi. 
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