                                                                                                         Załącznik nr 10
FONTANNY
OPIS  PRAC NIEZBĘDNYCH    DO  WYKONANIA – wartość  ryczałtowa
(prace  obejmują  okres od podpisania umowy do 31.12.2015r. wraz z dniami świątecznymi 
i wolnymi od pracy )
I. Uruchomienie i utrzymywanie w czystości i sprawności fontann w okresie sezonu 
            - od uruchomienia fontann - 
               Jezioro Rusałka, Staw Brodowski – w trakcie remontu, Cmentarz Centralny, 
               Plac Piotra i Pawła, Plac Zwycięstwa – przed Świętami Wielkanocnymi 

               (wg ustaleń z Zamawiającym), pozostałe fontanny po świętach -
            - do  trzeciej  dekady  października (ustalenia z Zamawiającym) – wg  potrzeb, w  
              tym:

- przewóz  z  miejsca  składowania (pomieszczenia Zamawiającego lub Wykonawcy
  prac) montaż przy użyciu odpowiedniego sprzętu, regulacja, ustawianie, naprawa, 

              wymiana, uzupełnianie między innymi:
                 - zegarów sterujących        

                 - wylewek 
                 - wyłączników różnicowo – prądowych / falowników itp.
                             - lamp oświetleniowych (różne, także podwodne) wraz z wymianą 

                               uszkodzonych / niesprawnych żarówek

                                   - pomp, pływaków
                                   - zabezpieczeń MP 204

                                   - transformatorów
                             - stojaków, konstrukcji  wsporczych  i  elementów zabezpieczających, 
                                koszy zabezpieczających pompy oraz płaszczy ochronnych 
- przygotowanie pomp do uruchomienia, wykonanie/montaż złączy kablowych, 

   uziemienia, sprawdzenie wraz z naprawą i uzupełnieniem braków instalacji 

   zasilającej, sterowniczej, i wod – kan., podłączenie instalacji elektrycznej, itp. oraz
   wykonanie prób, rozruch fontann,

                  - wymianę pomp w sezonie (demontaż/montaż, przewóz do/z naprawy lub miejsca 

                     składowania wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi (dotyczy także 

                     kompaktów)
- wykonanie badań kontrolnych w zakresie, między innymi: ochrony 
   przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji systemów elektrycznych oporności 
   izolacji przewodów, kabli i urządzeń elektrycznych, pomiarów rezystancji uziomu 
   oraz sporządzenie protokołów w 2 egz, oraz przekazanie Zamawiającemu w 
   terminie 2 tygodni od uruchomienia fontanny
- prowadzenie rejestru szczegółowych opisów codziennych czynności wykonywanych 

  na poszczególnych obiektach. Przekazywaniem kserokopii tych zapisów 
  Zamawiającemu wraz  z protokołem odbioru robót, w okresach miesięcznych

- przegląd, sprawdzanie, naprawa, wymiana, uzupełnianie braków w tablicach 
   licznikowych, szafkach sterowniczych i energetycznych, w tym np. wymiana szyn 
                     montażowych, uziemienia, listew podłączeniowych, okablowania, oznakowania,
                     uzupełnianie i wymiana schematów elektrycznych, oznaczeń przewodów, 
                     oznakowywanie i opisywanie wszystkich urządzeń zamontowanych w 
                     rozdzielniach,  naprawa/wymiana drzwiczek  i  obudów, uzupełnianie  zamknięć  itp 
                     oraz innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania fontann.)
                  - utrzymanie porządku w rozdzielniach i pomieszczeniach przynależnych do fontann, 
                     uzupełnianie oświetlenia (wymiana żarówek oraz lamp różnego typu), uzupełnianie/

                     wymiana ogrzewania, wyłączników, kontaktów itp. 
                  - ustawianie, sprawdzanie, kontrola  oprogramowania, naprawa, wymiana,
                     konserwacja urządzeń sterujących (np. przekaźniki, stacje uzdatniania wody, zegary 
                     sterujące, wyłączniki różnicowo-prądowe, zabezpieczenia pomp itp.) zgodnie z 
                     instrukcjami
                  - montaż, oczyszczanie, naprawa, wykonanie, wymiana koszy, krat, siatek  

                     zabezpieczających pompy oraz zabezpieczeń wszelkich wlotów, wylotów, 

                     przelewów itp. 
                  - napełnianie, wymiana wody (przyjmuje się jedną wymianę wody w sezonie), mycie
                     basenów,  murków okalających, komór, elementów fontann przy wykorzystaniu 

                  urządzenia do czyszczenia pod ciśnieniem na gorącą wodę (np. typu Karcher),
                  utrzymywanie stałego poziomu wody w nieckach fontann  i komorach.
                     Koszty wody i ścieków w gestii Zamawiającego. Kontrolowanie stanu liczników
                     wody – dokonywanie cotygodniowych/miesięcznych spisów i przekazywanie ich 
                     Zamawiającemu (zgodnie z ustaleniami).          
-  usuwanie zanieczyszczeń, mycie basenów,  murków okalających, ścian, komór, 
                     studni spustowych i instalacji wodnych fontann przy wykorzystaniu urządzenia do 
                   czyszczenia pod ciśnieniem na gorącą wodę (np. typu Karcher), odpompowanie 
                     wody z komór,  
                  - utrzymanie w czystości i sprawności technicznej odwodnienia liniowego przy 

                     fontannie na Wałach Chrobrego,
                  - utrzymanie w sprawności technicznej monitoringu fontanny na Wałach Chrobrego,

                  - mycie niecki basenu fontanny na Wałach Chrobrego przy użyciu odkurzacza 

                     będącego na wyposażeniu fontanny, zgodnie z instrukcją eksploatacji (ok. jeden raz 

                     w tygodniu)
- zbieranie zanieczyszczeń z lustra wody i dna – min. 2 razy dziennie w godzinach
   porannych do godz. 9.00 oraz w godzinach popołudniowych do godz. 19.00 –
   wszelkie zmiany należy ustalać z Zamawiającym           

                  - utrzymanie w czystości i sprawności komór i instalacji przelewowych wraz z 
                     urządzeniami – ul. Szymanowskiego, pl. Orła Białego, Plac J. Szczerskiej, pl.

                     Noakowskiego, „Kotwica”, Lapidarium, Papieża Jana Pawła II, Plac Zwycięstwa, 
                     Cmentarz Centralny (przed Kaplicą), Cmentarz Centralny- Kwatera Zasłużonych, 

                     Wały Chrobrego, ul. Wawrzyniaka oraz istniejących studni (także 
                     wodomierzowych) wraz z instalacjami i urządzeniami, uzupełnianie, naprawa 
                     pokryw i zamknięć na studzienkach przynależnych do fontann w przypadku 
                     kradzieży lub dewastacji
- udrażnianie, płukanie  rurociągów, likwidacja wycieków (naprawa uszkodzeń z 

   uwzględnieniem wszelkich niezbędnych prac i materiałów), wymiana  uszczelek, 

   obejm, złączek, króćców, podłączeń do pomp  itp., celem zabezpieczenia

   sprawności działania fontann
                  - uruchomienie, pełna obsługa i utrzymanie w sprawności działania stacji uzdatniania
                     wody fontann na pl. Orła Białego, Placu Zwycięstwa, Wałach Chrobrego, 
                     Cmentarzu Centralnym – Kwatera Zasłużonych, ul. Wawrzyniaka oraz w Parku 
                     Noakowskiego (filtr) zgodnie z instrukcją obsługi i  Decyzjami Wojewódzkiego 
                     Konserwatora Zabytków wraz z uzupełnianiem środków chemicznych niezbędnych 
                     do ich prawidłowego działania, prowadzeniem bieżących kontroli ustawień, prób 
                     oraz prowadzenie codziennych wpisów do rejestru wykonanych kontroli 
                     parametrów zgodnie z instrukcją obsługi. Przekazywaniem  kserokopii tych 
                     rejestrów  Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru robót, w okresach 
                     miesięcznych (zakup testerów i środków chemicznych obciąża koszty Wykonawcy),
                  - uzdatnianie wody ( zakup i dozowanie środków chemicznych w sposób ręczny) w 

                     basenach/zbiornikach fontann przy zastosowaniu ogólnie dostępnych środków
                     przeznaczonych wyłącznie do tego celu w tym np. środek przeciwalgowy, środki 

                     utrzymujące poziom pH, płyn dezynfekujący, lub inne wskazane w Decyzjach
                     Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i instrukcjach obsługi, wraz z bieżącą 
                     kontrolą i utrzymywaniem pH na odpowiednim poziomie przy pomocy testerów
                     (zakup testerów i środków chemicznych obciąża koszty Wykonawcy),
                     rejestrowanie, w cyklach tygodniowych, pomiarów parametrów  wody w 
                     fontannach nie posiadających stacji uzdatniania wody i przedkładanie ich

                     Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru robót, w okresach miesięcznych
                 -  wylewki - oczyszczanie, regulacja, trwałe zabezpieczenie przed ingerencją osób 

                     trzecich, udrażnianie
- naprawa i wymiana  uszkodzonych  oraz uzupełnianie brakujących płytek/okładzin
   wraz z materiałem do 3m², przyklejanie oderwanych okładzin (dotyczy także 
   pomieszczeń technicznych)- al. Papieża Jana Pawła II, Park Noakowskiego, ul. 
   Szymanowskiego, Plac Zwycięstwa, Plac Orła Białego, ul. Wawrzyniaka  (koszty 
   materiału po stronie Wykonawcy)
                  - naprawa i wymiana  uszkodzonych oraz uzupełnianie brakujących elementów

                     nawierzchni przynależnych do fontann wraz z materiałem do 1,5m², fontanna 

                     Kotwica, Noakowskiego, ul. Szymanowskiego, Szczerskiej, pl. Orła Białego, Plac 

                     Zwycięstwa, Wały Chrobrego, ul. Wawrzyniaka  (koszty materiału po stronie 
                     Wykonawcy)

                  - oczyszczanie, konserwacja, malowanie, naprawa, wymiana, uzupełnianie krat, klap, 

                     kominków, rur, sztyc, wsporników, wylewek, kątowników, ogrodzeń, zamknięć 
                     pomieszczeń, szafek przynależnych do fontann, komór/studni, siedzisk/ławek, itp.
                  - przyklejenie oderwanych elementów (kafli) fontanny „Labirynt”, utrzymywanie jej 

                     w czystości
                  - oczyszczanie, kafli, płytek, piaskowców, okładzin, urządzeń i elementów fontann z 
                     nalotu, napisów, reklam itp. przy wykorzystaniu urządzenia do czyszczenia pod
                     ciśnieniem na gorącą wodę (np. typu Karcher)    

                     W sytuacji obiektów zabytkowych tj. fontanny „Kotwica”, na Placu Orła Białego,
                     Lapidarium, Wałów Chrobrego, Cmentarz Centralny – Kwatera Zasłużonych 

                     zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pod 
                     specjalistycznym nadzorem.

                  - utrzymanie fontann w stałej czystości, pełnej sprawności działania urządzeń 
                     odpowiedzialnych za ich prawidłowe funkcjonowanie, także tych do obsługi 

                     których niezbędny jest sprzęt pływający, (ewentualna naprawa bądź wymiana na 

                     nowe/sprawne zegarów sterujących, wyłączników różnicowo-prądowych, gniazd

                     bezpiecznikowych, bezpieczników - zwykłych i automatycznych, zabezpieczeń MP

                     204 itp.)
             - utrzymanie  w  sprawności działania, naprawa, wymiana  wentylatorów 

               (ul. Szymanowskiego, pl. Orła Białego, Cmentarz Centralny, Lapidarium, Kwatera    

               Zasłużonych, Plac  Zwycięstwa, Wały Chrobrego, ul. Wawrzyniaka),

            - ustawianie, demontaż, wymiana, naklejanie  tablic informacyjnych (ewentualne 

               malowanie napisów)
- zbieranie, załadunek i wywóz wszelkich nieczystości z fontann i terenu 

   przynależnego do fontann, na  wysypisko wraz z ponoszeniem wszelkich opłat z 

   tym związanych 
- zgłaszanie do ZWiK montażu wodomierzy i udział w przedmiotowych pracach wraz 

   z ponoszeniem opłat z tym związanych, 
- dokonywanie odczytów liczników energii elektrycznej i wodomierzy w razie 

   konieczności, 
                  - udział w spotkaniach, naradach, przeglądach, itp. po wcześniejszym powiadomieniu 
                     przez Zamawiającego
                  - utrzymanie  w  ruchu fontann np.:  przy  ul. Szymanowskiego, na Jeziorze Rusałka, 
                     Na Cmentarzu  Centralnym, na pl. im. J. Szczerskiej, Stawie Brodowskim, na Placu 
                     Zwycięstwa, Wałach Chrobrego maksymalnie do dnia 10.11.2014r. (wg ustaleń z 
                     Zamawiającym)                                       
II.        Zamknięcie i utrzymanie w czystości i sprawności fontann przed i po sezonie (od 
           podpisania umowy do uruchomienia fontann i od trzeciej  dekady  października do 
           31.12.2015r.)

           - spuszczenie wody z basenów/zbiorników fontann, mycie ścian, dna, komór, 
                    elementów fontann, studni spustowych i instalacji wodnych fontann przy 

                 wykorzystaniu urządzenia do czyszczenia pod ciśnieniem na gorącą wodę (np. typu
                    Karcher), odpompowanie wody zalegającej  z komór, studni itp. 
           - demontaż urządzeń/wyposażenia fontann przy użyciu odpowiedniego sprzętu, 
              przewóz do miejsca składowania wraz z przewozem do/ z naprawy do miejsca

              składowania (w razie potrzeby) wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi
           - przechowywanie elementów wyposażenia fontann i pomp w pomieszczeniach   

              ogrzewanych będących w posiadaniu Zamawiającego lub Wykonawcy prac,
           - przeglądy pomp związane z ich konserwacją (czyszczenie, malowanie), sprawdzanie

              pod względem sprawności elektrycznej i mechanicznej zgodnie z instrukcjami 
              obsługi wraz z uwzględnieniem wymiany, uzupełnienia oleju bądź innego 
              wypełniacza, oringów, kabli, dławików itp. oraz konieczne przeglądy serwisowe w
              zakresie zgodnym z instrukcją obsługi i eksploatacji (ponoszenie kosztów

              diagnostyki oraz w/w wymian i uzupełnień, koszty remontu po stronie 
              Zamawiającego, 
           - przekazanie Zamawiającemu protokołów z wykonanych przeglądów urządzeń 
              (pompy, lampy podwodne, stacja uzdatniania wody) wraz z protokołem odbioru 
              robót za miesiąc grudzień do 15.12. 2015r.
           – konserwacja (czyszczenie, malowanie), naprawa, wymiana, zabezpieczanie itp.
              urządzeń/wyposażenia fontann, w tym między innymi:  
                            - zegary sterujące  

                            - wylewki

                            - lampy  oświetleniowe (różne, także podwodne) wraz z wymianą 

                              uszkodzonych / niesprawnych żarówek
                            - stojaki, konstrukcje  wsporcze  i  elementy zabezpieczające, kosze 
                               zabezpieczające pompy oraz płaszcze ochronne,

                            -  pompy, pływaki

                            - transformatory

                            - zabezpieczenia MP 204
                            - wyłączniki różnicowo-prądowe
            - oczyszczanie, konserwacja, malowanie  zdemontowanych elementów metalowych 
               stanowiących wyposażenie fontann,
- oczyszczanie niecek i elementów fontann z zanieczyszczeń – wg potrzeb
- czyszczenie kafli, płytek, piaskowców, okładzin, elementów i urządzeń fontann z

                 nalotu, napisów i naklejanych reklam, itp. przy wykorzystaniu urządzenia do 

                 czyszczenia pod ciśnieniem na gorącą wodę (np. typu Karcher)
                     W sytuacji obiektów zabytkowych tj. fontanny „Kotwica”, na Placu Orła Białego,
                     Lapidarium, Wały Chrobrego, Cmentarz Centralny – Kwatera Zasłużonych zgodnie 
                     z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pod specjalistycznym 
                     nadzorem.

                  - przyklejanie oderwanych elementów (kafli) fontanny „Labirynt”, utrzymywanie jej  

                     w czystości

                  - ustawianie, sprawdzanie, kontrola  oprogramowania, naprawa, wymiana,

                     konserwacja urządzeń sterujących (np. przekaźniki, stacje uzdatniania wody, zegary 

                     sterujące, wyłączniki różnicowo-prądowe, zabezpieczenia pomp itp.) zgodnie z 

                     instrukcjami

- zabezpieczenie pozostawionych elementów fontann oraz ich ewentualne 
  uzupełnianie, naprawa, wymiana,
                  - utrzymanie w czystości i sprawności technicznej odwodnienia liniowego przy 

                 fontannie na Wałach Chrobrego 

                  - utrzymanie w sprawności technicznej monitoringu fontanny na Wałach Chrobrego,

                  - utrzymanie porządku w rozdzielniach i pomieszczeniach przynależnych do fontann, 

                     uzupełnianie oświetlenia (wymiana żarówek oraz lamp różnego typu), uzupełnianie/

                     wymiana wyłączników, kontaktów, przewodów itp. 
                  - oczyszczanie, konserwacja, malowanie, naprawa, wymiana, uzupełnianie krat, klap, 

                     kominków, rur, sztyc, wsporników, wylewek, kątowników, ogrodzeń, zamknięć 

                     pomieszczeń, szafek przynależnych do fontann, komór/studni, siedzisk/ławek, itp.

                  - utrzymanie w czystości i sprawności komór i instalacji wraz z urządzeniami 
                     oraz istniejących studni (także wodomierzowych) wraz z instalacjami i 
                     urządzeniami, uzupełnianie pokryw na studzienkach przynależnych do fontann w 
                     przypadku kradzieży lub dewastacji (koszty materiału po stronie Wykonawcy)
- naprawa i wymiana  uszkodzonych  oraz uzupełnianie brakujących płytek/okładzin
   wraz z materiałem do 3m², przyklejanie oderwanych okładzin (dotyczy także 

   pomieszczeń technicznych)- al. Papieża Jana Pawła II, Park Noakowskiego, ul. 

   Szymanowskiego, Plac Zwycięstwa, Plac Orła Białego, ul. Wawrzyniaka  (koszty 
   materiału po stronie Wykonawcy)

                  - naprawa i wymiana  uszkodzonych oraz uzupełnianie brakujących elementów

                     nawierzchni przynależnych do fontann wraz z materiałem do 1,5m², fontanna 

                     Kotwica, Noakowskiego, ul. Szymanowskiego, Szczerskiej, pl. Orła Białego, Plac 

                     Zwycięstwa, Wały Chrobrego, ul. Wawrzyniaka  (koszty materiału po stronie 
                     Wykonawcy)
            - ustawianie, demontaż, wymiana, naklejanie, tablic informacyjnych, (ewentualne 
               malowanie napisów)
- przegląd, sprawdzanie, naprawa, wymiana, uzupełnianie braków w tablicach 

   licznikowych, szafkach sterowniczych i energetycznych, w tym np. wymiana szyn 

                     montażowych, listew podłączeniowych, okablowania, oznakowania, gniazd

                     bezpiecznikowych, bezpieczników - zwykłych i automatycznych, uzupełnianie i 

                     wymiana schematów elektrycznych, oznaczeń przewodów, oznakowywanie i 

               opisywanie wszystkich urządzeń zamontowanych w rozdzielniach 

               naprawa/wymiana drzwiczek i obudów, uzupełnianie zamknięć itp.)
            - uruchomienie i utrzymanie w sprawności, naprawa, wymiana ogrzewania – grzejniki 
               (Papieża Jana Pawła II, Szymanowskiego, Orła Białego, Cmentarz Centralny, Plac 

               Zwycięstwa, ul. Wawrzyniaka),

            - utrzymanie w sprawności, naprawa, wymiana wentylatorów (Wały Chrobrego, 

               Szymanowskiego, Orła Białego, Lapidarium, Cmentarz Centralny, Kwatera 

               Zasłużonych,  Plac Zwycięstwa, ul. Wawrzyniaka), 
- zbieranie, załadunek i wywóz wszelkich nieczystości z fontann i terenu 

   przynależnego do fontann, na wysypisko wraz z ponoszeniem wszelkich opłat z tym 

   związanych
- zgłaszanie do ZWiK demontażu wodomierzy i udział w przedmiotowych pracach
   wraz z ponoszeniem opłat z tym związanych
- dokonywanie odczytów liczników energii elektrycznej i wodomierzy w razie 

   konieczności, 

                  - udział w spotkaniach, naradach, przeglądach, itp. po wcześniejszym powiadomieniu 

                     przez Zamawiającego
III.   1. Uzupełnianie, zakup brakujących, uszkodzonych trwale elementów:

    - lampy podwodne – nie dotyczy wymiany żarówek, 
    - wylewki, 

    - zasuwy, 

    - szafki

    - remonty i zakup pomp, 
    - remont i zakup elementów składowych stacji uzdatniania wody (nie dotyczy 

      obowiązkowych wymian  i uzupełnień o których mowa w instrukcji obsługi i 

      eksploatacji) będą zlecane przez Wykonawcę  w imieniu Zamawiającego (na 
      wyraźne polecenie Zamawiającego) i opłacane przez Zamawiającego.
                   Uzupełnianie, zakup brakujących, uszkodzonych trwale pozostałych urządzeń i 
                   elementów stanowiących wyposażenie fontann i niezbędnych do ich prawidłowego 
                   działania będą obciążały Wykonawcę prac 
        2. Zamawiający od poniesionych kosztów związanych z remontem pomp odliczy koszty,
            dotyczące wymiany, uzupełnienia oleju bądź innego wypełniacza, oringów, kabli, 

            dławików itp. uwzględnione do poniesienia przez Wykonawcę w ramach ryczałtu
        3. Eksploatacja/obsługa fontann (ryczałt) będzie realizowana w pracy ciągłej 
            (włącznie z sobotami oraz dniami świątecznymi i dniami wolnymi od pracy) 
      3a. Wykonawca zobowiązany będzie do przystąpienia do realizacji przedmiotu 
            zamówienia, w zakresie awarii, we wszystkie dni obowiązywania umowy 

            (włącznie z sobotami oraz dniami świątecznymi i dniami wolnymi od pracy) 

        4. Wszelkie koszty niezbędne do prowadzenia prac eksploatacyjnych w ramach

            ryczałtu pozostają w gestii Wykonawcy prac
              5. Zamawiający zastrzega sobie prawo decydowania o wymianie wody w fontannach  w
                  ramach ryczałtu i dopuszcza zmiany polegające na zaniechaniu wymiany wody w
                  wybranych przez siebie obiektach i wykonaniu dodatkowych wymian w innych
                  obiektach np. za brak wymiany wody w fontannie na Cmentarzu Centralnym – przed 

                  Kaplicą zwiększy się ilość wymian wody np. w fontannie w al. Papieża Jana Pawła II.
              6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do decydowania o każdorazowym oczyszczaniu 

                  basenów fontann przy pomocy odkurzaczy basenowych. Wykonawca  natomiast jest 

                  zobowiązany do wykonania przedmiotowych prac z najwyższą starannością i przy 

                  użyciu odpowiedniego sprzętu, dostosowanego do charakteru danego obiektu (np. 

                  jego pojemności i głębokości)

 Prace nie ujęte w powyższym wykazie będą rozliczane, po uzgodnieniu ich zakresu rzeczowego i wstępnej wyceny prac z Zamawiającym, na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych przez Wykonawcę prac wg ustalonego sposobu rozliczenia (katalogi, kalkulacje, wyceny własne) z zastosowaniem robocizny, cen materiałów (uwzględniających koszty zakupu), najmu, pracy sprzętu oraz środków transportowych, stanowiących średnie ceny 
w publikowanych informatorach ORGBUD SERWIS lub SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, sprawdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

Wykonawca prac jest zobowiązany do:

1. 

a) monitorowania, w okresach tygodniowych zużycie wody na poszczególnych obiektach wraz z przekazywaniem informacji dla Zamawiającego. W sytuacjach zwiększonych poborów wody konieczne jest przedłożenie wyjaśnienia/uzasadnienia zaistniałej sytuacji. Jego brak jest równoznaczny z poniesieniem przez Wykonawcę prac kosztów nieuzasadnionego, nadmiernego zużycia wody wraz ze ściekami. 
b)  prowadzenia rejestru szczegółowych opisów codziennych czynności wykonywanych 

 na poszczególnych obiektach i przekazywania kserokopii tych zapisów Zamawiającemu wraz  z protokołem odbioru robót, w okresach miesięcznych (należy zapewnić bezproblemowy dostęp do prowadzonych zapisów dla Zamawiającego, wskazać miejsce przechowywania rejestru)
c) prowadzenia  codziennych wpisów do rejestru wykonanych kontroli parametrów zgodnie z instrukcjami obsługi i przekazywania kserokopii tych rejestrów Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru robót, w okresach miesięcznych – dotyczy fontann ze stacjami uzdatniania wody
d) rejestrowania, w cyklach tygodniowych, pomiarów parametrów wody w fontannach nie posiadających stacji uzdatniania wody i przekazywania ich Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru robót, w okresach miesięcznych

e) bieżącego monitoringu wszystkich obiektów i urządzeń objętych zamówieniem i przedłożeniem Zamawiającemu w miesiącu lipcu i listopadzie szczegółowego sprawozdania/opisu o ich stanie technicznym, na podstawie którego zostanie określony priorytet wykonywanych prac – sprawozdania należy złożyć wraz z fakturą i protokołem odbioru robót w podanych miesiącach
f) dokonywania w okresach miesięcznych przeglądu i analizy zapisów z kamer zainstalowanych na zabytkowych latarniach przy fontannie na Wałach Chrobrego wraz z przekazaniem pisemnej  informacji dla Zamawiającego (po wcześniejszych ustaleniach z Zamawiającym)
2. bieżącego informowania Zamawiającego o prowadzonych pracach eksploatacyjnych na fontannach, wykonywanych w ramach ryczałtu – dowolna forma przekazu
3. bieżącego informowania Zamawiającego o terminie rozpoczęcia prac nie wynikających z bieżącego utrzymania obiektu, sposobie ich realizacji, zaawansowaniu robót oraz terminie ich zakończenia,
