Załącznik nr 8
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 DOSTAWA URZĄDZEŃ DO STREET WORKOUT ORAZ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH – PLACE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA SENIORÓW
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem ST są warunki wykonania dostawy wraz z montażem urządzeń sportowo - rekreacyjnych siłowni zewnętrznych oraz urządzeń do street workout dla seniorów.
Kody CPV:

CPV 37440000-4  sprzęt do ćwiczeń fizycznych
CPV 37420000-8  sprzęt gimnastyczny
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji prac wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres prac objętych ST
Ustalenia niniejszej Specyfikacji dotyczą czynności mających na celu:
1. Dostawę oraz montaż urządzeń sportowo - rekreacyjnych siłowni zewnętrznych  
w ilości 22 szt. Prace dotyczą terenów zlokalizowanych w obszarze Gminy Miasto Szczecin.
2. Dostawę oraz montaż urządzeń street workut w ilości 3 szt., ławek treningowych 
w ilości 3 szt., wykonanie stref bezpieczeństwa, ustawienie elementów małej architektury w ilości 6 szt. Prace dotyczą terenów zlokalizowanych w obszarze Gminy Miasto Szczecin.
W zakres prac wchodzi:
1. Dostawa wraz z montażem (zgodnie z zaleceniami producenta) urządzeń sportowo - rekreacyjnych siłowni zewnętrznych zgodnych z załącznikiem nr 6 Wykaz i opis urządzeń:
1. Zieleniec przy ul. Narciarskiej działka 26/2 obręb 3069 – 3 szt.
- wahadło,

- orbitrek,

- rower i jeździec.

2. Park Szachisty działka 2/69 obręb 2008 – 9 szt.
- wyciskanie siedząc,

- wahadło,

- biegacz,

- prasa nożna,

- orbitrek,

- masażysta,

- koła Tai Chi,

- steper i twister,

- rower i jeździec.
3. Zieleniec przy ul. Derdowskiego działka 1/9 obręb 2100– 2 szt.

- ławka i prostownik pleców,

- drabinka i podciąg nóg.
4. Park im. St. Nadratowskiego działka 21/30 obręb 1017– 8 szt.
- wyciskanie siedząc,

- biegacz,

- prasa nożna,

- orbitrek,

- steper i twister, 
- rower i jeździec,

- ławka i prostownik pleców,
- drabinka i podciąg nóg.
2. Dostawa wraz z montażem (w tym wykonanie stref bezpieczeństwa) - zgodnie 
z zaleceniami producenta urządzeń do street workout, ławek treningowych oraz elementów małej architektury zgodnych z załącznikiem nr 6 Wykaz i opis urządzeń:
1. Park przy ul. Obotryckiej działka 6/18 obręb 3097
 - urządzenie do street workout,

- ławka treningowa,

- wykonanie wokół zamontowanych urządzeń bezpiecznej nawierzchni (piasek) o powierzchni wskazanej w dokumentacji producenta (strefy bezpieczeństwa),
- ustawienie obrzeży betonowych wokół stref bezpieczeństwa. Obrzeża należy osadzić w betonowym fundamencie (beton B-15) o grubości co najmniej 10 cm, ponadto należy je zabezpieczyć tylną podporą z betonu B-15 o grubości min. 10 cm.

2. Skwer im. księdza Świetlińskiego działka 4 obręb 4033 

  - urządzenie do street workout,

- ławka treningowa,

- wykonanie wokół zamontowanych urządzeń bezpiecznej nawierzchni (piasek) o powierzchni wskazanej w dokumentacji producenta (strefy bezpieczeństwa),
- ustawienie obrzeży betonowych wokół stref bezpieczeństwa. Obrzeża należy osadzić w betonowym fundamencie (beton B-15) o grubości co najmniej 10 cm, ponadto należy je zabezpieczyć tylną podporą z betonu B-15 o grubości min. 10 cm.

3. Park przy ul. 26 Kwietnia działka 6/20 obręb 2089
- urządzenie do street workout,

- ławka treningowa,

- wykonanie wokół zamontowanych urządzeń bezpiecznej nawierzchni (piasek) o powierzchni wskazanej w dokumentacji producenta (strefy bezpieczeństwa),
- ustawienie obrzeży betonowych wokół stref bezpieczeństwa. Obrzeża należy osadzić w betonowym fundamencie (beton B-15) o grubości co najmniej 10 cm, ponadto należy je zabezpieczyć tylną podporą z betonu B-15 o grubości min. 10 cm,
- ustawienie 2 szt. koszy na odpady komunalne,

- ustawienie oraz montaż 4 szt. ławek parkowych.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące prac

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac, zabezpieczenie bezpiecznych warunków realizacji prac, określonych przepisami p.poż i bhp oraz przepisami dot. ochrony środowiska, metody użyte przy wykonywaniu prac oraz ich zgodność z ST 
i wytycznymi Zamawiającego.

2. Kontrola jakości prac
2.1. Zasady ogólne

Sprawdzenie i odbiór prac powinny być wykonane zgodnie z normami oraz instrukcjami użycia producenta poszczególnych urządzeń.

2.2. Warunki szczegółowe
Skontrolowanie prac polega na sprawdzeniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, normach i instrukcjach producentów urządzeń..

2.3. Wymagania techniczne przy odbiorze prac 

Montowane urządzenia powinny być osadzone w miejscach zgodnie z planem (Załącznik nr 7 Lokalizacja) i instrukcjami producenta.
Po zamontowaniu elementów siłowni należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.

2.4. Certyfikaty

Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania muszą spełniać potwierdzone certyfikatami normy dotyczące bezpieczeństwa. 
3. Przepisy związane

3.1. Norma PN-EN 16630:2015-06E – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące produkcji, instalacji, kontroli i konserwacji zainstalowanego na stałe, ogólnodostępnego wyposażenia siłowni plenerowych.

3.2. Instrukcja montażu producenta elementów sportowo - rekreacyjnych siłowni zewnętrznych
3.3. Atesty higieniczne na impregnat
3.4. Aprobaty techniczne urządzeń.
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