OPIS  TECHNOLOGII  PROWADZENIA  PRAC  W  ZAGOSPODAROWANIU
LASU  W  LEŚNICTWIE DĄBIE I  GŁĘBOKIE

Prace w zagospodarowaniu lasu w leśnictwie Dąbie i Głębokie obejmują czynności z

zakresu hodowli lasu, ochrony lasu, zagospodarowania turystycznego, ochrony przeciwpożarowej.
Prace przy odnowieniach,podsadzeniach produkcyjnych, poprawkach,  obejmują:
-przygotowanie gleby poprzez wyoranie pługiem leśnym LPZ pasów szerokości 0,70m  w

odstępach 1,40 m, w drzewostanach objętych wprowadzaniem podsadzeń produkcyjnych w więźbie nieregularnej, uzależnionej od sposobu przygotowania drzewostanu lecz

nie mniej niż 3500 mb pasów na 1 ha,
-mechaniczne przygotowanie gleby broną talerzową w oddziale 104k Leśnictwa Dąbie oraz w oddziałach: 7b, 7g, 18h, 18k, 19a, 19c, 24c Leśnictwa Głębokie w ilości zawartej w kosztorysie,
-uzupełniające przygotowanie gleby poprzez wykonanie talerzy 60X60 cm w ilości wskazanej w kosztorysie,
-sadzenie 2-3 letniego materiału sadzeniowego dostarczonego przez wykonawcę, (dwuletnie sadzonki gatunków głównych, Jodła –trzyletnia)
-zabezpieczenie dostarczonego materiału szkółkarskiego poprzez dołowanie w przygotowanych dołach na sadzonki.
Dostarczony materiał szkółkarski musi spełniać ustalenia „Leśnej regionalizacji dla nasion i sadzonek” (2000). Posiadać kwalifikacje odpowiadające pierwszej klasie jakości zgodnie z normami stosowanymi w gospodarstwie szkółkarskim Lasów Państwowych.
Materiał sadzeniowy musi posiadać świadectwo pochodzenia, być wolnym od infekcji wirusowych, bakteryjnych, owadzich itp.
Podsadzenia produkcyjne należy przeprowadzić w oddziałach: 103a, 117k, 117c, 117m, 123r,  na pow. 10,74 ha
Poprawki i  uzupełnienia w podsadzeniach oddziałach: na pow. 111a, 108, 95d, 95k, 97x, 97s, 97ax, 97fx, 99z, 106b, 106c, 108f, 117d na pow. 19,79 ha
Wyoranie mechaniczne bruzd w Leśnictwie Głębokie zaplanowano w oddziałach: 15c, 71h, 71f  na powierzchni zgodnej z przedmiarem robót,
Prace z zakresu pielęgnowania gleby i pielęgnacji upraw i szlaków turystycznych obejmują:
- motyczenie sadzonek w uprawach leśnych w oddziałach: 95c, 97x, 97c, 97hx, 99bx, 99l, 99z, 106b, 106c, 108f, 117d na pow.: 61,32 ha Motyczenie należy wykonać w miesiącach kwiecień-czerwiec.
- wykaszanie mechaniczne chwastów na uprawach i w podsadzeniach produkcyjnych w oddziałach: 95c(trzykrotnie), 95d, 95k, 95g (trzykrotnie), 95h (trzykrotnie) 95m, 97j, 97x, 97c(dwukrotnie), 97s, 97ax(dwukrotnie), 97fx, 97hx (dwukrotnie), 98j, 99bx(dwukrotnie), 99l(dwukrotnie), 99z, 105b(dwukrotnie), 106b(dwukrotnie), 106c(dwukrotnie), 108f(dwukrotnie), 113b, 117c, 117d (dwukrotnie), 117k, 117l, 117m, 123r na pow. 50,58 ha

 - wykaszanie mechaniczne polan turystycznych, szlaków turystycznych: oddziały: 95f, 107c, 107d, 107j, 120k, 120m, 120x, 123i, 119 (PL Klęskowo), PL Zdroje –na pow. 36,06 ha 
- orki, bronowania na polanie rekreacyjnej w oddziale: 120k na pow. 0,65 ha 
 Melioracje agrotechniczne turystyczne obejmują,

- wycinanie, wynoszenie i układanie gałęzi w stosy nierównomierne,
- oczyszczanie powierzchni brukowanej z traw i bylin
Prace te należy wykonać w PL  Zdroje w ilościach zgodnych z kosztorysem ślepym.

Ochrona lasu.
Prace z zakresu ochrony upraw przed zwierzyną
- Zabezpieczenie upraw leśnych poprzez grodzenie siatką leśną 180/20/20 z użyciem słupków

Liściastych twardych oraz zabezpieczeniem dołu siatki jednym szeregiem żerdzi. Prace te należy wykonać

w Leśnictwie Dąbie na długości  900 mb, Słupki powinny być okorowane i zabezpieczone w części podziemnej.
Grodzenie szlaków turystycznych.

- grodzenie żerdziami szlaków turystycznych w PL Zdroje, PL Dąbie i PL Kijewo w ilości 900 mb
- Grodzenie szlaków siatką leśną w PL Zdroje w ilości 300 mb 
Grodzenie żerdziami szlaków turystycznych obejmuje :transport żerdzi, korowanie , wykopywanie otworów i przybicie żerdzi w trzech rzędach równoległych

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonanie mineralizacji pasów przeciwpożarowych kat. „A’’ w Leśnictwie Dąbie o długości

 6950 mb (dwukrotnie) wraz z porządkowaniem terenów przyległych do pasów poprzez usuwanie materiału

łatwopalnego i podkrzesanie nisko zwisających gałęzi (na pow.23,52 ha).
Wszystkie prace należy przeprowadzać zgodnie z zasadami zawartymi w:

1) „Instrukcji ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych” Warszawa 1996, 
2) „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac przy wykonaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” Warszawa 1997
3) „Zasadach hodowli lasu”, Warszawa 2003 r.
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