                                                                                                         Załącznik nr 10
FONTANNY
OPIS  PRAC NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA – wartość  ryczałtowa
(prace obejmują okres od podpisania umowy do 31.12.2016 r. 
wraz z dniami świątecznymi i wolnymi od pracy)
I. Uruchomienie i utrzymywanie w czystości i sprawności fontann w okresie sezonu 
· od uruchomienia fontann - Jezioro Rusałka, Staw Brodowski, Cmentarz Centralny, Plac Piotra i Pawła, Plac Zwycięstwa – przed Świętami Wielkanocnymi (wg ustaleń z Zamawiającym), pozostałe fontanny po świętach,
· do  trzeciej  dekady  października (ustalenia z Zamawiającym) – wg  potrzeb, w  tym:

przewóz  z  miejsca  składowania (pomieszczenia Zamawiającego lub Wykonawcy prac), montaż przy użyciu odpowiedniego sprzętu, regulacja, ustawianie, naprawa, wymiana, uzupełnianie między innymi:
· zegarów sterujących        

· wylewek 
· wyłączników różnicowo – prądowych / falowników itp.
· lamp oświetleniowych (różne, także podwodne) wraz z wymianą uszkodzonych / niesprawnych żarówek

· pomp, pływaków
· zabezpieczeń MP 204

· transformatorów
· stojaków, konstrukcji  wsporczych  i  elementów zabezpieczających, koszy zabezpieczających pompy oraz płaszczy ochronnych,

· przygotowanie pomp do uruchomienia, wykonanie/montaż złączy kablowych, uziemienia, sprawdzenie wraz z naprawą i uzupełnieniem braków instalacji zasilającej, sterowniczej, 
 wod – kan., podłączenie instalacji elektrycznej, itp. oraz wykonanie prób, rozruch fontann,

· wymianę pomp w sezonie (demontaż/montaż, przewóz do/z naprawy lub miejsca składowania wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi (dotyczy także kompaktów),
· wykonanie niezbędnych badań kontrolnych w zakresie, między innymi: 
· ochrony przeciwporażeniowej, 
· rezystancji izolacji systemów elektrycznych, izolacji kabli i ciągłości żył kabli

· pomiarów rezystancji uziemienia
oraz sporządzenie protokołów w 2 egz, oraz przekazanie Zamawiającemu w terminie 
2 tygodni od uruchomienia fontanny
· prowadzenie rejestru szczegółowych opisów codziennych czynności wykonywanych na poszczególnych obiektach. Przekazywaniem kserokopii tych zapisów Zamawiającemu wraz  
z protokołem odbioru robót, w okresach miesięcznych,
· przegląd, sprawdzanie, naprawa, wymiana, uzupełnianie braków w tablicach licznikowych, szafkach sterowniczych i energetycznych, w tym np. wymiana szyn montażowych, uziemienia, listew podłączeniowych, okablowania, oznakowania, uzupełnianie i wymiana schematów elektrycznych, oznaczeń przewodów, oznakowywanie i opisywanie wszystkich urządzeń zamontowanych w rozdzielniach,  naprawa/wymiana drzwiczek  i  obudów, uzupełnianie  zamknięć  itp oraz innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania fontann,
· utrzymanie porządku w rozdzielniach i pomieszczeniach przynależnych do fontann, uzupełnianie oświetlenia (wymiana żarówek oraz lamp różnego typu), uzupełnianie/wymiana ogrzewania, wyłączników, kontaktów itp.,
· ustawianie, sprawdzanie, kontrola  oprogramowania, naprawa, wymiana, konserwacja urządzeń sterujących (np. przekaźniki, stacje uzdatniania wody, zegary sterujące, wyłączniki różnicowo-prądowe, zabezpieczenia pomp itp.) zgodnie z instrukcjami,
· montaż, oczyszczanie, naprawa, wykonanie, wymiana koszy, krat, siatek  zabezpieczających pompy oraz zabezpieczeń wszelkich wlotów, wylotów, przelewów itp.,
· napełnianie, wymiana wody (przyjmuje się jedną wymianę wody w sezonie), usuwanie zanieczyszczeń, mycie basenów,  murków okalających, ścian, komór, elementów fontann, studni spustowych i instalacji wodnych przy wykorzystaniu niezbędnego sprzętu, w tym  urządzenia do czyszczenia pod ciśnieniem na gorącą wodę (np. typu Karcher),odpompowanie wody z komór, utrzymywanie stałego poziomu wody w nieckach/zbiornikach fontann.
    Koszty wody i ścieków w gestii Zamawiającego.

· Kontrolowanie stanu liczników wody – dokonywanie codziennych- tygodniowych-miesięcznych spisów i przekazywanie ich Zamawiającemu (zgodnie z ustaleniami),

· utrzymanie w czystości i sprawności technicznej odwodnienia liniowego przy fontannie na Wałach Chrobrego,

· utrzymanie w sprawności technicznej monitoringu fontanny na Wałach Chrobrego,

· mycie niecki basenu fontanny na Wałach Chrobrego przy użyciu odkurzacza będącego na wyposażeniu fontanny, zgodnie z instrukcją eksploatacji (ok. jeden raz w tygodniu 
w uzgodnieniu z Zamawiającym),
· zbieranie zanieczyszczeń z lustra wody i dna – min. 2 razy dziennie w godzinach porannych do godz. 9.00 oraz w godzinach popołudniowych do godz. 19.00 - wszelkie zmiany należy ustalać z Zamawiającym,

· utrzymanie w czystości i sprawności komór i instalacji przelewowych wraz z urządzeniami – ul. Szymanowskiego, pl. Orła Białego, Plac J. Szczerskiej, pl.Noakowskiego, „Kotwica”, Lapidarium, Papieża Jana Pawła II, Plac Zwycięstwa, Cmentarz Centralny (przed Kaplicą), Cmentarz Centralny- Kwatera Zasłużonych, Wały Chrobrego, pl. Żołnierza oraz istniejących studni (także wodomierzowych) wraz z instalacjami i urządzeniami, uzupełnianie, naprawa pokryw i zamknięć na studzienkach przynależnych do fontann w przypadku kradzieży lub dewastacji,
· udrażnianie, płukanie rurociągów, likwidacja wycieków (naprawa uszkodzeń 
z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych prac, materiałów i sprzętu), 
· wymiana/uzupełnienie  uszczelek i uszczelnień, dławików, obejm, złączek, króćców, podłączeń do pomp i lamp itp., celem zabezpieczeni sprawności działania fontann,
· uruchomienie, pełna obsługa i utrzymanie w sprawności działania stacji uzdatniania wody fontann na Placu Zwycięstwa, Wałach Chrobrego, Placu Żołnierza oraz w Parku Noakowskiego (filtr) zgodnie z instrukcjami obsługi i Decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wraz z uzupełnianiem środków chemicznych niezbędnych do ich prawidłowego działania, prowadzeniem bieżących kontroli ustawień, prób oraz prowadzenie codziennych wpisów do rejestru wykonanych kontroli parametrów zgodnie z instrukcją obsługi. Przekazywaniem  kserokopii tych rejestrów  Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru robót, w okresach miesięcznych (zakup testerów i środków chemicznych obciąża koszty Wykonawcy),
· uzdatnianie wody ( zakup i dozowanie środków chemicznych w sposób ręczny) 
w basenach/zbiornikach fontann przy zastosowaniu ogólnie dostępnych środków przeznaczonych wyłącznie do tego celu w tym np. środek przeciwalgowy, środki utrzymujące poziom pH, płyn dezynfekujący, lub inne wskazane w Decyzjach Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i instrukcjach obsługi, wraz z bieżącą kontrolą i utrzymywaniem pH na odpowiednim poziomie przy pomocy testerów (zakup testerów i środków chemicznych obciąża koszty Wykonawcy), rejestrowanie, w cyklach tygodniowych, pomiarów parametrów  wody w fontannach nie posiadających stacji uzdatniania wody i przedkładanie ich Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru robót, w okresach miesięcznych,
· wylewki - oczyszczanie, regulacja, trwałe zabezpieczenie przed ingerencją osób trzecich, udrażnianie,
· naprawa i wymiana  uszkodzonych  oraz uzupełnianie brakujących płytek/okładzin wraz z materiałem do 3m², przyklejanie oderwanych okładzin (dotyczy także pomieszczeń technicznych)- al. Papieża Jana Pawła II, Park Noakowskiego, ul. Szymanowskiego, Plac Zwycięstwa, Plac Orła Białego, Plac Żołnierza  (koszty materiału po stronie Wykonawcy),
· naprawa i wymiana  uszkodzonych oraz uzupełnianie brakujących elementów nawierzchni przynależnych do fontann wraz z materiałem do 1,5m², fontanna Kotwica, Noakowskiego, 
ul. Szymanowskiego, Szczerskiej, pl. Orła Białego, Plac Zwycięstwa, Wały Chrobrego, Plac Żołnierza  (koszty materiału po stronie Wykonawcy),
· oczyszczanie, konserwacja, malowanie, naprawa, wymiana, uzupełnianie krat, klap, kominków, rur, sztyc, wsporników, wylewek, kątowników, ogrodzeń, zamknięć pomieszczeń, szafek przynależnych do fontann, komór/studni, siedzisk/ławek, itp.
· przyklejenie oderwanych i pozostawionych elementów (kafli) fontanny „Labirynt”, utrzymywanie jej w czystości,
· oczyszczanie, kafli, płytek, piaskowców, okładzin, urządzeń i elementów fontann z nalotu, napisów, reklam itp. przy wykorzystaniu urządzenia do czyszczenia pod ciśnieniem na gorącą wodę (np. typu Karcher)    

    W sytuacji obiektów zabytkowych tj. fontanny „Kotwica”, na Placu Orła Białego, Lapidarium, Wałów Chrobrego, zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pod nadzorem osoby wyznaczonej do kierowania pracami,

· utrzymanie fontann w stałej czystości, pełnej sprawności działania urządzeń odpowiedzialnych za ich prawidłowe funkcjonowanie, także tych do obsługi których niezbędny jest sprzęt pływający, (ewentualna naprawa bądź wymiana na nowe/sprawne zegarów sterujących, wyłączników różnicowo-prądowych, gniazd bezpiecznikowych, bezpieczników - zwykłych i automatycznych, zabezpieczeń MP204 itp.),
· utrzymanie  w  sprawności działania, naprawa, wymiana  wentylatorów (ul. Szymanowskiego, pl. Orła Białego, Cmentarz Centralny, Lapidarium, Kwatera    Zasłużonych, Plac  Zwycięstwa, Wały Chrobrego, Plac Żołnierza),

· ustawianie, demontaż, wymiana, naklejanie  tablic informacyjnych oraz malowanie napisów i naklejanie nalep informacyjnych,
· zbieranie, załadunek i wywóz wszelkich nieczystości z fontann i terenu przynależnego do fontann, na  wysypisko wraz z ponoszeniem wszelkich opłat z tym związanych,

· zgłaszanie do ZWiK montażu wodomierzy i udział w przedmiotowych pracach wraz z ponoszeniem opłat z tym związanych,
· dokonywanie odczytów liczników energii elektrycznej i wodomierzy w razie konieczności, 
· nieodpłatny udział w spotkaniach, naradach, przeglądach, itp. oraz organizacja objazdów/przeglądów obiektów po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym,
· utrzymanie  w  ruchu fontann np.:  przy  ul. Szymanowskiego, na Jeziorze Rusałka, na Cmentarzu  Centralnym, na pl. im. J. Szczerskiej, Stawie Brodowskim, na Placu Zwycięstwa, Wałach Chrobrego maksymalnie do dnia 10.11.2016 r. (wg ustaleń z Zamawiającym)                                       
II.     Zamknięcie i utrzymanie w czystości i sprawności fontann przed i po sezonie (od podpisania umowy do uruchomienia fontann i od trzeciej  dekady  października do 31.12.2016 r.)

· spuszczenie wody z basenów/zbiorników fontann, mycie ścian, dna, komór, elementów fontann, studni spustowych i instalacji wodnych fontann przy wykorzystaniu niezbędnego sprzętu, w tym urządzenia do czyszczenia pod ciśnieniem na gorącą wodę (np. typu Karcher), odpompowanie wody zalegającej  z komór, studni itp. 
· demontaż urządzeń/wyposażenia fontann przy użyciu odpowiedniego sprzętu, przewóz do miejsca składowania wraz z przewozem do/ z naprawy do miejsca składowania (w razie potrzeby) wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi,
· przechowywanie elementów wyposażenia fontann i pomp w pomieszczeniach ogrzewanych będących w posiadaniu Zamawiającego lub Wykonawcy prac,
· przeglądy pomp związane z ich konserwacją (czyszczenie, malowanie), sprawdzanie pod względem sprawności elektrycznej i mechanicznej zgodnie z instrukcjami obsługi wraz z uwzględnieniem wymiany, uzupełnienia oleju bądź innego wypełniacza, oringów, kabli, dławików itp. oraz konieczne przeglądy serwisowe w zakresie zgodnym z instrukcją obsługi i eksploatacji (ponoszenie kosztów diagnostyki oraz w/w wymian i uzupełnień, koszty remontu po stronie Zamawiającego),
· przekazanie Zamawiającemu protokołów z wykonanych przeglądów urządzeń (pompy, lampy podwodne, stacja uzdatniania wody, zawory 6-drożne) do dnia 21.11.2016 r.,
· konserwacja (czyszczenie, malowanie), naprawa, wymiana, zabezpieczanie itp. urządzeń/wyposażenia fontann, w tym między innymi:  
· zegary sterujące  

· wylewki
· lampy  oświetleniowe (różne, także podwodne) wraz z wymianą uszkodzonych / niesprawnych żarówek

· stojaki, konstrukcje  wsporcze  i  elementy zabezpieczające, kosze zabezpieczające pompy oraz płaszcze ochronne,

· pompy, pływaki

· transformatory

· zabezpieczenia MP 204
· wyłączniki różnicowo-prądowe
· oczyszczanie, konserwacja, malowanie  zdemontowanych elementów metalowych stanowiących wyposażenie fontann,
· oczyszczanie niecek i elementów fontann z zanieczyszczeń – wg potrzeb
· czyszczenie kafli, płytek, piaskowców, okładzin, elementów i urządzeń fontann z nalotu, napisów i naklejanych reklam, itp. przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu, w tym urządzenia do czyszczenia pod ciśnieniem na gorącą wodę (np. typu Karcher)
       W sytuacji obiektów zabytkowych tj. fontanny „Kotwica”, na Placu Orła Białego,
       Lapidarium, Wały Chrobrego- zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora
       Zabytków i pod nadzorem osoby wyznaczonej do kierowania pracami,
· przyklejanie oderwanych elementów (kafli) fontanny „Labirynt”, utrzymywanie jej  
w czystości,
· ustawianie, sprawdzanie, kontrola oprogramowania, naprawa, wymiana, konserwacja urządzeń sterujących (np. przekaźniki, stacje uzdatniania wody, zegary sterujące, wyłączniki różnicowo-prądowe, zabezpieczenia pomp itp.) zgodnie z instrukcjami,
· zabezpieczenie pozostawionych elementów fontann oraz ich ewentualne uzupełnianie, naprawa, wymiana,
· utrzymanie w czystości i sprawności technicznej odwodnienia liniowego przy fontannie na Wałach Chrobrego,

· utrzymanie w sprawności technicznej monitoringu fontanny na Wałach Chrobrego,

· utrzymanie porządku w rozdzielniach i pomieszczeniach przynależnych do fontann, uzupełnianie oświetlenia (wymiana żarówek oraz lamp różnego typu), uzupełnianie/wymiana wyłączników, kontaktów, przewodów, czyszczenie/konserwacja elementów metalowych, itp.,

· utrzymanie w czystości i sprawności komór i instalacji wraz z urządzeniami oraz istniejących studni (także wodomierzowych) wraz z instalacjami i urządzeniami, uzupełnianie pokryw na studzienkach przynależnych do fontann w przypadku kradzieży lub dewastacji (koszty materiału po stronie Wykonawcy),

· oczyszczanie, konserwacja, malowanie, naprawa, wymiana, uzupełnianie krat, klap, kominków, rur, sztyc, wsporników, wylewek, kątowników, ogrodzeń, zamknięć pomieszczeń, szafek przynależnych do fontann, komór/studni, siedzisk/ławek, itp.

· naprawa i wymiana  uszkodzonych  oraz uzupełnianie brakujących płytek/okładzin wraz 
z materiałem do 3m², przyklejanie oderwanych okładzin (dotyczy także pomieszczeń technicznych)- al. Papieża Jana Pawła II, Park Noakowskiego, ul. Szymanowskiego, Plac Zwycięstwa, Plac Orła Białego, Plac Żołnierza  (koszty materiału po stronie Wykonawcy),
· naprawa i wymiana  uszkodzonych oraz uzupełnianie brakujących elementów nawierzchni przynależnych do fontann wraz z materiałem do 1,5m², fontanna Kotwica, Noakowskiego, ul. Szymanowskiego, Szczerskiej, pl. Orła Białego, Plac Zwycięstwa, Wały Chrobrego, Plac Żołnierza  (koszty materiału po stronie Wykonawcy),
· ustawianie, demontaż, wymiana, naklejanie, tablic informacyjnych, (ewentualne malowanie napisów),
· przegląd, sprawdzanie, naprawa, wymiana, uzupełnianie braków w tablicach licznikowych, szafkach sterowniczych i energetycznych, w tym np. wymiana szyn montażowych, listew podłączeniowych, okablowania, oznakowania, gniazd bezpiecznikowych, bezpieczników - zwykłych i automatycznych, uzupełnianie i wymiana schematów elektrycznych, oznaczeń przewodów, oznakowywanie i opisywanie wszystkich urządzeń zamontowanych 
w rozdzielniach naprawa/wymiana drzwiczek i obudów, uzupełnianie zamknięć itp.),
· uruchomienie i utrzymanie w sprawności, naprawa, wymiana ogrzewania – grzejniki (Papieża Jana Pawła II, Szymanowskiego, Orła Białego, Cmentarz Centralny, Plac Zwycięstwa),

· utrzymanie w sprawności, naprawa, wymiana wentylatorów (Wały Chrobrego, Szymanowskiego, Orła Białego, Lapidarium, Cmentarz Centralny, Kwatera Zasłużonych,  Plac Zwycięstwa, Plac Żołnierza),

· zbieranie, załadunek i wywóz wszelkich nieczystości z fontann i terenu przynależnego do fontann, na wysypisko wraz z ponoszeniem wszelkich opłat z tym związanych,
· zgłaszanie do ZWiK demontażu wodomierzy i udział w przedmiotowych pracach wraz 
z ponoszeniem opłat z tym związanych,
· dokonywanie odczytów liczników energii elektrycznej i wodomierzy w razie konieczności,
· nieodpłatny udział w spotkaniach, naradach, przeglądach, itp. oraz organizacja objazdów/przeglądów obiektów po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
1. Uzupełnianie, zakup brakujących, uszkodzonych trwale elementów:
· lampy podwodne – nie dotyczy wymiany żarówek, 
· wylewki, 

· zasuwy, 

· szafki

· remonty i zakup pomp, 
· remont i zakup elementów składowych stacji uzdatniania wody (nie dotyczy obowiązkowych wymian  i uzupełnień, o których mowa w instrukcji obsługi 
i eksploatacji) będą zlecane przez Wykonawcę  w imieniu Zamawiającego (na wyraźne polecenie Zamawiającego) i opłacane przez Zamawiającego.
           Zamawiający od poniesionych kosztów związanych z remontem pomp odliczy koszty,
          dotyczące wymiany, uzupełnienia oleju bądź innego wypełniacza, oringów, kabli,
          dławików itp. uwzględnione do poniesienia przez Wykonawcę w ramach ryczałtu.
2. Uzupełnianie, wymiana, zakup brakujących, uszkodzonych trwale pozostałych urządzeń 
i elementów stanowiących wyposażenie fontann i niezbędnych do ich prawidłowego działania będą obciążały Wykonawcę prac.

3. Eksploatacja/obsługa fontann (ryczałt) będzie realizowana w pracy ciągłej (włącznie 
z sobotami oraz dniami świątecznymi i dniami wolnymi od pracy).
4. Wykonawca zobowiązany będzie do przystąpienia do realizacji przedmiotu zamówienia, w zakresie awarii, we wszystkie dni obowiązywania umowy (włącznie 
z sobotami oraz dniami świątecznymi i dniami wolnymi od pracy).
5. Wszelkie koszty niezbędne do prowadzenia prac eksploatacyjnych w ramach ryczałtu pozostają w gestii Wykonawcy prac.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo decydowania o wymianie wody w fontannach  w ramach ryczałtu i dopuszcza zmiany polegające na zaniechaniu wymiany wody wwybranych przez siebie obiektach i wykonaniu dodatkowych wymian w innych obiektach np. za brak wymiany wody w fontannie na Cmentarzu Centralnym – przed Kaplicą zwiększy się ilość wymian wody np. w fontannie w al. Papieża Jana Pawła II.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do decydowania o każdorazowym oczyszczaniu basenów fontann przy pomocy odkurzaczy basenowych. Wykonawca  natomiast jest zobowiązany do wykonania przedmiotowych prac z najwyższą starannością i przy użyciu odpowiedniego sprzętu, dostosowanego do charakteru danego obiektu (np. jego pojemności 
i głębokości).
 Prace nie ujęte w powyższym wykazie i nie wynikające z bieżącego utrzymania obiektu będą rozliczane, po uzgodnieniu ich zakresu rzeczowego i wstępnej wyceny prac z Zamawiającym, na podstawie kosztorysów/wycen, kalkulacji indywidualnych sporządzonych przez Wykonawcę prac z zastosowaniem robocizny, cen materiałów (uwzględniających koszty zakupu), najmu, pracy sprzętu oraz środków transportowych, stanowiących średnie ceny 
w publikowanych informatorach ORGBUD SERWIS lub SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, sprawdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

Wykonawca prac jest zobowiązany do:

a) monitorowania, w okresach tygodniowych zużycie wody na poszczególnych obiektach wraz z przekazywaniem informacji dla Zamawiającego. W sytuacjach zwiększonych poborów wody konieczne jest przedłożenie wyjaśnienia/uzasadnienia zaistniałej sytuacji. Jego brak jest równoznaczny z poniesieniem przez Wykonawcę prac kosztów nieuzasadnionego, nadmiernego zużycia wody wraz ze ściekami,

b) prowadzenia rejestru szczegółowych opisów codziennych czynności wykonywanych 

na poszczególnych obiektach i przekazywania kserokopii tych zapisów Zamawiającemu wraz  z protokołem odbioru robót, w okresach miesięcznych (należy zapewnić bezproblemowy dostęp do prowadzonych zapisów dla Zamawiającego, wskazać miejsce przechowywania rejestru),
c) prowadzenia  codziennych wpisów do rejestru wykonanych kontroli parametrów zgodnie z instrukcjami obsługi i przekazywania kserokopii tych rejestrów Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru robót, w okresach miesięcznych – dotyczy fontann ze stacjami uzdatniania wody,

d) rejestrowania, w cyklach tygodniowych, pomiarów parametrów wody w fontannach nie posiadających stacji uzdatniania wody i przekazywania ich Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru robót, w okresach miesięcznych,

e) bieżącego monitoringu wszystkich obiektów i urządzeń objętych zamówieniem i przedłożeniem Zamawiającemu w dniach 25-30.06.2016 r. i 15-20.10.2016 r. szczegółowego sprawozdania/opisu o ich stanie technicznym, na podstawie którego zostanie określony priorytet wykonywanych prac,

f) dokonywania w okresach miesięcznych przeglądu i analizy zapisów z kamer zainstalowanych na zabytkowych latarniach przy fontannie na Wałach Chrobrego wraz z przekazaniem pisemnej  informacji dla Zamawiającego (po wcześniejszych ustaleniach z Zamawiającym).

1. Bieżącego informowania Zamawiającego o prowadzonych pracach eksploatacyjnych na fontannach, wykonywanych w ramach ryczałtu – dowolna forma przekazu.
2. Bieżącego informowania Zamawiającego o terminie rozpoczęcia prac nie wynikających z bieżącego utrzymania obiektu, sposobie ich realizacji, zaawansowaniu robót oraz terminie ich zakończenia.
3. Dokonywania zgłoszeń do organów ścigania, w imieniu Zamawiającego oraz za jego przyzwoleniem, o mających miejsce na obiektach objętych opieką, dewastacjach czy zaistniałych szkodach lub kradzieżach oraz do uczestnictwa w czynnościach procesowych.
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