Załącznik nr 5/1 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WIELOFUNKCYJNEGO DWUOSOIWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O CIĘŻARZE CAŁKOWITYM POW. 3,5 mg
	
	Wymagania Zamawiającego
	Oferta wykonawcy

	
	
	UWAGA:  Wykonawca  jest  obowiązany  podać informacje    umożliwiające    identyfikację oferowanego  produktu  np.  nazwy  handlowe (producent,  model, itp.)


	1
	Wymagania ogólne
	

	1.1
	Marka i model samochodu


	

	1.2
	Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji 2016 

	

	1.3
	1.  Pojazd musi spełniać warunki techniczne obowiązujące w
1.  RP określone w ustawie z dnia 29 czerwca 1997 roku
1.  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98 poz. 602 z późn. 
1.  zm.), potwierdzone świadectwem homologacji lub innym dokumentem zezwalającym na poruszanie się po drogach publicznych kraju.

	

	1.4 
	Dopuszczalna masa całkowita pow. 3 500 kg
	Dopuszczalna masa całkowita samochodu  .................      kg


	1.5 
	NADWOZIE:

1. kabina 3 osobowa (typ brygadówka 1+2)
	

1. 

	
	2. drzwi boczne – 2 szt.
	2.

	
	3. kolor: dowolny, nie metaliczny
	3.

	
	4. zderzak przedni – metalowy
	4.

	
	5. pojazd skonfigurowany do używania w zestawach (sprzęg i wyposażenie do podłączenia przyczepy)
	5.

	1.6
	UKŁAD NAPĘDOWY:

1. napęd na oś tylną
	

1.

	
	2. silnik wysokoprężny
	2.

	
	3. moc nie mniej niż 220 KM – nie więcej niż 250 KM
	3.

	
	4. emisja spalin – Euro 6 Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia karty technicznej pojazdu zawierającej informacje na ten temat.
	4.

	
	5. skrzynia biegów – manualna
	5.

	1.7
	ZAWIESZENIE, KOŁA, OPONY:

1. dwie osie
	

1.

	
	2. oś przednia z resorem 
	2.

	
	3. oś tylna poduszki pneumatyczne, stabilizator z blokadą tylnej osi
	3.

	
	4. opony: 285/70 R 19,5
	4.

	
	5. oś tylna z kołami typu bliźniaki
	5.

	
	6. ogumienie letnie (6+1) 
- indeks prędkości: 100 – 150 km/h
- indeks nośności: 2700 – 3875 kg/koło
- poziom hałasu: 70-75 dB
- Gwarancja: producenta
- Etykieta UE: B lub C - efektywność paliwowa, B – przyczepność na mokrym
- felgi stalowe

- z zestawem ogumienia zimowego (6+1) – bez felg
- indeks prędkości: 100 – 130 km/h
- indeks nośności: 2700 – 3875 kg/koło
- poziom hałasu: 70-75 dB 
- Gwarancja: producenta
- Etykieta UE: B lub C - efektywność paliwowa, B – przyczepność na mokrym


Ogumienie nowe, niebieżnikowane, wyprodukowane w roku 2016 (dotyczy opon letnich i zimowych).
Weryfikacja: Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wykazu opon, jakie będą użyte do wyposażenia przedmiotu umowy , a także wyników odpowiednich badań (charakterystyka opon) (zgodnie z normą ISO 28580 lub równoważną) – dotyczy opon letnich i zimowych. 
Opony na osi nienapędzanych powinny mieć niższy opór niż na osi napędowej 
	6.

	
	7. chlapacze kół przednich i tylnych
	7.

	
	8. zbiornik paliwa od 180 do 200 l, zamykany na klucz
	8.

	
	9. ładowność od 6,0 Mg do 7,00 Mg
	9.

	
	10.dopuszczalne obciążenie osi przedniej od 7,0 Mg do 7,5 Mg
	10.

	
	11. dopuszczalne obciążenie osi tylnej od 7,5 Mg do 8,0 Mg
	11.

	1.8
	WYPOSAŻENIE:

1. fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym oraz    zagłówkiem, opcją regulacji położenia względem kierownicy, pochylenia oparcia, regulacją odcinka lędźwiowego,  
	

1.

	
	2. klimatyzacja
	2. 

	
	3. poduszki bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów
	3.

	
	4. pełna regulacja wysokości kierownicy w dwóch płaszczyznach
	4.

	
	5. tylna ściana kabiny z oknem
	5.

	
	6. szyby otwierane elektrycznie
	6.

	
	7. elektryczne i podgrzewane lusterka boczne
	7.

	
	8. gniazdo 24 V w kabinie
	8.

	
	9. światła do jazdy dziennej
	9.

	
	10. osłona miski olejowej/silnika
	10.

	
	11. kliny pod koła – szt. 2
	11.

	
	12. radio
	12.

	
	13. centralny zamek, pilot
	13.

	
	14. immobiliser
	14.

	
	15. skrzynia narzędziowa
	15.

	
	16. siatka i plandeka pełna dla przestrzeni ładunkowej 
	16

	
	17. pasy napinające do ładunku – szt. 4
	17.

	1.9
	BEZPIECZEŃSTWO:

1. hamulce tarczowe osi przedniej
	

1.

	
	2. hamulce osi tylnej wg rozwiązań producenckich
	2.

	
	3. system zapobiegający blokowaniu kół podczas jazdy (ABS)
	3.

	
	4. system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania (ASR)
	4.

	
	5. system elektroniczny stabilizacji toru jazdy (ESP)
	5.

	
	6. akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania
	6.

	
	7. kamera cofania
	7.

	
	8. lampa ostrzegawcza przód i tył pojazdu
	8.

	1.10
	KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ JAZDY:

1. tachograf cyfrowy
	


1.

	
	2. nominalne ustawienie ogranicznika prędkości
	2.

	1.11
	GWARANCJA: 

1. min. 2 lata gwarancji na silnik i jego podzespoły 
2. min. 3 lata gwarancji na usterki mechaniczne, zespoły elektryczne, elektroniczne i mechaniczne (łącznie z układem jezdnym, zawieszenia i przeniesienia napędu),
3. min. 8 lat gwarancji na perforacje nadwozia i podwozia (korozja),
4. min. 3 lata gwarancji na wady na powłoki lakierniczej

	

1………………………………………………………
2………………………………………………………


3……………………………………………………….

4. 


	1.12
	Wykonawca dokona na własny koszt pierwszej rejestracji samochodu oraz poniesie koszty związane z pierwszym zakupem ubezpieczenia OC, AC NNW (proszę wskazać firmę ubezpieczeniową)
	

	2.1
	OSPRZĘTOWANIE - FABRYCZNIE NOWE

PŁUG ŚNIEŻNY
	

	
	ZAMONTOWANY u Wykonawcy na płycie komunalnej DIN 76060 typ A, z gwarancją fabryczną, z możliwością demontażu po sezonie zimowym
	

	
	1. zmienna szerokość robocza, w zależności od kąta pozycji
	1.

	
	2. zasilania elektrohydrauliczne
	2.

	
	3. wyposażenie w światła drogowe i obrysowe
	3.

	
	4. stabilizacja pługa z automatycznym dopasowanie pługa do nawierzchni
	4.

	
	5. podnoszenie i opuszczanie lemiesza z dociskiem
	5

	
	6. skręt prawo / lewo
	6.

	
	7. gwarancja – min 24 mce
	7.

	3.1
	WYWROTKA:

1. skrzynia załadowcza:
	

1.

	
	a) długość – od 5,0 m do 5,20 m
	a)

	
	b) szerokość – od 2,20 do 2,50 m
	b)

	
	2. burty: wysokość – od 0,65 do 0,80 m
	2.

	
	3. burty boczne i tylne
	

	
	a) boczne dzielone z wyjmowanym słupkiem
	a)

	
	b) wszystkie burty podwyższane nadstawką siatkową o wysokości od 0,5 m do 0,6 m
	b)

	
	4. burta boczna prawa otwierana w osi dolnej
	4.

	
	5. burta boczna prawa otwierana w osi dolnej
	5.

	
	6. burta tylna otwierana w osi dolnej
	6.

	
	7. Nadstawki boczne tylne – otwierane w osi pionowej w stronę kabiny
	7.

	
	8. nadstawka tylna – otwierana w osi pionowej, otwierana na lewą burtę boczną
	8.

	
	9. siłownik hydrauliczny renomowanego producenta (proszę określić producenta)
	9.

	
	10. Sterowanie wywrotki z kabiny 
	10.

	
	11. żółte światła obrysowe
	11.

	
	12. listwy przeciwnajazdowe
	12.

	
	13. osłona świateł tylnych
	13.

	
	14. błotniki z tworzywa sztucznego
	14.

	
	15. gwarancja – min 24 miesiące
	15.

	4.1 
	WINDA:
1. winda o udźwigu od 850 kg do 1 000 kg
	
1.

	
	2. 4 siłowniki
	2.

	
	3. platforma stalowo-aluminiowa
	3.

	
	4. platforma z rolkami ochronnymi o wymiarach umożliwiających chowanie się platformy pod ramę
	4.

	
	5. samo poziomowanie platformy
	5.

	
	6. hydrauliczny przesuw platformy
	6.

	
	7. kompaktowy agregat z dźwiękoszczelną pokrywą
	7.

	
	8. zawory bezpieczeństwa na każdym siłowniku
	8.

	
	9.skrzynka sterująca zewnętrzna
	9.

	
	10. kable zasilające z bezpiecznikiem głównym
	10.

	
	11 masa własna windy od 300 kg do 400 kg
	11.

	
	12. gwarancja – min 24 miesiące 
	12.

	5.1
	ŻURAW HDS
	

	
	1. udźwig od 1 000 kg do 2 000 kg
	1.

	
	2. wysięg od 6.0 do 7.0 m
	2.

	
	3. 2 ramiona wysuwane hydraulicznie
	3.

	
	4. kąt obrotu od 360° do 380° stopni
	4.

	
	5. belki nóg podporowych wysuwane hydraulicznie
	5.

	
	6. nogi podporowe opuszczane / podnoszone hydraulicznie
	6.

	
	7. nogi podporowe dopuszczalne obracanie ręcznie
	7.

	
	8. system informujący o złożeniu nóg podporowych do pozycji transportowej
	8.

	
	9. hak na końcu wysięgnika
	9.

	
	10. chwytak rotacyjny na końcu wysięgnika – lekkiej konstrukcji (ażurowy), doczepiany
	10.

	
	11. system kontroli stabilności żurawia
	11.

	
	12. system EES – specjalne zawory pozwalające na zwiększenie prędkości ruchu wysięgników
	12.

	
	13. System TCU – centralna jednostka sterująca, monitorująca pracę i obciążenie żurawia
	13.

	
	14. przeszkolenie w zakresie obsługi urządzenia
	14.

	
	15. gwarancja – min 24 miesiące
	15.
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