

Załącznik nr 5/2 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  FURGONU OSOBOWO – TOWAROWEGO O CIĘŻARZE  DO 3,5 mg
	
	Wymagania Zamawiającego
	Oferta wykonawcy

	
	
	UWAGA:  Wykonawca  jest  obowiązany  podać informacje    umożliwiające    identyfikację oferowanego  produktu  np.  nazwy  handlowe (producent,  model, itp.)


	1
	Wymagania ogólne
	

	1.1
	Marka i model samochodu


	

	1.2
	Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji 2016 

	Rok produkcji - 

	1.3
	1.  Pojazd musi spełniać warunki techniczne obowiązujące w
1.  RP określone w ustawie z dnia 29 czerwca 1997 roku
1.  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98 poz. 602 z późn. 
1.  zm.), potwierdzone świadectwem homologacji lub innym dokumentem zezwalającym na poruszanie się po drogach publicznych kraju.

	

	1.4 
	Dopuszczalna masa całkowita do 3 500 kg
	Dopuszczalna masa całkowita samochodu  .................      kg


	1.5 
	NADWOZIE:

1. nadwozie niepodwyższane
	

1. 

	
	2. kabina brygadowa 5 osobowa:
a) szoferka 1+1,  
b) kanapa tylna z 3 miejscami siedzącymi
c) drzwi boczne od brygadówki –  z szybą
3. część ładunkowa:
a) długość od 1,5 m do 1,8 m
b) oddzielona półścianką od części osobowej (dopuszczamy kratkę)

c) wywietrznik dachowy
d) drzwi tylne z szybą dzielone lub podnoszone do góry z zależności od opcji,
e) wykładzina gumowa na podłodze w części towarowej,
f) ścianki boczne wygłuszone i zabezpieczone przed załadunkiem,
g) podsufitka  + 1 punkt oświetleniowy

4. Kolor: dowolny, niemetaliczny
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	1.6
	UKŁAD NAPĘDOWY:

1. silnik wysokoprężny, diesel
a) moc: od 125 KM do 150 KM
b) pojemność: od 2000 do 2500 cm3
2. skrzynia biegów – manualna
3. napęd na oś przednią
4. emisja spalin klasy: Euro 6 
Oferent jest zobowiązany do przedłożenia karty technicznej pojazdu zawierającej informacje na ten temat.
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	1.7
	ZAWIESZENIE:

1. dwie osie
2. oś przednia na sprężynach, wahacze + stabilizator
3. oś tylna – resory,  wahacze + stabilizator
4. ogumienie letnie (4 szt. + 1)
 - rozmiar: od 215/60 do 245/60 R16
- indeks prędkości: 160 – 240 km/h
- indeks nośności: 1120 – 1250 kg
- poziom hałasu: 68 – 73 dB
- Gwarancja: producenta
- Etykieta UE: najniższa dopuszczona kategoria  C – zużycie paliwa, najniższa dopuszczona kategoria  B - przyczepność na mokrej nawierzchni
- felgi stalowe

z zestawem ogumienia zimowego z felgami (4 szt. + 1)
- rozmiar: od 215/60 do 245/60 R16
- indeks prędkości: 160 – 240 km/h
- indeks nośności: 1120 – 1250 kg
- poziom hałasu: 68 – 73 dB
- Gwarancja: producenta
- Etykieta UE: najniższa dopuszczona kategoria  C – zużycie paliwa, najniższa dopuszczona kategoria  B - przyczepność na mokrej nawierzchni
- felgi stalowe

Ogumienie wyprodukowane w roku 2016, niebieżnikowane (dotyczy opon letnich i zimowych)
Weryfikacja: Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wykazu opon, jakie będą użyte do wyposażenia przedmiotu umowy , a także wyników odpowiednich badań (charakterystyka opon) (zgodnie z normą ISO 28580 lub równoważną) – dotyczy opon letnich i zimowych.
5. chlapacze kół przednich i tylnych
6. zbiornik paliwa od 90 do 150 l, zamykany na klucz
7. ładowność: min 700 kg ładowności do wartości maksymalnej dopuszczonej dla danego modelu
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	1.8
	WYPOSAŻENIE:

1.poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasażera
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	2. fotel kierowcy z opcją regulacji położenia względem kierownicy, pochylenia oparcia, regulacją odcinka lędźwiowego,  zagłówkiem, amortyzacją siedziska 
	2. 

	
	3. wspomaganie układu kierowniczego
	3.

	
	4. światła do jazdy dziennej
	4.

	
	5. elektryczne szyby boczne, przednia podgrzewana
	5.

	
	6. elektryczne i podgrzewane lusterka boczne
	6.

	
	7. oświetlenie części ładunkowej
	7.

	
	8. klimatyzacja
	8.

	
	9. centralny zamek, pilot
	9.

	
	10. immobiliser
	10.

	
	11. skrzynia narzędziowa
	11.

	
	12. kosz na pełnowymiarowe koło zapasowe
	12.

	
	13. osłona miski olejowej / silnika
	13.

	
	14. radio
	14.

	
	15. gniazdo 12 V
	15.

	
	16. skrzynia narzędziowa
	16.

	1.9
	BEZPIECZEŃSTWO :

1.hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej
	

1.

	
	2. system zapobiegający blokowaniu kół podczas jazdy (ABS)
	2.

	
	3. system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyśpieszania (ASR)
	3.

	
	4. system elektroniczny stabilizacji toru jazdy (ESP)
	4.

	
	5. Kamera cofania
	5.

	
	6. sygnał cofania
	6.

	
	7. lampa ostrzegawcza przód i tył pojazdu
	7.

	1.10
	KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ JAZDY:

1. nominalne ustawienie ogranicznika prędkości
	


1.

	2.1
	SERWIS:

Maksymalna odległość punktu serwisowego w promieniu 50 km od siedziby Zamawiającego
	

	3.1
	GWARANCJA: 

1. min. 2 lata na silnik i jego podzespoły 
2. min. 3 lata gwarancji na usterki mechaniczne, zespoły elektryczne, elektroniczne i mechaniczne (łącznie z układem jezdnym, zawieszenia i przeniesienia napędu),
3. min. 8 lat gwarancji na perforacje nadwozia i podwozia (korozja),
4. min. 3 lata gwarancji na wady na powłoki lakierniczej
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	4.1
	Wykonawca dokona na własny koszt pierwszej rejestracji samochodu oraz poniesie koszty związane z pierwszym zakupem ubezpieczenia OC, AC , NNW (proszę o wskazanie firmy ubezpieczeniowej)
	





Strona 1 z 5

