Załącznik 5/1 do SIWZ i nr 1 do umowy 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU PRAC
I. WSTĘP

A. Przedmiot SSTWiOP
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji i odbioru prac związanych 
z zakupem i dostawą 15 szt. konstrukcji kwiatowych na Aleję Kwiatową (Plac Żołnierza w Szczecinie) wraz z obsadzeniem roślinami i  pielęgnacjąoraz obsadzeniem trawników cebulami krokusów. SSTWiOP stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji niżej wymienionych prac.

B. Zakres robót
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczą następujących prac:

Kwiaty jednoroczne, byliny i róże
1. ZAKUP I DOSTAWA KONSTRUKCJI KWIATOWYCH

Zakup i transport konstrukcji kwiatowych o parametrach podanych w załączniku na miejsce sadzenia roślin lub do bazy Wykonawcy skąd po obsadzeniu kwiatami przetransportowane będą na miejsce ekspozycji.
2. OBSADZENIE KONSTRUKCJI KWIATOWYCH ROŚLINAMI JEDNOROCZNYMILUB BYLINOWYMI WRAZ Z MONTAŻEM – z ceną roślin

Napełnienie bazowej  (dolnej) płyty konstrukcji keramzytem (ok. 180 l), docięcie geowłókniny na kształt koła o średnicy dopasowanej do otworu w płycie oraz wycięcie czterech otworów zapewniających przepływ wody, zabezpieczenie drenażu geowłókniną. Ułożenie w sposób zapewniający możliwość przesiąkania do całej bryły, rury drenarskiej wyprowadzonej na wierzchołek w sposób umożliwiający podlewanie (dren nie może wystawać zanadto, powinien być niewidoczny z poziomu ziemi). Stopniowe wypełnianie konstrukcji substratem (ok. 1  m3) z dodatkiem hydrożelu i nawozu) - w miarę sadzenia poszczególnych pięter roślin.
Dowóz roślin na miejsce sadzenia. Doniesienie roślin. Wybicie roślin z doniczek. Zebranie i ułożenie doniczek. Obsadzenie zgodnie ze wzorem (obowiązujące gatunki i odmiany roślin oraz wzory obsadzeń na zmiany letnią i jesienną w załączeniu), podlaniewodą w sposób zapewniający przesiąknięcie całego substratu oraz brył korzeniowych roślin w konstrukcji – koszt wody w cenie usługi. Transport i ustawienie obsadzonych konstrukcji kwiatowych na terenie Alei Kwiatowej w Szczecinie (plac Żołnierza) wg wskazań Inspektora w terenie. Dowóz należy zawrzeć w cenie. Uprzątnięcie miejsca wokół konstrukcji.
UWAGA: W przypadku jesiennej zmiany roślin nie ma konieczności wymiany substratu, czy drenażu   - należy uzupełnić jedynie jego braki powstałe podczas usuwania roślin ze zmiany letniej.

3.PODLEWANIE Z NAWOŻENIEM KWIATÓW W KONSTRUKCJACH KWIATOWYCH
Podlewanie wodą z zawartością preparatu odpowiedniego do nawożenia roślin kwitnących, w ilości zgodnej z zaleceniami producenta,  do przesiąknięcia całkowitego bryły korzeniowej.Zamawiający nie zapewnia dostępu do wody. Woda i nawóz w cenie usługi.
Podlewanie wg potrzeb, bez konieczności konsultowania poszczególnych terminówz Inspektora.

4.ZLIKWIDOWANIE NASADZEŃ W KONSTRUKCJACH KWIATOWYCH

Zebranie konstrukcji. Usunięcie pozostałości roślin wraz z ich utylizacją. Sprzątnięcie terenu w miejscach, w których stały konstrukcje.Wszelkie pozostałości należy wywieść tego samego dnia po wykonanej pracy. Oczyszczenie donic. Dowóz do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem. W przypadku likwidacji obsadzeni letnich – jedyne usunięcie pozostałości roślin wraz ich utylizacją i uprzątnięcie terenu.
5.ODCHWASZCZANIE KWIATÓW I BYLIN W KONS|TRUKCJACH KWIATOWYCH
Pielenie kwietników o średnim stopniu zachwaszczenia. Wybranie chwastów. Usunięcie zanieczyszczeń. Wywóz iutylizacja chwastów tego samego dnia po wykonanej pracy.
6.USUWANIE PRZEKWITNIĘTYCH KWIATOSTANÓW 
Obcinanie lub ręczne uszczykiwanie przekwitłych kwiatostanów i/lubuszczykiwanie zbędnych pędów, liści. Wywóz iutylizacjaodciętych kwiatostanów tego samego dnia po wykonanej pracy.

7. OPRYSK Z UŻYCIEM ŚRODKÓW CHEMICZNYCH (z ceną preparatu)

Wykonawca w razie potrzeby odpowiednio dobierze środekchemiczny (preparat przeciw szkodnikom lub chorobom roślin) oraz prawidłowo zastosuje na danej roślinie poddanej zabiegom. Koszt wody należy skalkulować w cenie usługi.
8.SADZENIE ROŚLIN CEBULOWYCH W TRAWNIKACH - wraz z kosztem rośłin
Wykonanie dołków głębokości 3 wysokości cebuli, posadzenie, zasypanie ziemią, podlanie.
Zamawiający nie zapewnia dostępu do wody. Woda w cenie usługi. 

C. Wymagania dotyczące prac
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonaniaprac,zgodnie ze sztuką ogrodniczą, z zakresem i SSTWiOP oraz uzgodnieniami z Zamawiającym.
a) Wszelkie koszty związane z robocizną, sprzętem, zakupem materiałów, wody ponosi wykonawca i powinny zostać wkalkulowane wcenę usługi (chyba, że zaznaczono inaczej);
b) Koszty związane z przygotowaniem miejsca pracy: dostarczenie materiałów i sprzętu, zajęcie pasa drogi, zabezpieczeniem miejsca prac ponosi Wykonawca; 
c) Terminy wykonania prac (z pominięciem z góry określonych w SSTWiOP) będą każdorazowo określane przez przedstawiciela Zamawiającego; 

d) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach, a o ich stwierdzeniu powinien powiadomić przedstawiciela Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek;
e) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie trwania ich realizacji;
f) Ochrona środowiska i ochrona przyrody w czasie wykonywania prac – Wykonawca 
ma obowiązek znać i stosować w trakcie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i ochrony przyrody. 

g) Ochrona przeciwpożarowa – Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodnyz odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji prac albo przez personel Wykonawcy;
h) Materiały szkodliwe dla otoczenia – materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Środki chemiczne będą zastosowane zgodnie 
ze sposobem użycia (instrukcja producenta) zawartym na opakowaniu;
i) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów – pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do prac w obrębie terenu zieleni i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich powstałych w ten sposób uszkodzeń;
j) Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie umownej;
k) Stosowanie się do prawa i innych przepisów – Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z pracami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

II. MATERIAŁY

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją, SSTWiOP
i PN. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu świadectwo pochodzeniamateriału roślinnego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli materiału roślinnego oraz możliwość odrzucenia materiału niespełniającego wymagań jakościowych.
Materiały nieodpowiadającewymaganiom Zamawiającegozostaną przez Wykonawcę wywiezione z obiektu na koszt Wykonawcy.
Rodzaje materiałów użytych do nawożenia jak i sposoby nawożenia reguluje Ustawa 
o nawozach i nawożeniu z 10 lipca 2007roku. (Dz. U. Nr 147 poz. 1033) oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsiw sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniuz 18 czerwca 2008 roku(Dz. U. Nr 119, poz.765)
z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowaniaz 16 kwietnia 2008roku(Dz. U. Nr 80, poz.479).Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały 
do czasu, gdy będą one potrzebne do realizacji prac, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, dostępem osób trzecich zachowały swoją jakość i właściwość do pracoraz były dostępne do kontroli przez inspektora.

E. Materiał roślinny sadzeniowy

I. MATERIAŁ

Wykonawca - Dostawcadostarczy materiał roślinny zgodny z SSTWiOP
i PN. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu świadectwo pochodzenia materiału roślinnego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli materiału roślinnego oraz możliwość odrzucenia materiału niespełniającego wymagań jakościowych.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę wywiezione z obiektu na koszt Wykonawcy.
Rośliny kwietnikowe i byliny – dostarczone rośliny powinnyodpowiadać normie BN – 76/9125 – 02 i PN – R – 67031.
Rośliny powinny być dostarczone w doniczkach. Do czasu przekazania rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem.

Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych:

· rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite 
w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte, z wykształconymi pąkami kwiatowymi;

· pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany;

· bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna, nieuszkodzona, min. wielkość doniczki fi 9 cm;

· część nadziemna rośliny powinna mieć wys. min. 10 cm i być pełna w obwodzie donicy (dotyczy pelargonii) oraz posiadać średnicę 20 cm (dotyczy kapusty ozdobnej).
Niedopuszczalne wady:

· zwiędnięcia liści i kwiatów;

· uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni;

· oznaki chorobowe;

· ślady żerowania szkodników.

III. SPRZĘT
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami określonymi w SSTWiOP oraz wskazaniach inspektora w terminie przewidzianym umową. Środki transportu do wywozu należy dostosować do rodzaju nawierzchni 
i uzgodnić z inspektorem. 
IV. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan nawierzchni, jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie prac zgodnie z zasadami określonymi w SSTWiOP i wskazaniami Inspektora w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami w obrębie realizacji prac.
V. WYKONANIE PRAC
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z zakresem prac, wymaganiami SSTWiOP oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów prac będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SSTWiOP a także w normach i wytycznych. 
VI. KONTROLA JAKOŚCI PRAC
A. Zasady kontroli i jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt 
i zaopatrzenie. Inspektor ma prawo przekazywać Wykonawcy informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących pracy sprzętu, personelu. Jeżeli będą one poważne i mogą wpłynąć ujemnie na jakość prac, inspektor natychmiast wstrzyma wykonywanie prac, używanie danych materiałów, sprzętu itp. do czasu, aż stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakość.

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i prac z wymaganiami SSTWiOP na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę oraz wizji w terenie.
B. Kontrola materiału roślinnego

a) Kwietniki, różanki, rabaty bylinowe – kontrola robót w zakresie wykonywania kwietników i różanek polega na sprawdzeniu:

· zgodności założenia kwietników z projektem pod względem rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian;

· jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych 
i mechanicznych, z zachowaniem jednolitego pokroju, zabarwienia 
i stopnia rozwoju);

· przygotowania ziemi do wypełnienia konstrukcji, tzn, ilości kompostu;

· prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, przycinania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, wymiany uschniętych roślin).
VII. ODBIÓR PRAC
A. Rodzaje odbioru prac

Prace podlegają następującym 2 etapom odbioru:
a) Odbiór częściowy - po wykonaniu prac określonych w etapie I 

b) Odbiór końcowy - po wykonaniu prac określonych w etapie II
B. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części prac. Odbioru częściowego dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym prac.

C. Odbiór ostateczny (końcowy) prac

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. Całkowite zakończenie prac oraz gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszona Inspektorowi. Końcowego odbioru prac dokonujeInspektor. Inspektor odbierający prace dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych prac z zapisami umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego, sporządzony według wzoru ustalonego zZamawiającym. 
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