Załącznik nr 5
Aktualny_2
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:  ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ CIĄGNIKA ROLNICZEGO Z PRZEZNACZENIEM DO PRAC GOSPODARCZYCH WYKONYWANYCH NA TERENIE LASÓW MIEJSKICH SZCZECINA.

W SZCZECINIE

	
	Wymagania Zamawiającego
	Oferta wykonawcy

	
	
	UWAGA:  Wykonawca  jest  obowiązany  podać informacje    umożliwiające    identyfikację oferowanego  produktu  np.  nazwy  handlowe (producent,  model, itp.)



	1
	Marka i model ciągnika

	1.

	2
	Ciągnik fabrycznie nowy – rok produkcji 2015 lub 2016 


	2

	3
	I.  Pojazd musi spełniać warunki techniczne obowiązujące w
II.  RP określone w ustawie z dnia 29 czerwca 1997 roku
III.  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98 poz. 602 z późn. 
IV.  zm.), potwierdzone świadectwem homologacji lub innym dokumentem zezwalającym na poruszanie się po drogach publicznych kraju.

	3

	4 
	Silnik – moc znamionowa 70-90 KM
	4

	5 
	Poziom emisji spalin – Stage IIIB lub Stage IV (aktualnie obowiązujące) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia karty technicznej  potwierdzającej wysokość wymaganej emisji spalin
	5

	6
	Skrzynia przekładniowa synchronizowana 12 przód/12tył
	6

	7
	Ilość cylindrów - 4
	7

	8
	Pojemność skokowa – do 3000cm3
	8

	9
	Układ napędowy 4WD
	9

	10
	Tylny WOM 540/1000 obr./min
	10

	11
	Rozdzielacz II sekcyjny
	11

	12
	Wydajność pompy hydraulicznej max. 55 l/min
	12

	13
	Kierownica regulowana  w poziomie
	13

	14
	Ogumienie diagonalne, fabrycznie nowe, rok produkcji 2015 lub 2016
	14

	15
	Przedni TUZ o udźwigu max. 1,3 t
	15

	16
	Pojemność zbiornika paliwa – do 100 litrów, zamykany na kluczyk
	16

	17
	Blokada mechanizmu różnicowego
	17

	18
	Oświetlenie: 

2 przednie, - główne światła, 

2 reflektory robocze z przodu, 

2 reflektory robocze z tyłu, 

światła ostrzegawcze i 

kierunkowskazy 
	18

	19
	Wycieraczki przód i tył, spryskiwacz przedniej szyby
	19

	20
	Kabina ogrzewana z wentylacją
	20

	21
	Serwis w promieniu max 50 km od siedziby Zamawiającego
	21

	22
	Gwarancja min 24 m-ce na ciągnik
	22

	
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	

	1
	Skrzynka na narzędzia zamykana
	1

	2
	Trójkąt wyróżniający zamontowany trwale na ciągniku
	2

	3
	Lampa błyskowa ostrzegawcza 

	3

	4
	Pług do odśnieżania zawieszany na przedni TUZ z zabezpieczeniem mechanicznym szerokość robocza 
190cm – 210cm, skrętna okładnica
Gwarancja min 12 m-ce
	4
Gwarancja:

	5
	Wykonawca dokona na własny koszt pierwszej rejestracji ciągnika oraz poniesie koszty związane z pierwszym zakupem ubezpieczenia OC, AC NNW (proszę wskazać firmę ubezpieczeniową)
	5
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