
Załącznik nr 13

„Budowa Parku Majowe w Szczecinie”

Zasady sprzedaży drewna z wycinek realizowanych przez Zamawiającego
1) Sprzedaż drewna prowadzą wyznaczone osoby na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora ZUK. 

2) Fakturowanie za nabyte drewno przez wykonawców usług prowadzone jest na koniec każdego miesiąca, w którym miała miejsce wycinka, na podstawie protokołu zbiorczego z protokołów obmiaru za dany miesiąc.

Wzór protokołu obmiaru poniżej. 
3) Dowodem sprzedaży drewna jest faktura. Załącznikiem do wystawionej faktury jest oryginał protokołu zbiorczego. 

4) Metody określania jakości i miąższości drewna:

Klasyfikacja drewna oraz obmiar jakościowo – wymiarowy prowadzony będzie w sposób zgodny z polskimi normami dotyczącymi klasyfikacji drewna ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki wycinki drzew na terenach zurbanizowanych. Obmiar i klasyfikacja jakościowo – wymiarowa pozyskanego drewna prowadzona będzie z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy. Pozyskane drewno należy przygotować do pomiaru w oparciu o  Polską Normę PN – 92/D – 95000 ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki terenów zurbanizowanych. Wycinkę drzew rosnących przy torowiskach przewiduje się w godzinach nocnych. Dopuszczalne są następujące metody określania jakości i miąższości drewna:

a) pomiar pierśnicy i wysokości drzewa przed wycinką,

b) w sytuacjach awaryjnych (np. wiatrołomy) prowadzenia prac w godzinach nocnych lub w dniach ustawowo wolnych od pracy pomiar drewna po wycince w postaci pomiaru stosu, kłody lub dłużycy  

Określenie miąższości drewna odbywa się na podstawie tablic miąższości dla drzew stojących (w przypadku pomiaru drzewa przed wycinką, tzw. szacunek brakarski) lub na podstawie tablic miąższości dla ściętego drewna oraz polskiej normy.

5) Określenie jakości drewna odbywa się szacunkowo na podstawie oględzin drzewa przed wycinką lub na podstawie oględzin pozyskanego drewna.

6) Wykonawca prac podpisując protokół obmiaru akceptuje stan ilościowy i jakościowy drewna, który jest podstawą do wystawienia faktury. Podpisany przez dwie strony (przez Wykonawcę prac oraz Zamawiającego) protokół obmiaru stanowi podstawę do dysponowania drewnem przez wykonawcę prac.

7)  Zamawiający nie ponosi materialnej odpowiedzialności za stan jakościowy i ilościowy drewna po podpisaniu protokołu obmiaru.

Cennik sprzedaży drewna z wycinek realizowanych przez Zamawiającego
	Lp
	Gatunek
	Sortyment
	Jednostka miary
	Cena netto
	VAT
	Cena  brutto

	1
	liść. twarde
	S2
	m3
	80,00
	23%
	98,40

	2
	liść. miękkie
	
	
	60,00
	
	73,80

	3
	iglaste
	
	
	70,00
	
	86,10

	4
	liść. twarde
	S4
	
	60,00
	8%
	64,80

	5
	liść. miękkie
	
	
	40,00
	
	43,20

	6
	iglaste
	
	
	50,00
	
	54,00


a. drewno liściaste twarde – drewno gatunków dąb, buk, brzoza, grab, akacja, wiąz, jesion

b. drewno liściaste miękkie – drewno wszystkich pozostałych gatunków liściastych
	WZÓR PROTOKOŁU OBMIARU

	Data
	 

	Lokalizacja
	Szczecin, ul.

	Nazwa wykonawcy, nr umowy
	 

	Nr decyzji na wycinkę 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Sortyment
	Wymiary
	Masa drewna [m3]
	Uwagi

	Lp
	Gatunek drzewa
	S2
	S4
	Stos,kłoda,dłużyca
	Pierśnica, wysokość
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
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