Załącznik nr 5/1 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WIELOFUNKCYJNEGO DWUOSOIWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O CIĘŻARZE CAŁKOWITYM POW. 3,5 mg


	
	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

	OFERTA WYKONAWCY

	
	
	UWAGA:  
Wykonawca  jest  obowiązany  podać informacje    umożliwiające    identyfikację oferowanego  produktu  np.  nazwy  handlowe (producent,  model, itp.)

	1
	WYMAGANIA OGÓLNE

	1.1
	Marka i model samochodu


	


	1.2
	Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji 2015 lub 2016 

	Rok produkcji

	1.3
	I.  Pojazd musi spełniać warunki techniczne obowiązujące w  RP określone w ustawie z dnia 29 czerwca 1997 roku  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98 poz. 602 z późn.  zm.), potwierdzone świadectwem homologacji lub innym dokumentem zezwalającym na poruszanie się po drogach publicznych kraju.
	

	1.4 
	Dopuszczalna masa całkowita pow. 3 500 kg
	Dopuszczalna masa całkowita samochodu  .................      kg



	2.
	NADWOZIE

	2.1
	Kabina - 3 osobowa (typ brygadówka 1+2)
	

	2.2
	Drzwi boczne – 2 szt,  tylna ściana kabiny z oknem

	

	2.3
	 Kolor: dowolny
 
	

	2.4
	Zderzak przedni – metalowy

	

	2.5
	Pojazd  - skonfigurowany do używania w zestawach    (sprzęg  wyposażenie do podłączenia przyczepy)

	

	3.
	UKŁAD NAPĘDOWY

	3.1
	Napęd na oś tylną
	

	3.2
	Silnik  - wysokoprężny, diesel


	

	
	a). moc nie mniej niż 220 KM – nie więcej niż 250 KM

	

	
	b) emisja spalin – Euro 6.
	Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia karty technicznej pojazdu zawierającej informacje na ten temat

	3.3
	Skrzynia biegów – manualna

	

	4
	ZAWIESZENIE, KOŁA, OPONY

	4.1.
	Zawieszenie
	

	
	a). zawieszenie przednia - z resorem,  

	

	
	b). oś tylna  - poduszki pneumatyczne, 
     stabilizator z blokadą tylnej osi, koła typu bliźniaki
	

	4.2.
	Obciążenia

dopuszczalne obciążenie osi przedniej od 5,5 Mg do 6,0 Mg


	

	
	dopuszczalne obciążenie osi tylnej od 10,0 Mg do 11,0 Mg


	

	4.2
	Opony (fabrycznie nowe)
Rok produkcji:  2015 lub 2016 
	Rok produkcji:  

	
	Rodzaj  ogumienia -  uniwersalne  

	

	
	Komplet  - 6+1
	

	
	 Rozmiar 285/70 R 19,5 - felgi stalowe
	

	
	Weryfikacja opon: 
 W związku z tym, że zamówienie spełnia kryteria GPP (zielone zamówienie publiczne),  na podstawie rozporządzenia PE i Rady Europy nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. wszystkie opony dostarczone jako część wyposażenia pojazdu, w tym opony zapasowe, są odpowiednie do stosowania w pojazdach dla których są przeznaczone, zwłaszcza w zakresie ich wymiarów oraz charakterystyki dotyczącej prędkości i obciążenia,  oraz spełniają wymagania dotyczące przyczepności na mokrej nawierzchni, oporów toczenia i hałasu wywołanego toczeniem się opon, zgodnie z Załącznikiem nr  II ,część A, B, C  ww. rozporządzenia   
	Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wykazu opon, jakie będą użyte do wyposażenia przedmiotu umowy (włącznie z charakterystyka produktu – etykietą)

	4.3
	Chlapacze  - kół przednich i tylnych

	

	5.
	INNE ELEMENTY PODWOZIA


	5.1
	Zbiornik paliwa - od 180 do 200 l, zamykany na klucz

	

	5.2.
	Ładowność  -od 6,0 Mg do 7,00 Mg

	

	6.
	WYPOSAŻENIE

	6.1
	Fotel kierowcy - z zawieszeniem pneumatycznym, zagłówkiem, regulacją położenia względem kierownicy, pochylenia oparcia, regulacją odcinka lędźwiowego (dopuszcza się fotel bez tej funkcji)
	

	6.2
	Klimatyzacja  

	

	6.3
	Kolumna kierownicy - regulacja położenia w dwóch płaszczyznach

	

	6.4
	lusterka wsteczne i krawężnikowe prawe - elektryczne i podgrzewane

	

	6.5
	 Szyby - otwierane elektrycznie

	

	6.6
	 Gniazdo 24 V - w kabinie

	

	6.7
	 Światła do jazdy dziennej

	

	6.8
	Kliny pod koła – szt. 2

	

	6.9
	 Radio

	

	6.10
	 Centralny zamek, pilot

	

	6.11.
	 Immobiliser

	

	6.12
	 Skrzynia narzędziowa – zewnętrzna 200-250 l
(materiał dowolny)

	

	6.13
	 Siatka i plandeka pełna dla przestrzeni ładunkowej 

	

	6.14
	 Pasy napinające do ładunku – szt. 4

	

	7.
	BEZPIECZEŃSTWO


	7.1
	Hamulce osi przedniej - tarczowe 
	

	
	Hamulce osi tylnej  -  wg rozwiązań producenckich

	

	
	System zapobiegający blokowaniu kół podczas jazdy (ABS)

	

	7.2
	System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania (ASR)
	

	7.3.
	System elektroniczny stabilizacji toru jazdy (ESP)

	

	7.4
	Ostrzegawczy sygnał cofania -  akustyczny, zewnętrzny

	

	7.5
	Lampa ostrzegawcza przód pojazdu typu belka LED sygnalizacji świetlnej z napisem 
„ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH”

	

	7.6
	Tylna lampa oświetlająca skrzynię ładunkową


	

	8.
	KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ JAZDY

	8.1
	Komputer pokładowy
	

	8.2
	Tachograf cyfrowy
	

	8.3
	 Nominalne ustawienie ogranicznika prędkości – fabryczne ustawienia zgodnie z przepisami


	

	9.
	GWARANCJA POJAZDU


	9.1.
	Silnik i podzespoły:  min. 2 lata 
	

	9.2.
	 Usterki mechaniczne zespoły elektryczne i elektroniczne  - min. 2 lata
	

	9.3
	podwozie:; min. 5 lat gwarancji na perforacje 
	

	9.4.
	Powłoka lakiernicza :   min. 3 lata 
(w tym również na osprzętowanie, o którym mowa w pkt. 10.1– 10.4
	

	9.5
	Wyposażenie niefabryczne Gwarancja Sprzedawcy – min. 24 m-ce na produkty i urządzenia niefabryczne, stanowiące wyposażenie, element lub część urządzenia będącego integralną częścią dostarczonego pojazdu wyposażonego zgodnie ze specyfikacją 
	

	10.
	OSPRZĘTOWANIE   FABRYCZNIE NOWE


	10.1
	PŁUG ŚNIEŻNY

	10.1.1
	Zamontowany u Wykonawcy na płycie komunalnej DIN 
76060 typ A, z gwarancją fabryczną, z możliwością 
demontażu po sezonie zimowym

	

	
	zmienna szerokość robocza, w zależności od kąta pozycji

	

	
	 zasilania elektrohydrauliczne

	

	
	wyposażenie w światła drogowe i obrysowe

	

	
	 stabilizacja automatyczne dopasowanie do  nawierzchni

	

	
	 podnoszenie i opuszczanie lemiesza z dociskiem

	

	
	 skręt prawo / lewo

	

	10.1.2.
	Gwarancja – 24 m-ce


	

	10.2
	WYWROTKA

	10.2.2
	Skrzynia załadowcza:  
a) długość – od 5,0 m do 5,20 m
	

	
	b)   szerokość – od 2,20 do 2,50 m
	

	10.2.3
	Konstrukcja, wymiary i otwieranie burt 

a) wysokość - od 0,65 do 0,80 m
	

	
	b) boczne - dzielone z wyjmowanym słupkiem,

c). burta boczna prawa - otwierana w osi dolnej
d). burta boczna prawa - otwierana w osi dolnej
e). burta tylna - otwierana w osi dolnej (Zamawiający uznaje dostosowanie/ ograniczenie  kąta  przechyłu tylnego do windy – podać stopień ograniczenia
	b)

c)

d)

e) stopień ograniczenia: ……………………..

	
	f) wszystkie burty  - z nadstawką siatkową wys. od 0,5 - 0,6 m
g) nadstawki boczne tylne – otwierane w osi pionowej w stronę kabiny
h) nadstawka tylna – otwierana w osi pionowej, otwierana na lewą burtę boczną
	.

	10.2.4
	 Siłownik - hydrauliczny renomowanego producenta 
	proszę określić producenta

	10.2.5
	 Sterowanie wywrotki z kabiny 

	

	10.2.6
	 Żółte światła obrysowe

	

	10.2.7
	 Listwy przeciwnajazdowe

	

	10.2.8
	 Osłona świateł tylnych

	

	10.2.10
	 Gwarancja – min 24 miesiące

	

	10.3. 
	WINDA:

	10.3.1.
	Winda  - udźwig od 500 kg do 750 kg
	

	
	 Siłowniki – 4 szt

	

	
	Platforma  

stalowo-aluminiowa, z rolkami ochronnymi  o wymiarach umożliwiających chowanie się platformy pod ramę samo poziomowanie platformy
	

	
	Hydrauliczny przesuw platformy

	

	
	Kompaktowy agregat z dźwiękoszczelną pokrywą

	

	
	Zawory bezpieczeństwa na każdym siłowniku

	

	
	Skrzynka sterująca zewnętrzna

	

	
	Kable zasilające z bezpiecznikiem głównym

	

	10.3.2
	Gwarancja – min 24 miesiące 

	

	10.4.
	ŻURAW HDS

	10.4.1.
	Podstawa żurawia – wykonana w technologii złącz spawnych


	

	
	 Udźwig: na maksymalnym wysięgu  około 1000 kg 


	

	
	 Ramiona wysuwane hydraulicznie, wysięg maksymalny – około 8 m
	

	
	 Kąt obrotu od 360° do 380° stopni

	

	
	 Belki nóg podporowych wysuwane hydraulicznie

	

	
	 Nogi podporowe opuszczane / podnoszone hydraulicznie

	

	
	 Nogi podporowe dopuszczalne obracanie ręcznie

	

	
	System informujący o złożeniu nóg podporowych do pozycji transportowej


	

	
	 Hak na końcu wysięgnika

	

	
	 Chwytak - rotacyjny z obrotnicą hydrauliczną na końcu wysięgnika, wielopalczasty (minimum 4), po zacisku zachowujący pustą przestrzeń na całej szerokości szczęk, umożliwiający przeładowanie długich, wielkogabarytowych elementów

	

	
	System podłączenia hydrauliki chwytaka i obrotnicy oparty na szybkozłączach
	

	
	System sterowania – po obu stronach żurawia


	

	
	System kontroli stabilności żurawia

	

	
	 System EES – specjalne zawory pozwalające na zwiększenie prędkości ruchu wysięgników


	

	
	 System  TCU – centralna jednostka sterująca, monitorująca pracę i obciążenie żurawia
	

	10.4.2.
	Gwarancja Dostawcy – min 24 miesiące


	

	11.
	INNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE POJAZDU

	11.1.
	Pojazd powinien posiadać 

Wyposażenie - nie wymienione w specyfikacji, a wymagane przepisami odrębnymi jako wyposażenie pojazdu, 
	lista wyposażenia obowiązkowego nie wymienionego w specyfikacji

1.

2.
3.

	11.2
	Dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce, umożliwiające rejestrację i eksploatację bezpośrednio po dostarczeniu do Zamawiającego.
	 lista dokumentów dostarczonych z pojazdem, niezbędna do rejestracji

1.

2

3.

	11.3
	Poniesienie kosztów obowiązkowych przeglądów podwozia  w ASO (wraz z wymianami płynów technicznych i elementów)  w okresie  gwarancyjnym 


	

	11.4
	Maksymalna odległość punktu serwisowego w promieniu 
50 km od siedziby Zamawiającego
	Odległość: …….. km

	11.5
	W dniu dostawy Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi podwozia i zabudowy


	

	11.6
	Wykonawca zapewni szkolenie Zamawiającego bezpośrednio przy dostawie pojazdu w zakresie Osprzętowania pojazdu będącego na jego wyposażeniu 
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