Załącznik nr 5/2
Aktualny 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  FURGONU OSOBOWO – TOWAROWEGO O CIĘŻARZE  DO 3,5 mg


	
	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

	OFERTA WYKONAWCY

	
	
	UWAGA:  
Wykonawca  jest  obowiązany  podać informacje    umożliwiające    identyfikację oferowanego  produktu  np.  nazwy  handlowe (producent,  model, itp.)

	1
	WYMAGANIA OGÓLNE

	1.1
	Marka i model samochodu
	


	1.2
	Rok produkcji  Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji 2016
 (Zamawiający dopuszcza rok produkcji 2015) 
	Rok produkcji - 

	1.3
	I.  Pojazd musi spełniać warunki techniczne obowiązujące w RP określone w ustawie z dnia 29 czerwca 1997 roku  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98 poz. 602 z późn. zm.), potwierdzone świadectwem homologacji lub innym dokumentem zezwalającym na poruszanie się po drogach publicznych kraju.
	Pojazd posiada świadectwa/ homologacje……………………..

	1.4 
	Dopuszczalna masa całkowita do 3 500 kg
	Dopuszczalna masa całkowita samochodu  .................      kg

	2 
	NADWOZIE


	2.1.
	Niepodwyższane
	2.1.

	2.2.
	Kabina    
Typ: brygadowa 5 osobowa: 

a) szoferka 1+1,  
	2.2.

	
	b) kanapa tylna z 3 miejscami siedzącymi
	

	
	c) drzwi boczne od brygadówki –  z szybą
	

	2.3.
	 Część ładunkowa:

a) długość od 1,5 m do 1,8 m
	

	
	b) oddzielenie od szoferki:  półścianka  (dopuszczona kratka)
	

	
	c) wywietrznik dachowy
	

	
	d) drzwi tylne:   z szybą,   dzielone lub podnoszone do góry 
	

	
	e) wykładzina podłogowa w części towarowe  antypoślizgowa i wodoodporna np. sklejka guma lub inne tworzywo sztuczne spełniające kryteria
	

	
	f) zamontowane ścianki boczne  zabezpieczające przed załadunkiem,
	

	
	g) podsufitka  + 1 punkt oświetleniowy
	

	2.4.
	 Kolor: dowolny 
	Kolor pojazdu oferowanego:………………..

	2.5.
	Wyposażenie techniczne:
	

	
	a)  poduszka powietrzna kierowcy 
	

	
	b) fotel kierowcy z regulacją położenia względem kierownicy, pochyleniem oparcia, regulacją odcinka lędźwiowego –  zamawiający dopuszcza fotel kierowcy bez tej funkcji
	

	
	c)  zagłówki wszystkich siedzeń
	

	
	d) wspomaganie układu kierowniczego
	

	
	e)  światła do jazdy dziennej
	

	
	f) elektryczne szyby boczne,  
	

	
	g) elektryczne i podgrzewane lusterka boczne
	

	
	h) oświetlenie części ładunkowej
	

	
	i) klimatyzacja
	

	
	j) centralny zamek, pilot
	

	
	k) immobiliser
	

	
	l) skrzynia narzędziowa  - wewnętrzna, 40 l,   materiał dowolny
	

	
	m)  kosz na pełnowymiarowe koło zapasowe
	

	
	n)  osłona miski olejowej / silnika
	

	
	o)  radio
	

	
	p)  gniazdo 12 V
	 

	3.
	BEZPIECZEŃSTWO 


	3.1.
	hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej
	3.1.

	3.2.
	 system zapobiegający blokowaniu kół  podczas jazdy (ABS)
	3.2.

	3.3.
	 system zapobiegający utracie przyczepności kół przy przyśpieszania (ASR)
	3.3.

	3.4.
	 system elektroniczny stabilizacji toru jazdy (ESP)
	3.4.

	3.5.
	osłona miski olejowej silnika
	3.5.

	3.6.
	 kamera cofania:   Zamawiający dopuszcza  kamerę   niefabryczną  z gwarancją serwisową autoryzowanego serwisu 
	3.6.

	3.7.
	 sygnał cofania ostrzegawczy: akustyczny, zewnętrzny 
	3.7.

	3.8.
	lampa ostrzegawcza przód  pojazdu, typu   belka LED sygnalizacji świetlnej  z napisem  „ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH”
	3.8.

	4
	UKŁAD NAPĘDOWY

	4.1.
	silnik wysokoprężny diesel
	

	
	 a)  moc: od 125 KM do 150 KM
	

	
	b)  pojemność: od ok. 2000 do 2500 cm3
	

	4.2.
	Skrzynia biegów – manualna
	ilość biegów

	4.3.
	Napęd – oś przednia
	

	4.4.
	Emisja spalin klasy:  EURO 5 + lub EURO 6
Oferent jest zobowiązany do przedłożenia karty technicznej pojazdu zawierającej informacje na ten temat.
	Emisja spalin EURO………….

	5.
	KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ JAZDY

	5.1.
	komputer pokładowy
	

	6.
	ZAWIESZENIE

	6.1.
	Dwie osie

 a ) oś przednia  - na sprężynach, wahacze + stabilizator
	

	
	b) oś tylna –  resory,  wahacze + stabilizator lub niezależne zawieszenie osi tylnej – amortyzatory, sprężyny, wahacze, stabilizator.
	

	6.2.
	Ogumienie
Rok produkcji:  fabrycznie nowe, nie starsze niż wyprodukowane w roku 2015, (dotyczy opon letnich i zimowych)
	

	
	a) letnie (4 szt. + 1)

 Rozmiar:  od 215/60 do 245/60  min. R15  - maks.  R/16 

 felgi - stalowe
	

	
	b)  zimowe (4 szt. + 1)

Rozmiar od 215/60 do 245/60  min. R15  - maks.  R/16 

 felgi  -stalowe 
	

	
	c)  Weryfikacja opon: 
 W związku z tym, że zamówienie spełnia kryteria GPP (zielone zamówienie publiczne),  na podstawie rozporządzenia PE i Rady Europy nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. wszystkie opony dostarczone jako część wyposażenia pojazdu, w tym opony zapasowe, są odpowiednie do stosowania w pojazdach dla których są przeznaczone, zwłaszcza w zakresie ich wymiarów oraz charakterystyki dotyczącej prędkości i obciążenia,  oraz spełniają wymagania dotyczące przyczepności na mokrej nawierzchni, oporów toczenia i hałasu wywołanego toczeniem się opon, zgodnie z Załącznikiem nr  II ,część A, B, C  ww. rozporządzenia   
	Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wykazu opon, jakie będą użyte do wyposażenia przedmiotu umowy

	6.3.
	Chlapacze kół przednich i tylnych

	

	6.4.
	Zbiornik paliwa od 70  do 150 l, zamykany na klucz

	

	6.5.
	Ładowność: min 700 kg ładowności do wartości maksymalnej dopuszczonej dla danego modelu

	

	7.
	SERWIS


	7.1.
	Maksymalna odległość punktu serwisowego w promieniu 50 km od siedziby Zamawiającego
	5.1. adres

	7.2.
	Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym – maks. 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii
	

	8.
	GWARANCJA


	8.1.
	Silnik i podzespoły:  min. 2 lata 
	

	8.2.
	 Usterki mechaniczne zespoły elektryczne i elektroniczne  - min. 2 
	

	8.3
	 Nadwozie i podwozie:; min. 5 lat gwarancji na perforacje (korozja), lub do przejechania 120  tys.
	

	8.4.
	Powłoka lakiernicza :   min. 3 lata 
	

	8.5.
	Wyposażenie niefabryczne: 

Gwarancja Sprzedawcy – min. 24 m-ce na produkty i urządzenia niefabryczne, stanowiące wyposażenie, element lub część urządzenia będącego integralną częścią dostarczonego pojazdu wyposażonego zgodnie ze specyfikacją 
	

	9.
	INNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE POJAZDU

	9.1.
	Pojazd powinien posiadać 

Wyposażenie - nie wymienione w specyfikacji, a wymagane przepisami odrębnymi jako wyposażenie pojazdu, 
	lista wyposażenia obowiązkowego nie wymienionego w specyfikacji

1.

2.

	
	Dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego w Polsce, umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po dostarczeniu do Zamawiającego.
	 lista dokumentów dostarczonych z pojazdem, niezbędna do rejestracji

1.

2

3.

	9.2
	Poniesienie kosztów obowiązkowych przeglądów podwozia  w ASO (wraz z wymianami płynów technicznych i elementów)  w okresie  gwarancyjnym 


	

	9.3
	W dniu dostawy Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi podwozia i zabudowy
	

	9.4.
	Wykonawca zapewni szkolenie Zamawiającego bezpośrednio przy dostawie pojazdu w zakresie osprzętowania pojazdu będącego na jego wyposażeniu 
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