

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem ST są warunki wykonania dostawy wraz z montażem urządzeń do street workout dla seniorów, urządzeń sportowo - rekreacyjnych na siłownie zewnętrzne oraz urządzeń zabawowych na place zabaw.
Kody CPV:
CPV 37440000-4  sprzęt do ćwiczeń fizycznych
CPV 37420000-8  sprzęt gimnastyczny
CPV 433250007 – wyposażenie parków i placów zabaw

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji prac wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres prac objętych ST
Ustalenia niniejszej Specyfikacji dotyczą czynności mających na celu:
1. Dostawę oraz montaż urządzeń sportowo - rekreacyjnych na siłownie zewnętrzne  
w ilości 11 szt. Prace dotyczą terenów zlokalizowanych w obszarze Gminy Miasto Szczecin.
2. Dostawę oraz montaż urządzeń street workut w ilości 2 szt. Prace dotyczą terenów zlokalizowanych w obszarze Gminy Miasto Szczecin.
3. Dostawę oraz montaż urządzeń zabawowych na place zabaw w ilości 2 szt. Prace dotyczą terenów zlokalizowanych w obszarze Gminy Miasto Szczecin.

W zakres prac wchodzi: 
1. Dostawa wraz z montażem (w tym wykonanie stref bezpieczeństwa) - zgodnie 
z zaleceniami producenta urządzeń do street workout, zgodnych z załącznikiem nr 6 do SIWZ:


1. Zieleniec przy ul. Derdowskiego działka 1/9 obręb 2100
 - urządzenie do street workout (GIGANT)
- wykonanie wokół zamontowanego urządzenia bezpiecznej nawierzchni (piasek) o powierzchni wskazanej w dokumentacji producenta (strefy bezpieczeństwa),
- ustawienie obrzeży betonowych wokół stref bezpieczeństwa. Obrzeża należy osadzić w betonowym fundamencie (beton B-15) o grubości co najmniej 10 cm, ponadto należy je zabezpieczyć tylną podporą z betonu B-15 o grubości min. 10 cm.

2. Park Chopina działka 3/25 obręb 2036 
  - urządzenie do street workout,
- wykonanie wokół zamontowanych urządzeń bezpiecznej nawierzchni (piasek) o powierzchni wskazanej w dokumentacji producenta (strefy bezpieczeństwa),
- ustawienie obrzeży betonowych wokół stref bezpieczeństwa. Obrzeża należy osadzić w betonowym fundamencie (beton B-15) o grubości co najmniej 10 cm, ponadto należy je zabezpieczyć tylną podporą z betonu B-15 o grubości min. 10 cm.


2. Dostawa wraz z montażem (zgodnie z zaleceniami producenta) urządzeń sportowo - rekreacyjnych na siłownie zewnętrzne zgodnych z załącznikiem nr 7 do SIWZ:
1. Zieleniec przy ul. Przyjaciół Żołnierza działka 25 obręb 3096 – 5 szt.
- biegacz i orbitrek,
- steper i twister,
- krzesło do wyciskania,
- twister i surfer (wahadło)
- rower i jeździec.

2. Plac Leona Koczego  działka 3 obręb 3031 – 1 szt.
- ławka i drabinka.

3. Plac przy ul. Rayskiego działka 5/12 obręb 1032– 5 szt.
- rower i jeździec,
- twister i surfer (wahadło),
- drabinka i podciąg nóg,
- biegacz i orbitrek,
- krzesło do wyciskania i wyciąg górny.

3. Dostawa wraz z montażem (w tym wykonanie stref bezpieczeństwa) - zgodnie 
z zaleceniami producenta urządzeń zabawowych zgodnych z załącznikiem  Wykaz i opis urządzeń:
1. Plac zabaw przy ul. Zamkniętej działka 6/16 obręb 3060 
 - karuzela z kierownicą (z oparciami)
- wykonanie wokół zamontowanego urządzenia bezpiecznej nawierzchni (piasek) o powierzchni wskazanej w dokumentacji producenta (strefy bezpieczeństwa).- 

2. Plac zabaw przy ul. Dąbrówki działka 10/8 obręb 3008 
  - karuzela z kierownicą (z oparciami)
- wykonanie wokół zamontowanych urządzeń bezpiecznej nawierzchni (piasek) o powierzchni wskazanej w dokumentacji producenta (strefy bezpieczeństwa).

1.4. Ogólne wymagania dotyczące prac
	Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac, zabezpieczenie bezpiecznych warunków realizacji prac, określonych przepisami p.poż i bhp oraz przepisami dot. ochrony środowiska, metody użyte przy wykonywaniu prac oraz ich zgodność z ST 
i wytycznymi Zamawiającego.

2. Kontrola jakości prac

2.1. Zasady ogólne
Sprawdzenie i odbiór prac powinny być wykonane zgodnie z normami oraz instrukcjami użycia producenta poszczególnych urządzeń.

2.2. Warunki szczegółowe
Skontrolowanie prac polega na sprawdzeniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, normach i instrukcjach producentów urządzeń..
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2.3. Wymagania techniczne przy odbiorze prac 
Montowane urządzenia powinny być osadzone w miejscach zgodnie z planem (Zagospodarowanie terenu) i instrukcjami producenta.
Po zamontowaniu elementów siłowni należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.

2.4. Certyfikaty
Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania muszą spełniać potwierdzone certyfikatami normy dotyczące bezpieczeństwa. 

3. Przepisy związane
3.1. Norma PN-EN 16630:2015-06E – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące produkcji, instalacji, kontroli i konserwacji zainstalowanego na stałe, ogólnodostępnego wyposażenia siłowni plenerowych.
3.2. Norma PN-EN 1176:2009 – Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
3.3. Instrukcja montażu producenta elementów sportowo - rekreacyjnych siłowni zewnętrznych
3.4. Atesty higieniczne na impregnat
3.4. Aprobaty techniczne urządzeń.
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