Załącznik nr 8
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

I.   Plac zabaw przy ul. Artyleryjskiej/Pancernej oraz siłownia przy ul. Stołczyńskiej

1. Ogrodzenie placu zabaw – 190 mb
· konstrukcja: stal ocynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo
· wysokość całkowita ogrodzenia – 100 cm (tolerancja in plus 20%)
· wymiary przęsła: długość 200 cm (tolerancja 10%), odstęp pionowych elementów ogrodzenia 6 cm (tolerancja 10%)
· słupki metalowe, zakotwione w gruncie na głębokość min. 40 cm
· w ramach wykonania konstrukcji ogrodzenia należy wykonać również bramkę wejściową (szt. 2) o szerokości minimum 120 cm oraz bramę wjazdową o szerokości min. 250 cm wraz z montażem.
· wykonanie demontażu starego ogrodzenia wraz z utylizacją. Długość ogrodzenia do demontażu wynosi ok. 140 mb.

1. Centralne urządzenie zabawowe
	Opis techniczny:
· zestaw zabawowy składający się z czterech wieżyczek, zjeżdżalni, drabinki, drabinki zręcznościowej wygiętej, elementów ozdobnych – 
zestaw typu uno 1 w katalogu Buglo online,  
· wymiary zestawu zabawowego: 600 cm x 510 cm (tolerancja 5 %), wysokość urządzenia 320 cm (tolerancja 5%)
· konstrukcja: stal cynkowana i malowana proszkowo, stal nierdzewna,
· ścianki i daszki wykonane z płyty polietylenowej HDPE całkowicie odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
· śruby nierdzewne, odporne na działanie warunków zewnętrznych
· kotwienie urządzenia w gruncie na głębokość minimum 70 cm,
· wykonanie strefy bezpieczeństwa z piasku zgodnie z zaleceniami producenta,
· produkt powinien być zgodny z PN – EN 1176:2009

1. Huśtawka pojedyncza typu „bocianie gniazdo” o konstrukcji stalowej  - szt. 1

Opis techniczny:
· huśtawka z siedziskiem typu bocianie gniazdo,
· konstrukcja: stal cynkowana proszkowo, malowana proszkowo
· śruby i mocowania nierdzewne, od strony wewnętrznej w zaślepkach plastikowych,
· zawiesia huśtawki podwójnie łożyskowane, ze stali nierdzewnej
· wymiary zestawu 230 cm x 270 cm (tolerancja 10%), wysokość 220 cm. (tolerancja 10%)
· posadowienie poprzez kotwienie, zabetonowane na głębokość  min. 70 cm
· produkt powinien być zgodny z PN – EN 1176:2009,
· wykonanie strefy bezpieczeństwa z piasku zgodnie z zaleceniami producenta.

1. Piramida linowa - szt. 1

· konstrukcja linowa oparta na metalowym słupie posadowionym 
w gruncie, pozwalająca rozwijać zdolność wspinania się.
· wymiary 425 cm x 425 cm (tolerancja 5%), wysokość 300 cm (tolerancja 5%),
· konstrukcja ze stali nierdzewnej oraz lin polipropylenowych,
· posadowienie prze kotwienie w gruncie na głębokości minimum 80 cm,
· produkt powinien być zgodny z PN – EN 1176:2009,
· wykonanie strefy bezpieczeństwa z piasku zgodnie z zaleceniami producenta.

1. Tablica zabawowa „kółko krzyżyk” - szt. 1

· edukacyjny panel zabawowy z popularną grą „kółko krzyżyk”,
· konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo,
· śruby i mocowania nierdzewne,
· posadowienie przez kotwienie w gruncie na głębokość minimum 70 cm,
· produkt powinien być zgodny z PN – EN 1176:2009,
· zachowanie strefy bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami producenta.

1. Dostawa i montaż ławek – szt.  10
 
· dostawa i montaż 10 szt. ławek konstrukcji, kolorystyki oraz wyglądu zewnętrznego dokładnie takiego jak posadowione dwie ławki na placu zabaw  (ławki bez oparcia, siedzisko koloru zbliżonego do brązowego).
· Wymiar ławek: długość 150 cm, dwie deski siedziskowe o grubości 4 cm 
i szerokości 15 cm, wysokość ławek 42 cm, posadowione na profilach betonowych.

1. Dostawa i montaż ławki młodzieżowej – szt. 1

· dostawa i montaż 1 szt. ławki młodzieżowej konstrukcji, kolorystyki oraz wyglądu zewnętrznego dokładnie takiego jak posadowiona na placu ławka młodzieżowa.
· Wymiar ławki: długość 140 cm, dwie deski siedziskowe o szerokości 14 cm i grubości 2 cm. Całość posadowiona na profilu metalowym, spocznik stóp blacha ryflowana szerokości 10 cm. Wysokość ławki 80 cm.

1. Dostawa i montaż kamery atrapy – szt. 1
· dostawa i montaż kamery atrapy 1 szt. z pulsującą diodą (kamera atrapa zasilania bateriami).

1. Biegacz – szt. 1

· Urządzenie podwójne (po obu stronach urządzenia Biegacz – połączone  pylonem) 
· urządzenie, które poprawia ruchliwość kończyn dolnych, równoważy i koordynuje pracę całego ciała, z﻿większa wydolność krążeniowo-oddechową, wzmacniając mięśnie nóg i pośladków.
· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach 
w przedziale 30-100 mm, grubość ścianek nie mniejsza niż 2,75 mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane malowane proszkowo. Śruby zabezpieczone  metalowymi zaślepkami. Końcówki rur zamknięte. W urządzeniach zastosowano łożyska kulkowe, dwustronnie zamknięte. Urządzenie jest montowane do modułu pylona za pomocą śrub min. fi 10, za pomocą kotew min. fi 18 do bloczków fundamentowych
· Pylon (słup) to uniwersalny element do montażu urządzeń. Główna konstrukcja urządzenia wykonana z dwóch stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach min. 85 mm, grubość ścianek nie mniejsza niż 3 mm. Wysokość pylonu od podłoża wynosi min. 1900 mm. Pomiędzy, rurami zamocowane są po obu stronach tablice z instrukcją oraz górny i dolny moduł z otworami, służący do zamocowania urządzeń. Urządzenia do modułu mocowane 
są za pomocą min. 4 śrub. Tablica informacyjna wykonana jest 
z dwóch ocynkowanych blach, dwukrotnie malowana proszkowo. 
Na tablicy umieszczona jest instrukcja korzystania z urządzenia.
· Zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami (zgodne 
z zaleceniami producenta)
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg
· Kolorystyka zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)
· ﻿Certyfikat zgodności z normą: PN-EN 16630:2015.

1.  Prasa nożna – szt. 1

· Urządzenie podwójne (po obu stronach urządzenia Prasa nożna – połączone pylonem) 
· urządzenie, które rozwija i wzmacnia mięśnie nóg i pasa, w szczególności mięsień czworogłowy, mięśnie pośladkowe oraz dolne mięśnie brzucha.﻿
· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach 
w przedziale 30-100 mm, grubość ścianek nie mniejsza niż 2,75 mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane malowane proszkowo. Śruby zabezpieczone metalowymi zaślepkami. Końcówki rur zamknięte. W urządzeniach zastosowano łożyska kulkowe, dwustronnie zamknięte. Urządzenie jest montowane do modułu pylona  za pomocą śrub min. 
fi 10. 
· Pylon (słup) to uniwersalny element do montażu urządzeń. Główna konstrukcja urządzenia wykonana z dwóch  stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo 
o średnicach min. 85 mm, grubość ścianek nie mniejsza niż 3 mm. Wysokość pylonu od podłoża wynosi min. 1900 mm. Pomiędzy, rurami zamocowane są po obu stronach tablice z instrukcją oraz górny i dolny moduł z otworami, służący do zamocowania urządzeń. Urządzenia 
do  modułu mocowane są za pomocą min. 4 śrub. Tablica informacyjna wykonana jest z dwóch ocynkowanych blach, dwukrotnie malowana proszkowo. Na tablicy umieszczona jest instrukcja korzystania 
z urządzenia.
· Zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami (zgodne 
z zaleceniami producenta)
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg
· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)
· ﻿Certyfikat zgodności z normą: PN – EN 16630:2015.


1.  Orbitrek – szt. 1

· Urządzenie podwójne (po obu stronach urządzenia Orbitrek – połączone pylonem) 
· urządzenie, które poprawia sprawność kończyn górnych i dolnych oraz stawów.
· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30-100 mm, grubość ścianek nie mniejsza niż 2,75 mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane malowane proszkowo. Śruby zabezpieczone metalowymi zaślepkami. Końcówki  rur zamknięte. W urządzeniach zastosowano łożyska kulkowe, dwustronnie zamknięte. Urządzenie jest montowane do modułu pylona  za pomocą śrub min. fi 10, za pomocą kotew min. fi 18 do bloczków fundamentowych. 
· Pylon (słup) to uniwersalny element do montażu urządzeń. Główna konstrukcja urządzenia wykonana z dwóch  stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach min. 85 mm, grubość ścianek  nie mniejsza niż 3 mm. Wysokość pylonu od podłoża wynosi min. 1900 mm. Pomiędzy, rurami  zamocowane są po obu stronach tablice z instrukcją oraz górny i dolny moduł z otworami, służący do zamocowania urządzeń. Urządzenia do  modułu mocowane są za pomocą min. 4 śrub. Tablica informacyjna wykonana jest z dwóch ocynkowanych blach, dwukrotnie malowana proszkowo. Na tablicy umieszczona jest instrukcja korzystania z urządzenia.
· Zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami (zgodne 
z zaleceniami producenta)
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg
· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)
· ﻿Certyfikat zgodności z normą: PN – EN 16630:2015.

1.  Wyciskanie siedząc – szt. 1

· Urządzenie podwójne (po obu stronach urządzenia Wyciskanie siedząc – połączone pylonem)
· Urządzenie, które wzmacnia i rozwija mięśnie górnej części klatki piersiowej 
i ramion poprawiając wydolność krążeniowo-oddechową.﻿﻿﻿
· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo 
i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30-100 mm grubość ścianek nie mniejsza niż 2,75 mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane, malowane proszkowo.  Śruby zabezpieczone  metalowymi zaślepkami. Końcówki  rur zamknięte. W urządzeniach zastosowano łożyska kulkowe, dwustronnie zamknięte. Urządzenie jest montowane do modułu pylona  za pomocą śrub min. fi 10. 
· Pylon (słup) to uniwersalny element do montażu urządzeń. Główna konstrukcja urządzenia wykonana z dwóch stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach min. 85 mm, grubość ścianek  nie mniejsza niż 3 mm. Wysokość pylonu od podłoża wynosi min. 1900 mm. Pomiędzy, rurami  zamocowane są po obu stronach tablice z instrukcją oraz górny i dolny moduł z otworami, służący do zamocowania urządzeń. Urządzenia do modułu mocowane są za pomocą min. 4 śrub. Tablica informacyjna wykonana jest z dwóch ocynkowanych blach, dwukrotnie malowana proszkowo. Na tablicy umieszczona jest instrukcja korzystania z urządzenia.
· Zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami (zgodne 
z zaleceniami producenta)
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg
· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)
· Certyfikat zgodności z normą: PN – EN 16630:2015.

1.  Wahadło– szt. 1

· Urządzenie podwójne (po obu stronach urządzenia Wahadło – połączone pylonem) 
· Urządzenie, które wzmacnia mięśnie pasa i poprawia giętkość i koordynację całego ciała, ćwiczy kręgosłup i biodra.
· Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach w przedziale 30-100 mm, grubość ścianek nie mniejsza niż 2,75 mm. Uchwyty siedzenia wykonane ze stali ocynkowane malowane proszkowo.  Śruby zabezpieczone  metalowymi zaślepkami. Końcówki  rur zamknięte. W urządzeniach zastosowano łożyska kulkowe, dwustronnie zamknięte. Urządzenie jest montowane do modułu pylona za pomocą śrub min. fi 10. 
· Pylon (słup) to uniwersalny element do montażu urządzeń. Główna konstrukcja urządzenia wykonana z dwóch  stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach min 85 mm, grubość ścianek  nie mniejsza niż 3 mm. Wysokość pylonu od podłoża wynosi min. 1900 mm. Pomiędzy, rurami zamocowane są po obu stronach tablice z instrukcją oraz górny i dolny moduł z otworami, służący do zamocowania urządzeń. Urządzenia do modułu mocowane są za pomocą min. 4 śrub. Tablica informacyjna wykonana jest z dwóch ocynkowanych blach, dwukrotnie malowana proszkowo. Na tablicy umieszczona jest instrukcja korzystania z urządzenia.
· Zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami (zgodne 
z zaleceniami producenta)
· Maksymalna waga użytkownika 120 kg
· Kolorystyka: zielono – szara (zielony RAL 6018, szary RAL 7004)
· Certyfikat zgodności z normą: PN – EN 16630:2015.﻿

Pozostałe czynności do wykonania na placu zabaw:

1. Renowacja urządzeń zabawowych 
Oczyszczenie wraz z malowaniem oraz naprawą posadowionych na placu zabaw urządzeń zabawowych. Wykonanie czynności naprawy obejmuje przywrócenie sprawności technicznej urządzeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Renowacja ławek
Wykonanie czynności obejmuje całkowitą wymianę siedzisk na dokładnie takie same, jakie są zamontowane w istniejących ławkach, tj. siedzisko koloru zbliżonego do brązowego, długość elementu 150 cm, grubość 4 cm i szerokość 15 cm.
3. Usunięcie ławek
Usunięcie wraz z utylizacją 4 szt. ławek z terenu placu zabaw.
4. Przestawienie urządzeń zabawowych
Przestawienie wskazanych urządzeń zabawowych w inne miejsca 
na placu zabaw w celu zachowania warunków bezpieczeństwa wraz 
z wykonaniem stref bezpieczeństwa z piasku.
5. Pielęgnacja drzew sąsiadujących z placem zabaw – 20 sztuk
Wykonanie kompleksowej pielęgnacji drzew z rodzaju morwa wskazanych przez Zamawiającego przy użyciu podnośnika koszowego polegających na przeprowadzeniu cięć sanitarnych, poprawieniu statyki oraz formowaniu koron. Wszelkie pozostałości po przeprowadzonych pracach w postaci gałęzi, konarów i innych odpadów należy rozdrobnić 
w miejscu prowadzenia prac. Wykonanie prac powinno być poprzedzone oględzinami drzew pod kątem występowania chronionych gatunków ptaków (nadzór ornitologiczny).
6. Wycinka 8 sztuk drzew z rodzaju morwa
Wycinka 8 sztuk drzew z rodzaju morwa wyznaczonych i wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca prac zobowiązany będzie do odkupienia od Zamawiającego drewna w oparciu o ceny detaliczne drewna obowiązujące u Zamawiającego przy pozyskaniu drewna na terenach zieleni. Podstawą wyceny drewna będzie protokół obmiaru drewna.  



Cennik sprzedaży drewna z wycinek realizowanych przez Zamawiającego


	Lp
	Gatunek
	Sortyment
	Jednostka miary
	Cena netto
	VAT
	Cena  brutto

	1
	liść. twarde
	S2
	m3
	80,00
	23%
	98,40

	2
	liść. miękkie
	
	
	60,00
	
	73,80

	3
	iglaste
	
	
	70,00
	
	86,10

	4
	liść. twarde
	S4
	
	60,00
	8%
	64,80

	5
	liść. miękkie
	
	
	40,00
	
	43,20

	6
	iglaste
	
	
	50,00
	
	54,00




a. drewno liściaste twarde – drewno gatunków dąb, buk, brzoza, grab, akacja, wiąz, jesion

b. drewno liściaste miękkie – drewno wszystkich pozostałych gatunków liściastych

W przypadku zmiany cennika przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie wystawienia faktury z cenami obowiązującymi w dniu wykonania usługi.


 Zasady sprzedaży drewna z wycinek realizowanych przez Zamawiającego

1) Sprzedaż drewna prowadzą wyznaczone osoby  na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora ZUK. 
2) Fakturowanie za nabyte drewno przez wykonawców usług prowadzone jest po realizacji prac na podstawie protokołu zbiorczego obmiaru.
Wzór protokołu obmiaru poniżej. 
3) Dowodem sprzedaży drewna jest faktura. Załącznikiem do wystawionej faktury jest oryginał protokołu zbiorczego. 
4) Rozliczenia  za nabyte drewno dokonywane będzie na zasadzie wzajemnego potrącenia – kompensata.
5) Metody określania jakości i miąższości drewna:
Klasyfikacja drewna oraz obmiar jakościowo – wymiarowy prowadzony będzie w sposób zgodny z polskimi normami dotyczącymi klasyfikacji drewna ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki wycinki drzew na terenach zurbanizowanych. Obmiar i klasyfikacja jakościowo – wymiarowa pozyskanego drewna prowadzona będzie z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy. Pozyskane drewno należy przygotować do pomiaru w oparciu o  Polską Normę PN – 92/D – 95000 ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki terenów zurbanizowanych. Wycinkę drzew rosnących przy torowiskach przewiduje się w godzinach nocnych. Dopuszczalne są następujące metody określania jakości i miąższości drewna:
a) pomiar pierśnicy i wysokości drzewa przed wycinką,
b) w sytuacjach awaryjnych (np. wiatrołomy) prowadzenia prac w godzinach nocnych lub w dniach ustawowo wolnych od pracy pomiar drewna po wycince w postaci pomiaru stosu, kłody lub dłużycy  
Określenie miąższości drewna odbywa się na podstawie tablic miąższości dla drzew stojących (w przypadku pomiaru drzewa przed wycinką, tzw. szacunek brakarski) lub na podstawie tablic miąższości dla ściętego drewna oraz polskiej normy.
6) Określenie jakości drewna odbywa się szacunkowo na podstawie oględzin drzewa przed wycinką lub na podstawie oględzin pozyskanego drewna.
7) Wykonawca prac podpisując protokół obmiaru akceptuje stan ilościowy i jakościowy drewna, który jest podstawą do wystawienia faktury. Podpisany przez dwie strony (przez Wykonawcę prac oraz Zamawiającego) protokół obmiaru stanowi podstawę do dysponowania drewnem przez wykonawcę prac.
8)  Zamawiający nie ponosi materialnej odpowiedzialności za stan jakościowy i ilościowy drewna po podpisaniu protokołu obmiaru.
	PROTOKÓŁ OBMIARU

	Data
	 

	Lokalizacja
	Szczecin, ul.

	Nazwa wykonawcy, nr umowy
	 

	Nr decyzji na wycinkę 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Sortyment
	Wymiary
	Masa drewna [m3]
	Uwagi

	Lp
	Gatunek drzewa
	S2
	S4
	Stos,kłoda,dłużyca
	Pierśnica, wysokość
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 

	Przedstawiciel ZUK
	
	 
	Przedstawiciel wykonawcy




1. Utwardzenie nawierzchni przy urządzeniach siłowni
Wykonanie drenażu oraz utwardzenie nawierzchni przy urządzeniach siłowni zlokalizowanych w sąsiedztwie klubu sportowego Świt Skolwin. Wykorytowanie terenu na głębokość 30 cm, wykonanie warstwy odsączającej, dostawa i utwardzenie przepuszczalnej warstwy stabilizującej w postaci kruszywa samo klinującego się frakcji 9 – 16 mm.
[bookmark: _GoBack]





Wymagania dodatkowe:
· Montażu urządzeń zabawowych i urządzeń rekreacyjno – sportowych należy dokonać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa,
· wykonanie stref bezpieczeństwa - obejmuje wykonanie robót ziemnych koparkami przedsiębiernymi z wywiezieniem urobku.
· Wymagany jest 36 miesięczny okres gwarancji na wszystkie urządzenia.
· Wykonywane roboty będą na terenach obiektów czynnych – roboty uciążliwe należy prowadzić w godzinach dopołudniowych, w czasie gdy z placów zabaw korzysta jak najmniejsza liczba osób.





