Załącznik nr 5/1 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WIELOFUNKCYJNEGO DWUOSOIWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O CIĘŻARZE CAŁKOWITYM POW. 3,5 mg


	
	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

	OFERTA WYKONAWCY

	
	
	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę 

Niepotrzebne skreślić *

	1
	WYMAGANIA OGÓLNE

	1.1
	Marka i model samochodu


	…………………………………

	1.2
	Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji 2015 lub 2016 

	Rok produkcji


	1.3
	I.  Pojazd musi spełniać warunki techniczne obowiązujące w  RP określone w ustawie z dnia 29 czerwca 1997 roku  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98 poz. 602 z późn.  zm.), potwierdzone świadectwem homologacji lub innym dokumentem zezwalającym na poruszanie się po drogach publicznych kraju.
	Spełnia / Nie spełnia *

	1.4 
	Dopuszczalna masa całkowita powyżej 3 500 kg
	Spełnia / Nie spełnia *

	2.
	NADWOZIE

	2.1
	Kabina - 3 osobowa (typ brygadówka 1+2)
	Spełnia / Nie spełnia *

	2.2
	Drzwi boczne – 2 szt,  tylna ściana kabiny z oknem

	Spełnia / Nie spełnia *

	2.3
	 Kolor: dowolny
 
	Spełnia / Nie spełnia *

	2.4
	Zderzak przedni – metalowy

	Spełnia / Nie spełnia *

	2.5
	Pojazd  - skonfigurowany do używania w zestawach    (sprzęg  wyposażenie do podłączenia przyczepy)

	Spełnia / Nie spełnia *

	3.
	UKŁAD NAPĘDOWY

	3.1
	Napęd na oś tylną
	Spełnia / Nie spełnia *

	3.2
	Pojemność silnika 6700 cm3 -8000 cm3
	Spełnia / Nie spełnia *

Dodatkowo należy podać pojemność:……………………… cm3

	3.3
	Silnik  - wysokoprężny, diesel 

	Spełnia / Nie spełnia *

	
	a). moc nie mniej niż 220 KM – nie więcej niż 250 KM

	Spełnia / Nie spełnia *
Dodatkowo należy podać moc:……………………… KM

	
	b) emisja spalin – Euro 6.
	Spełnia / Nie spełnia *

	
	c) zużycie energii w cyklu mieszanym– max. 12 MJ/km.
(dotyczy średniego zużycia paliwa na 100 km. Zużycie energii należy obliczyć jako iloczyn średniego zużycia paliwa i wartości energetycznej paliwa określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. z 2011 r. poz. 559). Wartość energetyczna oleju napędowego zgodnie z przywołanym rozporządzeniem wynosi 36 MJ megadżul/l)
	Spełnia / Nie spełnia *

Dodatkowo należy podać maksymalne zużycie energi:……………MJ/km

	
	c) Emisja dwutlenku węgla – max 800 g/km 
	Spełnia / Nie spełnia *

Dodatkowo należy podać wartość emisji dwutlenku węgla: ………….g/km

	3.4
	Skrzynia biegów – manualna

	Spełnia / Nie spełnia *

	4
	ZAWIESZENIE, KOŁA, OPONY

	4.1.
	Zawieszenie
	

	
	a). zawieszenie przednie - z resorem,  

	Spełnia / Nie spełnia *

	
	b). oś tylna  - poduszki pneumatyczne, 
     stabilizator z blokadą tylnej osi, koła typu bliźniaki
	Spełnia / Nie spełnia *

	4.2.
	Obciążenia

dopuszczalne obciążenie osi przedniej od 5,5 Mg do 6,0 Mg


	Spełnia / Nie spełnia *
Dodatkowo należy podać dopuszczalne obciążenie osi przedniej: ………….Mg

	
	dopuszczalne obciążenie osi tylnej od 10,0 Mg do 11,0 Mg


	Spełnia / Nie spełnia * 

Dodatkowo należy podać dopuszczalne obciążenie osi tylnej: ………….Mg

	4.3.
	Opony (fabrycznie nowe)
Rok produkcji: 2015 lub 2016 
	Rok produkcji:   …………………….

	
	Rodzaj  ogumienia -  uniwersalne  

	

	
	Komplet  - 6+1
	Spełnia / Nie spełnia *

	
	 Rozmiar 285/70 R 19,5 - felgi stalowe
	Spełnia / Nie spełnia *

	
	c)  wszystkie opony dostarczone jako część wyposażenia pojazdu, w tym opony zapasowe, mają być odpowiednie do stosowania w pojazdach dla których są przeznaczone, zwłaszcza w zakresie ich wymiarów oraz charakterystyki dotyczącej prędkości i obciążenia,  oraz spełniają wymagania dotyczące przyczepności na mokrej nawierzchni, oporów toczenia i hałasu wywołanego toczeniem się opon, zgodnie z Załącznikiem nr  II ,część A, B, C  rozporządzenia PE i Rady Europy nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r.
	Spełnia / Nie spełnia *

	4.4.
	Chlapacze  - kół przednich i tylnych

	Spełnia / Nie spełnia *

	5.
	INNE ELEMENTY PODWOZIA


	5.1
	Zbiornik paliwa - od 180 do 200 l, zamykany na klucz

	Spełnia / Nie spełnia *

Dodatkowo należy podać pojemność zbiornika:…………. l

	5.2.
	Ładowność  -od 6,0 Mg do 7,00 Mg

	Spełnia / Nie spełnia *

Dodatkowo należy podać maksymalną ładowność:…………. kg

	6.
	WYPOSAŻENIE

	6.1
	Fotel kierowcy - z zawieszeniem pneumatycznym, zagłówkiem, regulacją położenia względem kierownicy, pochylenia oparcia.
	Spełnia / Nie spełnia *

	6.2
	Klimatyzacja  

	Spełnia / Nie spełnia *

	6.3
	Kolumna kierownicy - regulacja położenia w dwóch płaszczyznach

	Spełnia / Nie spełnia *

	6.4
	lusterka wsteczne i krawężnikowe prawe - elektryczne i podgrzewane

	Spełnia / Nie spełnia *

	6.5
	 Szyby - otwierane elektrycznie

	Spełnia / Nie spełnia *

	6.6
	 Gniazdo 24 V - w kabinie

	Spełnia / Nie spełnia *

	6.7
	 Światła do jazdy dziennej

	Spełnia / Nie spełnia *

	6.8
	Kliny pod koła – szt. 2

	Spełnia / Nie spełnia *

	6.9
	 Radio

	Spełnia / Nie spełnia *

	6.10
	 Centralny zamek, pilot

	Spełnia / Nie spełnia *

	6.11.
	 Immobiliser

	Spełnia / Nie spełnia *

	6.12
	 Skrzynia narzędziowa – zewnętrzna 200-250 l
(materiał dowolny)

	Spełnia / Nie spełnia *

	6.13
	 Siatka i plandeka pełna dla przestrzeni ładunkowej 

	Spełnia / Nie spełnia *

	6.14
	 Pasy napinające do ładunku – szt. 4

	Spełnia / Nie spełnia *

	7.
	BEZPIECZEŃSTWO


	7.1
	Hamulce osi przedniej - tarczowe 
	Spełnia / Nie spełnia *

	
	Hamulce osi tylnej  -  wg rozwiązań producenckich

	Spełnia / Nie spełnia *

	
	system zapobiegający blokowaniu kół  podczas jazdy (ABS), przy czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego o parametrach technicznych nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się system ABS 
	Spełnia / Nie spełnia *

Dodatkowo należy wskazać system :………………………………

W przypadku zastosowania innego niż system ABS należ załączyć jego opis.

	7.2
	system zapobiegający utracie przyczepności kół przy przyśpieszania (ASR) przy czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego o parametrach technicznych nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się system ASR
	Spełnia / Nie spełnia *

Dodatkowo należy wskazać system :………………………………

W przypadku zastosowania innego niż system ASR należ załączyć jego opis.

	7.3.
	system elektroniczny stabilizacji toru jazdy (ESP) przy czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego o parametrach technicznych nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się system ESP
	Spełnia / Nie spełnia *

Dodatkowo należy wskazać system :………………………………

W przypadku zastosowania innego niż system ESP należ załączyć jego opis.

	7.4
	Ostrzegawczy sygnał cofania -  akustyczny, zewnętrzny

	Spełnia / Nie spełnia *



	7.5
	Lampa ostrzegawcza przód pojazdu typu belka LED sygnalizacji świetlnej z napisem 
„ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH”

	Spełnia / Nie spełnia *



	7.6
	Tylna lampa oświetlająca skrzynię ładunkową


	Spełnia / Nie spełnia *

	8.
	KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ JAZDY

	8.1
	Komputer pokładowy
	Spełnia / Nie spełnia *

	8.2
	Tachograf cyfrowy
	Spełnia / Nie spełnia *

	8.3
	 Nominalne ustawienie ogranicznika prędkości – fabryczne ustawienia zgodnie z przepisami


	Spełnia / Nie spełnia *



	9.
	GWARANCJA POJAZDU


	9.1.
	Silnik i podzespoły:  min. 2 lata 
	Spełnia / Nie spełnia *

Dodatkowo należy podać okres gwarancji:…………(lat)

	9.2.
	 Usterki mechaniczne zespoły elektryczne i elektroniczne  - min. 2 lata
	Spełnia / Nie spełnia *

Dodatkowo należy podać okres gwarancji:…………(lat)

	9.3
	podwozie:; min. 5 lat gwarancji na perforacje 
	Spełnia / Nie spełnia *

Dodatkowo należy podać okres gwarancji na podwozie:………(lat)

	9.4.
	Powłoka lakiernicza :   min. 3 lata 
(w tym również na osprzętowanie, o którym mowa w pkt. 10.1– 10.4
	Spełnia / Nie spełnia *

Dodatkowo należy podać okres gwarancji na powłokę lakierniczą:………(lat)

	9.5
	Wyposażenie niefabryczne Gwarancja Sprzedawcy – min. 24 m-ce na produkty i urządzenia niefabryczne, stanowiące wyposażenie, element lub część urządzenia będącego integralną częścią dostarczonego pojazdu wyposażonego zgodnie ze specyfikacją 
	Spełnia / Nie spełnia *

Dodatkowo należy podać okres gwarancji na wyposażenie niefabryczne:………(lat)

	10.
	OSPRZĘTOWANIE   FABRYCZNIE NOWE


	10.1
	PŁUG ŚNIEŻNY

	10.1.1
	Zamontowany u Wykonawcy na płycie komunalnej DIN 
76060 typ A, z gwarancją fabryczną, z możliwością 
demontażu po sezonie zimowym

	Spełnia / Nie spełnia *



	
	zmienna szerokość robocza, w zależności od kąta pozycji

	Spełnia / Nie spełnia *

	
	 zasilania elektrohydrauliczne

	Spełnia / Nie spełnia *

	
	wyposażenie w światła drogowe i obrysowe

	Spełnia / Nie spełnia *

	
	 stabilizacja automatyczne dopasowanie do  nawierzchni

	Spełnia / Nie spełnia *

	
	 podnoszenie i opuszczanie lemiesza z dociskiem

	Spełnia / Nie spełnia *

	
	 skręt prawo / lewo

	Spełnia / Nie spełnia *

	10.1.2.
	Gwarancja – min. 24 m-ce


	Spełnia / Nie spełnia *

Dodatkowo należy podać okres gwarancji………..:………(lat)

	10.2
	WYWROTKA

	10.2.1
	Skrzynia załadowcza:  
a) długość – od 5,0 m do 5,20 m
	Spełnia / Nie spełnia *
Dodatkowo należy podać długość skrzyni załadowczej………..(m)

	
	b)   szerokość – od 2,20 do 2,50 m
	Spełnia / Nie spełnia *
Dodatkowo należy podać szerokość skrzyni załadowczej………..(m)

	10.2.2
	Konstrukcja, wymiary i otwieranie burt 

a) wysokość - od 0,65 do 0,80 m
	Spełnia / Nie spełnia *
Dodatkowo należy podać wysokość burt………..(m)



	
	b) boczne - dzielone z wyjmowanym słupkiem,

c). burta boczna prawa - otwierana w osi dolnej
d). burta boczna prawa - otwierana w osi dolnej
e). burta tylna - otwierana w osi dolnej (Zamawiający uznaje dostosowanie/ ograniczenie  kąta  przechyłu tylnego do windy – podać stopień ograniczenia
	b) Spełnia / Nie spełnia *
c) Spełnia / Nie spełnia *
d) Spełnia / Nie spełnia *
e) Spełnia / Nie spełnia *

Dodatkowo należy podać stopień ograniczenia: ……………………..

	
	f) wszystkie burty  - z nadstawką siatkową wys. od 0,5 - 0,6 m
g) nadstawki boczne tylne – otwierane w osi pionowej w stronę kabiny
h) nadstawka tylna – otwierana w osi pionowej, otwierana na lewą burtę boczną
	f) Spełnia / Nie spełnia *
g) Spełnia / Nie spełnia *

h) Spełnia / Nie spełnia *

	10.2.3
	 Siłownik - hydrauliczny renomowanego producenta 
	Spełnia / Nie spełnia *

Dodatkowo należy określić producenta

	10.2.4
	 Sterowanie wywrotki z kabiny 

	Spełnia / Nie spełnia *

	10.2.5
	 Żółte światła obrysowe

	Spełnia / Nie spełnia *

	10.2.6
	 Listwy przeciwnajazdowe

	Spełnia / Nie spełnia *

	10.2.7
	 Osłona świateł tylnych

	Spełnia / Nie spełnia *

	10.2.8
	 Gwarancja – min 24 miesiące

	Spełnia / Nie spełnia *

Dodatkowo należy podać okres gwarancji………..:………(lat)

	10.3. 
	WINDA:

	10.3.1.
	Winda  - udźwig od 500 kg do 800 kg
	Spełnia / Nie spełnia *
Dodatkowo należy podać udźwig………..(kg)

	
	 Siłowniki – 4 szt

	Spełnia / Nie spełnia *

	
	Platforma  

Aluminiowa, stalowa lub stalowo-aluminiowa, z rolkami ochronnymi  o wymiarach umożliwiających chowanie się platformy pod ramę samo poziomowanie platformy
	Spełnia / Nie spełnia *

	
	Hydrauliczny przesuw platformy

	Spełnia / Nie spełnia *

	
	Kompaktowy agregat z dźwiękoszczelną pokrywą

	Spełnia / Nie spełnia *

	
	Zawory bezpieczeństwa na każdym siłowniku

	Spełnia / Nie spełnia *

	
	Skrzynka sterująca zewnętrzna

	Spełnia / Nie spełnia *

	
	Kable zasilające z bezpiecznikiem głównym

	Spełnia / Nie spełnia *

	10.3.2
	Gwarancja – min 24 miesiące 

	Spełnia / Nie spełnia *

Dodatkowo należy podać okres gwarancji………..:………(lat)

	10.4.
	ŻURAW HDS

	10.4.1.
	Podstawa żurawia – wykonana w technologii złącz spawnych lub odlewana

	Spełnia / Nie spełnia *



	
	 Udźwig: na maksymalnym wysięgu w przedziale od 900 do 1100 kg 


	Spełnia / Nie spełnia * 
Dodatkowo należy podać maksymalny udźwig……..:………(kg)

	
	 Ramiona wysuwane hydraulicznie, wysięg maksymalny – w przedziale 7,5 – 8,5 m.
	Spełnia / Nie spełnia * 

Dodatkowo należy podać maksymalny wysięg……..:………(m)

	
	 Kąt obrotu od 360° do 390° stopni

	Spełnia / Nie spełnia * 

Dodatkowo należy podać kąt obrotu……..:………(°)

	
	 Belki nóg podporowych wysuwane hydraulicznie

	Spełnia / Nie spełnia *

	
	 Nogi podporowe opuszczane / podnoszone hydraulicznie

	Spełnia / Nie spełnia *

	
	 Nogi podporowe dopuszczalne obracanie ręcznie

	Spełnia / Nie spełnia *

	
	System informujący o złożeniu nóg podporowych do pozycji transportowej


	Spełnia / Nie spełnia *

	
	 Hak na końcu wysięgnika

	Spełnia / Nie spełnia *



	
	 Chwytak - rotacyjny z obrotnicą hydrauliczną na końcu wysięgnika, wielopalczasty (minimum 4), po zacisku zachowujący pustą przestrzeń na całej szerokości szczęk, umożliwiający przeładowanie długich, wielkogabarytowych elementów

	Spełnia / Nie spełnia *



	
	System podłączenia hydrauliki chwytaka i obrotnicy oparty na szybkozłączach
	Spełnia / Nie spełnia *



	
	System sterowania – po obu stronach żurawia


	Spełnia / Nie spełnia *

	
	System kontroli stabilności żurawia

	Spełnia / Nie spełnia *

	
	 System EES – specjalne zawory pozwalające na zwiększenie prędkości ruchu wysięgników


	Spełnia / Nie spełnia *



	
	 System  TCU – centralna jednostka sterująca, monitorująca pracę i obciążenie żurawia
	Spełnia / Nie spełnia *

	10.4.2.
	Gwarancja Dostawcy – min 24 miesiące


	Spełnia / Nie spełnia *

Dodatkowo należy podać okres gwarancji………..:………(lat)

	11.
	INNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE POJAZDU

	11.1.
	Dodatkowe wyposażenie samochodu wymagane przez Zamawiającego:

1. Apteczka

2. Gaśnica

3. Trójkąt 

4. Cztery  Kamizelki odblaskowe

5. lewarek, 
	Spełnia / Nie spełnia *

	11.2

11.3
	Maksymalna odległość punktu serwisowego w promieniu 
50 km od siedziby Zamawiającego
Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym – maks. 48 godzin Za moment zgłoszenia awarii Zamawiający rozumie przyjęcie samochodu do serwisu. od momentu zgłoszenia awarii.
	Dodatkowo należy podać odległość ……. km 
i adres serwisu:……………………………………

Spełnia/Nie spełnia*

	11.4
	Poniesienie kosztów obowiązkowych przeglądów podwozia  w ASO (wraz z wymianami płynów technicznych i elementów)  w okresie  gwarancyjnym przez Wykonawcę.

	11.5
	W dniu dostawy pojazdu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu: komplet kluczyków (w tym kpl zapasowy), dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację, dokumenty gwarancyjne, książkę serwisową, instrukcję obsługi (w języku polskim).


	11.6
	Wykonawca zapewni szkolenie Zamawiającego bezpośrednio przy dostawie pojazdu w zakresie Osprzętowania pojazdu będącego na jego wyposażeniu 
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