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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
[bookmark: _Toc425370059]WYMAGANIA OGÓLNE
A-Z 00.00
KODY  CPV
	45111200 - 0
	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

	45111213 - 4
	Roboty w zakresie oczyszczania terenu

	45111291 - 4
	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

	45112210 - 0
	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

	45112700 - 2
	Roboty w zakresie kształtowania terenu

	45112710 - 5
	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

	45233161 - 5
	Roboty w zakresie ścieżek pieszych

	77314100 - 5
	Usługi w zakresie trawników

	77211400 - 6
	Usługi wycinania drzew

	77310000 - 6
	Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

	77312100 - 1
	Usługi odchwaszczania

	77313000 - 7
	Usługi utrzymania parków

	
	


                                        
1. [bookmark: _Toc425370060]PODSTAWA OPRACOWANIA
· Zlecenie Inwestora
· Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072)
2. [bookmark: _Toc425370061]PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem parku im. R. Łyczywka w Szczecinie. SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót.
3. [bookmark: _Toc425370062]WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia:
	 45111200 - 0
	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

	45111213 - 4
	Roboty w zakresie oczyszczania terenu

	45111291 - 4
	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

	45112210 - 0
	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

	45112700 - 2
	Roboty w zakresie kształtowania terenu

	45112710 - 5
	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

	45233161 - 5
	Roboty w zakresie ścieżek pieszych

	77314100 - 5
	Usługi w zakresie trawników

	77211400 - 6
	Usługi wycinania drzew

	77310000 - 6
	Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

	77312100 - 1
	Usługi odchwaszczania

	77313000 - 7
	Usługi utrzymania parków


4. [bookmark: _Toc425370063]ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót drogowych.
[bookmark: _Toc425370064]4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
- zabezpieczenie terenu budowy;
- zabezpieczenie na czas budowy pozostających na miejscu drzew.

[bookmark: _Toc425370065]4.2. GOSPODARKĘ DRZEWOSTANEM
- oznaczenie drzew i krzewów do usunięcia; 
- usunięcie drzew i krzewów;
- prace porządkowe po pracach w drzewostanie.
[bookmark: _Toc425370066]4.3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
- rozebranie nawierzchni;
- rozebranie obrzeży betonowych; 
- demontaż koszy na śmieci i koszy na psie odchody
- demontaż ławek 
[bookmark: _Toc425370067]4.4. ROBOTY POMIAROWE I  ZIEMNE
- wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementów małej architektury;
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej;
- prace związane z wyrównaniem terenu.
[bookmark: _Toc425370068]4.5. WYKONANIE PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE
- wykonanie koryta w gruncie;
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i piasku.
[bookmark: _Toc425370069]4.6. WYKONANIE OBRZEŻY
- wykonanie koryta w gruncie;
- ustawienie obrzeży z kostki granitowej na ławie betonowej z oporem.
[bookmark: _Toc425370070]4.7. BUDOWA NAWIERZCHNI
- wykonanie nawierzchni z kostki granitowej;
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
- wykonanie nawierzchni bitumicznej
- wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego;
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płytek gumowych
[bookmark: _Toc425370071]4.10. ZAKUP WRAZ Z MONTAŻEM ELEMENTÓW PLACU ZABAW
- zakup urządzeń;
- wykonanie otworów w gruncie pod fundamenty urządzeń;
- wykonanie ław betonowych;
- montaż urządzeń.
[bookmark: _Toc425370072]4.11. MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
- zakup urządzeń;
- wykonanie otworów w gruncie pod fundamenty urządzeń;
- wykonanie ław betonowych;
- montaż urządzeń.
[bookmark: _Toc425370073]4.12. PRACE PORZĄDKOWE
- oczyszczenie terenu budowy z resztek budowlanych, śmieci;
- wynajem kontenera na śmieci wraz z wywozem.
[bookmark: _Toc425370074]4.13. SADZENIE KRZEWÓW
- wytyczenie nasadzeń w terenie;
- sadzenie drzew i krzewów;
- ściółkowanie powierzchni pod drzewami i krzewami korą.
[bookmark: _Toc425370075]4.14. WYKONANIE TRAWNIKÓW
- wyrównanie terenu;
- nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej;
- wysiew nasion traw z nawożeniem.
[bookmark: _Toc425370076]4.15. PIELĘGNACJA GWARANCYJNA
- pielęgnacja krzewów;
- pielęgnacja trawników.
5. [bookmark: _Toc425370077] OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej dokumentacji są zgodne z obowiązującymi normami i szczegółowo określone w poszczególnych STT.
6. [bookmark: _Toc425370078] OGÓLNE WYMAGANIA ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich  wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni i poleceniami Inwestora.
7. [bookmark: _Toc425370079] PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Księgę Obmiaru Robót, Dziennik budowy,  2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.
8. [bookmark: _Toc425370080]DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
· Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,
· Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.
	Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).
	Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
	W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
	Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.
	Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
	W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
9. [bookmark: _Toc425370081]ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH
[bookmark: _Toc425370082]9.1. ZASADY OGÓLNE
Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji techniczno – projektowej w żadnym wypadku nie mogą powodować obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań projektowych.
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian poza następującymi przypadkami:
· gdy wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie
· gdy zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników
Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowej.


[bookmark: _Toc425370083]9.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowej.
Rozwiązania równoważne dotyczą:
· Nawierzchnie
- producent
- technologia
- kolorystyka	
· Urządzenia placu zabaw
- producent
- typ
- materiał konstrukcyjny i wykończeniowy
- kolorystyka
· Elementów małej architektury
- producent
- typ/wygląd
- materiał konstrukcyjny i wykończeniowy
- technologia
- kolorystyka	
· Nasadzeń
- gatunek
- odmiana
- wymiary
10. [bookmark: _Toc425370084]ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
		Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru Ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
		W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.
		Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
11. [bookmark: _Toc425370085]OCHRONA PRZYRODY I OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBÓT
		Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
5) możliwością powstania pożaru.
12. [bookmark: _Toc425370086]OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
	Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
	Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
13. [bookmark: _Toc425370087]MATERIAŁY SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA
	Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
	Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
	Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
14. [bookmark: _Toc425370088]OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
	Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
	Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
	Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
15. [bookmark: _Toc425370089]OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.
16. [bookmark: _Toc425370090]BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
	Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
17. [bookmark: _Toc425370091]OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT
    Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu.
	Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru Ostatecznego.
	Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
18. [bookmark: _Toc425370092] STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW
	Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu.
19. [bookmark: _Toc425370093]MATERIAŁY
[bookmark: _Toc425370094]19.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW
	Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
	Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
	Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.
[bookmark: _Toc425370095]19.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
	Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem.
[bookmark: _Toc425370096]19.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
	Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu.
    Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu.
[bookmark: _Toc425370097]19.4. POCHODZENIE MATERIAŁÓW
    Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących.
    Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora.
[bookmark: _Toc425370098]19.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
	Jeśli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu.
20. [bookmark: _Toc425370099]SPRZĘT
    Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
    Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i SST i  wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
    Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.
    Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez inspektora zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót.
21. [bookmark: _Toc425370100]TRANSPORT
    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
    Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi dokumentacji projektowej, SST  i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
    Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
    Środki transportu nie odpowiadające wym. Warunkom  mogą być dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego.
    Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w obrębie realizacji zadania.
22. [bookmark: _Toc425370101]WYKONANIE ROBÓT
    Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszelkich elementów robót, za ich zgodność z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej  lub przekazanymi przez inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru.
    Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru  nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
    Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  i SST  a także w normach i wytycznych.
    Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
23. [bookmark: _Toc425370102]KONTROLA JAKOŚCI
[bookmark: _Toc425370103]21.1. ZASADY OGÓLNE
Wymagania dotyczące poszczególnych kontroli jakości podano w STT dla każdej z robót.
[bookmark: _Toc425370104]21.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
    Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia Program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakości zawierać będzie:
a) część ogólną opisującą organizację wykonywania robót, terminy  i sposób prowadzenia robót oznakowanie robót BHP. Kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracowników.
Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość.
System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania robót. Wyposażenie i sprzęt.
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażenia w urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu, sposób zabezpieczenia materiałów podczas transportu, sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
[bookmark: _Toc425370105]21.3. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI
    Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie.
    Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów i robót sprawdzając czy roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektową i SST . Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie sterowane urządzenia posiadają ważną legalizację.
    Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących pracy sprzętu, personelu. Jeśli będą one poważne i mogą wpłynąć ujemnie na jakość robót, inspektor natychmiast wstrzyma użycie danych materiałów sprzętu itp. Do czasu, aż stwierdzona będzie ich odpowiednia jakość. 
24. [bookmark: _Toc425370106]CERTYFIKATY I DEKLARACJE
    Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
· Polską Normą lub
· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
    W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu.
    Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
25. [bookmark: _Toc425370107]DOKUMENTY BUDOWY
[bookmark: _Toc425370108]23.1. DZIENNIK BUDOWY
    Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
    Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
    Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
· datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
· uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,
· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,
   kto je przeprowadzał,
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
· inne istotne informacje o przebiegu robót.
     Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[bookmark: _Toc425370109]23.2. KSIĄŻKA OBMIARÓW
	Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.
[bookmark: _Toc425370110]23.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:
· pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
· protokoły przekazania terenu budowy,
· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
· protokoły odbioru robót,
· protokoły z narad i ustaleń,
·  korespondencję na budowie.
[bookmark: _Toc425370111]23.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY
    Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
    Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
26. [bookmark: _Toc425370112]OBMIAR ROBÓT
    Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
    Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie.
    Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym  czasie określonym  w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.
    Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót.
    Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
    Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
    Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w rejestrze obmiarów . W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

27. [bookmark: _Toc425370113]ODBIÓR ROBÓT   
[bookmark: _Toc425370114]27.1. RODZAJE ODBIORU ROBÓT
W zależności od ustaleń SST roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :
   -  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
   -  odbiór części robót
  -  odbiór końcowy robót
  -  odbiór pogwarancyjny
[bookmark: _Toc425370115]27.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  i powiadomienia inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacją projektową , SST i uprzednimi ustaleniami.
[bookmark: _Toc425370116]27.3. ODBIÓR CZĘŚĆI ROBÓT
Odbiór części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.
[bookmark: _Toc425370117]27.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT
    Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona wpisem przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru.
    Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora i wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
    W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych.
[bookmark: _Toc425370118]27.5. DOKUMENTY ODBIORU
   Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
-   dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji
    umowy
-  uwagi i zalecenia inspektora szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń inspektora
-  Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru
-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego
    Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.
[bookmark: _Toc425370119]27.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY
    Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”.
[bookmark: _Toc425370120]27.6.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie 
w szczególności:
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                  
[bookmark: _Toc425370121]27.7. PRZEPISY POWIĄZANE
    Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.



























SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
[bookmark: _Toc425370122]ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, 
[bookmark: _Toc425370123]ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE, 
[bookmark: _Toc425370124]PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE

A-Z 01.00
KODY  CPV :	
	45111200 - 0
	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne



2. [bookmark: _Toc425370125]PODSTAWA OPRACOWANIA
· Zlecenie Inwestora
· Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072)
2. [bookmark: _Toc425370126]PRZEDMIOT OPRACOWANIA
    Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem parku im. R. Łyczywka w Szczecinie. SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót.
3. [bookmark: _Toc425370127]WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
    Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”.
4. [bookmark: _Toc425370128]ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST
Zakresem robót jest objęte:
[bookmark: _Toc425370129]4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PORZĄDKOWE PO PRACACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM
· zabezpieczenie terenu budowy;
· zgrabienie na stosy drobnych gałęzi, korzeni drzew, kory jako pozostałości po pracach związanych 
z gospodarką drzewostanem;
· spalenie na miejscu lub wywiezienie w/w pozostałości;
· zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostających na miejscu;
· przesunięcie głazu pamiątkowego.
[bookmark: _Toc425370130]4.2. ROBOTY ZIEMNE I POMIAROWE
· prace geodezyjne;
· wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementów małej architektury;
· usunięcie warstwy ziemi urodzajnej;
· prace związane z wyrównaniem terenu.
[bookmark: _Toc425370131]4.3. PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE
· zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
· zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem.
5. [bookmark: _Toc425370132]OKREŚLENIA PODSTAWOWE
    Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
6. [bookmark: _Toc425370133]MATERIAŁY
Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.19
7. [bookmark: _Toc425370134]SPRZĘT
[bookmark: _Toc425370135]7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
     Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt. 20
[bookmark: _Toc425370136]7.2. SPRZĘT DO ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH ORAZ PRAC ZWIĄZANYCH Z PORZĄDKOWANIEM TERENU PO PRACACH ZWIAZANYCH Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM
    Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować drobny sprzęt pomocniczy.
[bookmark: _Toc425370137]7.3. SPRZĘT DO PRAC POMIAROWYCH
    Do wykonania robót związanych z pracami pomiarowymi należy stosować:
- niwelator;
- drobny sprzęt pomocniczy.
[bookmark: _Toc425370138]7.4. SPRZĘT DO ZDJĘCIA HUMUSU
    Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do powtórnego użycia należy stosować:
- równiarki,
- spycharki,
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu.
[bookmark: _Toc425370139]7.5.. SPRZĘT DO PLANTOWANIA TERENU
     Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować:
· równiarki, zaganiarki, spycharki, zrywarki,
· łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
· koparki, samochody, ciągniki, itp. - w przypadku zastosowania takiego sprzętu.
[bookmark: _Toc425370140]7.6. SPRZĘT DO ROBÓT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE
    Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować drobny sprzęt pomocniczy.
8. [bookmark: _Toc425370141]TRANSPORT
[bookmark: _Toc425370142]8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
    Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.21
[bookmark: _Toc425370143]8.2. TRANSPORT HUMUSU
    Humus  należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.
9. [bookmark: _Toc425370144]WYKONANIE ROBÓT
[bookmark: _Toc425370145]9.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
    Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.22
[bookmark: _Toc425370146]9.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PORZĄDKOWE PO PRACACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
· zabezpieczenie terenu budowy;
· zgrabienie na stosy drobnych gałęzi, korzeni drzew, kory jako pozostałości po pracach związanych z gospodarką drzewostanem;
· spalenie na miejscu lub wywiezienie w/w pozostałości;
· zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostających na miejscu;


[bookmark: _Toc425370147]9.3. ROBOTY POMIAROWE
· Ustawienie kołków kierunkowych na krawędzi pola i sprawdzenie kątów oraz powierzchni robót.
· Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperów. Dwukrotna niwelacja reperów i niwelacja siatki.
· Zabezpieczenie głównej osi terenu przez jej wyniesienie poza obręb robót.
· Wyznaczenie poziomów robót ziemnych.
· Wykonanie pomiarów przejściowych
· Wykonanie siatki po zakończeniu robót. Niwelacja kontrolna wykonanych robót ziemnych.
[bookmark: _Toc425370148]9.4. ZDJĘCIE HUMUSU
· Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej.
· Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.
· Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.
· Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.
· Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy.
· Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
[bookmark: _Toc425370149]9.5. OCHRONNE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY
W okresie prowadzenia prac budowlanych należy:
· Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place składowe materiałów budowlanych zlokalizować 
z dala od istniejącego zadrzewienia.
· W taki sposób organizować roboty ziemne, by odcinki robót kończyć w przeciągu kilku dni, nie dopuszczając do trwałego przesuszenia korzeni i gleby.
· Jeżeli to możliwe prace prowadzić w okresie spoczynku zimowego drzew od października do kwietnia.
[bookmark: _Toc425370150][bookmark: _Toc336858992][bookmark: _Toc339260723]9.6. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY
    Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót budowlanych, a są narażone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich podanych poniżej czynności:
Zabezpieczenie drzew w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne:
· owinięcie pnia drzewa matami słomianymi (4 m2 na jeden pień) lub zużytymi oponami samochodowymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości wzajemnej co 40-60 cm:
· przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi lub folią
· podlewanie drzew i krzewów wodą przez cały okres trwania robót, w zależności od warunków atmosferycznych. Nie należy dopuścić do przesuszenia korzeni.
[bookmark: _Toc425370151]9.7. PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE
· zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
· zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem;
· załadowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami.
10. [bookmark: _Toc425370152]KONTROLA JAKOŚCI
[bookmark: _Toc425370153]10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI
    Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.23
[bookmark: _Toc425370154]10.2. KONTROLA WYKONANIA ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH I PRAC PORZĄDKOWYCH PO PRACACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
· Prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy;
· Prawidłowego zabezpieczenia na czas budowy drzew pozostających na miejscu;
· Dokładności prac związanych z oczyszczaniem terenu po pracach związanych z gospodarką drzewostanem;
[bookmark: _Toc425370155]10.3. KONTROLA PRAC POMIAROWYCH
    W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
· Prawidłowego wyznaczenia poziomu robót ziemnych;
[bookmark: _Toc425370156]10.4. KONTROLA USUNIĘCIA HUMUSU
    W czasie prowadzenia prac polega na:
· Wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu;
· Sprawdzeniu prawidłowego składowania w pryzmie zdjętej warstwy ziemi.
[bookmark: _Toc425370157]10.5. KONTROLA PRAC PORZĄDKOWYCH TERENU PO BUDOWIE
    W czasie prowadzenia prac polega na:
· Wizualnej ocenie kompletności oczyszczenia terenu.
11. [bookmark: _Toc425370158]OBMIAR ROBÓT
Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.26
Jednostką obmiarową jest :
-  szt. (sztuka) paliki, repery
- m2/ha powierzchni
- m3 humusu
12. [bookmark: _Toc425370159]ODBIÓR ROBÓT   
Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27
13. [bookmark: _Toc425370160]PODSTAWA PŁATNOŚCI
    Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie w szczególności:
· Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
· Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania
· Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi
· Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
· Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                  












SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
[bookmark: _Toc425370161]GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

A-Z 02.00
KODY  CPV :	
	77211400 - 6
	Usługi wycinania drzew



1. [bookmark: _Toc425370162]PODSTAWA OPRACOWANIA
· Zlecenie Inwestora
· Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072)
2. [bookmark: _Toc425370163]PRZEDMIOT OPRACOWANIA
    Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem parku im. R. Łyczywka w Szczecinie. SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót.
3. [bookmark: _Toc425370164]WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
    Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”.
4. [bookmark: _Toc425370165]ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST
    Zakresem robót jest objęte:
USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
· usunięcie drzew wraz z karpą;
· karczowanie krzewów i podszyć;
· wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi.
5. [bookmark: _Toc425370166]OKREŚLENIA PODSTAWOWE
    Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Drzewo - roślina wieloletnia dużych rozmiarów o wyraźnie wykształconym pniu, który na pewnej wysokości nad ziemią rozgałęzia się w koronę.
Krzew - wielopędowa zdrewniała roślina, której główne pędy wyrastają nie więcej niż 10 cm nad szyjką korzeniową.
Pień- nieugałęziona dolna część przewodnika.
Dłużyca – drewno okrągłe, wielkowymiarowe o min. Średnicy 20 cm i długości min. 9 m dla gat. iglastych i 6 m dla gat. liściastych.
Karpina – podziemna część pnia wraz z korzeniami oraz z fragmentem nadziemnej części pnia drzewa.
Ścinanie pni – usunięcie, oddzielenie od korzenie, części nadziemnej drzewa tj. pnia z koroną.
Karczowanie – wydobywanie z gruntu karpiny oraz pnia drzewa pozostałego po ścięciu.
Zrębkowanie – rozdrabnianie mechaniczne gałęzi drzew i krzewów;
Zagajnik, zadrzewienia – skupienia drzew i krzewów niebędące zbiorowiskami leśnymi; 
Zarośla – gęste zbiorowiska krzewiaste z możliwością udziału młodych drzew.    
6. [bookmark: _Toc425370167]MATERIAŁY
Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.19
7. [bookmark: _Toc425370168]SPRZĘT
7.1. [bookmark: _Toc425370169]WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt. 20

7.2. [bookmark: _Toc425370170]SPRZĘT DO USUNIĘCIA DRZEW
· Do wykonania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować:
· piły mechaniczne;
· spycharki;
· specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, z pasa drogowego;
· koparki lub ciągniki ze specjalnymi osprzętami do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew;
· urządzenia do zmielenia gałęzi, liści, krzewów.
8. [bookmark: _Toc425370171]TRANSPORT
8.1. [bookmark: _Toc425370172]WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
    Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.21
8.2. [bookmark: _Toc425370173]TRANSPORT ŚCIĘTYCH DRZEW, KARPINY, GAŁĘZI
    Pnie ściętych drzew, karpina i gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiał (dłużyca) z wycinki drzew i krzewów jest własnością Zamawiającego. Gałęzie i karpiny stanowią własność Wykonawcy. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania się. Ścięte drzewa i grube gałęzie będą wywiezione przez Wykonawcę na odległość do 20km na miejsce wskazane przez Inżyniera/Inwestora.
9. [bookmark: _Toc425370174]WYKONANIE ROBÓT
9.1. [bookmark: _Toc425370175] OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
    Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.22
9.2. [bookmark: _Toc425370176]OZNACZENIE DRZEW DO USUNIĘCIA
    Przed przystąpieniem do prac związanych z usunięciem drzew i krzewów należy, trwale i w sposób odróżniający się, oznaczyć wyznaczone drzewa i krzewy.
9.3. [bookmark: _Toc425370177]USUNIĘCIE DRZEW, KRZEWÓW I GRUP PODROSTU
    Roboty związane z usunięciem drzew obejmują:
· ścięcie drzewa, ocięcie wierzchołka i gałęzi, odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach;
· odrąbanie grubych korzeni, wydobycie karpiny, odsunięcie karpiny i ułożenie w stosy, zasypanie dołu
· wykarczowanie krzewów oraz grup podrostu, odsunięcie ich, ułożenie w stosy
· wywiezienie dłużyc, karpiny i gałęzi do miejsca przeznaczenia.
· zgrabienie na stosy drobnych gałęzi, korzeni i kory, usunięcie warstwy ściółki, ułożenie w stosy, spalenie na miejscu  lub wywiezienie pozostałości;
· zrębkowanie gałęzi drzew i krzewów.
· poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-S-02205.
· doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.
9.4. [bookmark: _Toc425370178]PIELĘGNACJA ROŚLIN PO PRZESADZENIU
        Pielęgnacja polega na następujących zabiegach: 
· Uzupełnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczając jednak do nadmiernego nawilgocenia, zwłaszcza na glebach ciężkich (grunty spoiste). Nie stosuje się podlewania w czasie chłodnej i wilgotnej pogody.
· Ograniczeniu strat wody przez duże drzewa w czasie nagrzewania się pnia i konarów oraz działania wiatrów, poprzez stosowanie owijania pni i konarów (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i konarów emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe).
· Układaniu ściółki wokół świeżo przesadzonego drzewa.
· Usuwaniu chwastów.
· 
9.5. [bookmark: _Toc425370179]SKŁADOWANIE DREWNA Z WYCINEK
· Drewno powinno być składowane w miejscu wskazanym przez Inżyniera w sposób uporządkowany.
9.6. [bookmark: _Toc425370180]LIKWIDACJA POZOSTAŁOŚCI PO USUNIĘCIU DRZEW
     Sposób zniszczenia pozostałości po usunięciu roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Jeżeli Inspektor nie postanowi inaczej, to w przystosowanych do tego urządzeniach, a materiał po zmieleniu należy złożyć na hałdach do wykorzystania przy sadzeniu drzew i krzewów.
W przypadku dopuszczenia przerobienia gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu.  Drobne gałęzie drzew, liście i krzewy powinny być rozdrobnione na miejscu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.
     W przypadku dopuszczenia spalania roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło sie ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów.
    Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgoda Inspektora, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwa gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa sie przepływ wód powierzchniowych.
10. [bookmark: _Toc425370181][bookmark: _Toc336858993][bookmark: _Toc339260724]PIELĘGNACJA DRZEW USZKODZONYCH  W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT
    Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót należy natychmiast poddać zabiegom pielęgnacyjnym:
a) Przy uszkodzeniu korzeni
- zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;
- wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się zdrowy korzeń; zabezpieczyć powierzchnię ran specjalistycznym preparatem impregnującym; obsypać urodzajną glebą zabezpieczone korzenie;
b) Przy uszkodzeniu gałęzi
- wykonać cięcia sanitarne gałęzi do miejsca, gdzie zaczyna się zdrowa tkanka. Cięcia wykonać trzyetapowo; zabezpieczyć natychmiast miejsce cięcia specjalistycznym preparatem;
c) Przy ubytkach powierzchniowych pnia:
- wygładzić i uformować powierzchnię rany (ubytku);
- uformować krawędź rany (ubytku);
- zabezpieczyć całą powierzchnię rany specjalistycznym preparatem.
11. [bookmark: _Toc425370182]KONTROLA JAKOŚCI
[bookmark: _Toc425370183]11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI
Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.23
[bookmark: _Toc425370184]11.2. KONTROLA USÓWANIA DRZEW, KRZEWÓW I GRUP PODROSTU
    W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
· Zgodności z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do usunięcia krzewów;
· Prawidłowego oznaczenia drzew, krzewów do usunięcia;
· Prawidłowego zabezpieczenie drzew nie wyznaczonych do usunięcia;
· Zasypania dołów po wykarczowaniu pni;
· Zrębkowania gałęzi, spryzmowania;
· Wywiezienia z terenu pozostałości po usunięciu drzew.
[bookmark: _Toc425370185]11.3. KONTROLA PRZESADZENIA DRZEW
    W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
· Prawidłowego okopania bryły korzeniowej i zabezpieczenie jej;
· Prawidłowego wykonania wykopu roślin; 
· Prawidłowego zmniejszenia korony drzewa w stosunku do bryły korzeniowej; 
· Prawidłowego zabezpieczenia pnia i korony przed utratą wody; 
· Prawidłowego przechowywania drzewa w miejscu tymczasowym;
· Prawidłowego wykonania docelowego wykopu dołu;
· Prawidłowego zastosowania specjalistycznych środków biologiczno-chemicznych;
· Prawidłowego transportu drzewa na miejsce;
· Prawidłowego posadzenia drzewa w nowym miejscu;
· Częstotliwości i prawidłowości wykonania prac pielęgnacyjnych po posadzeniu.
10. 
11. 
11.1. 
11.2. 
11.3. 
11.4. 
11.4. [bookmark: _Toc425370186]ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI
    Jeżeli Inżynier Kontraktu/Inwestor/Nadzór Autorski stwierdzą wadliwe wykonanie prac, to Wykonawca powinien na własny koszt wykonać wszelkie poprawki.
12. [bookmark: _Toc425370187]OBMIAR ROBÓT
    Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.26
    Jednostką obmiarową jest :
-  szt. (sztuka) drzew i krzewów
- m2/ha krzewów, gałęzi, ściółki
- m3 wody, ściółki, bryły
- mp karpiny, gałęzi
13. [bookmark: _Toc425370188]ODBIÓR ROBÓT   
    Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27
14. [bookmark: _Toc425370189]PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  w szczególności:
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                          
15. [bookmark: _Toc425370190]PRZEPISY POWIĄZANE
· WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 2003 r. nr 48 poz.401).
· Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085.
· Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew. Dz. U. Nr 228 poz.2306
· 
    Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
    Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.


SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
[bookmark: _Toc425370191]ZIELEŃ

A-Z 08.00
KODY  CPV :	
	45111200 - 0
	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

	45111291 - 4
	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

	45112210 - 0
	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

	45112700 - 2
	Roboty w zakresie kształtowania terenu

	45112710 - 5
	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

	45520000 - 8
	Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską

	77310000 - 6
	Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

	77312100 - 1
	Usługi odchwaszczania

	77313000 - 7
	Usługi utrzymania parków

	77314100 - 5
	Usługi w zakresie trawników



1. [bookmark: _Toc425370192]PODSTAWA OPRACOWANIA
· Zlecenie Inwestora
· Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072)
2. [bookmark: _Toc425370193]PRZEDMIOT OPRACOWANIA
    Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem parku im. R. Łyczywka w Szczecinie. SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót.
3. [bookmark: _Toc425370194]WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
    Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”.
4. [bookmark: _Toc425370195]ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST
    Zakresem robót jest objęte:
- wytyczenie nasadzeń w terenie;
- sadzenie drzew i krzewów;
- ściółkowanie powierzchni pod drzewami i krzewami korą.
- wykonanie trawników siewem
5. [bookmark: _Toc425370196]OKREŚLENIA PODSTAWOWE
    Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części organicznych
Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem.
Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni.
Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna - forma niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.
Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma utworzona w szkółce przez niskie
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.

6. [bookmark: _Toc425370197]MATERIAŁY
[bookmark: _Toc425370198]6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
    Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.19
[bookmark: _Toc425370199]6.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW
    Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego.   
[bookmark: _Toc425370200]6.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
    Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru.
[bookmark: _Toc425370201]6.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
    Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.
[bookmark: _Toc425370202]6.5. POCHODZENIE MATERIAŁÓW
    Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących.
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora.
[bookmark: _Toc425370203]6.6. MATERIAŁ ROŚLINNY
a) Powinien być zakupiony w specjalistycznych szkółkach drzew i krzewów ozdobnych. 
b) Zakupić należy dorosły materiał szkółkarski o parametrach wskazanych w dokumentacji projektowej. 
c) Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą  PN-R-67023(3) i PN-R 67022(2), właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety z nazwą łacińską i polską, podany wybór, wysokość pnia, numer normy.
d) Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
· pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany;
· przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik;
· system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty na  korzeniach szkieletowych powinny występować licznie korzenie drobne;
· u roślin sadzonych z bryłą , bryła powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona;
· pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone;
· blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4  niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze u form naturalnych drzew 
Wady niedopuszczalne:
· silne uszkodzenie mechaniczne roślin;
· ślady żerowania szkodników;
· oznaki chorobowe;
· zwiędnięcie liści i kwiatów;
· uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej.



[bookmark: _Toc425370204]6.7. NASIONA TRAW
     Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
	Skład procentowy gatunków traw użytych do mieszanki:
	kostrzewa czerwona ‘Grobla’, ‘Adio’
	Festuca rubra ‘Grobla’, ‘Adio’
	– 45%

	rajgras angielski
	Lolium perenne
	– 30%

	kostrzewa owcza
	Festuca ovina
	– 10%

	wiechlina łąkowa ‘Compact’, ‘Evora’
	Poa pratensis ‘Compact’, ‘Evora’
	– 10%



[bookmark: _Toc425370205]6.8. PODŁOŻE
    Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.
    W przypadkach wątpliwych Inspektor nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom:
    Optymalny skład granulometryczny:
· frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
· frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
· frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
· zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,
· zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,
· kwasowość pH ≥ 5,5.
[bookmark: _Toc425370206]6.9. NAWOZY MINERALNE
    Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
[bookmark: _Toc425370207]6.10. ŚCIÓŁKA
    Kora do ściółkowania musi być przekompostowana i pozbawiona patogenów grzybów.
7. [bookmark: _Toc425370208]SPRZĘT
[bookmark: _Toc425370209]7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
    Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt. 20
[bookmark: _Toc425370210]7.2. SPRZĘT DO NASADZEŃ
    Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki).
8. [bookmark: _Toc425370211]TRANSPORT
[bookmark: _Toc425370212]8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
    Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.21
[bookmark: _Toc425370213]8.2. TRANSPORT ZIEMI URODZAJNEJ, KORY, ROŚLIN
    Ziemię urodzajną, korę, rośliny  należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia.
9. [bookmark: _Toc425370214]WYKONANIE ROBÓT
[bookmark: _Toc425370215]9.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT
    Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.22
[bookmark: _Toc425370216]9.2. NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW
· Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:
· Usunąć starą darń oraz śmieci;
· Zabezpieczyć przed zniszczeniem nawierzchnię oraz elementy małej architektury;
· Wymodelować powierzchnię terenu;
· Przygotować podłoże glebowe do wykonania nasadzeń roślinnych;
· Wytyczyć linie nasadzeń w terenie i oznaczyć je;
· Wytyczyć miejsce posadzenia drzew;
· Rozstawić w wyznaczonych miejscach drzewa i krzewy;
· Krzewy należy sadzić do dołów, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkością dopasowanych do brył korzeniowych sadzonych roślin. 
· Doły pod bryły korzeniowe należy zaprawiać ziemią urodzajną;
· Posadzić krzewy;
· Wykonać niezbędne zabezpieczenia wsadzonych roślin;
· Posadzone drzewa należy zabezpieczyć solidnym trójnogiem;
· Ziemię wokół posadzonych drzew należy ukształtować w misy, zbierające wodę;
· Mulczować glebę warstwą kory pod nasadzeniami drzew i krzewów;
· Glebę pod roślinami należy mulczować 5 cm warstwą kory. Przyjęto mulczowanie terenu 0,5 m² pod 1 krzew;
· Rośliny po posadzeniu należy obficie podlać;
· Po zakończeniu prac teren posprzątać.
[bookmark: _Toc425370217]9.3. ZABEZPIECZENIE ROŚLIN
    Posadzone drzewa należy zabezpieczyć drewnianym solidnym, zaimpregnowanym trójnogiem.
Palikowanie za pomocą trójnogów zbudowanych z trzech zaimpregnowanych palików o przekroju nie mniejszym niż 6 cm, usytuowanych naprzeciwlegle i związanych taśmą elastyczną. Wysokość palika powinna odpowiadać długości pnia i umożliwiać swobodne ruchy korony drzewa na wietrze. Elastyczne wiązanie z taśmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddzielać pień od pala i zapobiegać ocieraniu się.
[bookmark: _Toc425370218]9.4. WYKONANIE TRAWNIKÓW
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
· teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
· przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem,
· teren powinien być wyrównany i splantowany,
· ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
· przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -kolczatką lub zagrabić,
· siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
· okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
· na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 35g na 1m2, 
· przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
· po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,
· Przygotować tereny pod trawniki poprzez wyrównanie i utwardzenie powierzchni;
· Na trawnikach należy wysiać mieszankę traw, mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana samodzielnie,
· Mieszanka powinna być przeznaczona na miejsca zacienione. Jest to mieszanka składająca się z: 5 części wiechliny zwyczajnej, 3 części wiechliny gajowej, 2 części kostrzewy czerwonej rozłogowej. 






[bookmark: _Toc425370219]   10. PIELĘGNACJA GWARANCYJNA
[bookmark: _Toc425370220]10.1. PIELĘGNACJA ISTNIEJĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW
     Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin:
- sposób wzrostu,
- rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi,
- konstrukcję korony.
    Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy unikać ich jako jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat.
W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia:
- cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują niepożądane zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można przeprowadzać na krzewach rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem;
- cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych.
[bookmark: _Toc425370221]10.2. PIELĘGNACJA NASADZEŃ
    Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:
· podlewaniu,
· odchwaszczaniu,
· nawożeniu,
· usuwaniu odrostów korzeniowych,
· poprawianiu misek,
· okopczykowaniu krzewów jesienią,
· rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,
· wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,
· przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące),
· Wymianie roślin nieprzyjętych, uschniętych i uszkodzonych,
[bookmark: _Toc425370222]10.3. PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW
    Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
· pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,
· następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
· ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października),
· koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,
· chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku.
    Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:
· wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
· od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
· ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.
11. [bookmark: _Toc425370223]KONTROLA JAKOŚCI
[bookmark: _Toc425370224]11.1 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI
    Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.23
[bookmark: _Toc425370225]11.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH
    W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy;
[bookmark: _Toc425370226]11.3. KONTROLA SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW
    W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- zgodności z projektem wyznaczenia miejsc posadzenia drzew i krzewów.
- wielkości dołków pod drzewa  i krzewy;
- Zaprawienia dołków ziemią urodzajną;
- Zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian;
-Materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami
- Prawidłowego wykonania podpór ( 3 paliki) i wiązań
- Wykonania prawidłowych mis wokół drzew, podlania  oraz rozłożenia ściółki.
- Opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego.

[bookmark: _Toc425370227]11.4. KONTROLA WYKONANIA TRAWNIKÓW
    W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- Dokładności oczyszczenia terenu po budowie;
- Prawidłowego wyrównania terenu;
- Prawidłowego wykonania trawników;
- Gęstości zasiewu nasion.
12. [bookmark: _Toc425370228]OBMIAR ROBÓT
    Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.26
Jednostką obmiarową jest :
- [m2] wykonanych trawników,
- [m2] pielęgnowanych trawników.
- [szt.] wykonanych nasadzeń drzew i krzewów,
- [m2] wykonanych nasadzeń krzewów,
- [szt.] pielęgnowanych drzew i krzewów.

13. [bookmark: _Toc425370229]ODBIÓR ROBÓT   
    Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27
14. [bookmark: _Toc425370230]PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  w szczególności:
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                          
15. [bookmark: _Toc425370231]PRZEPISY POWIĄZANE
· PN-G-98011 Torf rolniczy
· PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewy iglaste
· PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewy liściaste
· PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
· BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
· BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
    Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
     Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.



[bookmark: _Toc425370232]D-04.01.01    KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA -WYKOPY
[bookmark: _Toc425370233]1. WSTĘP 
[bookmark: _Toc425370234]1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.  
    Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem parku im. R. Łyczywka w Szczecinie. SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót.
[bookmark: _Toc425370235]1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ. 
    Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót ziemnych (wykopów) związanych z wykonaniem koryta wraz z jego profilowaniem. Końcowym elementem robót ziemnych będzie plantowanie terenu (po zakończeniu robót nawierzchniowych). 
[bookmark: _Toc425370236]2. MATERIAŁY  
    nie występują 
[bookmark: _Toc425370237]4. TRANSPORT 
    Materiał (grunt) uzyskany z wykopów (korytowania) może być przewożony dowolnymi środkami transportu (najlepiej samowyładowczymi) na odległość wskazaną w  kosztorysie. 
[bookmark: _Toc425370238]5. WYKONANIE ROBÓT 
[bookmark: _Toc425370239]5.1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT. 
    Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem nawierzchni przy sprzyjających (dopuszczalnych) warunkach atmosferycznych.  
[bookmark: _Toc425370240]5.2. WYKONANIE KORYTA. 
    Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu za pomocą wcześniej przygotowanych palików lub szpilek. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwić naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót.  Rodzaj sprzętu a w szczególności jego moc należy dostosować do gruntów III-IV kategorii urabialności. Część koryta należy wykonać ręcznie np. w miejscach o utrudnionym dostępie dla sprzętu mechanicznego. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być załadowany na środki transportu i odwieziony na wysypisko. 
[bookmark: _Toc425370241]5.3. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE KORYTA. 
    Wykonawca może przystąpić do wykonywania profilowania i zagęszczenia podłoża gruntowego (dna koryta) dopiero po zakończeniu i odebraniu wszystkich robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża gruntowego (dna koryta), które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża gruntowego (dna koryta). Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża gruntowego (dna koryta). Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20%  jej wartości. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe (dno koryta)  uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania warstwy ulepszonego podłoża  należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia.  Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 
[bookmark: _Toc425370242]5.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZENIA KORYTA. 
    Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia (I s ) w dnie koryta I s =0,95 



[bookmark: _Toc425370243]6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
[bookmark: _Toc425370244]6.1. BADANIA I POMIARY WYKONANEGO KORYTA . 
6.1.1. Zagęszczenie podłoża. 
    Do odbioru zagęszczenia podłoża gruntowego (dna koryta) Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wyników badań wskaźnika zagęszczenia, wykonane na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia. Zagęszczenie należy badać w 2 punktach  na każde 1000m² podłoża . Badanie zagęszczenia poprzez oznaczenie wskaźnika zagęszczenia I  S   należy wykonać zgodnie z normą BN-77/8931-12.
6.2. Cechy geometryczne. 
6.2.1. Równość . 
Nierówność profilowanego i zagęszczonego podłoża gruntowego (dna koryta) należy mierzyć 4 metrową łatą co 20 metrów w kierunku podłużnym i poprzecznym.  Nierówności nie mogą przekroczyć 2 cm. 
6.2.2. Spadki poprzeczne. 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 lub 2 metrowej łaty i poziomicy co 20 metrów. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z projektem z tolerancją  ±  0,5%. 
6.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna. 
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 20 m na krawędziach koryta. Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
6.2.4. Ukształtowanie koryta. 
Ukształtowanie koryta należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niż co 20 m. 
6.2.5. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych. 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone.  
[bookmark: _Toc425370245]7. OBMIAR ROBÓT 
    Jednostką obmiarową jest 1m² wykonanego, wyprofilowanego i zagęszczonego koryta. 
[bookmark: _Toc425370246]8. ODBIÓR ROBÓT 
    Roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru do odbioru zakończony odcinek koryta (wyprofilowanego i zagęszczonego). Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli robót. W przypadku usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość lub poleci powtórzenie robót według zasad określonych w niniejszej specyfikacji. 
[bookmark: _Toc425370247]9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 9. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
· prace pomiarowe, 
· odspojenie gruntu , 
· załadunek odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na wysypisko wraz z utylizacją, 
· profilowanie dna koryta, 
· zagęszczenie dna koryta, 
· utrzymanie koryta. 








SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

[bookmark: _Toc425370248]PODBUDOWY

A-Z 04.00
KODY  CPV :	
	45111200 - 0
	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

	45111291 - 4
	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

	45112210 - 0
	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

	45112700 - 2
	Roboty w zakresie kształtowania terenu

	45112710 - 5
	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

	45520000 - 8
	Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską



1. [bookmark: _Toc425370249]PODSTAWA OPRACOWANIA
· Zlecenie Inwestora
· Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072)
2. [bookmark: _Toc425370250]PRZEDMIOT OPRACOWANIA
    Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem parku im. R. Łyczywka w Szczecinie. SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót.
3. [bookmark: _Toc425370251]WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
    Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”.
4. [bookmark: _Toc425370252]ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST
    Zakresem robót jest objęte:
· wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża;
· wykonanie warstw odsączających i odcinających;
· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
5. [bookmark: _Toc425370253]OKREŚLENIA PODSTAWOWE
    Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.
Warstwa odcinająca - warstwa podbudowy pomocniczej uniemożliwiająca przenikanie cząstek podłoża do warstw leżących powyżej.
Podbudowa drogowa ‐ dolna część konstrukcyjna nawierzchni, służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże; podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza ‐ górna część podbudowy, spełniająca funkcje nośne w konstrukcji korpusu drogowego.
Podbudowa pomocnicza ‐ dolna część podbudowy; oprócz funkcji nośnych zabezpiecza
nawierzchnię przed działaniem wody, mrozu i przenikania cząstek podłoża, może składać się z warstw mrozoochronnej, odsączającej i odcinającej.
Warstwa mrozoochronna ‐ warstwa podbudowy pomocniczej chroniąca nawierzchnię drogi przed przemarzaniem, stosowana szczególnie w wypadku posadowienia konstrukcji drogi na gruntach wysadzinowych.
Podłoże drogowe ‐ gruntrodzimy lub nasypowy, zalegający pod nawierzchnią drogową do głębokości przemarzania, niemniej jednak niż do głębokości, na której naprężenia pionowe od największych obciążeń wynoszą 0,02 MPa.
Podłoże ulepszone ‐ podłoże drogowe, któremu poprawiono nośność w celu przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni, spełniające wymagania określone w normie PN‐S‐02205.
Kruszywo – materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg.
Kruszywo łamane – materiał otrzymywany przez mechaniczne rozdrobnienie skał.
6. [bookmark: _Toc425370254]MATERIAŁY
6.1. [bookmark: _Toc425370255]WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
    Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.19
6.2. [bookmark: _Toc425370256]ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW
   Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

6.3. [bookmark: _Toc425370257]MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
    Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru.
6.4. [bookmark: _Toc425370258]PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
    Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.
6.5. [bookmark: _Toc425370259]POCHODZENIE MATERIAŁÓW
    Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących.
   Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora.
6.6. [bookmark: _Toc425370260]MATERIAŁ WARSTWA ODSĄCZAJĄCA I ODCINAJĄCA
    Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są piaski.
6.7. [bookmark: _Toc425370261]MATERIAŁ PODBUDOWY Z KRUSZYW
    Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm.
    Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
7. [bookmark: _Toc425370262]SPRZĘT
7.1. [bookmark: _Toc425370263]WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
     Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt. 20
7.2. [bookmark: _Toc425370264]SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT
    Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki
- zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej.
8. [bookmark: _Toc425370265]TRANSPORT
8.1. [bookmark: _Toc425370266]WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
    Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.21
8.2. [bookmark: _Toc425370267]TRANSPORT KRUSZYW
    Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
9. [bookmark: _Toc425370268]WYKONANIE ROBÓT
9.1. [bookmark: _Toc425370269]ZASADY WYKONANIA ROBÓT
    Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.22
9.2. [bookmark: _Toc425370270]WYKONANIE KORYTA
    Wymagania dotyczące wykonania koryta są następujące:
· Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane.
· Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.
· Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.
· Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera.
· Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej.
9.3. [bookmark: _Toc425370271]PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA
     Wymagania dotyczące profilowania i zagęszczania podłoża są następujące:
· Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
· Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
· Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania odpowiedniej wartości wskaźnika zagęszczenia.
· Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
· Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.
9.4. [bookmark: _Toc425370272]UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO I ZAGĘSZCZONEGO PODŁOŻA
    Wymagania dotyczące utrzymania koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża są następujące:
· Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
· Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
· Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
· Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw.
· Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
· 
9.5. [bookmark: _Toc425370273]WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZANIE KRUSZYWA WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ I ODCINAJĄCEJ
    Wymagania dotyczące wbudowania i zagęszczania kruszywa są następujące:
· Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
· W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
· Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania.
· Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
· Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.
· Warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
· Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,97 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
· W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
· Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.
9.6. [bookmark: _Toc425370274]UTRZYMANIE WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ I ODCINAJĄCEJ
    Wymagania dotyczące utrzymania warstw są następujące:
· Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie.
· Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z geowłóknin.
· W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni.
· Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.
9.7. [bookmark: _Toc425370275]WYTWORZENIE MIESZANKI KRUSZYWA
    Wymagania dotyczące wytworzenia mieszanki kruszywa są następujące:
· Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
· Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
9.8. [bookmark: _Toc425370276]WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO
    Wymagania dotyczące wbudowania i zagęszczania mieszanki z kruszywa są następujące:
· Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.
· Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 
· Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
· Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.
· Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). 
· Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. 
· W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
· Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy.
9.9. [bookmark: _Toc425370277]UTRZYMANIE PODBUDOWY
    Wymagania dotyczące utrzymania podbudowy są następujące:
· Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
· Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
10. [bookmark: _Toc425370278]KONTROLA JAKOŚCI
[bookmark: _Toc425370279]10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI
Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.23
[bookmark: _Toc425370280]10.2. KONTROLA KORYTOWANIA
   W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
· Równości podłużnej.
· Równości poprzecznej.
· Spadków poprzecznych. Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
· Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.
· Ukształtowania osi w planie.
· Zagęszczenia.
· Szerokości koryta. Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.
· Równości koryta.
[bookmark: _Toc425370281]10.3. KONTROLA WYKONANIA WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ I ODCINAJĄCEJ
   W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
· Równości warstwy.
· Spadków poprzecznych. Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
· Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.
· Grubości warstwy. Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw.
· Zagęszczenia warstwy. Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 0,97. Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
[bookmark: _Toc425370282]10.4. KONTROLA WYKONANIA PODBUDOWY
    W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
· Uziarnienia mieszanki. 
· Wilgotności mieszanki. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].
· Zagęszczenia podbudowy. Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] lub według zaleceń Inżyniera. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
· Właściwości kruszywa. 
· Szerokość podbudowy. Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
· Równość podbudowy. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
· Spadków poprzecznych. Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
· Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
· Ukształtowania osi podbudowy. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.
· Grubość podbudowy. Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
· Nośności podbudowy.  
[bookmark: _Toc425370283]10.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI
    Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w specyfikacji powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
    Jeżeli szerokość warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.
11. [bookmark: _Toc425370284]OBMIAR ROBÓT
    Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.26
Jednostką obmiarową jest :
- [m2] koryta, podbudowy, warstwy odsączającej, odcinającej i zabezpieczającej
- [m3] koryta, podbudowy, warstwy odsączającej,
12. [bookmark: _Toc425370285]ODBIÓR ROBÓT   
    Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27
13. [bookmark: _Toc425370286]PODSTAWA PŁATNOŚCI
    Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  w szczególności:
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami

                                                     
14. [bookmark: _Toc425370287]PRZEPISY POWIĄZANE
· BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
· BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
· BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
· PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
· PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
· PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.










































SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

[bookmark: _Toc425370288]NAWIERZCHNIE
A-Z 06.00
KODY  CPV :	
	45111200 - 0
	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

	45111291 - 4
	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

	45112210 - 0
	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

	45112700 - 2
	Roboty w zakresie kształtowania terenu

	45112710 - 5
	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

	45520000 - 8
	Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską



1. [bookmark: _Toc425370289]PODSTAWA OPRACOWANIA
· Zlecenie Inwestora
· Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072)
2. [bookmark: _Toc425370290]PRZEDMIOT OPRACOWANIA
    Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem parku im. R. Łyczywka w Szczecinie. SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót.
3. [bookmark: _Toc425370291]WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
    Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”.
4. [bookmark: _Toc425370292]ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST
    Zakresem robót jest objęte:
- wykonanie nawierzchni z płyty betonowej;
- wykonanie nawierzchni z kostki granitowej
- wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego;
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej  
5. [bookmark: _Toc425370293]OKREŚLENIA PODSTAWOWE
    Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Nawierzchnia z kostki granitowej– nawierzchnia utwardzona z wysokiej jakości materiału. Powierzchnia elementów pokryta warstwą naturalnych kruszyw gwarantuje zachowanie koloru i zapewnia podwyższone właściwości antypoślizgowe.
Nawierzchnia z płyt betonowych -  nawierzchnia utwardzona z wysokiej jakości materiału. 
Nawierzchnia w systemie Tegra – nawierzchnia tłuczniowa dwuwarstwowa utwardzona, z wysokiej jakości surowców pozyskanych ze złóż kamienia naturalnego.
Nawierzchnia bezpieczna – nawierzchnia z płyt z przetworzonego granulatu gumowego SBR, chroniących przed urazem w razie upadku, zgodnych z normą EN 1177. 
Nawierzchnia bitumiczna.
6. [bookmark: _Toc425370294]ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH
6.1. [bookmark: _Toc425370295]ZASADY OGÓLNE
    Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.9
6.2. [bookmark: _Toc425370296]ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE
    Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowej.
Rozwiązania równoważne dotyczą:
· Nawierzchnie z kostki granitowej: 
- producenta.
- koloru.
· Nawierzchnie z kostki betonowej: 
- producenta.
- koloru.
· Nawierzchnie bezpieczne: 
- producenta.
- koloru.
- właściwości nie gorszych niż wymienionych pkt. 7.7. dotyczącym jakości materiału
· Nawierzchnie z kruszyw naturalnych: 
- producenta.
- technologii, dopuszcza się stosowanie warstwy ścieralnej i dynamicznej jako jednej warstwy.
- koloru kruszywa.
- dopuszcza się wykonanie mieszanki kruszyw naturalnych samodzielnie po uzgodnieniu składu, technologii itp. z projektantem.
- właściwości nie gorszych niż wymienionych w pkt. 7.8. dotyczącym jakości materiału	
7. [bookmark: _Toc425370297]MATERIAŁY
7.1. [bookmark: _Toc425370298]WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
    Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.19
7.2. [bookmark: _Toc425370299]STOSOWANE MATERIAŁY
    Materiałami stosowanymi są:
· Kostka granitowa
· Kostka betonowa
· Elastyczna płyta z granulatu gumowego SBR
· Warstwa ścieralna PLAZADUR, Świadectwo badań 506.048
· Warstwa dynamiczna BERGOLIT, Świadectwo badań 506.201
· Nawierzchnia bitumiczna
7.3. [bookmark: _Toc425370300]ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW
    Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego.   
7.4. [bookmark: _Toc425370301]  MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
    Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru.
7.5. [bookmark: _Toc425370302] PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
    Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.
7.6. [bookmark: _Toc425370303]POCHODZENIE MATERIAŁÓW
    Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących.
    Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora.
7.7. [bookmark: _Toc425370304]ELASTYCZNE PŁYTY Z GRANULATU GUMOWEGO
· Dopuszczalna wysokość upadku:  zgodnie z DIN EN 1177:2008, EN 1177:2008 
· HIC 1000  zgodnie z ASTM 1292-2004 , zgodnie z DIN EN 1176-1:2008, EN 1176-1:2008 
· Ognioodporność:  Klasa E  DIN EN 13501-1;2002 zgodnie z ASTM E 648/03 – 0,08 Watt/cm 2   
· Punkt pęknięcia przy rozciąganiu:  ok. 40% DIN 53571 
· Izolacja akustyczna:      Dlw = 45 dB (grubość 50mm) 
· Odporność na chlor:      odporne wg normy DIN EN ISO 175, DIN-EN-ISO 3386-2 
· Odporność na słoną wodę:    odporne wg normy DIN EN ISO 175, DIN-EN-ISO 3386-2 
· Odporność na promienia UV    odporne wg normy DIN EN 1297, DIN-EN-ISO 3386-2  
· Przewodność ciepła:      0,08 Watt/cm3 – badanie własne 
· Odporność na rozciąganie:  min. 0,75 N/mm 2  - zgodnie z EN-DIN-ISO 1798-2008 (DIN 53571). – badanie własne 
· Odporność na pęknięcie przy niskich temperaturach:       24h/-40st. C. bez pęknięć – badanie własne 
· Odporność na powstawanie rys przy niskich temperaturach:      5h/-30st. C bez rys – badanie własne  
· Odporność na ślizganie:  mokry: 50,75, suchy 50 - zgodnie z normą ASTM E 303 
· Współczynnik tarcia:      mokry: 0,53 μ, suchy 0,62 μ - zgodnie z normą  
· DIN 18032-2, 2001-04 (płyta 40 mm) 
· Odporność elektryczny:     >10 Ohm, badanie własne 
· Przepuszczalność wody:  (płytka 40mm) 0,11gpm/in 3 , (płytka 70mm ) 0,015 gpm/in 3, zgodnie z USTC Test USA 
· MONTAŻ ZGODNY Z INSTRUKCJĄ I ZALECENIAMI PRODUCENTA
7.8. [bookmark: _Toc425370305]NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO W SYSTEMIE TEGRA
    Nawierzchnia tłuczniowa utwardzona w systemie Tegra z wysokiej jakości surowców pozyskanych ze złóż kamienia naturalnego:
· warstwa PLAZADUR kolor piaskowy gr.4cm
· warstwa dynamiczna BERGOLIT G gr.6cm
    Producent (dostawca) nawierzchni powinien udokumentować certyfikatami z niezależnych laboratoriów badawczych, spełnienie kryteriów dotyczących wodoprzepuszczalności, wytrzymałości na ścinanie, zdolności pochłaniania wody, maksymalnej pojemności kapilarnej, porowatości ogólnej i objętości powietrza. 
    W celu zapewnienia jednorodności mechanicznej i kolorystycznej, cały materiał powinien pochodzić z jednego miejsca produkcji, co wymaga pisemnej deklaracji producenta. Nawierzchnia nie może zawierać domieszek recyklingowych (kruszony beton, asfalt, domieszki piasku lub żwiru pochodzące z recyklingu), co producent również powinien udokumentować. 
Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni są następujące:
· Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno spełniać wymagania określone w A-Z 03.00 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
· Podłoże powinno być odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ułożenie warstwy odsączającej z piasku o wskaźniku wodoprzepuszczalności większym od 8 m/dobę, według zasad określonych w A-Z 03.00 „Warstwy odsączające i odcinające”.
· Koryto pod nawierzchnię należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
· Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
· Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera.
· Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej.
· Utwardzenie nawierzchni następuje wskutek działania deszczu i słońca. Dlatego w początkowym okresie nawierzchnia nie powinna być jeszcze poddawana pełnemu obciążeniu.  
· Jeśli w procesie osadzania pojawią się dziury i nierówności, należy wypełnić je materiałem zapasowym i wyrównać powierzchnię grabiami lub broną.
· Kolejne warstwy pod nawierzchnie wykonać zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.
· Kolejne warstwy lekkimi walcami lub płytami wibracyjnymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=0,97(1,0).
· Nawierzchnię z kruszywa naturalnego i zagęścić ją lekkimi walcami lub płytami wibracyjnymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wymaganego przez producenta.

7.9. [bookmark: _Toc425370306]UTRZYMANIE NAWIERZCHNI Z KRUSZYW
· Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych. 
· Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym ubijakiem.
· Po dłuższym okresie użytkowania nawierzchni z kruszyw naturalnych lub po okresie nadmiernego obciążenia konieczna może okazać się niewielka renowacja nawierzchni tłuczniowej, w postaci dosypki o grubości 0,3 cm do 0,6 cm, z materiału, z którego wykonano nawierzchnię. 
· Przed wykonaniem dosypki należy usunąć z nawierzchni drobne cząstki, naniesione lub nagromadzone w miejscach szczególnie intensywnie eksploatowanych oraz uzupełnić je nowym materiałem. 
· Wgłębienia należy wypełnić materiałem, z jakiego wykonano nawierzchnię oraz zagęścić. (np. walcując na krzyż i „na zakładkę” ). Większe dziury należy odpowiednio wcześnie uzupełniać materiałem zapasowym. Prace należy przeprowadzać tylko na wilgotnej powierzchni, gdyż w przeciwnym razie można spowodować jej rozkruszanie. Zatem w zależności od pogody, nawierzchnię trzeba wcześniej zmoczyć wodą. 
8. [bookmark: _Toc425370307]KONTROLA JAKOŚCI
8.1. [bookmark: _Toc425370308]ZASADY KONTROLI JAKOŚCI
    Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.23
8.2. [bookmark: _Toc425370309]KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI Z PŁYTY BETONOWEJ I KOSTKI GRANITOWEJ
   W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
· Przygotowania podłoża.
· Jakości, rodzaju materiałów, kompletności materiałów.
· Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.
· Ukształtowania osi w planie.
· Grubości poszczególnych warstw, równości nawierzchni, prawidłowego zagęszczenia warstw. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw.
· Szerokości. Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.
· Zgodności kierunków spadku ze wskazaniami projektu rzędnych.
8.3. [bookmark: _Toc425370310]KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA NATURALNEGO
    W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
· Przygotowania podłoża.
· Jakości, rodzaju materiałów, kompletności materiałów.
· Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.
· Ukształtowania osi w planie.
· Grubości poszczególnych warstw, równości nawierzchni, prawidłowego zagęszczenia warstw. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw.
· Szerokości. Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.
· Zgodności kierunków spadku ze wskazaniami projektu rzędnych.
8.4. [bookmark: _Toc425370311]ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI
    Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne wykonanie wadliwego fragmentu.

9. [bookmark: _Toc425370312] OBMIAR ROBÓT
    Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.26
   Jednostką obmiarową jest :
- [szt] kostki, cegły
- [m2] nawierzchni,
- [m3] mieszanki,
- [m] koryta.
10. [bookmark: _Toc425370313]ODBIÓR ROBÓT   
    Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27
11. [bookmark: _Toc425370314]PODSTAWA PŁATNOŚCI
    Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  w szczególności:
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami
    Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                          
12. [bookmark: _Toc425370315]PRZEPISY POWIĄZANE
· PN-EN 1176:2009, grupa norm, 
· PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
· PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.
· PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
· BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
· PN-EN-1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki.
· Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z późn. zmianami, 
· Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69.
    Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
    Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.




















SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NAWIERZCHNIA Z SMA

D-05.03.13
CPV 45233220-7
1. [bookmark: _Toc425370316]PRZEDMIOT OPRACOWANIA
    Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem parku im. R. Łyczywka w Szczecinie. SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót.

1.1.  ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.
1.2. [bookmark: _Toc425370317]WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
    Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”.

1.3. [bookmark: _Toc425370318]ZAKRES ROBÓT OBJETYCH ST
       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych z wykonaniem warstwy scieralnej z mieszanki SMA wg PN-S-96025:2000 w kolorze szarym/grafitowym. Warstwe scieralna z mieszanki SMA 0/6.3, grub. 4 cm należy wykonywać dla ścieżki rowerowej wg "Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pólsztywnych", IBDiM - 1997 .

1.4. [bookmark: _Toc425370319] OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) – mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uzlarmemu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spelniajaca określone wymagania.
1.4.3. Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa o dużej zawartości grysów, zawierajaca stabilizator mastyksu.
1.4.4.Stabilizator mastyksu - dodatek do mieszanki SMA (np. polimer, wlókno celulozowe, mineralne), zapobiegający jej rozsegregowaniu.
1.4.5. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezje asfaltu do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.4.6. Podłoże pod warstwę asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
1.4.7. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszczalnikami w kolorze czerwonym.
1.4.8. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.9. Próba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.
1.4.10. Odcinek próbny - odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50m) wykonany w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.
1.4.11. Kategoria ruchu (KR) - obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.- nie dotyczy
1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST D-M-OO.OO.OO" Wymagania ogólne" pkt 1.4.
[bookmark: _Toc425370320]2. MATERIALY
[bookmark: _Toc425370321]2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w "Wymagania ogólne".

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z mieszanki  SMA
	Rodzaj materiału
	Wymagania wobec materiałów w zależności od kategorii ruchu

	nr normy
	KR 4

	Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998[4]
a)     ze skał magmowych i przeobrażonych
b)    ze skał osadowych
c)     z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze)
	 
 
kl. I, II1); gat.1,2
jw.
 
jw.

	Piasek wg PN-B-11113:1996 [ 3 ]
	-

	Wypełniacz mineralny:
Wg Zeszytu 56[20]
	podstawowy

	Polimeroasfalt drogowy wg 
TWT -PAD - 97 [ 16 ]
	DE80 B



[bookmark: _Toc425370322]2.3. WYPELNIACZ
    Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w Zeszycie 56 [20] dla wypełniacza podstawowego.
Dla kategorii ruchu KR I lub KR 2 dopuszcza sie stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyłu z odpylania, popiołu lotnego z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgoda Inżyniera. Wypełniacz powinien być przechowywany w pomieszczeniach zabezpieczających przed zawilgoceniem. Wysokość składowania nie powinna przekraczać 10 worków ułożonych jeden na drugim. Przechowywanie wypełniacza dostarczonego w pojemnikach powinno sie odbywać w specjalnych zasobnikach.
[bookmark: _Toc425370323]2.4. KRUSZYWO
Należy stosować kruszywa podane w tablicy l.W celu uzyskania trwalej szorstkości warstwy ścieralnej, należy stosować grysy o dużej odporności na polerowanie. Nie zaleca sie stosowac grysów wapiennych i dolomitowych.
Skladowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego trakcjami.
2.4.1. [bookmark: _Toc405274759] Asfalt
Należy stosować polimeroasfalt DE80 B, C wg TWT – PAD-2003 [13].
2.4.2. [bookmark: _Toc405274761]Wypełniacz Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [7] dla wypełniacza podstawowego.
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [7].
2.4.3. [bookmark: _Toc405274762]Kruszywo
Należy stosować kruszywa podane w tablicy 1. W celu uzyskania trwałej szorstkości warstwy ścieralnej, należy stosować grysy uziarnieniu 2-4mm o dużej odporności na polerowanie w ilości 1-2 kg/m2. Nie zaleca się stosować grysów wapiennych i dolomitowych. Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.4.4. [bookmark: _Toc405274764]Stabilizator i środek adhezyjny
Dodatek stabilizujący mieszankę SMA i środek adhezyjny, musi posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez jednostkę uprawnioną oraz zaakceptowany przez Inżyniera. Ilość stabilizatora ustalić przez badanie spływności metodą Schellenberga.

[bookmark: _Toc425370324]3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-OO.OO.OO"Wymagania ogólne" pkt. 3.
[bookmark: _Toc425370325]3.2. SPRZET DO WYKONANIA WARSTWY NAWIERZCHNI Z MIESZANKI SMA
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
· wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, wyposażonej w dozownik stabilizatora 
· układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych,
· skrapiarek,
· walców średnich, ciężkich i bardzo ciężkich, stalowych gładkich,
· rozsypywarek kruszywa w przypadku rozsypywania kruszywa na warstwie ścieralnej,
· szczotek mechanicznych i /lub innych urządzeń czyszczących,
· samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.

[bookmark: _Toc425370326]4. TRANSPORT
[bookmark: _Toc425370327]4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogólne”.
[bookmark: _Toc425370328]4.2. TRANSPORT MA TERIAŁÓW
4.2.1. Polimeroasfalt
Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT -pAD-97 IBDiM [16] oraz w aprobacie technicznej.
4.2.2. Wypełniacz
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich,
umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.
4.2.3. Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego trakcjami.
4.2.4. Mieszanka SMA
Mieszankę SMA należy przewozić samochodami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy.
[bookmark: _Toc418482008][bookmark: _Toc425370329]5. wykonanie robót
[bookmark: _Toc425370330]5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
	Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”.
[bookmark: _Toc425370331]5.2. PROJEKTOWANIE MIESZANKI SMA
Projektowanie mieszanki SMA polega na:
· doborze składników mieszanki mineralnej,
· doborze optymalnej ilości asfaltu,
· doborze środka adhezyjnego,
· doborze stabilizatora mastyksu,

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne podane na rysunku:











Tablica 2. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych oraz orientacyjne zawartości asfaltu

	 
	Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu

	Wymiar 
	KR 4

	oczek sit ,
	Mieszanka mineralna, mm

	mm
	od 0 
do 12,8 

	Przechodzi przez:
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0
zawartość
ziaren > 2,0
 
0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075
	 
 



100
90   100
 35   50
 25   35
  
(65  75)
 
 17   27
 13   24
 12   23
  10  20
 10  19
  10   15

	Orientacyjna zawartość asfaltu w SMA, % m/m
	 od 5,5 
  do 7,5



Skład mieszanki mineralno-asfaltowej SMA powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3 lp. od l do 2. Wykonana warstwa
ścieralna z mieszanki SMA powinna spełniać wymagania podane w tablicy 3 lp. od 3 do 5.

Tablica 3. Wymagania wobec próbek laboratoryjnych przy projektowaniu mieszanki SMA 
	 
Lp.
	 
Właściwości
	Wymagania wobec MMA                i warstwy z SMA w zależności         od kategorii ruchu

	1
	Zawartość dodatków (orientacyjna) w mieszance SMA, % (m/m) 
a)       adhezyjnego, w stosunku do asfaltu
b)       stabilizującego, w stosunku do MMA
	 
 
od 0,2 do 0,9
od 0,2 do 1,5

	2
	Wolna przestrzeń w próbkach  Marshalla % (V/V), zagęszczonych
a)    2x50 uderzeń ubijaka w temp. 135 ±50C   
b)    2x75 uderzeń ubijaka w temp. 145 ±50C
	 
 
 
od 2,0 do 4,0

	3
	Grubość warstwy ścieralnej w cm o uziarnieniu: 
od 0 mm do 6,3 mm
	4,0

	4
	Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  %
	 98,0

	5
	Wolna przestrzeń w warstwie ścieralnej przed dopuszczeniem do ruchu,  % (V/V)
	od 2,5 do 5,0


	
[bookmark: _Toc425370332]5.3. PRODUKCJA MIESZANKI SMA
	Mieszankę SMA należy produkować w wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych zachowując zasady określone w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.
	Środek adhezyjny powinien być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. Stabilizator powinien być dozowany do mieszalnika równocześnie z gorącym grysem. Zaleca się automatyczne dozowanie dodatków.
	Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż  2 % w stosunku do masy składnika.
	Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  50 C.
	Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:
dla polimeroasfaltu – wg wskazań producenta polimeroasfaltu.
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 300 C od maksymalnej temperatury mieszanki SMA.
Temperatura wytworzonej mieszanki SMA powinna wynosić:
z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.
	Temperatura mieszanki SMA powinna być dostosowana do rodzaju stabilizatora i polimeroasfaltu wg wskazań producenta.
[bookmark: _Toc425370333]5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
	Podłoże (warstwa wiążąca) powinno mieć odpowiedni profil, powierzchnia powinna być sucha i dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (kurz, błoto, piasek, rozlane paliwo itp.). Nierówności podłoża pod warstwę ścieralną dla dróg klasy GP nie powinny być większe od 6 mm. W przypadku, gdy nierówności podłoża są większe od podanych, podłoże należy wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.
	Przed rozłożeniem mieszanki SMA podłoże należy skropić emulsją asfaltową szybkoasfaltową lub asfaltem upłynnionym. Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez Inżyniera.
[bookmark: _Toc425370334]5.5. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT
	Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA nie może być układana, gdy temperatura otoczenia jest niższa od +10oC. Nie dopuszcza się układania mieszanki SMA na wilgotnym i oblodzonym podłożu, podczas opadów atmosferycznych, oraz silnego wiatru (v  16 m/s).
[bookmark: _Toc425370335]5.6. ZARÓB PRÓBNY
	Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki SMA jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji według zasad określonych w SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki SMA jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji.
[bookmark: _Toc425370336][bookmark: _Toc405274781]5.7. WYKONANIE WARSTWY SCIERALNEJ Z MIESZANKI SMA
Mieszanka SMA powinna być wbudowywana układarkę wyposażona w układ z automatycznym sterowaniem
grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. Elementy układarki rozkładające i dogęszczające powinny być podgrzane przed rozpoczęciem robót.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać sie bezzwłocznie, zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.
Zagęszczenie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3. Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi
W celu poprawy szorstkości powykonawczej warstwę należy posypać grysem od 2 mm do 4 mm lub grysem lakierowanym (otoczonym asfaltem ok. I% mim), w ilości od 1 do 2 kg/m2. Grysy należy rozsypywać na gorąca mieszankę SMA bezpośrednio po ułożeniu i przywałować.
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepna taśma asfaltowo-kauczukowa. Sposób wykonywania złącz roboczych
powinien byc zaakceptowany przez Inzyniera. Za zgodą Inżyniera, nawierzchnie można oddać do ruchu zaraz po jej wykonaniu.

[bookmark: _Toc425370337]6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
[bookmark: _Toc405274782][bookmark: _Toc425370338]6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.
[bookmark: _Toc405274783][bookmark: _Toc425370339]6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji SMA i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
[bookmark: _Toc425370340][bookmark: _Toc405274784]6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT
[bookmark: _Toc405274787]6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA podano w tablicy 4.

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA
	Lp.
	Wyszczególnienie badań
	Częstotliwość badań.
Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej

	1
	Skład i uziarnienie mieszanki SMA pobranej w wytwórni
	1 próbka przy produkcji do 300 Mg
2 próbki przy produkcji ponad 300 Mg

	2
	Właściwości asfaltu
	dla każdej dostawy (cysterny)

	3
	Właściwości wypełniacza
	1 na 100 Mg

	4
	Właściwości kruszywa
	przy każdej zmianie

	5
	Temperatura składników mieszanki SMA
	dozór ciągły

	6
	Temperatura mieszanki SMA 
	każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania

	7
	Wygląd mieszanki SMA
	jw.

	8
	Właściwości próbek mieszanki SMA
	jeden raz dziennie

	Lp. 1 i lp. 8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [6]


6.3.2.  Skład i uziarnienie mieszanki SMA
	Badanie składu mieszanki SMA polega na wykonaniu ekstrakcji wg Zeszyt 64 IBDiM „Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną, z tolerancją podaną w tablicy 5. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami.
Tablica 5. Tolerancje zawartości składników mieszanki SMA względem zaprojektowanego składu przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m
	Lp.
	Składniki mieszanki
	Mieszanki do nawierzchni dróg o kategorii ruchu

	
	
	KR 1 

	1
	Ziarna pozostające na sitach o oczkach mm: 12,8;  9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0
	 5,0

	2
	Ziarna pozostające na sitach o oczkach mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
	 3,0

	3
	Ziarna przechodzące przez sito o oczkach 
  0,075 mm 
	 2,0

	4
	Asfalt
	  0,5


6.3.3. Badanie właściwości asfaltu
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 
6.3.5. Badanie właściwości kruszywa
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki SMA
Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki SMA
Pomiar temperatury mieszanki SMA powinien być dokonany przy załadunku i w czasie wbudowywania w nawierzchnię. Pomiar należy wykonać przy użyciu termometru bimetalicznego z dokładnością  2oC, a temperatura powinna być zgodna z wymaganą w recepcie.
6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki SMA
Sprawdzenie wyglądu mieszanki SMA polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.	
6.3.9. Właściwości mieszanki SMA
Należy określać wolną przestrzeń na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną

[bookmark: _Toc425370341]6.4.   BADANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH I WŁAŚCIWOŚCI NAWIERZCHNI Z MIESZANKI SMA
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
	Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 6.
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z mieszanki SMA
	Lp.
	Wyszczególnienie badań
	Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

	1
	Szerokość warstwy
	we wszystkich charakterystycznych punktach 

	2
	Równość podłużna warstwy
	każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10m i we wszystkich charakterystycznych punktach 

	3
	Równość poprzeczna warstwy
	nie rzadziej niż co 5 m i we wszystkich charakterystycznych punktach 

	4
	Spadki poprzeczne warstwy*)
	10 razy na odcinku długości do 1 km

	5
	Rzędne wysokościowe warstwy
	Pomiar rzędnych niwelacji podłużnej  i poprzecznej oraz usytuowania osi według dokumentacji

	6
	Ukształtowanie osi w planie *)
	 budowy

	7
	Grubość warstwy
	 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2

	8
	Złącza podłużne i poprzeczne
	cała długość złącza

	9
	Krawędź, obramowanie warstwy
	cała długość

	10
	Wygląd warstwy
	ocena ciągła

	11
	Zagęszczenie warstwy
	2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2

	11
	Wolna przestrzeń w warstwie 
	jw.


*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość warstwy
Szerokość wykonanej warstwy powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją + 5 cm.
6.4.3. Równość warstwy
Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy mierzone wg BN-68/8931-04 [8] nie powinny być większe od 4.0 mm
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%.
6.4.5. Rzędne wysokościowe warstwy
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  1 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową z tolerancją 5 cm.
6.4.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  10%.
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne
Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącza podłużnego i poprzecznego polega na oględzinach. Złącza powinny być równe i związane.
6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3mm do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwa nieobramowana powinna być wyprofilowana a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia, pokryta asfaltem.
6.4.10. Wygląd warstwy
Wygląd warstwy powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękań. Luźne grysy zastosowane do uszorstnienia warstwy powinny być usunięte.
6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w tab. 3 poz.4 i 5 oraz recepcie laboratoryjnej.
[bookmark: _Toc425370342]7. OBMIAR ROBÓT
[bookmark: _Toc405274788][bookmark: _Toc425370343]7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
[bookmark: _Toc405274789][bookmark: _Toc425370344]7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z mieszanki SMA.
[bookmark: _Toc405274790][bookmark: _Toc425370345]8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. W przypadku wystąpienia wad trwałych, Inżynier podejmie decyzję o zastosowaniu potrąceń, lub rozbiórce wadliwie wykonanych robót.
[bookmark: _Toc405274791][bookmark: _Toc425370346]9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
[bookmark: _Toc405274792][bookmark: _Toc425370347]9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”.
[bookmark: _Toc405274793][bookmark: _Toc425370348]9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z SMA obejmuje:
· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
· oznakowanie robót, 
· oczyszczenie podłoża,
· skropienie podłoża,
· dostarczenie materiałów,
· wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania,
· posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
· rozłożenie i zagęszczenie mieszanki SMA,
· posypanie grysem i przywałowanie,
· obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.	
[bookmark: _Toc405274794][bookmark: _Toc425370349]10. PRZEPISY ZWIĄZANE
[bookmark: _Toc405274795][bookmark: _Toc425370350]10.1. Normy
	  1. PN-B-11112:1996
	Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni   drogowych

	  
  2. PN-B-11115:1998 
	
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych

	  3. PN-C-04024:1991
	Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie          i transport

	  4. PN-EN 12591:2002
  
  5. PN-S-04001:1967
	Asfalty drogowe

Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych


	  6. PN-S-96025:2000

 7. PN-S-96504:1961
	Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych

	 8. BN-68/8931-04
	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  i łatą.


[bookmark: _Toc405274796]
10.2. Inne dokumenty 
WT/MK-CZDP 84. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z  naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni drogowych. CZDP, Warszawa, 1984
Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 2001). Informacje, instrukcje - zeszyt 62, IBDiM, Warszawa, 2001
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-2003. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997.
Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
Zeszyt 64 IBDiM „Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych




























SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

[bookmark: _Toc425370351]ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

A-Z 07.00
KODY  CPV :	
	45111291 - 4
	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

	45112210 - 0
	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

	45112700 - 2
	Roboty w zakresie kształtowania terenu

	45112710 - 5
	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

	45520000 - 8
	Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską

	36535200 - 2
	Wyposażenie zielonej siłowni I wybiegu dla psów

	45342000 - 6
	Wznoszenie ogrodzeń



2. [bookmark: _Toc425370352]PODSTAWA OPRACOWANIA
· Zlecenie Inwestora
· Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072)
1. [bookmark: _Toc425370353]PRZEDMIOT OPRACOWANIA
    Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem parku im. R. Łyczywka w Szczecinie. SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót.
2. [bookmark: _Toc425370354]WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
    Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”.
3. [bookmark: _Toc425370355]ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST
Zakresem robót jest objęte:
[bookmark: _Toc423016210][bookmark: _Toc425370356]- Montaż urządzeń małej architektury, 
- Montaż urządzeń placu zabaw 
4. [bookmark: _Toc425370357]OKREŚLENIA PODSTAWOWE
    Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
6. [bookmark: _Toc425370358]ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH
6.1. [bookmark: _Toc425370359]ZASADY OGÓLNE
    Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.9
6.2. [bookmark: _Toc425370360]ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE
    Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowej.
7. [bookmark: _Toc425370361]MATERIAŁY
7.1. [bookmark: _Toc425370362]WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
    Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.19
7.2. [bookmark: _Toc425370363]ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW
    Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego.   
7.3. [bookmark: _Toc425370364]MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
    Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru.
7.4. [bookmark: _Toc425370365] PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
    Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.
7.5. [bookmark: _Toc425370366]POCHODZENIE MATERIAŁÓW
    Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących.
    Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora.
8. [bookmark: _Toc425370367]SPRZĘT
8.1. [bookmark: _Toc425370368]WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
    Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt. 20
8.2. [bookmark: _Toc425370369]SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT
    Do wykonania montażu elementów małej architektury używa się drobny sprzęt pomocniczy.
9. [bookmark: _Toc425370370]TRANSPORT
9.1. [bookmark: _Toc425370371]WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
    Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.21
10. [bookmark: _Toc425370372]WYKONANIE ROBÓT
[bookmark: _Toc425370373]10.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT
     Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.22
[bookmark: _Toc425370374]10.2. PLAC ZABAW
    Wymagania dotyczące montażu są następujące:
· Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót.
· Urządzenia i wszelkie prace muszą być zgodne z EN 1176-2008.
· Montaż urządzeń zabawowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta.
· Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych urządzeń zabawowych należy w pierwszym kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte odległości. Instalację należy zacząć od ustawienia elementów największych i następnie do nich dopasowywać pozostałe elementy placu.
· Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i elementy mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach.
· Jedną z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, że podczas dokręcania nakrętka i śruba mogą spiec się ze sobą. Aby tego uniknąć zalecamy użycie sprayu teflonowego albo innego tego typu środka chroniącego przed zatarciem.
· Przygotować odpowiednią liczbę otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości elementów kotwiących. Wykonać pod stopami fundamentowymi podkład drenażowy z kruszywa.
· Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach.
· Wypełnić otwory mieszanką betonu C16/20
· Zaokrąglić krawędzie fundamentów betonowych!
· Ważne! – Wszystkie rozmiary fundamentów obowiązują dla klasy gleby 3 – 4 (gleba standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miękkiej zalecamy powiększenie rozmiarów fundamentów.
[bookmark: _Toc425370375]10.3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
   Wymagania dotyczące montażu są następujące:
· Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót.
· Montaż urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztuką budowlaną.
· Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych elementów należy w pierwszym kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte odległości.
· Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i elementy mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach.
· Przygotować odpowiednią liczbę otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości elementów kotwiących. Wykonać pod stopami fundamentowymi podkład drenażowy z kruszywa.
· Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach.
· Wypełnić otwory mieszanką betonu C16/20
· Zaokrąglić krawędzie fundamentów betonowych!
· Ważne! – Wszystkie rozmiary fundamentów obowiązują dla klasy gleby 3 – 4 (gleba standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miękkiej zalecamy powiększenie rozmiarów fundamentów.
11. [bookmark: _Toc425370376]KONTROLA JAKOŚCI
[bookmark: _Toc425370377]11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI
Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.23
[bookmark: _Toc425370378]11.2. KONTROLA MONTAŻU ELEMENTÓW PLACU ZABAW
    W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- zgodności wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,
- poprawności wykonania fundamentów,
- poprawności montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta.
[bookmark: _Toc425370379]11.3. KONTROLA MONTAŻU ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
    W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- zgodności wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,
- poprawności wykonania fundamentów,
- poprawności montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta.
[bookmark: _Toc425370380]11.4. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI
Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne wykonanie wadliwego fragmentu.
12. [bookmark: _Toc425370381]OBMIAR ROBÓT
    Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.26
Jednostką obmiarową jest :
- [kpl.] zestaw zabawowy itp.,
- [m] ławka itp.
13. [bookmark: _Toc425370382]ODBIÓR ROBÓT   
    Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27
14. [bookmark: _Toc425370383]PODSTAWA PŁATNOŚCI
 Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  w szczególności:
· [bookmark: _Toc423016238][bookmark: _Toc425203095][bookmark: _Toc425370384]Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
· Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania
· [bookmark: _Toc423016239][bookmark: _Toc425203096][bookmark: _Toc425370385]Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi
· Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
· [bookmark: _Toc423016240][bookmark: _Toc425203097][bookmark: _Toc425370386]Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                          
15. [bookmark: _Toc425370387]PRZEPISY POWIĄZANE
· Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).
· BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.
· PN-EN-1176-7 „Wyposażenie Placów Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji"
    Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
     Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

















SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

[bookmark: _Toc425370388]PLAC ZABAW
 
KOD CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw,  
KOD CPV: 37535200-9 – Wyposażenie placów zabaw 

1. [bookmark: _Toc425370389]PODSTAWA OPRACOWANIA
· Zlecenie Inwestora
· Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072)
2. [bookmark: _Toc425370390]PRZEDMIOT OPRACOWANIA
    Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem parku im. R. Łyczywka w Szczecinie. SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót.
3. [bookmark: _Toc425370391]ZAKRES ROBÓT OBJĘTY SPECYFIKACJA TECHNICZNĄ 
 Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją techniczną jest zgodny z opisem wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw,  CPV: 37535200-9 – Wyposażenie placów zabaw i obejmuje:  
- wykonanie ręcznego korytowania pod nawierzchnię placu zabaw, chodnika oraz trawnika, w gruncie kat.III-IV z załadowaniem mechanicznym i wywiezieniem gruntu na uprawnione wysypisko (zaświadczenie o skorzystanie z uprawnionego wysypiska), 
- wykonanie nawierzchni:
Nawierzchnia bezpieczna:
· Odwodnienie przez spadek jednostronny 2%
· Płytka bezpieczna SBR 50x50x6 cm, kolor szary, wysokość bezpiecznego upadku do 1,7 m 
· Podsypka cementowo-kamienna 0-3 mm (1:4), ubita, gr. 50 mm
· Kruszywo łamane niesortowane o gran. 0/31,5 mm, gr. 200 mm
· Warstwa odsączająca, zagęszczona mechanicznie, gr. 150 mm
· Geowłóknina 250g/m2
· Palisada bezpieczna,25x20x60 cm, kolor szary, montowana na ławie betonowej  C12/15 300x500 mm
· Montaż wg zaleceń producenta
- rozrzucenie ziemi żyznej pod trawnik,  
- montaż elementów zabawowych,
- tablica informacyjna – wykonanie ustalone z Inwestorem, 
- nawierzchnie i urządzenia powinny posiadać wszystkie świadectwa oraz atesty dopuszczenia do użytkowania przewidziane przepisami dla tego typu inwestycji.
4. [bookmark: _Toc425370392]OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
· Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
· Niezależnie od wyżej wymienionego zakresu robót  ma on charakter orientacyjny), Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich  czynności koniecznych do właściwego funkcjonowania placu zabaw będącego 
· przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem. 
· Bez względu na dokładności i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji określającej środki do jego wykonania, na Wykonawcy ciąży przede wszystkim zobowiązanie rezultatu. 
· W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej, Wykonawca będzie musiał dostosować się do ustaw, norm i przepisów branżowych obowiązujących w chwili wykonywania robót.  
· Jeśliby w trakcie robót weszły w życie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym w  formie pisemnej Jednostkę Projektową określając szczegółowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.
5. [bookmark: _Toc425370393]MATERIAŁY
5.1. [bookmark: _Toc425370394]WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 Określone w projekcie marki i typy materiałów podano przykładowo dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia nie gorszej jakości o co najmniej 
równoważnych parametrach technicznych. Decyzję o zatwierdzeniu materiału zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem.  
Wykonawca proponujący materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania pod każdym względem (a więc: wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu i.t.p.) oraz ewentualne dostosowanie do materiału zamiennego rozwiązań związanych przyjętych w innych opracowaniach. 
Zastosowane materiały i przedmioty objęte odrębną gwarancją producenta powinny mieć zapewniony serwis przez autoryzowany zakład. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, świadectwa zgodności z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczególnymi.
5.2. [bookmark: _Toc425370395]WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 
W momencie rozpoczęcia robót zostanie przedstawiony  lub opisany przez Wykonawcę wzorcowy egzemplarz każdego materiału. Wszystkie montowane później materiały muszą być identyczne jak ten przedstawiony jako egzemplarz wzorcowy.  Jednostka Projektowa będzie mogła zażądać od Wykonawcy dokonania, bez dodatkowych kosztów, prezentacji materiału.
5.3. [bookmark: _Toc425370396]SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Teren przeznaczony na składowanie materiałów ma być wydzielony i wyraźnie oznakowany.  Sposób składowania nie może powodować pogorszenia się jakości magazynowanych materiałów . Dostęp do materiałów musi być ograniczony tylko do osób bezpośrednio wykonujących prace montażowe zgodne z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną.
6. [bookmark: _Toc425370397]SPRZĘT 
6.1. [bookmark: _Toc425370398]  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Zastosowany sprzęt musi posiadać atesty i spełniać przepisy zgodne z przepisami BHP. Zastosowany sprzęt używany do robót i montażu musi odpowiadać normom właściwym do zastosowanych materiałów i zalecanych przez ich producenta.
7. [bookmark: _Toc425370399]TRANSPORT 
 Transport musi spełniać przepisy zgodne z przepisami BHP. Sposób transportu musi w pełni zabezpieczać materiały i urządzenia przed ich uszkodzeniem.  
8. [bookmark: _Toc425370400]Wykonanie robót 
8.1. [bookmark: _Toc425370401]OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT. 
Zakres świadczeń wykonawcy robót obejmuje: 
      - w porozumieniu i za akceptacją autorów opracowania i inwestora  ewentualnych niezbędnych do realizacji robót szczegółowych rysunków (rysunków warsztatowych) i specyfikacji, 
    - kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbędnych do wykonania  materiałów, 
- wykonanie robót budowlanych wraz z montażem wszystkich urządzeń, 
uruchomieniem i regulacją oraz przeprowadzeniem niezbędnych prób i pomiarów 
- dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do odbioru robót, w tym w szczególności dokumentacji powykonawczej, protokółów badań, pomiarów i odbiorów częściowych, świadectw jakościowych i atestów na zastosowane  materiały i urządzenia, instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych 
Niezależnie od wymagań przedstawionych w niniejszym opracowaniu zastosowane rozwiązania techniczne, materiały i urządzenia oraz wykonawstwo robót muszą być zgodne z postanowieniami obowiązujących przepisów, Polskich Norm wprowadzonych do obowiązkowego stosowania, ogólnych warunków wykonania i odbioru robót oraz sztuki zawodowej. 



9. [bookmark: _Toc425370402]KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
9.1. [bookmark: _Toc425370403]OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób. Zostaną one przeprowadzone w obecności przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostaną one przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami a ich wyniki  zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Próby będą mogły zostać przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów  wykonawczych.  
Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na jego odpowiedzialność. Podczas prób Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń działania elementów, do usunięcia usterek na swój koszt (materiał i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementów do usunięcia usterek związanych z wadliwymi jej elementami. 
W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy  w okresie prób Inwestor ma prawo zlecić wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się za swoich obowiązków Wykonawcy.
9.2. [bookmark: _Toc425370404]   ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE PROWADZENIE ROBÓT 
Przed zakryciem w obecności Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora  nastąpi sprawdzenie prawidłowości wykonania robót.  Badania dotyczyć będą: sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów ze wskazanymi w kontrakcie sprawdzenia wykonania robót zgodnie ze regułami sztuki budowlanej.
10. [bookmark: _Toc425370405] OBMIAR ROBÓT 
 Zasady obmiarowania robót: 
 Przedmiary robót ujętych w niniejszym rozdziale sporządza się zgodnie z  wykonaną dokumentacją techniczną, 
- roboty, materiały, urządzenia i inne elementy oblicza się w jednostkach podanych nad poszczególnymi tablicami. 
[bookmark: _Toc425370406]11. ODBIÓR ROBÓT 
[bookmark: _Toc425370407]11.1    USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT. 
 	Przed odbiorem robót Wykonawca musi dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty: wykaz wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń wraz z ich atestami, certyfikatami lub deklaracjami zgodności. Dokumentację powykonawczą.
12. [bookmark: _Toc425370408]DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 W czasie prowadzenia robót należy stosować się do następujących przepisów i zasad: 
a)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
b)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 poz. 690 )  z późniejszymi zmianami. 
c)  Zainstalowane urządzenia i materiały powinny spełniać warunki certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem. 
13. [bookmark: _Toc425370409]PRACE TOWARZYSZĄCE 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania inwentaryzacji powykonawczej robót.
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