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1.WSTĘP
Podstawa opracowania 
1.1. Umowa nr CRU/WZ/218/2015 z dnia 09.06.2015 r.
1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją terenu zieleni zlokalizowanego pomiędzy ulicami:

M.Reja, Heleny, Ks.Bpa A. Naruszewicza w Szczecinie z wprowadzeniem elementów małej

architektury, remontem schodów i rewaloryzacją istniejącej zieleni.

Przewidywany zakres prac ma mieć charakter porządkujący dotychczasowe zagospodarowanie.

ST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót.

1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1. Porządkowanie istniejącej zieleni

· wycięcie 8szt drzew, 280 m² krzewów z ręcznym karczowaniem korzeni, wywiezieniem pni, gałęzi i korzeni, 
· cięcia korekcyjne i odmładzające 33 krzewów
1.3.2. Roboty rozbiórkowe

· Rozebranie istniejących nawierzchni , wywiezienie gruzu z rozbiórki
- z płyt betonowych 35x35xcm – 220  m²

- z płyt betonowych 50x50cm – 880  m²
- z płyt betonowych 50x100cm – 460  m²

· Demontaż obrzeży betonowych 6x20cm – 1070 mb

· Demontaż niecki fontanny o wym. 398x398 cm. Do usunięcia 6,0 m³ betonu.
· Rozebranie schodów terenowych – 34 różne biegi schodów, od 1 stopniowych do 12 stopniowych. Schody do rozbiórki - 10 m³ betonowych elementów
1.3.3. Naprawa zniszczonych murków kamiennych o zróżnicowanej wielkości z wykończeniem rolką 

z cegły klinkierowej.
Długość murków do oczyszczenia – 97 mb wys.0,4m; 56 mb wys.1,7m (dwustronnie)

Ubytki do uzupełnienia (ze śmietnikami) – 4 m³
Długość rolki z cegły klinkierowej (ze śmietnikami) – 153 mb szer.0,4m (61,2 m²)

Murek oporowy od strony ul.Naruszewicza (40 mb, szer.0,4m wys.0.4m, zwieńczenie z cegły klinkierowej 13 m²) należy przemurować po wycięciu topól i wykarczowaniu karp korzeniowych.
1.3.4.  Wejścia do 2 schronów -  oczyszczenie z luźnej zaprawy, wykonanie obrzutki
cementowej - 58  m²
1.3.5. Wykonanie nowych nawierzchni ciągów pieszych

· z  płyt betonowych 30x30cm koloru szarego – 1195 m² na podsypce piaskowo-cementowej 10cm i 10cm warstwie suchego betonu  

· z płyt granitowych (576-97) 479 m² na 15 cm podsypce piaskowej

· o nawierzchni mineralnej – 668 m² na 10cm warstwie piasku, 6cm warstwie kruszywa kamiennego, 4cm warstwie mieszanki mineralnej 

· ustawianie obrzeży 6x20 wzdłuż ciągów pieszych na podsypce piaskowo-cementowej – 1560 mb 

1.3.6. Budowa 29 biegów schodów terenowych ze zjazdami dla wózków i rampami – stopnie z 

cegły klinkierowej osadzone na chudym betonie, rampy z płytki betonowej 30x30cm, zjazdy dla wózków z betonu wodoodpornego i mrozoodpornego.
Stopnie wykonane z cegły klinkierowej – 1735 szt.
1.3.7. Montaż elementów małej architektury
· zestaw zabawowy – 1 zestaw

· ławki betonowe z siedziskiem z desek świerkowych gr. 4cm, zakotwione w gruncie – 15 szt
· betonowe kosze na odpadki – 9 szt
· urządzenia siłowni zewnętrznej – twister-wahadło i biegacz-pylon-orbitrek
1.3.8.  Zieleń projektowana

· sadzenie  krzewów liściastych w doły 50x50cm zaprawione ziemią urodzajną – 1716 szt, 

· sadzenie drzew liściastych w doły 70x70cm zaprawione ziemią urodzajną – 8 szt

· mulczowanie gleby pod nasadzeniami 5cm warstwą kory – 486  m²
· wykonanie trawników z uzupełnieniem 5cm warstwy ziemi – 4330  m²
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej dokumentacji są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5. Ogólne wymagania robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich  wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi,  Dokumentację  Projektową i ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Zawiera opisy i rysunki związane z realizacją zadania.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu powinien powiadomić przedstawiciela Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami postronnymi i zapewni stałe warunki widoczności zabezpieczeń. 

1.5.4. Ochrona przyrody i ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót

W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony przyrody  i ochrony środowiska naturalnego poprzez podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie przepisów i stanu dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody. ( Dz. U.2004 Nr 92 poz. 880 z późniejszymi zmianami)

Stosując się do tych wymagań, wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

· lokalizację dróg dojazdowych

· stosowanie ciężkiego sprzętu mechanicznego nie bliżej niż 3 m od osi pnia drzew

· wykonywanie wszelkich prac w obrębie drzew ręcznie i obsługiwanym ręcznie, lekkim sprzętem mechanicznym

· zabezpieczenie gleby wokół brył korzeniowych drzew  przed zagęszczeniem na skutek ucisku spowodowanego użyciem niezbędnego ciężkiego sprzętu  

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwo palne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi oraz z dala od osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiały szkodliwe dla środowiska

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną bądź aprobatę agrotechniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś pojazdu przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał  Inspektora Nadzoru Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone  w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Przyjmuje się, że koszty związane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczeństwa terenu budowy zostały uwzględnione w cenie umownej .

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały urządzenia używane do robót do daty zakończenia robót ( do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru) oraz będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby teren i efekt realizacji zadania był w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją .

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

2.2.Materiały do budowy nawierzchni, schodów
2.2.1. Cegły do budowy schodów i rolki na murkach - cegła klinkierowa pełna 250x120x65mm w kolorze brązowym lub bordowo-brązowym

2.2.2. Zaprawa do fugowania – gotowa zaprawa do klinkieru w kolorze szarym

2.2.3. Zaprawa cementowa - gotowa zaprawa cementowa do naprawy i wyrównywania powierzchni z betonu i tynków w kolorze szarym

2.2.4. Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziaren do 2 mm.

2.2.5. Podsypka cementowo-piaskowa − mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego i cementu powszechnego użytku 

2.2.6. Płytki betonowe 30x30x6,5cm w kolorze szarym

2.2.7. Suchy beton – mieszanka betonowa Rm = 2,5 MPa 

2.2.8. Kruszywo kamienne łamane 0-31,5mm. Do wykonania kruszywa należy użyć żwir i kamień naturalny, odpornych na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych.
PN-S 06102 mieszanki na podbudowy drogowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, kruszywa do związanych i niezwiązanych hydraulicznie materiałów stosowanych w budownictwie drogowym. 
2.2.9. Mieszanka mineralna – uziarnienie 0/8 w kolorze naturalnym
PN-EN 12620 produkcja betonów i prefabrykatów, budownictwo ogólne, drogowe, hydrotechniczne, pale do umocnienia gruntu.
2.2.10. Beton B-20 (C16/20) z domieszką preparatów mrozoodpornych i wodoodpornych

2.2.11. Zestaw sprawnościowy z mostkiem. Kotwienie zestawu sprawnościowego z mostkiem betonem B20 (C16/20) wylewnym na miejscu zgodnie z zaleceniami producenta

2.2.12. Ławka betonowa do wkopania – elementy betonowe w kolorze szarym, deski siedziska w kolorze naturalnym

2.2.13. Kotwienie urządzeń siłowni zewnętrznej betonem B20 (C16/20) wylewnym na miejscu zgodnie z zaleceniami producenta

2.3. Materiał roślinny 

Powinien być zakupiony w specjalistycznych szkółkach drzew i krzewów ozdobnych. 

Zakupić należy dorosły materiał szkółkarski. Krzewy -  wys. 0,2-0,8m, drzewa formy piennej o obw.min.  12-16 cm , formy naturalnej min. 1,8m. 
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą  PN-R-67023(3) i PN-R 67022(2), BN -76/9125-01 (6), właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety z nazwą łacińską i polską, podany wybór, wysokość pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem 

pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

· pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany

· przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik

· system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,

· na korzeniach szkieletowych powinny występować licznie korzenie drobne

· u roślin sadzonych z bryłą , bryła powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona

· pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone

· blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4  niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze u form naturalnych drzew 

Wady niedopuszczalne:

· silne uszkodzenie mechaniczne roślin

· ślady żerowania szkodników

· oznaki chorobowe

· zwiędnięcie liści i kwiatów

· uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej

Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem

2.4. Ziemia
Dostarczona ziemia urodzajna lub kompostowa musi być pozbawiona zanieczyszczeń oraz chwastów

2.5. Kora   

Kora do ściółkowania musi być przekompostowana i pozbawiona patogenów grzybów 

2.6.Paliki do mocowania drzew
Paliki drewniane toczone śr.6cm impregnowane ciśnieniowo

2.7. Mieszanka traw
Wybór mieszanki traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia, odporną na deptanie

2.8. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jeśli zezwoli on Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

2.9. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.10. Pochodzenie materiałów
Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w Specyfikacji. Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących.

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich materiałów i produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne warunki
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.

Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do wykonania zadania
Wykonawca przystępując do wykonania przedmiotu zamówienia powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

· pił mechanicznych 

· samochodu skrzyniowego

· podnośnika 

· zagęszczarki spalinowej

· koparko-spycharki 0,15m3 

4.TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST  i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące  przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające wym. warunkom  mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w obrębie realizacji zadania.

4.2. Transport materiału roślinnego
Transport materiału roślinnego może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów oraz przed wyschnięciem i przemarznięciem. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. Krzewy  po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewać.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszelkich elementów robót, za ich zgodność z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej  lub przekazanymi przez inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru  nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

5.2. Kolejność robót i warunki wykonania
· ścięcie drzew i krzewów wskazanych w dokumentacji projektowej, ręczne wykarczowanie korzeni, wywóz  powstałych odpadów na składowisko odpadów biodegradowalnych. , 

· wykonanie cięć korekcyjnych i odmładzających krzewów. 

· Rozebranie istniejących nawierzchni, schodów, niecki fontanny, obrzeży betonowych 

· Wywóz gruzu z rozbiórek

· Oczyszczenie murków kamiennych, uzupełnienie zniszczonych, wykończenie rolką z cegły klinkierowej

· Demontaż i ponowne murowanie murka wskazanego w dokumentacji projektowej 

· Korytowanie pod nowe ciągi piesze – ziemię z korytowania wykorzystać na miejscu 

· Ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

· Wykonania nowych nawierzchni z płyt betonowych 30x30x6,5 na podsypce piaskowej i warstwie suchego betonu

· Wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych na podsypce piaskowej – wykorzystać płyty z rozbiórki oraz zasobów komunalnych

· Wykonanie nawierzchni mineralnej na warstwie odsączającej z piasku i podbudowie z kruszywa kamiennego. Mieszanka ma być sypka, ale nie przesuszona (nie pylić). Nie rozkładać w czasie deszczu.
· montaż zestawu zabawowego

· montaż ławek

· montaż koszy na odpadki

· montaż siłowni zewnętrznej 

· wytyczenie miejsc sadzenia krzewów i drzew

· wykopanie dołów pod krzewy o wym.0,5 x 0,5 m, zaprawienie dołów ziemią urodzajną, posadzenie krzewów, podlanie w ilości nie mniejszej niż 10 l na krzew, ściółkowanie korą warstwą 5 cm

· wykopanie dołów pod  drzewa o wym. 0,7 x 0,7 m, zaprawienie dołów ziemią urodzajną, posadzenie drzew. Umocowanie pnia do palika przy użyciu taśmy bawełnianej lub parcianej, wykonanie misy wokół drzewa o śr, ok. 0,8m, podlanie drzewa  w ilości nie mniejszej niż 20l wody na drzewo, ściółkowanie 5 cm warstwą kory. Palik do mocowania drzewa powinny sięgać nieco poniżej  najniższych gałęzi korony.

· Wykonanie trawników – wertykulacja istniejących trawników, rozścielenie 5 cm ziemi urodzajnej, wyrównanie, uwałowanie, wysiew mieszanki traw

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót, jakość materiałów oraz wykonanie robót zgodnie z projektem i ST.

Wykonawca zobowiązany jest zgłaszanie robót ulegających zakryciu w trakcie prowadzenia prac.

6.1.1. Kontrola w czasie prowadzenia prac związanych z usunięciem drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:

· wyznaczenia drzew do usunięcia zgodnie z dokumentacją projektową

· dokładności karczowania karp 

· wywiezienia z terenu pozostałości po usunięciu drzew i krzewów 

6.1.2. Kontrola w czasie wykonywania alejek i schodów polega na sprawdzeniu:

· wytyczenia alejek zgodnie z dokumentacją projektową

· głębokości korytowania

· wykonania poszczególnych warstw nawierzchni o grubości wskazanych w dokumentacji projektowej

6.1.3. Kontrola w czasie montażu ławek i koszy na śmieci polega na sprawdzeniu;

· wyznaczenia miejsc zgodnie z dokumentacją projektową

· wykonania fundamentów betonowych do zamocowania urządzeń

· zastosowania ławek i koszy zgodnych z dokumentacją

6.1.4. Kontrola robót w zakresie sadzenia krzewów polega na sprawdzeniu:
· opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,

· wielkości dołków pod krzewy

· zaprawienia dołków ziemią urodzajną,

· zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian,

· materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych, systemu korzeniowego, 

· pokroju, wieku, zgodności z normami

· podlania oraz rozłożenia ściółki 

6.1.4. Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

· dokładności oczyszczenia terenu z pozostałości po budowie
· prawidłowego wyrównania terenu,
· gęstości zasiewu nasion,
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Jednostką obmiarową jest :

· szt (sztuka) wykonania usunięcia drzew i krzewów, posadzonych drzew i krzewów, elementów małej architektury

· m2 wykonania nawierzchni ciągów pieszych, ściółkowania powierzchni, wykonania trawników
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbioru robót
W zależności od ustaleń ST roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :

· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

· odbiór części robót

· odbiór końcowy robót

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy  z  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  i powiadomienia Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor Nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacją Projektową ,ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór części robót
Odbiór części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora Nadzoru.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych.

8.5. Dokumenty do odbioru
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy

· uwagi i zalecenia Inspektora szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń Inspektora

· inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru końcowego. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę.

Kwota ryczałtowa obejmować będzie w szczególności:

· robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania

· wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi

· koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty . 
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