                                                                                                         Załącznik nr 6
OPIS  PRAC NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA – wartość  ryczałtowa 

    prace  obejmują  okres od zawarcia umowy do 31.12.2017 r. - z uwzględnieniem 
             wszystkich dni tygodnia wraz z niedzielami, dniami świątecznymi i wolnymi od pracy
I. Uruchomienie i utrzymywanie w czystości i sprawności fontann w okresie sezonu 
            - od uruchomienia fontann - 
              Jezioro Rusałka, Staw Brodowski, Cmentarz Centralny, Plac Piotra i Pawła,
              Plac Zwycięstwa – przed Świętami Wielkanocnymi (w sprzyjających warunkach 

              atmosferycznych, wg ustaleń z Zamawiającym), pozostałe fontanny po świętach 
            - do  trzeciej  dekady  października (ustalenia z Zamawiającym) – wg  potrzeb, 
               w  tym:

- przewóz  z  miejsca  składowania (pomieszczenia Zamawiającego lub Wykonawcy
  prac) montaż przy użyciu odpowiedniego sprzętu, regulacja, ustawianie, naprawa, 

              wymiana, uzupełnianie między innymi:
                 - zegarów sterujących,        

                 - wylewek, 
                 - wyłączników różnicowo – prądowych / falowników itp.
                             - lamp oświetleniowych (różne, także podwodne) wraz z wymianą 

                               uszkodzonych / niesprawnych żarówek

                                   - pomp, pływaków,
                                   - zabezpieczeń MP 204,
                                   - transformatorów,
                             - stojaków, konstrukcji  wsporczych  i  elementów zabezpieczających, 
                                koszy zabezpieczających pompy oraz płaszczy ochronnych 
- przygotowanie pomp do uruchomienia, wykonanie/montaż złączy kablowych, 

   uziemienia, sprawdzenie wraz z naprawą i uzupełnieniem braków instalacji 

   zasilającej, sterowniczej, i wod – kan., podłączenie instalacji elektrycznej, itp. oraz
   wykonanie prób, rozruch fontann,

                  - wymianę pomp w sezonie (demontaż/montaż, przewóz do/z naprawy lub miejsca 

                     składowania wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi (dotyczy także 

                     kompaktów)
- wykonanie niezbędnych badań kontrolnych w tym , między innymi:
   a) ochrony przeciwporażeniowej, 
   b) rezystancji izolacji systemów elektrycznych, izolacji kabli i ciągłości żył kabli 

   c) pomiarów rezystancji uziemienia,
   sporządzenie protokołów badań w 2 egz, oraz przekazanie Zamawiającemu 
   w terminie 2 tygodni od uruchomienia fontanny
- prowadzenie rejestru opisów codziennych czynności wykonywanych na 
  poszczególnych obiektach. Przekazywanie kserokopii tych zapisów Zamawiającemu 
  wraz z protokołem odbioru robót, w okresach miesięcznych.
- przegląd, sprawdzanie, naprawa, wymiana, uzupełnianie braków w tablicach 
   licznikowych, szafkach sterowniczych i energetycznych, w tym np. wymiana szyn 
                     montażowych, uziemienia, listew podłączeniowych, okablowania, oznakowania,
                     uzupełnianie i wymiana schematów elektrycznych, oznaczeń przewodów, 
                     oznakowywanie i opisywanie wszystkich urządzeń zamontowanych w 
                     rozdzielniach,  naprawa/wymiana drzwiczek  i  obudów, uzupełnianie  zamknięć  itp 
                     oraz innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania fontann,
                  - utrzymanie porządku w rozdzielniach i pomieszczeniach przynależnych do fontann, 
                     uzupełnianie oświetlenia (wymiana żarówek oraz lamp różnego typu), uzupełnianie/

                     wymiana ogrzewania, wyłączników, kontaktów itp. 
                  - ustawianie, sprawdzanie, kontrola  oprogramowania, naprawa, wymiana,
                     konserwacja urządzeń sterujących (np. przekaźniki, stacje uzdatniania wody, zegary 
                     sterujące, wyłączniki różnicowo-prądowe, zabezpieczenia pomp itp.) zgodnie z 
                     instrukcjami
                   - montaż, oczyszczanie, naprawa, wykonanie, wymiana koszy, krat, siatek  

                      zabezpieczających pompy oraz zabezpieczeń wszelkich wlotów, wylotów, 

                      przelewów itp. 
                   - napełnianie, wymiana wody (przyjmuje się jedną wymianę wody w sezonie), 

                      usuwanie zanieczyszczeń, mycie basenów,  murków okalających, ścian, komór, 
                      elementów fontann, studni spustowych i instalacji wodnych przy wykorzystaniu 
                      niezbędnego sprzętu, w tym urządzenia do czyszczenia pod ciśnieniem na gorącą 
                      wodę (np. typu Karcher), odpompowanie wody z komór,  utrzymywanie stałego 
                      poziomu wody w nieckach/zbiornikach fontann, 

                   - koszty wody i ścieków w gestii Zamawiającego,

                   - kontrolowanie stanu liczników wody – dokonywanie codziennych – tygodniowych- 

                     miesięcznych spisów i przekazywanie ich Zamawiającemu (zgodnie z ustaleniami),          
                  - utrzymanie w czystości i sprawności technicznej odwodnienia liniowego przy 

                     fontannie na Wałach Chrobrego i Labiryncie (w remoncie)
                  - utrzymanie w sprawności technicznej monitoringu fontanny na Wałach Chrobrego,

                  - mycie niecki basenu fontanny na Wałach Chrobrego przy użyciu odkurzacza 

                     będącego na wyposażeniu fontanny, zgodnie z instrukcją eksploatacji (ok. jeden raz 

                     w tygodniu w uzgodnieniu z Zamawiającym)
- zbieranie zanieczyszczeń z lustra wody i dna – min. 2 razy dziennie w godzinach
   porannych - do godz. 9.00 oraz w godzinach popołudniowych - do godz. 20.00 –
   wszelkie zmiany należy ustalać z Zamawiającym           

                  - utrzymanie w czystości i sprawności komór i instalacji przelewowych wraz z 
                     urządzeniami – ul. Szymanowskiego, pl. Orła Białego, Plac J. Szczerskiej, pl.

                     Noakowskiego, „Kotwica”, Lapidarium, Papieża Jana Pawła II, Plac Zwycięstwa, 
                     Cmentarz Centralny (przed Kaplicą), Cmentarz Centralny- Kwatera Zasłużonych, 

                     Wały Chrobrego, Labirynt (w remoncie) oraz istniejących studni (także
                     wodomierzowych) wraz z instalacjami i urządzeniami, uzupełnianie, naprawa 
                     pokryw i zamknięć na studzienkach przynależnych do fontann w przypadku 
                     kradzieży lub dewastacji
- udrażnianie, płukanie  rurociągów, likwidacja wycieków (naprawa uszkodzeń z 

   uwzględnieniem wszelkich niezbędnych prac, materiałów i sprzętu oraz 

   poniesieniem kosztów z tym związanych), 
- wymiana/uzupełnianie uszczelek i uszczelnień, dławików, obejm, złączek, króćców,  

   podłączeń, itp. do pomp i lamp  celem zabezpieczenia sprawności działania fontann,
                  - uruchomienie, pełna obsługa i utrzymanie w sprawności działania stacji uzdatniania
                     wody fontann na Placu Zwycięstwa, Wałach Chrobrego, w Parku Noakowskiego
                     (filtr), Labirynt (zmiękczacz wody) zgodnie z instrukcjami obsługi i Decyzjami
                     Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wraz z uzupełnianiem środków 
                     chemicznych niezbędnych do ich prawidłowego działania, prowadzeniem bieżących  
                     kontroli ustawień, prób oraz prowadzenie codziennych wpisów do rejestru 
                     wykonanych kontroli parametrów zgodnie z instrukcją obsługi. Przekazywaniem 
                     kserokopii tych rejestrów  Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru robót, w 
                     okresach miesięcznych (zakup testerów i środków chemicznych obciąża koszty
                     Wykonawcy),
                  - uzdatnianie wody ( zakup i dozowanie środków chemicznych w sposób ręczny) w 

                     basenach/zbiornikach fontann przy zastosowaniu ogólnie dostępnych środków
                     przeznaczonych wyłącznie do tego celu w tym np. środek przeciwalgowy, środki 

                     utrzymujące poziom pH, płyn dezynfekujący, lub inne wskazane w Decyzjach
                     Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i instrukcjach obsługi, wraz z bieżącą 
                     kontrolą i utrzymywaniem pH na odpowiednim poziomie przy pomocy testerów
                     (zakup testerów i środków chemicznych obciąża koszty Wykonawcy),
                     rejestrowanie, w cyklach tygodniowych, pomiarów parametrów  wody w 
                     fontannach nie posiadających stacji uzdatniania wody i przedkładanie ich

                     Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru robót, w okresach miesięcznych
                 -  wylewki - oczyszczanie, konserwacja, regulacja, naprawa, wymiana trwałe 
                     zabezpieczenie przed ingerencją osób trzecich, udrażnianie
- naprawa, wymiana  uszkodzonych  oraz uzupełnianie brakujących płytek/okładzin
   wraz z materiałem do 3m², przyklejanie oderwanych okładzin (dotyczy także 
   pomieszczeń technicznych) - al. Papieża Jana Pawła II, Park Noakowskiego, ul. 
   Szymanowskiego, Plac Zwycięstwa, Plac Orła Białego  (koszty materiału po stronie 
   Wykonawcy)
                  - naprawa i wymiana  uszkodzonych oraz uzupełnianie brakujących elementów

                     nawierzchni przynależnych do fontann wraz z materiałem do 1,5m², fontanna 

                     Kotwica, Noakowskiego, ul. Szymanowskiego, Szczerskiej, pl. Orła Białego, Plac 

                     Zwycięstwa, Wały Chrobrego  (koszty materiału po stronie Wykonawcy)

                  - oczyszczanie, konserwacja, malowanie, naprawa, wymiana, uzupełnianie krat, klap, 

                     kominków, rur, sztyc, wsporników, kątowników, ogrodzeń, zamknięć 
                     pomieszczeń, szafek przynależnych do fontann, komór/studni, siedzisk/ławek, itp.
                  - przyklejenie oderwanych  i pozostawionych elementów (kafli) fontanny „Labirynt”, 
                     utrzymywanie jej w czystości  - fontanna w remoncie
                  - oczyszczanie, kafli, płytek, piaskowców, okładzin, urządzeń i elementów fontann z 
                     nalotu, napisów, reklam itp. przy wykorzystaniu urządzenia do czyszczenia pod
                     ciśnieniem na gorącą wodę (np. typu Karcher).    

                     W sytuacji obiektów zabytkowych tj. fontanny „Kotwica”, na Placu Orła Białego,
                     Lapidarium, Wałów Chrobrego, zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego 
                     Konserwatora Zabytków i pod nadzorem osoby wyznaczonej do kierowania 

                     pracami,
                  - utrzymanie fontann w stałej czystości, pełnej sprawności działania urządzeń 
                     odpowiedzialnych za ich prawidłowe funkcjonowanie, także tych do obsługi 

                     których niezbędny jest sprzęt pływający, (ewentualna naprawa bądź wymiana na 

                     nowe/sprawne zegarów sterujących, wyłączników różnicowo-prądowych, gniazd

                     bezpiecznikowych, bezpieczników - zwykłych i automatycznych, itp.)

             - utrzymanie  w  sprawności działania, naprawa, wymiana  wentylatorów 

               (ul. Szymanowskiego, pl. Orła Białego, Cmentarz Centralny, Lapidarium, Kwatera    

               Zasłużonych, Plac  Zwycięstwa, Wały Chrobrego, Labirynt – w remoncie),

            - ustawianie, demontaż, wymiana  tablic informacyjnych oraz malowanie napisów i 
               naklejanie nalep informacyjnych - zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym
- zbieranie, załadunek i wywóz wszelkich nieczystości z fontann i terenu 

   przynależnego do fontann, na  wysypisko wraz z ponoszeniem wszelkich opłat z 

   tym związanych 
- zgłaszanie do ZWiK:

                     a) konieczności  montażu wodomierzy
                     b) uszkodzeń wodomierzy

   oraz udział w przedmiotowych pracach  
- dokonywanie odczytów liczników energii elektrycznej i wodomierzy w razie 

   konieczności, 
                  - nieodpłatny udział w spotkaniach, naradach, przeglądach, itp. oraz organizacja 

                     objazdów/przeglądów obiektów  po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym
                  - utrzymanie  w  ruchu fontann np.:  przy  ul. Szymanowskiego, na Jeziorze Rusałka, 
                     na Cmentarzu  Centralnym, na pl. im. J. Szczerskiej, Stawie Brodowskim, na Placu 
                     Zwycięstwa, Wałach Chrobrego maksymalnie do dnia 10.11.2017 r. (wg ustaleń z 
                     Zamawiającym)                                       
II.        Zamknięcie i utrzymanie w czystości i sprawności fontann przed i po sezonie 
           (od podpisania umowy do uruchomienia fontann i od trzeciej  dekady  października 
           do 31.12.2017 r.)

                 - spuszczenie wody z basenów/zbiorników fontann, mycie ścian, dna, komór, 
                    elementów fontann, studni spustowych i instalacji wodnych fontann przy 

                 wykorzystaniu niezbędnego sprzętu, w tym  urządzenia do czyszczenia pod 
                    ciśnieniem na gorącą wodę (np. typu Karcher), odpompowanie wody zalegającej  
                    z komór, studni itp. 
           - demontaż urządzeń/wyposażenia fontann przy użyciu odpowiedniego sprzętu, 
              przewóz do miejsca składowania wraz z przewozem do/ z naprawy do miejsca

              składowania (w razie potrzeby) wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi
           - przechowywanie elementów wyposażenia fontann i pomp w pomieszczeniach   

              ogrzewanych będących w posiadaniu Zamawiającego lub Wykonawcy prac,
           - przeglądy pomp związane z ich konserwacją (czyszczenie, malowanie), sprawdzanie

              pod względem sprawności elektrycznej i mechanicznej zgodnie z instrukcjami 
  obsługi wraz z uwzględnieniem obowiązkowych wymian  i uzupełnień o których 

  mowa w instrukcji obsługi i eksploatacji – koszty uwzględnione w ryczałcie 

  Wykonawcy,

           - przekazanie Zamawiającemu protokołów z wykonanych przeglądów urządzeń 
              (pompy, lampy podwodne, urządzenia i stacje uzdatniania wody, zawory 6-
               drożne) do dnia 20.11. 2017 r.
           – konserwacja (czyszczenie, malowanie), naprawa, wymiana, zabezpieczanie itp.
              urządzeń/wyposażenia fontann, w tym między innymi:  
                            - zegary sterujące  

                            - wylewki

                            - lampy  oświetleniowe (różne, także podwodne) wraz z wymianą 

                              uszkodzonych / niesprawnych żarówek

                            - stojaki, konstrukcje  wsporcze  i  elementy zabezpieczające, kosze 
                               zabezpieczające pompy oraz płaszcze ochronne,

                            -  pompy, pływaki

                            - transformatory

                            - zabezpieczenia MP 204
                            - wyłączniki różnicowo-prądowe
            - oczyszczanie, konserwacja, malowanie  zdemontowanych elementów metalowych 
               stanowiących wyposażenie fontann,
- oczyszczanie niecek i elementów fontann z zanieczyszczeń – wg potrzeb
- czyszczenie kafli, płytek, piaskowców, okładzin, elementów i urządzeń fontann 
   z nalotu, napisów i naklejanych reklam, itp. przy wykorzystaniu odpowiedniego 

                     sprzętu, w tym urządzenia do czyszczenia pod ciśnieniem na gorącą wodę (np. typu 
                     Karcher)
                     W sytuacji obiektów zabytkowych tj. fontanny „Kotwica”, na Placu Orła Białego,
                     Lapidarium, Wały Chrobrego, zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora 
                     Zabytków i  pod nadzorem osoby wyznaczonej do kierowania  pracami,
                  - przyklejanie oderwanych elementów (kafli) fontanny „Labirynt”, utrzymywanie jej  

                     w czystości - fontanna w remoncie 
                  - ustawianie, sprawdzanie, kontrola  oprogramowania, naprawa, wymiana,

                     konserwacja urządzeń sterujących (np. przekaźniki, stacje uzdatniania wody, zegary 

                     sterujące, wyłączniki różnicowo-prądowe, zabezpieczenia pomp itp.) zgodnie 
                     z instrukcjami

- zabezpieczenie pozostawionych elementów fontann oraz ich ewentualne 
  uzupełnianie, naprawa, wymiana,
                  - utrzymanie w czystości i sprawności technicznej odwodnienia liniowego przy 

                 fontannie na Wałach Chrobrego i Labiryncie (w remoncie)
                  - utrzymanie w sprawności technicznej monitoringu fontanny na Wałach Chrobrego,

                  - utrzymanie porządku w rozdzielniach i pomieszczeniach przynależnych do fontann, 

                     uzupełnianie oświetlenia (wymiana żarówek oraz lamp różnego typu), uzupełnianie/

                     wymiana wyłączników, kontaktów, przewodów, czyszczenie/konserwacja 

                     elementów metalowych itp. 
                  - utrzymanie w czystości i sprawności komór i instalacji wraz z urządzeniami 

                     oraz istniejących studni (także wodomierzowych) wraz z instalacjami 
                     i urządzeniami, uzupełnianie pokryw na studzienkach przynależnych do fontann 
                     w przypadku kradzieży lub dewastacji (koszty materiału po stronie Wykonawcy)

                  - oczyszczanie, konserwacja, malowanie, naprawa, wymiana, uzupełnianie krat, klap, 

                     kominków, rur, sztyc, wsporników, kątowników, ogrodzeń, zamknięć  pomieszczeń, 
                     szafek przynależnych do fontann, komór/studni, siedzisk/ławek, itp.

- naprawa i wymiana  uszkodzonych  oraz uzupełnianie brakujących płytek/okładzin
   wraz z materiałem do 3m², przyklejanie oderwanych okładzin (dotyczy także 

   pomieszczeń technicznych) - al. Papieża Jana Pawła II, Park Noakowskiego, ul. 

   Szymanowskiego, Plac Zwycięstwa, Plac Orła Białego (koszty  materiału po stronie 
   Wykonawcy)

                  - naprawa i wymiana  uszkodzonych oraz uzupełnianie brakujących elementów

                     nawierzchni przynależnych do fontann wraz z materiałem do 1,5m², fontanna 

                     Kotwica, Noakowskiego, ul. Szymanowskiego, Szczerskiej, pl. Orła Białego, Plac 

                     Zwycięstwa, Wały Chrobrego (koszty materiału po stronie Wykonawcy)
            - ustawianie, demontaż, wymiana  tablic informacyjnych oraz malowanie napisów 
               i naklejanie nalep informacyjnych - zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym

- przegląd, sprawdzanie, naprawa, wymiana, uzupełnianie braków w tablicach 

   licznikowych, szafkach sterowniczych i energetycznych, w tym np. wymiana szyn 

                     montażowych, listew podłączeniowych, okablowania, oznakowania, gniazd

                     bezpiecznikowych, bezpieczników - zwykłych i automatycznych, uzupełnianie

                     i wymiana schematów elektrycznych, oznaczeń przewodów, oznakowywanie 
                     i opisywanie wszystkich urządzeń zamontowanych w rozdzielniach 

               naprawa/wymiana drzwiczek i obudów, uzupełnianie zamknięć itp.) 
            - uruchomienie i utrzymanie w sprawności, naprawa, wymiana ogrzewania – grzejniki 
               (Papieża Jana Pawła II, Szymanowskiego, Orła Białego, Cmentarz Centralny, Plac 

               Zwycięstwa, CC Kwatera Zasłużonych),

            - utrzymanie w sprawności, naprawa, wymiana wentylatorów (Wały Chrobrego, 

               Szymanowskiego, Orła Białego, Lapidarium, Cmentarz Centralny, CC Kwatera 

               Zasłużonych,  Plac Zwycięstwa), 
- zbieranie, załadunek i wywóz wszelkich nieczystości z fontann i terenu 

   przynależnego do fontann, na wysypisko wraz z ponoszeniem wszelkich opłat z tym 

   związanych
- zgłaszanie do ZWiK:

                     a) konieczności  demontażu wodomierzy

                     b) uszkodzeń wodomierzy

   oraz udział w przedmiotowych pracach  
- dokonywanie odczytów liczników energii elektrycznej i wodomierzy w razie 

   konieczności, 

                  - nieodpłatny udział w spotkaniach, naradach, przeglądach, itp. oraz organizacja 

                     objazdów/przeglądów obiektów  po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym
III.   1. Uzupełnianie, zakup brakujących, uszkodzonych trwale elementów:

    a) lampy podwodne – nie dotyczy wymiany żarówek, 
    b) transformatory do lamp podwodnych

    c) wylewki, 

    d) zasuwy, 

    e) szafki

    f) zabezpieczenia MP 204

oraz

    g) remont i zakup pomp (nie dotyczy obowiązkowych wymian  i uzupełnień 
        o których mowa w instrukcji obsługi i eksploatacji – koszty uwzględnione 
        w ryczałcie Wykonawcy),
    h) remont i zakup elementów składowych stacji uzdatniania wody (nie dotyczy 

        obowiązkowych wymian  i uzupełnień o których mowa w instrukcji obsługi 
        i eksploatacji – koszy uwzględnione w ryczałcie Wykonawcy),
 będą zlecane i opłacane przez Zamawiającego.
              2.  Uzupełnianie, wymiana, zakup brakujących, uszkodzonych trwale pozostałych 
                   urządzeń i elementów stanowiących wyposażenie fontann i niezbędnych do ich 
                   prawidłowego działania będą obciążały Wykonawcę prac. 
        3. Eksploatacja/obsługa fontann (ryczałt) będzie realizowana w pracy ciągłej 
            (włącznie z niedzielami, dniami świątecznymi i dniami wolnymi od pracy) 
      3a. Wykonawca zobowiązany będzie do przystąpienia do realizacji przedmiotu 
            zamówienia, w zakresie awarii, we wszystkie dni obowiązywania umowy 

            (włącznie z niedzielami, dniami świątecznymi i dniami wolnymi od pracy) 

        4. Wszelkie koszty niezbędne do prowadzenia prac eksploatacyjnych w ramach

            ryczałtu pozostają w gestii Wykonawcy prac
              5. Zamawiający zastrzega sobie prawo decydowania o wymianie wody w fontannach  
                  W ramach ryczałtu i dopuszcza zmiany polegające na zaniechaniu wymiany wody 
                  W wybranych przez siebie obiektach i wykonaniu dodatkowych wymian w innych
                  obiektach np. za brak wymiany wody w fontannie na Cmentarzu Centralnym – przed 

                  Kaplicą zwiększy się ilość wymian wody np. w fontannie w al. Papieża Jana Pawła II.
              6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do decydowania o każdorazowym oczyszczaniu 

                  basenów fontann przy pomocy odkurzaczy basenowych. Wykonawca  natomiast jest 

                  zobowiązany do wykonania przedmiotowych prac z najwyższą starannością i przy 

                  użyciu odpowiedniego sprzętu, dostosowanego do charakteru danego obiektu (np. 

                  jego pojemności i głębokości)          

 Prace nie ujęte w powyższym wykazie i nie wynikające z bieżącego utrzymania obiektu będą rozliczane, po uzgodnieniu ich zakresu rzeczowego i wstępnej wyceny prac z Zamawiającym, 
na podstawie kosztorysów/wycen, kalkulacji indywidualnych sporządzonych przez Wykonawcę prac z zastosowaniem średnich cen, na robociznę, sprzęt i materiały (uwzględniające koszty zakupu), publikowanych w informatorach cenowych z okresu wykonania robót, sprawdzonych 
i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

Wykonawca prac jest zobowiązany do:

1 a) wskazania Zamawiającemu wykazu osób oddelegowanych do obsługi fontann wraz z 

        podaniem numerów kontaktowych
1 b) zapewnienia całodobowego kontaktu telefonicznego i gotowości do szybkiego usunięcia  

       awarii we wszystkie dni tygodnia, także w niedzielę i w święta oraz dni wolne od pracy.  

2.

a) monitorowania, codziennie pomiarów zużycia wody na fontannie na Wałach Chrobrego, 
a w okresach tygodniowych zużycie wody na pozostałych obiektach wraz z przekazywaniem informacji dla Zamawiającego. W sytuacjach zwiększonych poborów wody konieczne jest przedłożenie wyjaśnienia/uzasadnienia zaistniałej sytuacji. Jego brak jest równoznaczny 
z poniesieniem przez Wykonawcę prac kosztów nieuzasadnionego, nadmiernego zużycia wody wraz ze ściekami. 
b)  prowadzenia rejestru szczegółowych opisów codziennych czynności wykonywanych 

 na poszczególnych obiektach i przekazywania kserokopii tych zapisów Zamawiającemu wraz  
z protokołem odbioru robót, w okresach miesięcznych (należy zapewnić bezproblemowy dostęp do prowadzonych zapisów dla Zamawiającego, wskazać miejsce przechowywania rejestru)
c) prowadzenia  codziennych wpisów do rejestru wykonanych kontroli parametrów zgodnie 
z instrukcjami obsługi i przekazywania kserokopii tych rejestrów Zamawiającemu wraz 
z protokołem odbioru robót, w okresach miesięcznych – dotyczy fontann ze stacjami uzdatniania wody
d) rejestrowania, w cyklach tygodniowych, pomiarów parametrów wody w fontannach nie posiadających stacji uzdatniania wody i przekazywania ich Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru robót, w okresach miesięcznych

e) bieżącego monitoringu wszystkich obiektów i urządzeń objętych zamówieniem 
i przedłożeniem Zamawiającemu w dniach 28 - 30.06.2017 r.  i   16 – 18.10.2017 r. szczegółowego sprawozdania/opisu o ich stanie technicznym, na podstawie którego zostanie określony priorytet wykonywanych prac 
f) dokonywania w okresach miesięcznych przeglądu i analizy zapisów z kamer zainstalowanych na zabytkowych latarniach przy fontannie na Wałach Chrobrego wraz z przekazaniem pisemnej  informacji dla Zamawiającego (po wcześniejszych ustaleniach z Zamawiającym)
3. bieżącego informowania Zamawiającego o prowadzonych pracach eksploatacyjnych 
na fontannach, wykonywanych w ramach ryczałtu – dowolna forma przekazu
4. bieżącego informowania Zamawiającego o terminie rozpoczęcia prac nie wynikających 
z bieżącego utrzymania obiektu, sposobie ich realizacji, zaawansowaniu robót oraz terminie ich zakończenia,
5. dokonywania zgłoszeń do organów ścigania, w imieniu Zamawiającego oraz za jego przyzwoleniem, o mających miejsce na obiektach objętych opieką, dewastacjach czy zaistniałych szkodach lub kradzieżach, będzie również uczestniczył w czynnościach procesowych 
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