Załącznik nr 4
WYKAZ I OPIS ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
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1.
	
	Ławka – 86 szt. (podobna jak na rysunku)

Konstrukcja: podstawa i wsporniki podłokietników stalowe, z kształtowników o prze​kroju prostokątnym, zabezpie​czone przed korozją (stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo na kolor grafitowy, wykończenie matowe).

 Siedzisko, oparcie i podłokietniki - deski świer​kowe o gr. 4 cm, malowane 2-krotnie środkiem barwiąco-konserwującym zachowującym naturalny rysunek drewna, barwa „jasny orzech” z wykończeniem matowym. Mocowania desek –  „nity” niewidoczne na powierzchni siedziska i oparcia.
Oparcie z 2 desek z wolną prze​strzenią na wysokości odcinka lędźwio​wego krę​gosłupa. Siedzisko, z 4 desek.
Długość ławki około 190 cm, wysokość około 80 cm, szerokość około 50 cm. 

Ławka musi posiadać elementy umożliwiające trwałe zamocowanie do podłoża. Elementy mocujące zabezpieczone przed odkręceniem przez niepowołane osoby. Montaż kotew w nawierzchni gruntowej-nieutwardzonej – za pomocą wylewki betonowej.
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	Kosz na śmieci stalowy 86 szt. (podobny jak na rysunku, ale bez podstawy kamiennej)
Konstrukcja: kosz ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. 
Wszystkie elementy kosza barwy grafitowej, wykończenie matowe.

Kosz wykonany z blachy o gr. co najmniej 1,5 mm. 

Wysokość kosza ok. 70 cm, średnica ok. 40 cm, poj. ok. 60 l.
Wkład wewnątrz kosza również barwy grafitowej, wyposażony w popielniczkę.

Kosz musi posiadać trwałe zamocowanie do podłoża (montaż w nawierzchni gruntowej – nieutwardzonej – za pomocą wylewki betonowej).


