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WYKAZ I OPIS URZĄDZEŃ
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	Statek  - 1 szt. (podobny jak na zdjęciu)
Element zabawowy wykonany z drewna 
robinii akacjowej (z zachowaniem naturalnego kształtu akacji) pokrytego lazurą w kolorze naturalnym.
Element o wymiarach ok. 450x250x250 cm.
Statek z dwoma pokładami. Pokład górny na wys. ok. 100 cm otoczony balustradą. „Kajuta” z otworami okiennymi, ławkami oraz stołem. Zadaszenie nad dolnym – pokładem wyposażonym w przeplotnię z lin. 
Urządzenie z elementami umożliwiającymi zamocowanie do podłoża
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	Ważka  - 2 szt. (podobna jak na zdjęciu)
Element zabawowy wykonany z drewna 
robinii akacjowej (z zachowaniem naturalnego kształtu akacji) pokrytego lazurą w kolorze naturalnym.

Element o długości belki ok. 350 cm.

Elementy ważki wykonane z wygładzonych elementów drewnianego (wałka), z zachowaniem naturalnie nieregularnego kształtu. Na obydwu końcach belki elementy uchwytów wykonane ze stali nierdzewnej. Huśtawka 4-miejscowa (siedziska wycięte w drewnie).
Urządzenie z elementami umożliwiającymi zamocowanie do podłoża 
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	Domek na drzewie – 1 szt. (podobny jak na zdjęciu)

Element zabawowy wykonany z drewna 
robinii akacjowej (z zachowaniem naturalnego kształtu akacji) pokrytego lazurą w kolorze naturalnym.

Element o wymiarach ok. 250x250x400cm. Wyposażony w drabinkę drewnianą, drabinkę sznurową oraz linę do wspinaczki. Podest górny przekryty spadzistym daszkiem.
Urządzenie z elementami umożliwiającymi zamocowanie do podłoża.
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“Stelzen”




	Szczudła – 1 szt. (podobny jak na zdjęciu) 
Element zabawowy wykonany z drewna 
robinii akacjowej (z zachowaniem naturalnego kształtu akacji) pokrytego lazurą w kolorze naturalnym. 
Element składający się z min. 8 szczudeł o wys. ok. 240 cm, ze stopniami na wysokości od  40 do 60 cm.

Urządzenie z elementami umożliwiającymi zamocowanie do podłoża 
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	Huśtawka podwójna – 1 szt. (podobny jak na zdjęciu) 
Element zabawowy wykonany z drewna 
robinii akacjowej (z zachowaniem naturalnego kształtu akacji) pokrytego lazurą w kolorze naturalnym.

Huśtawka o ok. 400 cm dł, 250.
Urządzenie z elementami umożliwiającymi zamocowanie do podłoża 
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	Bujak na sprężynie  -  4 szt. (podobny jak na zdjęciu)
Element zabawowy wykonany z drewna 
robinii akacjowej pokrytego lazurą w kolorze naturalnym.
Element drewniany w formie zwierzątka mocowany na metalowej sprężynie. Mocowany w gruncie za pomocą betonowego bloczka.

	[image: image7.jpg]



	Palisada piaskownicy – 37 mb (podobna jak na zdjęciu)
Element drewniany w formie nieregularnych kołków wykonanych z drewna robinii akacjowej (z zachowaniem naturalnego kształtu akacji). 
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	Ławka stylowa – 1 szt. (podobna jak na rysunku).
Konstrukcja: podstawa i podłokietniki żeliwne (stylizowane), barwy czarnej, zabezpieczone przed korozją. Podstawa     i podłokietniki o płynnych, ła​godnych liniach. Siedzisko i oparcie - deski świerkowe malowane 2-krotnie farbą w kolorze ciemnobrązowym. Mo​cowania desek – „nity”.

Oparcie wyprofilowane, z 2 desek z wolną prze​strzenią na wysokości odcinka lędźwio​wego krę​gosłupa. 

Siedzisko wyprofilowane, z 4 desek 
o ukształto​waniu zapewniającym wygodę.

Długość ławki około 180 cm, wysokość około 74 cm, szerokość około 60 cm.

Ławka musi posiadać elementy umożliwiające trwałe zamocowanie do podłoża (kostka kamienna).
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