    Załącznik nr 1
WYKAZ I OPIS URZĄDZEŃ
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	Statek  - 1 szt. (podobny jak na zdjęciu)
Element zabawowy wykonany z drewna 
robinii akacjowej (z zachowaniem naturalnego kształtu akacji) pokrytego lazurą w kolorze naturalnym.
Element o wymiarach ok. 450x250x250 cm.
Statek z dwoma pokładami. Pokład górny na wys. ok. 100 cm otoczony balustradą. „Kajuta” z otworami okiennymi, ławkami oraz stołem. Zadaszenie nad dolnym – pokładem wyposażonym w przeplotnię z lin. 
Urządzenie z elementami umożliwiającymi zamocowanie do podłoża
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	Ważka  - 2 szt. (podobna jak na zdjęciu)
Element zabawowy wykonany z drewna 
robinii akacjowej (z zachowaniem naturalnego kształtu akacji) pokrytego lazurą w kolorze naturalnym.

Element o długości belki ok. 350 cm.

Elementy ważki wykonane z wygładzonych elementów drewnianego (wałka), z zachowaniem naturalnie nieregularnego kształtu. Na obydwu końcach belki elementy uchwytów wykonane ze stali nierdzewnej. Huśtawka 4-miejscowa (siedziska wycięte w drewnie).
Urządzenie z elementami umożliwiającymi zamocowanie do podłoża 
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	Domek – 1 szt. (podobny jak na zdjęciu)

Element zabawowy wykonany z drewna 
robinii akacjowej (z zachowaniem naturalnego kształtu akacji) pokrytego lazurą w kolorze naturalnym.

Element o wymiarach ok. 140x170x270cm. Wyposażony w drabinkę drewnianą. Domek z co najmniej 2 otworami okiennymi, miejscem do siedzenia, przekryty spadzistym daszkiem.
Urządzenie z elementami umożliwiającymi zamocowanie do podłoża.
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	Huśtawka podwójna – 1 szt. (podobny jak na zdjęciu) 
Element zabawowy wykonany z drewna 
robinii akacjowej (z zachowaniem naturalnego kształtu akacji) pokrytego lazurą w kolorze naturalnym.

Huśtawka o ok. 400 cm dł, 250.
Urządzenie z elementami umożliwiającymi zamocowanie do podłoża 
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	Bujak na sprężynie  -  4 szt. (podobny jak na zdjęciu)
Element zabawowy wykonany z drewna 
robinii akacjowej pokrytego lazurą w kolorze naturalnym.
Element drewniany w formie zwierzątka mocowany na metalowej sprężynie. Mocowany w gruncie za pomocą betonowego bloczka.
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	Palisada piaskownicy – 37 mb (podobna jak na zdjęciu)
Element drewniany w formie nieregularnych kołków wykonanych z drewna robinii akacjowej (z zachowaniem naturalnego kształtu akacji). 
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