SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Rozbudowa placu zabaw na terenie parku Staw Brodowski w Szczecinie
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem ST są warunki wykonania i odbioru robót polegających na montażu urządzeń zabawowych i elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci) oraz wykonania ogrodzenia.

 Kody CPV:

CPV 451127239 – roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

CPV 433250007 – wyposażenie parków i placów zabaw
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia niniejszej Specyfikacji dotyczą wszystkich czynności mających na celu montaż urządzeń zabawowych i montaż elementów małej architektury, oraz wykonaniu ogrodzenia.
W zakres prac wchodzi:

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw na terenie parku Staw Brodowski w Szczecinie zgodnie z projektem.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość robót, bezpieczeństwo w czasie wykonywania prac, metody użyte przy wykonywaniu robót oraz za ich zgodność z ST i wytycznymi Zamawiającego.

2. Materiał
Wszystkie urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury dostarczone 
i zamontowane przez Wykonawcę mają spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, produkcji, montażu i konserwacji stawiane przez polskie i europejskie normy PN – EN 1176;2009 (Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie). Urządzenia powinny posiadać certyfikaty zgodności, czyli dokumenty potwierdzające, iż produkty są zgodne 
z normami. Wszystkie materiały i elementy konstrukcyjne m.in. śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane do produkcji i montażu urządzeń mają posiadać wymagane atesty i być dopuszczone do stosowania.

Urządzenia placu zabaw muszą być zabezpieczone przed korozją i wpływami atmosferycznymi na okres nie mniejszy niż udzielona gwarancja.

3. Sprzęt

Wykorzystany przez Wykonawcę sprzęt nie powinien powodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

W czasie transportu urządzenia placu zabaw oraz materiały i sprzęt do montażu powinny być tak zabezpieczone by nie uległy uszkodzeniom.

5. Wykonanie robót
5.1. Zasady ogólne
Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem urządzeń placu zabaw należy sprawdzić, czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem. Urządzenia placu zabaw należy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniami przy montażu, gdyż usuwanie zabrudzeń może spowodować uszkodzenia.

5.2. Montaż

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie urządzeń zabawowych prace związane z montażem należy wykonać zgodnie z instrukcjami dołączonymi do każdego produktu.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady ogólne

Sprawdzenie i odbiór robót powinny być wykonane zgodnie z normami oraz instrukcjami użycia producenta poszczególnych materiałów.

6.2. Warunki szczegółowe
Skontrolowanie robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, normach i instrukcjach producentów materiałów.

6.3. Wymagania techniczne przy odbiorze robót 

Elementy placów zabaw powinny być osadzone w miejscach zgodnie z planami placów zabaw i uzgodnieniami z zamawiającym oraz  instrukcjami producenta.

Po zamontowaniu elementów placu zabaw należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.

6.4. Certyfikaty

Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania muszą spełniać potwierdzone certyfikatami normy dotyczące bezpieczeństwa.
7. Odbiór robót
7.1. Rodzaje odbiorów
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a. odbiorowi końcowemu,

b. odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2 Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzetelnego wykonania prac objętych umową. Ocenie podlega ilość, jakość i zgodność zrealizowanych robót oraz wbudowanych materiałów. Gdy całość robót budowlano – montażowych oraz technologiczno – instalacyjnych zostanie całkowicie ukończona i przejdzie z wynikiem pozytywnym, wszystkie próby końcowe przewidziane przepisami oraz umową, Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego. Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony w terminie określonym w umowie. Termin odbioru końcowego oraz skład komisji wyznacza Zamawiający. W przypadku stwierdzenia przez komisją, że jakość wykonanych robót tylko nieznacznie odbiega od wymagań określonych w Specyfikacji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót. 

7.3. Gwarancja
Urządzenia placów zabaw muszą posiadać min 3 – letni okres gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem. W ramach gwarancji producent lub jego przedstawiciel zobowiąże się do wykonania corocznych bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych oraz usunięcia na swój koszt wad w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

7.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac związanych z usunięciem usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i powstałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie przeprowadzony na podstawie oceny wizualnej obiektów z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.2. ”Odbiór końcowy”

8. Podstawa płatności
Faktura za wykonaną pracę zostanie wystawiona po dokonaniu protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.

9. Przepisy związane

9.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane – tekst jednolity z dnia 17 sierpnia 2006r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
9.2. Norma PN – EN 1176 – 7 Place zabaw
9.3. Instrukcja montażu producenta elementów placu zabaw
9.4. Atesty higieniczne na impregnat
9.5. Aprobaty techniczne urządzeń.
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