Załącznik nr 6
URZADZENIA WODNO-MELIORACYJNE 
NA TERENIE SZCZECINA
EWENTUALNE PRACE DO WYKONANIA
- rozliczenie kosztorysem powykonawczym
1. Ręczne (przy pomocy kosy mechanicznej) wykoszenie  porostów wraz z wygrabianiem
2. Usuwanie  namułu  gr. 30 cm  z  cieków  o  gł. do 1 m  i  szer.  dna 0,9 m oraz wywóz 

    zanieczyszczeń

3. jw.  lecz  o  gł.  do  1,5 m  i  szer. dna 1.0 m

4. jw.  lecz  gr. 20 cm 

5. jw. lecz  o  gr. 40 cm

6. jw.  lecz  o  gr. 30 cm  gł.  do  1,5 m  i  szer. 0,6 m

7. Oczyszczenie  z  namułu  przepustów  rurowych  o  śr. 0,6 m przy zam. 1/2 wraz 
     z wywozem nieczystości

8. jw.  lecz  o  śr. 1,0 m  przy zam. 1/2

9. Wykopy  oraz  przekopy  wykonane  koparkami  o poj. łyżki do 0,4 m3  w gruncie  kat. 
     I-II wraz  z  przerzutem i wywozem urobku oraz opłatą za składowanie
10. jw.  lecz  w  gruncie  kat. III
11. Ręczne  ścinanie  i  karczowanie  gęstych  krzaków  i  poszycia (z wywozem)
12. Wykonanie  opasek  pojedynczych  z  kiszek  faszynowych  o  śr. 20 cm  w  gr. kat. I-II 
      z zastosowaniem geowłókniny

13. jw. lecz  podwójne  o  śr. 20 + 20  w  gr. kat. III

14. Naprawa przyczółków  
15. Przekładanie przepustów
16. Wykonanie i naprawa umocnień z gabionów   

Prace interwencyjne – awarie wymagające natychmiastowej reakcji, między innymi:


- likwidacja zatorów (śmieci, gałęzie, gruz)


- odblokowanie, oczyszczenie krat


- czyszczenie studni


- spuszczanie wody ze zbiorników wodnych, piaskowników


- oczyszczenie zbiorników wodnych, piaskowników ze śmieci

- oczyszczenie, odblokowanie przepustów
Wszystkie niezbędne do wykonania prace będą zlecane każdorazowo – po uprzednim uzgodnieniu zakresu prac i sposobu wykonania - przez Zamawiającego i rozliczane kosztorysem powykonawczym według składników wyceny robót zawartych w ofercie, średnich cen z informatorów cenowych na materiał i sprzęt inny niż koparka o poj. łyżki 
do 0,4 m3 lub samochód samowyładowczy do 5 t, obowiązujących w danym kwartale, 
w którym będą wykonywane poszczególne prace.
Na użycie innego sprzętu niż koparka o poj. łyżki do 0,4 m3 lub samochód samowyładowczy do 5 t, Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego, po przedstawieniu Zamawiającemu powodów, dla których użycie koparki o poj. łyżki do 0,4 m3 lub samochodu samowyładowczego do 5 t jest niemożliwe z punktu widzenia rodzaju prac. W przypadku braku zgody Zamawiające na użycie innego sprzętu, koszt wykonania usługi ponosi Wykonawca.
