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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE MEBLI

· BIURKO GABINETOWE 160X100/80X72, STÓŁ KONFERENCYJNY 160X80X72 - biurka profilowane wykonane są z płyty MDF o grubości 29 mm z wyprofilowanymi krawędziami. Powierzchnia boczna pokryta jest papierem toupan, powierzchnia widoczna powleczona została jednowarstwową folią kalandrowaną z PCV formowaną na gorąco o grubości 400mikronów, nogi płycinowe wykonane z płyty melaminiowanej, boki nóg z przodu zakońcozne listwą plastikową. 

· SZAFA WYSOKA 45X46X198,4 - DRZWI SZKŁO – DREWNO; SZAFA NISKA 
Z ZAMKIEM 90X46X83 - szafy – korpus wykonany jest z płyty wiórowej o grubości 18 mm, uszlachetnionej melaminą z wykończeniem woskowy, z krawędziami wykończonymi  tworzywem malaminowym, o grubości 4 mm. Fronty wykonane są 
z płyty wiórowej o grubości 18mm uszlachetnionej melaminą, z wykończeniem woskowym. Wieniec 25 mm z płyty uszlachenionej melaminą. Zamek.  

· PRZEDŁUŻENIE BIURKA PRAWE 60X48/60 - dostawka - blaty profilowane wykonane są z płyty MDF o grubości 29 mm z wyprofilowanymi krawędziami. Powierzchnia boczna pokryta jest papierem toupan, powierzchnia widoczna powleczona została jednowarstwową folią kalandrowaną z PCV formowaną na gorąco o grubości 400mikronów, nogi stożkowe metalowe (2 szt.) wykonane z rury 
w kształcie stożka. W części górnej posiadają dekorację wykonaną metodą radełkowania, pomalowane są proszkami epoksydowymi na kolor srebra metalizowanego. 

· KONTENER - korpus wykonany jest z płyty wiórowej o grubości 18 mm, uszlachetnionej melaminą z wykończeniem woskowy, z krawędziami wykończonymi  tworzywem malaminowym, o grubości 4 mm. Fronty wykonane są z płyty wiórowej 
o grubości 18 mm uszlachetnionej melaminą, z wykończeniem woskowym. 
3 szuflady, kontener na kółkach, szuflady z płyciny wyposażone są w zamek centralny, ścianki boczne wykonane zostały z włókien drzewnych o grubości 12 mm pokrytych czarnym PCV. Dno szuflady wykonane jest z włókna o grubości 3 mm. W szufladach zainstalowane zostały metalowe prowadnice przesuwne z łożyskami nylonowymi wyposażone w zderzak krańcowy przy wysuwaniu oraz samozamykacz przy wysuwaniu. KONTENER 42X55X75

· Kolor – złota czereśnia kod - cod.79

Fotel obrotowy – typu linus lub równoważne
· Wysokie oparcie i siedzisko tworzą integralną całość, wylewane jest ono z pianki poliuretanowej na metalowym stelażu, tapicerowane skórą przód kość słoniowa, tył szaro-błękitny. Mechanizm regulacji kąta odchylenia oparcia z siedziskiem i regulacji wysokości, amortyzator podnoszący, podstawa 5-cio ramienna chromowana, podłokietniki poliuretanowe miękkie. Całkowita wysokość1005-1135mm, całkowita szerokość 630mm, wysokość siedziska 435-565mm, wysokość podłokietników 655-785mm

Krzesło dostawne – typu komo lub równoważne
· Tapicerowane siedzisko i oparcie krótkie, na czterech nogach, kolor stelaża – metalik, na połączeniu stelaża i krótkiego oparcie chromowe łączniki, tapicerka typu soft line kolor kość słoniowa, bez podłokietników, całkowita wysokość 805mm, wysokość siedziska 470mm, całkowita szerokość 460mm, szerokość siedziska 410mm, głębokość siedziska 460mm.
