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Basen Paprotka

Szczecin, ul. Paproci

PROFILE GRUNTOWE




NR 1


    Rzędna:  8,92 m npm


    Data:       23-03-2006                      

0,0(0,2
Nasyp nie budowlany: gleba, gruz, 

0,2(0,9
Nasyp: piasek gliniasty, domieszki gliny piaszczystej, na głębokości 0,6 m domieszki gleby i żużla i zaprawy wapiennej, szarożółty i szarobrunatny, wilgotny, 1/1/2/2, twardoplastyczny, CaCO3=3(5%,

0,9(1,8
Nasyp: piasek gliniasty, glina piaszczysta, domieszki żwiru i zaprawy wapiennej, wilgotny, 1/1/2/2, twardoplastyczny, CaCO3=3(5%,

1,8(2,0
Nasyp: piasek gliniasty, glina piaszczysta, piasek drobny, żwir, żółty, szarobrunat- ny, ciemnożółty i rdzawy, wilgotny, 2/1/2, twardoplastyczny, CaCO3=3(5%, 

2,0(2,6
Ił, domieszki żwiru, pstry (żółtobrunatny i rdzawy), wilgotny, 0/0, twardopla- styczny na granicy półzwartego,

2,6(7,0
Piasek drobny, białożółty i jasnożółty i wilgotny i mokry, średnio zagęszczony i zagęszczony, CaCO3<1%.

Swobodne zwierciadło wody gruntowej 5,80 m ppt.


NR 2


    Rzędna:  8,96 m npm


    Data:       23-03-2006                      

0,0(0,2
Nasyp nie budowlany: gleba, 

0,2(1,0
Nasyp: piasek gliniasty, śladowe domieszki gruzu i wapna, od głębokości 0,8 m glina piaszczysta z domieszką gruzu, szarożółty i żółtoszary,  wilgotny, -/-/0/0, twardoplastyczny, CaCO3=3(5%,

1,0(2,0
Nasyp: piasek gliniasty, śladowe domieszki zaprawy wapiennej i okruchów cegły, mało wilgotny, -/-, półzwarty, CaCO3=3(5%,

2,0(3,2
Nasyp: piasek gliniasty, szarożółty, mało wilgotny, -/-, półzwarty, CaCO3=3(5%, 

3,2(4,0
Nasyp: piasek gliniasty, domieszki kamieni, żwiru, śladowe domieszki zaprawy wapiennej okruchów cegły i gliny piaszczystej, przekładki gliny zwięzłej, szarożółty i ciemnoszary, wilgotny, 0/-/0, twardoplastyczny, CaCO3=3(5%,

4,0(4,8
Nasyp: piasek gliniasty, domieszki gliny piaszczystej, piasku drobnego i żwiru, szarożółty wilgotny, 0/-/0/-, twardoplastyczny, CaCO3=3(5%,

4,8(5,7
Nasyp: piasek gliniasty, domieszki żwiru, gliny piaszczystej zwięzłej, piasku drobnego, nie rozłożonych szczątków roślin, humusu, żółtoszary i ciemnożółty, wilgotny, -/- (rozmazuje się), plastyczny, CaCO3=3(5%,

5,7(6,0
Glina pylasta zwięzła, przekładki piasku gliniastego, żółtoszara, wilgotna, 2/3/2, twardoplastyczna, CaCO3=3(5%,

Śladowe sączenia wody gruntowej 5,50 m ppt.
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