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BASENY  P.POŻ.

WYSZCZEGÓLNIENIE  PRAC  NIEZBĘDNYCH  DO  UTRZYMANIA  W  CZYSTOŚCI  BASENÓW  P.POŻ  -  wg potrzeb
-  wartość  ryczałtowa (obejmuje  okres  ok. 8 miesięcy)
- oczyszczenie  lustra  wody  z  zanieczyszczeń,

- oczyszczenie  opaski  betonowej  z  zanieczyszczeń, trawy, mchu, ptasich odchodów itp.

- wykoszenie  trawy z  czaszy  zbiorników  krytych  oraz  z  poboczy zbiorników  
  odkrytych,
- przycięcie  krzewów  przy  ogrodzeniu,

- wywóz  zebranych  nieczystości  na  wysypisko  wraz  z  opłatami  za składowanie  
  odpadów,

- trwałe  zabezpieczenie  (naprawa) uszkodzonego  ogrodzenia (oderwane  przęsło,  

  uszkodzona siatka, brak  zamknięcia  furtki, brak prętów w ogrodzeniu itp.

            - ewentualne  uzupełnienie  bądź  odpompowanie  wody (bez  kosztów  wody),
            - zdejmowanie  nielegalnych  reklam  wskazanych przez  Zamawiającego,
            - czyszczenie studni przelewowych,
Wykonawca przed sporządzeniem oferty cenowej (wyceny  prac) powinien  zapoznać  się  ze  stanem  technicznym  basenów  na  których  wykonywane  będą  prace  oraz  z  ich  rozmieszczeniem  na  terenie  miasta.
      Wycena prac winna być  sporządzona  tak, aby zabezpieczyć  okres ok.  8 - miesięcznej  
       eksploatacji utrzymującej w stałej czystości wszystkie baseny.
POZOSTAŁE  PRACE  WYKONYWANE  W  RAMACH  UMOWY

rozliczane  kosztorysem  powykonawczym – wg  składników  wyceny  robót, KNR-ów, średnich cen z informatorów cenowych na materiały i sprzęt 
            - wymiana  wody (pompowanie  i  napełnianie  basenów  wodą) – bez  
               kosztów  wody,

            - oczyszczenie  niecek  basenów  z   zalegających  nieczystości,

            - wywóz  nieczystości  na  wysypisko  wraz  z  niezbędnymi  opłatami,

            - mycie  ścian  i  dna  basenów,
            - naprawa  stwierdzonych  uszkodzeń  niecki  basenu  i  poboczy,

            - naprawa  ogrodzenia - wymiana uszkodzonych elementów, uzupełnienie brakujących 

              elementów,
            - czyszczenie  i  malowanie  ogrodzenia,

            - inne  prace  nie  uwzględnione  w  utrzymaniu  basenów  w  czystości,
Prace te będą  wykonywane  jedynie  na  wyraźne  polecenie  Zamawiającego i  rozliczane, po uzgodnieniu ich zakresu rzeczowego z Zamawiającym, na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych na bazie zatwierdzonych obmiarów przez Zamawiającego wg oferowanych nośników cen (składników wyceny robót) wg oferowanych nośników cen (składników wyceny robót),  KNR-ów, kalkulacji z zastosowaniem cen materiałów, najmu, pracy sprzętu i środków transportowych nie uwzględnionych w oferowanych nośnikach, nie przekraczających średnich cen publikowanych w informatorach ORGBUD SERWIS lub SEKOCENBUD z okresu wykonania robót. 
