Załącznik nr 8

URZĄDZENIA WODNO-MELIORACYJNE
NA TERENIE LASÓW MIEJSKICH 
- rozliczenie ryczałtowe
- likwidacja zatorów na ciekach, 

- udrażnianie studni, przelewów,

- odblokowywanie przepustów,

- regulacja, przestawianie zastawek (zmiana kierunku strumienia wody) - w uzgodnieniu z 

  przedstawicielem Wydziału Lasów,

Wyliczona wartość ryczałtowa musi zapewnić utrzymanie w sprawności wyszczególnione urządzenia melioracyjne, aby nie dopuścić do zagrożeń awaryjnych (stały dozór obejmuje także dni wolne od pracy).
Powyższe prace będą wykonywane na urządzeniach wyszczególnionych w załączonym wykazie.

