Załącznik nr 4

WYKAZ I OPIS URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH 
I URZĄDZEŃ REKREACYJNO - SPORTOWYCH
I. URZĄDZENIA ZABAWOWE

1. PIASKOWNICA BETONOWA – 2 sztuki
Podobne jak na rysunku I.1
Opis:
· wymiary 3,40 x 3,40m,

· waga do 1’700 kg,

· siedziska z tworzywa sztucznego.
2. WIEŻA ZE ZJEŻDZALNIĄ – 1 sztuka
Podobne jak na rysunku I.2
Opis:
· do wysokości 370 cm,

· wieża zadaszona,
· zjeżdżalnia o dł. do 250 cm, ślizg z blachy chromoniklowej,

· drabinka wejściowa,

· podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej,

· boczne ścianki wieżyczki wypełniono płytami z laminatu wysokociśnieniowego,
· całość ocynkowana ogniowo i malowana lakierami akrylowymi (lakiery strukturalne),
· montaż w gruncie za pomocą fundamentów betonowych.

3. HUŚTAWKA DWUOSOBOWA – 1 sztuka
Podobne jak na rysunku I.3
Opis:

· huśtawka wykonana z rur stalowych,
· zawieszenie wykonane z łańcucha ze stali nierdzewnej,

· siedzenie usztywnione wykonane z gumy,

· całość konstrukcji ocynkowana ogniwowo i malowana lakierem akrylowym (lakiery strukturalne),

· montaż w gruncie za pomocą fundamentów betonowych.
4. BUJAK, ROWEREK – 1 sztuka
Podobne jak na rysunku I.4
Opis:
· huśtawka wykonana z rur stalowych,

· siedzisko z tworzywa sztucznego,

· podstawa stalowa,

· całość konstrukcji ocynkowana ogniwowo i malowana lakierem akrylowym (lakiery strukturalne),
· montaż w gruncie za pomocą fundamentów betonowych.

5. HUŚTAWKA WAGOWA POJEDYŃCZA – 2 sztuki
Podobne jak na rysunku I.5
Opis:

· podpora huśtawki wykonana z rury stalowej,

· siedzenia usztywnione wykonane z gumy,

· całość konstrukcji ocynkowana ogniwowo i malowana lakierem akrylowym (lakiery strukturalne),

· montaż w gruncie za pomocą fundamentów betonowych.

II. URZĄDZENIA REKREACYJNO SPORTOWE (SIŁAWNIA NA POWIETRZU)

1. STEPER – 1 sztuka

Podobne jak na rysunku II.1
Praca urządzenia polega na imitowaniu ruchu przypominającego wchodzenie po schodach. Przeznaczone jest przede wszystkim do ćwiczenia mięśni nóg. Konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniwowo. Elementy stopni pokryte materiałem antypoślizgowym. Części ruchome oparte na pracy łożysk zamkniętych niewymagających konserwacji. Montowane w gruncie za pomocą fundamentów betonowych.

2. ŁAWKA DO ĆWICZEŃ MIĘŚNI UD – 1 sztuka

Podobne jak na rysunku II.2
Urządzenie do ćwiczeń w pozycji leżącej lub na brzuchu. Przeznaczone do kształtowania mięśni nóg poprzez podnoszenie obciążenia. Konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniwowo. Części ruchome oparte na pracy łożysk zamkniętych niewymagających konserwacji, amortyzowane. Ławeczka i podnóżki pokryte okładzina gumową. Montowane w gruncie za pomocą fundamentów betonowych.
3. MOTYL – 1 sztuka

Podobne jak na rysunku II.3
Przyrząd do kształtowania mięśni grzbietu oraz klatki piersiowej. Konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniwowo. Części ruchome oparte na pracy łożysk zamkniętych niewymagających konserwacji, amortyzowane. Siedzisko oraz rączki pokryte okładziną gumową. Montowane w gruncie za pomocą fundamentów betonowych.

4. SZTANGA W LEŻENIU – 1 sztuka

Podobne jak na rysunku II.4
Przyrząd do kształtowania mięśni klatki piersiowej i ramion. Ćwiczenie polega na podnoszeniu ze stałą siłą ciężaru umieszczonego na urządzeniu. Wyposażenie przyrządu w amortyzatory zapobiegające przed gwałtownym powrotem do pozycji wyjściowej. Konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniwowo. Części ruchome oparte na pracy łożysk zamkniętych niewymagających konserwacji. Rączki pokryte okładzina gumową. Montowane w gruncie za pomocą fundamentów betonowych.
5. TWISTER – 1 sztuka

Podobne jak na rysunku II.5
Przyrząd do ćwiczeń mięśni pasa biodrowego. Konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniwowo. Części ruchome oparte na pracy łożysk zamkniętych niewymagających konserwacji. Rączki pokryte okładziną gumową, talerz wykonany z tworzywa antypoślizgowego. Montowane w gruncie za pomocą fundamentów betonowych.
6. WIOSŁA – 1 sztuka

Podobne jak na rysunku II.6
Urządzenie, którego praca przypomina wiosłowanie, ćwiczy mięśnie brzucha, ramion i rąk. Konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniwowo. Części ruchome oparte na pracy łożysk zamkniętych niewymagających konserwacji, amortyzowane. Siedzisko i raczki pokryte okładzina gumową. Montowane w gruncie za pomocą fundamentów betonowych.

7. PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ KLATKI PIERSIOWEJ – 1 sztuka

Podobne jak na rysunku II.7
Przyrząd rozwijający mięśnie ramion, pleców, klatki piersiowej i rąk. Ćwiczenie polega na podnoszeniu odpowiednio dobranego ciężaru w pozycji siedzącej. Wyposażenie przyrządu w amortyzatory zapobiegające przed gwałtownym powrotem do pozycji wyjściowej. Oparcie pokryte okładzina gumową. Montowane w gruncie za pomocą fundamentów betonowych.

8. PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ MIĘŚNI BRZUCHA – 1 sztuka

Podobne jak na rysunku II.8
Urządzenie przeznaczone jest do ćwiczeń mięśni brzucha i ramion. Konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniwowo. Rączki i oparcie pokryte okładziną gumową. Montowane w gruncie za pomocą fundamentów betonowych.
9. ŁAWKA UNIWERSALNA – 1 sztuka

Podobne jak na rysunku II.9
Urządzenie przeznaczone jest do ćwiczeń różnego typu. Konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniwowo. Montowane w gruncie za pomocą fundamentów betonowych.
10. DRĄŻEK UNIWERSALNY – 1 sztuka

Podobne jak na rysunku II.10
Urządzenie przeznaczone jest do ćwiczeń różnego typu. Konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniwowo. Montowane w gruncie za pomocą fundamentów betonowych.
Kolorystyka wszystkich urządzeń do uzgodnienia z Zamawiającym.

