Załącznik nr 5

Wykaz i opis urządzeń zabawowych
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Rys. nr 1. Zestaw zabawowy drewniany 1

- elementy nośne urządzenia drewniane w kolorze naturalnym, profilowane z zaokrąglonymi krawędziami, z drewna modrzewiowego, ścianka wspinaczkowa z płyt PE

- urządzenie dla dzieci powyżej lat 3

- całkowita wysokość do 300 cm

- wymiary ok. 620 x 650cm

- urządzenie ma zawierać następujące moduły: platforma do wspinaczki po linie, ścianka wspinaczkowa, plastikowy tunel o średnicy nie mniejszej niż 630 mm, konstrukcje wspinaczkowe linowe i stalowe, 

- nakrętki, śrubki oraz zakończenia zagłębione w drewnie i zabezpieczone odpowiednimi kapslami
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Rys. nr 2. Zestaw zabawowy 2 

- elementy nośne urządzenia drewniane w kolorze naturalnym, profilowane z zaokrąglonymi krawędziami z drewna modrzewiowego, ścianka wspinaczkowa z płyt PE

- urządzenie dla dzieci powyżej lat 3

- całkowita wysokość do 2,5 m

- wysokość podestu – 1,2 m

- urządzenie ma zawierać następujące moduły: siatka do wspinaczki po linie, ścianka wspinaczkowa, drabinki  linowe, schody do ślizgu, ślizg metalowy stalowy

- elementy drewniane 

- nakrętki, śrubki oraz zakończenia zagłębione w drewnie i zabezpieczone odpowiednimi kapslami
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Rys. 3.  Zestaw zabawowy metalowy 

- wykonany z rur stalowych ocynkowanych 

- całkowita wysokość do 3m, wysokość zjeżdżalni 120 cm

- zestaw musi zawierać: zjeżdżalnię (wykonana ze stali nierdzewnej  i płyty polipropylenowej), 2 podesty w tym mni.1  z daszkiem , mini ściankę wspinaczkową z liną umożliwiającą wspinaczkę, drabinki umożliwiające wejście , oraz rurę wykonaną z polipropylenu o średnicy min. 63cm
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Rys. 4. Huśtawka ważka dla dzieci młodszych (2 szt.)

 - wykonana z rur stalowych , malowanych proszkowo

- posiada siedziska i odbojniki gumowe, oraz rączki do przytrzymywania

- całkowita dłg. urządzenia do 2m, wysokość do 0,7 m



Rys.5.  Huśtawka metalowa podwójna  (2 szt.)

- huśtawka wykonana z rur stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo

- wys. ok. 2 m

 - huśtawki wyposażone w zawiesia  koszowe dla dzieci młodszych oraz zawiesia  płaskie dla dzieci starszych

- zawiesia wzmacniane metalowymi rdzeniami

- montowana do podłoża za pomocą metalowych kotw 
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Rys. 6.  Huśtawka z gniazdem 

 - przeznaczone dla dzieci powyżej 3 lat

- wykonany z rur stalowych, malowanych proszkowo

- wys. do 3 m

-siedzisko  typu gniazdo  o średnicy  120 cm, zawieszone na łańcuchach połączonych instalacją umożliwiającą huśtanie w różnych kierunkach
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Rys. 7. Ławka i stolik dla dzieci młodszych (podobna jak na rysunku)

- przeznaczona dla dzieci od 2 lat

-nogi z rur stalowych, malowanych proszkowo

- całkowita wysokość  45 cm, szerokość 75 cm

- siedziska i blat z polipropylenu z zaokrąglonymi narożnikami

- montowane do podłoża za pomocą betonowych kotw
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Rys. 8 Karuzela (podobna jak na rysunku)

-wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo

- średnica 160 cm

- podest ze stali karbowanej lub ogumowany



Rys. bujak ryba i pojazd

- bujak na sprężynie 

- osłony boczne wykonane z polipropylenu

- osłony połączone drążkami służącymi przytrzymywania się 



Rys. 10 Bujak na sprężynie (kształt foki,  morsa  lub ryby i pojazdu 2-kołowego)

- wykonany z płyty polipropylenowej

- posiada drążki do podtrzymywania i postawienia stóp

