Załącznik nr 8
URZADZENIA WODNO-MELIORACYJNE 
NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN

EWENTUALNE PRACE DO WYKONANIA
- rozliczenie kosztorysem powykonawczym
1. Ręczne (przy pomocy kosy mechanicznej) wykoszenie  porostów wraz z wygrabianiem
2. Usuwanie  namułu  gr. 30 cm  z  cieków  o  gł. do 1 m  i  szer.  dna 0,9 m oraz wywóz 

    zanieczyszczeń

3. jw.  lecz  o  gł.  do  1,5 m  i  szer. dna 1.0 m

4. jw.  lecz  gr. 20 cm 

5. jw. lecz  o  gr. 40 cm

6. jw.  lecz  o  gr. 30 cm  gł.  do  1,5 m  i  szer. 0,6 m

7. Oczyszczenie  z  namułu  przepustów  rurowych  o  śr. 0,6 m przy  zam. 1/2 wraz z 
    wywozem nieczystości

8. jw.  lecz  o  śr. 1,0 m  przy  zam. 1/2

9.Wykopy  oraz  przekopy  wykonane  koparkami  o poj. łyżki do 0,25 m3  w gruncie  kat I-II 
    wraz  z  przerzutem i wywozem urobku oraz opłatą za składowanie
10. jw.  lecz  w  gruncie  kat. III
11. Ręczne  ścinanie  i  karczowanie  gęstych  krzaków  i  poszycia

12.Wykonanie  opasek  pojedynczych  z  kiszek  faszynowych  o  śr. 20 cm  w  gr. kat. I-II z 

     zastosowaniem geowłókniny

13. jw. lecz  podwójne  o  śr. 20 + 20  w  gr. kat. III

14. Naprawa przyczółków     

Prace interwencyjne – awarie wymagające natychmiastowej reakcji, między innymi:


- likwidacja zatorów (śmieci, gałęzie, gruz)


- odblokowanie, oczyszczenie krat


- czyszczenie studni


- spuszczanie wody ze zbiorników wodnych, piaskowników


- oczyszczenie zbiorników wodnych, piaskowników ze śmieci

- oczyszczenie, odblokowanie przepustów.

Wszystkie niezbędne do wykonania prace będą zlecane każdorazowo – po uprzednim uzgodnieniu zakresu prac i sposobu wykonania - przez Zamawiającego i rozliczane comiesięcznie kosztorysem powykonawczym według składników wyceny robót, KNR-ów, kalkulacji, średnich cen z informatorów cenowych na materiał i sprzęt obowiązujących 
w danym kwartale.

Na użycie innego sprzętu niż koparka o poj. łyżki do 0,4 m3 lub samochód samowyładowczy do 5 t, Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego, po przedstawieniu Zamawiającemu powodów, dla których użycie koparki o poj. łyżki do 0,4 m3 lub samochodu samowyładowczego do 5 t jest niemożliwe z punktu widzenia rodzaju prac. W przypadku braku zgody Zamawiające na użycie innego sprzętu, koszt wykonania usługi ponosi Wykonawca.
