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Uzupełnienie 

do Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: 
„Przebudowa kąpieliska „Arkonka” dla potrzeb sportu i rekreacji"
	Lp.
	Obiekt, rodzaj robót
	Jedn.
	Ilość jedn.
	Uwagi

	   1.
	rozbiórka budynku
	      m2
	       ok.        58
	obiekt nr 8

	   2.
	rozbiórka budynku
	m2
	       ok.        70
	obiekt nr 9

	   3.
	rozbiórka budynku
	m2
	       ok.      100
	obiekt nr 7

	   4.
	rozbiórka budynku
	m2
	       ok.      136
	obiekt nr 3

	   5.
	rozbiórka budynku
	m2
	       ok.      320
	obiekt nr 6

	   6.
	rozbiórka niecek basenowych
	m2
	ok. 15 000
	pow. lustra wody

	   7.
	rozbiórka p-ktu sanitarnego
	m2
	       ok.        10
	

	   8.
	rozbiórka sieci i instalacji w terenie
	
	
	Rozbiórka sieci i instalacji w terenie kolidujących z inwestycją

	   9.
	Rozbiórka dróg, alejek, ciągów pieszych
	
	
	Rozbiórka dróg, alejek, ciągów pieszych przewidzianych do wykonania jako nowobudowanych

	 10.
	Rozbiórka elem. zagospodarowania
	
	
	Rozbiórka istniejących elementów zagospodarowania terenu

	 11.
	Sztuczne lodowisko demontowane sezonowe
	m2
	               1 200
	Budowa wraz z dostawą i montażem  systemowego kompletnego sztucznego demontowanego sezonowego lodowiska wraz z wyposażeniem i osprzętem (m.in. układ ziębniczy, przewody, armatura i osprzęt, chłodziwo z dodatkami uszlachetniającymi , bandy i bramki systemowe, pochylnia, rolby, chodniki gumowe), dozowanie środków i obsługa urządzeń i instalacji - automatyczne

	 12.
	Skatepark
	m2
	               2 342
	Obiekt przystosowany do jazdy na deskorolkach, rowerach wyczynowych, łyżworolkach;

Budowa obiektu (m.in. tor przeszkód, elementy jezdne - rampy, najazdy, wyskocznie) wraz z dostawą i montażem wyposażenia i osprzętu
Nawierzchnia sportowa systemowa beton szlifowany – odporna na warunki atmosferyczne, antypoślizgowa, amortyzująca skutki upadków

	 13.
	Budynek administracyjno-socjalny, nowo projektowany, w miejscu dotychczasowego obiektu nr 7
	m2
	                  150
	Obiekt  całoroczny z dotychczasową funkcją oraz pomieszczeniami punktu sanitarnego i magazynu dla potrzeb przechowywania elementów lodowiska i narzędziowym.
Uwzględnić dostawę i montaż elementów wyposażenia ruchomego.

	 14.
	Budynek toalet i przebieralni, nowo projektowany, w miejscu dotychczasowego obiektu nr 3
	m2
	                419
	Obiekt sezonowy

Wyposażenie obiektu - urządzenia i sprzęt odporny na zniszczenie. 

	 15.
	Kabiny przebieralni w terenie, wolnostojące
	szt
	                  10
	Elementy systemowe

	 16.
	Budynek małej gastronomii, nowo projektowany, w miejscu dotychczasowego obiektu nr 6
	m2
	                585
	Uwzględnić dostawę i montaż wyposażenia stałego.

Uwzględnić dostawę i montaż podliczników mediów. 

Wyposażenie ruchome tylko w formie graficznej.

	 17.
	Kasy biletowe    szt 3 x 4 m2
	     
	                  12
	Modernizacja obiektów, obiekty w charakterze obiektów nowoprojektowanych, okładzina zew. – deska elewacyjna

	 18.
	Stojaki na rowery
	szt
	                100
	Dostawa i montaż stojaków na rowery, trwale połączone z podłożem

	 19.
	Parking rowerowy
	m2
	                535
	Nawierzchnia utwardzona- krata trawnikowa systemowa

	 20.
	Boisko do siatkówki plażowej
	m2
	                384
	Nawierzchnia z piasku nadmorskiego, dostawa i montaż wyposażenia i osprzętu 

	 21.
	Boisko do badmintona i tenisa
	m2
	                420
	Nawierzchnia sportowa syntetyczna, dostawa i montaż wyposażenia i osprzętu

	 22.
	Sztuczna plaża
	m2
	             3 860
	Nawierzchnia z  piasku nadmorskiego

	 23.
	Plac zabaw dla dzieci
	m2
	                  80
	Budowa placu zabaw , dostawa i montaż elementów zabawowych

	 24.
	Parking – miejsca postojowe dla samochodów i autokarów
	m2
	             4 025
	Nawierzchnia szczelna z kostki betonowej, oznakowania poziome i pionowe, maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu

	 25.
	Droga dojazdowa do parkingu
	m2
	                790
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego, oznakowanie poziome i pionowe, 

	 26.
	Dojazd techniczny, ciąg pieszy i ścieżka rowerowa
	m2
	             1 650
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego, oznakowanie poziome i pionowe

	 27.
	Zieleń, pow. ekopozytywne
	m2
	           41 835
	Reprofilacja terenu, uzupełnienie ubytków zieleni, wykonanie nasadzenia, założenie  trawników, rewitalizacja terenu,
Charakter prac zieleniarskich powinien nawiązywać do istniejącego terenu parkowo-leśnego

	 28.
	Elementy zagospodarowanie terenu
	kpl
	1
	Murki oporowe, fontanna, zasiek śmietnikowy z możliwością segregacji odpadów, dostawa i montaż koszy śmietnikowych, siedzisk i ławek parkowych, dostawa i montaż 2 szt tablic informacyjnych w okresie realizacji inwestycji i 2 szt tablic pamiątkowych po zakończeniu inwestycji zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego województwa zachodniopomorskiego (treść tablic uzgodniona z Zamawiającym)

	 29.
	Ogrodzenie
	kpl
	1
	Wykonanie prac remontowych istniejącego ogrodzenia w niezbędnym zakresie (wymiana lub uzupełnienie uszkodzonych lub brakujących elementów ogrodzenia, wykonanie powłok malarskich, wykonanie nowego ogrodzenia w niezbędnym zakresie wynikającym ze zmiany zagospodarowania terenu

	 30.
	Przyłącze kablowe i trafostacja
	kpl
	            1
	

	 31.
	Sieci i przyłącza wod-kan i gazu
	
	
	

	
	a) instalacja wodociagowa
	     kpl
	            1
	

	
	b) kanalizacja sanitarna
	     kpl
	            1
	

	
	c) kanalizacja deszczowa
	kpl
	            1
	

	
	d) instalacja gazowa
	kpl
	            1
	

	 32.
	Niecka basenu:
	m3 łącznie
	            4 843
	Niecki basenowe – technologia żelbetowa z uszczelnieniem warstwą żywiczną odporną na warunki atmosferyczne,
Wyodrębnienie samodzielnych stref wody basenowej – odrębne obiegi  uzdatniania wody basenowej.

Wyposażenie i urządzenia ze stali nierdzewnej,
Basen pływacki do aktywnego pływania z wyposażeniem i osprzętem
Wejście do basenów kąpielowych – system bramek sanitarnych wraz z natryskami,
Dostęp do niecek basenowych dla osób niepełnosprawnych za pomocą ruchomych drabinek (szt 3) wraz z ich specjalnym oznakowaniem -

	
	      głębokości      20-40 cm 
	m2
	            8 425 
	

	
	         głębokości    60-90 cm
	m2
	               615
	

	
	         głębokości    90-350 cm
	m2
	               378
	

	 33.
	Urządzenia zabaw i atrakcje wodne w basenach
	
	
	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych wodnych, w tym interaktywnych (szt 4) oraz atrakcji wodnych 

	
	a) mały żółw
	kpl
	1
	

	
	b) wieloryb
	      kpl
	1
	

	
	c) foka
	      kpl
	1
	

	
	d) grzyb fi 180 cm
	      kpl
	1
	

	
	e) grzyb fi 120
	      kpl
	1
	

	
	f) grzyb fi 100
	kpl
	1
	

	
	g) ślizgawka  duża typu „rura”
	kpl
	1
	

	
	h) ślizg duży
	kpl
	1
	

	
	h) ślizgawka  mała
	      kpl
	               1
	

	
	i)  trampolina
	      kpl
	               2
	

	
	j)  „dzika rzeka” dł 70 m
	      kpl
	               1
	

	
	k) wodna ścianka wspinaczkowa 
	      kpl
	               1
	

	
	l) sztuczne skały z grotą    m2  854
	      kpl
	               1
	

	
	ł) punkty masażu 
	      kpl
	               4
	

	
	m) punkty natrysku
	      kpl
	               4
	

	 34.
	Pomosty basenowe i ciągi w terenie
	m2
	               2 937
	 elementy systemowe imitujące drewno tzw. deski tarasowe, na podbudowie betonowej

	 35.
	Budynek techniczny i technologiczny:
	      m2
	              1 926,82
	Obiekt nr 4, podziemny, nowoprojektowany, uwzględnić dostawę i montaż wyposażenia ruchomego

	
	a) sala filtrów
	m2
	              1 679,87
	

	
	b) komunikacja
	m2
	                 101,33
	

	
	c) zbiornik przelewowy
	m3
	       ok.     500
	

	
	d) pomieszczenia gospodarcze, techniczne i technologiczne (chlorownia, magazyn podchlorynu, magazyn korektora pH, abonencka stacja transformatorowa, 15/0,4 kV, pom. techniczne dla potrzeb sztucznego lodowiska
	m2
	                 145,62
	

	 36.
	Technologia basenowa – urządzenia i wyposażenie
	
	
	

	
	a) grupa filtracyjna 
	kpl
	1
	filtry, pompy obiegowe, prefiltry, złoża do filtrów, zawory, orurowanie, rotametry – każdy elem. po 30 szt, dmuchawy do wspomagania procesu płukania złoży filtracyjnych – 15 szt

	
	b) dezynfekcja wody
	kpl
	1
	komputer pomiarowy z pompami dozującymi, dozowanie koagulatora dla obiegów wody, wspomaganie  systemu dezynfekcji – lampa UV, ozonowanie)

	
	c) automatyka i sterowanie
	kpl
	1
	skrzynia elektryczna z oprzyrządowaniem, okablowanie i orurowanie technologiczne

	
	d) atrakcje wodne
	kpl
	1
	sztuczna „dzika rzeka”, punkty masażu – szt 4, punkty natrysku – szt 4, zabawki wodne interaktywne – szt 4, uzbrojenie zbiorników przelewowych 

	
	e) wyposażenie kąpieliska:  
	
	
	

	
	    -  odkurzacze automat. dna
	kpl 
	4
	Usuwanie zanieczyszczeń osadzających się na dnie basenu

	
	    -  system hydrauliczny doprowadzania

        i odprowadzania wody
	kpl
	1
	Usprawnienie obiegu wody umożliwiający szybkie odprowadzenie zanieczyszczeń osadzających się na powierzchni wody


Wszelkie określone wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe podano szacunkowo.
Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego korektę przyjętych wskaźników powierzchniowo-kubaturowych  +/- 10 % w granicach łącznej powierzchni poszczególnych obiektów, których dokładne kubatury i powierzchnie zostaną określone po opracowaniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, aktami prawnymi i obowiązującymi do nich aktami wykonawczymi, normami i uwarunkowania technologicznymi.
Dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, inny podział powierzchni użytkowych w stosunku do zakładanej liczby użytkowników oraz inne rozwiązania pomieszczeń technicznych, komunikacji i węzłów sanitarnych w granicach łącznej powierzchni obiektów w odniesieniu do założeń programu funkcjonalno-użytkowego.
Opracowano: na podstawie:

1) Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa kąpieliska Arkonka dla potrzeb sportu i rekreacji” 

    wykonanego przez DEDECO Spółka z o.o. Biuro Architektoniczne, listopad 2009;

2) Aktualizacji Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa kąpieliska Arkonka dla potrzeb sportu i rekreacji”

    wykonanego przez DEDECO Spółka z o.o. Biuro Architektoniczne, luty 2011;
Opracowała:

Bożena Kostrzewska
luty 2011

