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KRATY NA URZĄDZENIACH WODNO-MELIORACYJNYCH
NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN 
- rozliczenie ryczałtowe
- oczyszczenie krat i terenu przyległego (min 2m od kraty) z zanieczyszczeń,

- zebranie i wywóz zanieczyszczeń na wysypisko wraz z opłatami,

- naprawa krat (uzupełnienie prętów, prostowanie, itp.)

- wyjęcie krat z wody, założenie,

- usunięcie padliny,

Wykonawca przed sporządzeniem oferty cenowej (wyceny prac) powinien zapoznać się ze stanem technicznym krat  i ich rozmieszczeniem na terenie miasta.

Roboty nie ujęte w powyższym wykazie (np. wykonanie nowej kraty) będą rozliczane kosztorysem powykonawczym wg składników wyceny  robót, KNR–ów, kalkulacji , średnich cen z informatorów cenowych na materiał i sprzęt obowiązujących w danym kwartale.

Powyższe prace Wykonawca będzie wykonywał jedynie na wyraźne polecenie Zamawiającego w ramach eksploatacji urządzeń wodnomelioracyjnych.
Objazdy krat – każdorazowo po ulewnych deszczach lub w ich trakcie (jeżeli są długotrwałe), po zawiadomieniu Zamawiającego o zamiarze ich wykonania.

