Załącznik nr 5

Ławka parkowa 1

Ławka parkowa z podłokietnikiem, wykonana z odlewów żeliwnych oraz sześciu desek pokrytych impregnatem do drewna.

Kolor odlewów żeliwnych – czarny, desek - orzech włoski.

Wymiary: długość desek od 145  do 150 cm, grubość desek od 2,8 do 3,5 cm, wysokość siedziska od ziemi od 40 do 45 cm.

Elementy drewniane muszą być zamocowane do elementów żeliwnych od strony wewnętrznej deski, śruby mocujące nie mogą wyjść na zewnętrzną stronę deski.
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Wzór ławki
Ilość ławek – 4 szt. 

Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego

Ławka parkowa 2 

Ławka parkowa, wykonana z odlewów żeliwnych oraz dwunastu desek pokrytych impregnatem do drewna, wszystkie śruby, nakrętki, podkładki – nierdzewne, ocynkowane.

Kolor odlewów żeliwnych – czarny, desek – mahoń.

Wymiary w przedziale: 

szerokość 165-175 cm,

wysokość 65-75 cm,

głębokość 40-45 cm.
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      Wzór ławki

Ławki w ilości 18 szt. należy rozstawić wzdłuż ciągów pieszych, w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego na terenie parku przy ul. Wiosny Ludów/Chopina. 

Kosze na śmieci 
Kosze betonowe wolno stojące, wykonane z obudowy z betonu odlewniczego malowanego oraz wkładu ze stali ocynkowanej, z popielniczką. Wkład ze stali nierdzewnej 
z odwodnieniem.

Kolor obudowy – jasny grafit

Wymiary: wysokość w przedziale – 60-65 cm, szerokość x długość (na wys. w przedziale 60-65 cm)-      (w przedziale 40-45cm x 40-45 cm) i zwężające się ku podstawie

pojemność- w przedziale  40- 45 l

 waga – nie mniej niż 100 kg

Kosz- rzut z góry[image: image4.png]bh

Wb




Kosz – rzut z boku
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Lokalizacje rozstawienia koszy:

Kosze należy rozstawić wzdłuż ciągów pieszych, w miejscach w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego, na następujących obiektach:

- Plac im. A. Mickiewicza – 6 szt.

- Zieleniec przy Teatrze Polskim – 3 szt. 

- Park przy ul. Wiosny Ludów/Chopina – 25 szt.

- Park im. St. Żeromskiego -  62 szt.

Razem – 96 szt.

