Załącznik nr 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji technicznej (ST) są warunki wykonania i odbioru prac polegających na dostawie wraz z montażem urządzeń zabawowych. 
 Kody CPV:

433250007 – wyposażenie parków i placów zabaw
1.2. Zakres stosowania ST

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji prac wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres prac objętych ST
Ustalenia niniejszej ST dotyczą wszystkich czynności mających na celu dostaw wraz z montażem urządzeń zabawowych.
W zakres prac wchodzi dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych zgodnie z opisem zawartym w załączniku „Wykaz i opis urządzeń zabawowych”
1.4. Ogólne wymagania dotyczące prac
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac, bezpieczeństwo w czasie wykonywania prac, metody użyte przy wykonywaniu robót oraz za ich zgodność z ST i wytycznymi Zamawiającego.

2. Materiał
Wszystkie urządzenia zabawowe dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę mają spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, produkcji, montażu i konserwacji stawiane przez polskie i europejskie normy PN – EN 1176;2009 (Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie). Urządzenia powinny posiadać certyfikaty zgodności, czyli dokumenty potwierdzające, iż produkty są zgodne z normami. Wszystkie materiały i elementy konstrukcyjne m.in. śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane do produkcji i montażu urządzeń mają posiadać wymagane atesty i być dopuszczone do stosowania.

Urządzenia placu zabaw muszą być zabezpieczone przed korozją i wpływami atmosferycznymi na okres nie mniejszy niż udzielona gwarancja.

3. Sprzęt

Wykorzystany przez Wykonawcę sprzęt nie powinien powodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

W czasie transportu urządzenia placu zabaw oraz materiały i sprzęt do montażu powinny być tak zabezpieczone by nie uległy uszkodzeniom.

5. Wykonanie prac
5.1. Zasady ogólne
Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem urządzeń placu zabaw należy sprawdzić, czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem. Urządzenia placu zabaw należy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniami przy montażu, gdyż usuwanie zabrudzeń może spowodować uszkodzenia.
5.2. Montaż

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie urządzeń zabawowych prace związane z montażem należy wykonać zgodnie z instrukcjami dołączonymi do każdego produktu.

Prace będą wykonywane na terenach obiektów czynnych – prace uciążliwe należy prowadzić w godzinach dopołudniowych, w czasie, gdy z placów zabaw korzysta jak najmniejsza liczba osób.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady ogólne

Sprawdzenie i odbiór prac powinny być wykonane zgodnie z normami oraz instrukcjami użycia producenta poszczególnych materiałów.

6.2. Warunki szczegółowe
Skontrolowanie robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej ST, normach i instrukcjach producentów materiałów.

6.3. Wymagania techniczne przy odbiorze robót 

Elementy placów zabaw powinny być osadzone w miejscach zgodnie z załącznikiem „Lokalizacja”  i instrukcjami producenta.

Po zamontowaniu elementów placu zabaw należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.

6.4. Certyfikaty

Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania muszą spełniać potwierdzone certyfikatami normy dotyczące bezpieczeństwa.
7. Odbiór robót
7.1. Rodzaje odbiorów
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a. odbiorowi końcowemu,

b. odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2 Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzetelnego wykonania prac objętych umową. Ocenie podlega ilość, jakość i zgodność zrealizowanych robót oraz wbudowanych materiałów. Gdy całość prac zostanie całkowicie ukończona, Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego. Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony w terminie określonym w umowie. Termin odbioru końcowego oraz skład komisji wyznacza Zamawiający. 

7.3. Gwarancja
Urządzenia placów zabaw muszą posiadać 36 – miesięczny okres gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania corocznych bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych oraz usunięcia na swój koszt wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac związanych z usunięciem usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i powstałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie przeprowadzony na podstawie oceny wizualnej obiektów z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.2. ”Odbiór końcowy”

8. Podstawa płatności
Faktury za wykonaną pracę zostaną wystawione po dokonaniu protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy. Płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z umową.
9. Przepisy związane

9.1. Norma PN – EN 1176 – 7 Place zabaw
9.2. Instrukcja montażu producenta elementów placu zabaw
9.3. Atesty higieniczne na impregnat
9.4. Aprobaty techniczne urządzeń.
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