                                                                                                                    Załącznik nr 9
KRATY NA URZĄDZENIACH WODNO-MELIORACYJNYCH
NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN 
- rozliczenie ryczałtowe
- oczyszczenie krat i terenu przyległego (min. 2 m od kraty) z zanieczyszczeń
- zebranie i wywóz zanieczyszczeń na wysypisko wraz z opłatami
- naprawa krat (uzupełnienie prętów, prostowanie, itp.)

- wyjęcie krat z wody, założenie
- usunięcie padliny
Zamawiający zaleca, by Wykonawca przed sporządzeniem oferty cenowej (wyceny prac) zapoznał się ze stanem technicznym krat i ich rozmieszczeniem na terenie miasta.

Roboty nie ujęte w powyższym wykazie (np. wykonanie nowej kraty) będą rozliczane kosztorysem powykonawczym wg składników wyceny  robót, KNR–ów, kalkulacji , średnich cen z informatorów cenowych na materiał i sprzęt obowiązujących w danym kwartale, 
w którym wykonywana będzie dana praca.

Powyższe prace Wykonawca będzie wykonywał jedynie na wyraźne polecenie Zamawiającego w ramach eksploatacji urządzeń wodnomelioracyjnych.
Objazdy krat – każdorazowo po ulewnych deszczach lub w ich trakcie (jeżeli są długotrwałe), a także w przypadku roztopów, po zawiadomieniu Zamawiającego o zamiarze ich wykonania.

