

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem ST są warunki wykonania dostawy wraz z montażem urządzeń sportowo – rekreacyjnych na siłownie zewnętrzne.
Kody CPV:
CPV 37440000-4  sprzęt do ćwiczeń fizycznych
CPV 433250007 – wyposażenie parków i placów zabaw

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji prac wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres prac objętych ST
Ustalenia niniejszej Specyfikacji dotyczą czynności mających na celu:

Dostawę wraz z montażem(zgodnie z zaleceniami producenta) urządzeń sportowo – rekreacyjnych na siłownie zewnętrzne zgodnych z załącznikiem nr 6 do SIWZ:

1. Zieleniec przy ul. Przyjaciół Żołnierza działka 25 obręb 3096– 5szt.
- biegacz i orbitrek,
- steper i twister,
- krzesło do wyciskania,
- twister i surfer (wahadło)
- rower i jeździec.

2. Plac Leona Koczego działka 3 obręb 3031 – 1 szt.
- ławka i drabinka.

3. Plac przy ul. Rayskiego działka 5/12 obręb 1032– 5 szt.
- rower i jeździec,
- twister i surfer (wahadło),
- drabinka i podciąg nóg,
- biegacz i orbitrek,
- krzesło do wyciskania i wyciąg górny.


1.4. Ogólne wymagania dotyczące prac
	Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac, zabezpieczenie bezpiecznych warunków realizacji prac, określonych przepisami p.poż i bhp oraz przepisami dot. ochronyśrodowiska, metody użyte przy wykonywaniu prac oraz ich zgodność z ST 
i wytycznymi Zamawiającego.

2. Kontrola jakości prac

2.1. Zasady ogólne
Sprawdzenie i odbiór prac powinny być wykonane zgodnie z normami oraz instrukcjami użycia producenta poszczególnych urządzeń.

2.2. Warunki szczegółowe
Skontrolowanie prac polega na sprawdzeniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, normach i instrukcjach producentów urządzeń..
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2.3. Wymagania techniczne przy odbiorze prac
Montowane urządzenia powinny być osadzone w miejscach zgodnie z planem(Zagospodarowanie terenu) i instrukcjami producenta.
Po zamontowaniu elementów siłowni należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.

2.4. Certyfikaty
Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania muszą spełniać potwierdzone certyfikatami normy dotyczące bezpieczeństwa.

3. Przepisy związane
3.1.Norma PN-EN 16630:2015-06E – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące produkcji, instalacji, kontroli i konserwacji zainstalowanego na stałe, ogólnodostępnego wyposażenia siłowni plenerowych.
3.2.Norma PN-EN 1176:2009 – Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
3.3.Instrukcja montażu producenta elementów sportowo - rekreacyjnychsiłowni zewnętrznych
3.4. Aprobaty techniczne urządzeń.
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