Załącznik nr 8
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST są warunki wykonania i odbioru robót polegających 
na zagospodarowaniu terenu, obejmujących m. in. dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych, urządzeń rekreacyjno - sportowych i elementów małej architektury oraz wykonanie ogrodzenia.

 Kody CPV:

CPV 451127239 – roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

CPV 433250007 – wyposażenie parków i placów zabaw
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia niniejszej ST dotyczą wszystkich czynności mających na celu zagospodarowanie terenu zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 7 do SIWZ - „Szczegółowy opis zamówienia.”
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość robót, bezpieczeństwo w czasie wykonywania prac, metody użyte przy wykonywaniu robót oraz za ich zgodność z ST i wytycznymi Zamawiającego.

2. Materiał
Wszystkie urządzenia zabawowe i rekreacyjno – sportowe dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę mają spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, produkcji, montażu i konserwacji stawiane przez odpowiednio polskie i europejskie normy PN – EN 1176:2009, PN – EN 16630:2015. Urządzenia powinny posiadać certyfikaty zgodności, czyli dokumenty potwierdzające, iż produkty są zgodne z normami. Wszystkie materiały i elementy konstrukcyjne m.in. śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane do produkcji i montażu urządzeń mają posiadać wymagane atesty i być dopuszczone do stosowania.

Urządzenia placu zabaw i siłowni muszą być zabezpieczone przed korozją i wpływami atmosferycznymi na okres nie mniejszy niż udzielona gwarancja.

3. Sprzęt

Wykorzystany przez Wykonawcę sprzęt nie powinien powodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

W czasie transportu urządzenia placu zabaw i siłowni oraz materiały i sprzęt do montażu powinny być tak zabezpieczone by nie uległy uszkodzeniom.

5. Wykonanie robót
5.1. Zasady ogólne
Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem urządzeń placu zabaw i siłowni należy sprawdzić, czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem. Urządzenia placu zabaw 
i siłowni należy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniami przy montażu, gdyż usuwanie zabrudzeń może spowodować uszkodzenia.

5.2. Montaż

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie urządzeń zabawowych i rekreacyjno – sportowych, prace związane z montażem należy wykonać zgodnie z instrukcjami dołączonymi do każdego produktu.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady ogólne

Sprawdzenie i odbiór robót powinny być wykonane zgodnie z normami oraz instrukcjami użycia producenta poszczególnych materiałów.

6.2. Warunki szczegółowe
Skontrolowanie robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, normach i instrukcjach producentów materiałów.

6.3. Wymagania techniczne przy odbiorze robót 

Elementy placów zabaw i siłowni powinny być osadzone w miejscach zgodnie z planem ustalonym w załączniku nr 6 – „Lokalizacja”  i uzgodnieniami z zamawiającym oraz  instrukcjami producenta.

Po zamontowaniu elementów placu zabaw i siłowni należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.

6.4. Certyfikaty

Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania muszą spełniać potwierdzone certyfikatami normy dotyczące bezpieczeństwa.
7. Odbiór robót
7.1. Rodzaje odbiorów
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a. odbiorowi końcowemu,

b. odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2 Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzetelnego wykonania prac objętych umową. Ocenie podlega ilość, jakość i zgodność zrealizowanych robót oraz wbudowanych materiałów. Gdy całość robót budowlano – montażowych oraz technologiczno – instalacyjnych zostanie całkowicie ukończona i przejdzie z wynikiem pozytywnym, wszystkie próby końcowe przewidziane przepisami oraz umową, Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego. Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony w terminie określonym w umowie. Termin odbioru końcowego oraz skład komisji wyznacza Zamawiający. W przypadku stwierdzenia przez komisją, że jakość wykonanych robót tylko nieznacznie odbiega od wymagań określonych w Specyfikacji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót. 

7.3. Gwarancja
Urządzenia placów zabaw muszą posiadać 36 miesięczny okres gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem. W ramach gwarancji producent lub jego przedstawiciel zobowiąże się do wykonania corocznych bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych oraz usunięcia na swój koszt wad w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.

7.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac związanych z usunięciem usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i powstałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie przeprowadzony na podstawie oceny wizualnej obiektów z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.2. ”Odbiór końcowy”

8. Podstawa płatności
Faktury za wykonaną pracę zostaną wystawione po dokonaniu protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

9. Przepisy związane

9.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 290)
9.2. Norma PN – EN 1176 – 7 Place zabaw
9.3 Norma PN – EN 16630:2015 – siłownie zewnętrzne
9.4. Instrukcja montażu producenta elementów placu zabaw
9.5. Atesty higieniczne na impregnat
9.6. Aprobaty techniczne urządzeń.
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